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              Iepirkumu komisijas sēdē 
 (Protokols Nr.5)

[bookmark: _Hlk88827442]Šis dokuments ir neatņemama iepirkuma “Dienas aprūpes centra izbūve, esošo ēku nojaukšana Ainažu ielā 34B, Saulkrastos”, iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2026/30 (turpmāk - Iepirkums) nolikuma sastāvdaļa un jāņem vērā un attiecas uz visiem pretendentiem, kuri iesniedz piedāvājumu:

	Pretendenta jautājums:
	Pasūtītāja atbilde:

	Lokālā tāme 1-13k poz. 5 un poz.6 Griestu pacēlāji Guldman. Projektā nav pacēlāju specifikācijas, un plānā nav norādīta to paredzētā atrašanās vieta. Lūdzam pievienot trūkstošo projekta dokumentāciju.
	Rasējumā AR-IE-13 telpās nr.3 un 5 ir uzrādīti pacēlāji plānā un AR-5 ir uzrādīta pacēlāju vertikālā piesaiste griezumā. Sīkāka detalizācija darba/montāžas rasējumu līmenī ir risināma būvdarbu stadijā.

	Lokālā tāme 4-1  poz. 32 Plastmasas apmale 31m. Lūdzam precizēt apmales izmērus.
	Apmales izmērs ir 80 x 80 mm.

	Lokālā tāme 4-1 poz. 36 Krūmaugu stādīšana 39 gab. Savukārt pozīcijās no 48. līdz 53. (krūmaugi) kopējais daudzums ir 91 gab. Lūdzam precizēt krūmaugu daudzumu un veikt attiecīgus grozījumus darbu apjomos.
	[bookmark: _Hlk237333086]Būvprojekta TS-L-4 lapā apstādījumu specifikācijā ir aritmētiska kļūda, kas pārnesusies arī uz Būvdarbu apjomu sarakstiem - Syringa vulgaris (Parastais ceriņš) 61 gab. vietā jābūt 9 gab., attiecīgi kopējais krūmaugu daudzumam jābūt vienādam ar stādīšanas apjomu 39 gab. Būvdarbu apjoms precizēts (datne SNP_2026_30_BA_precizets_2.xls)

	Lokālā tāme 1-5 poz. 4 Salokāmas starpsienas 5400 x 2900. AR rasējumā “Plāns” ir norādīts skatīt starpsienu specifikāciju ARD daļā, taču projekta dokumentācijā ARD sadaļas nav. Lūdzam pasūtītāju pievienot trūkstošo projekta dokumentāciju.
	Transformējamās  starpsienas specifikācija ir atrodama ARD specifikācijā AR-15, kur ir norādīts gatava būvizstrādājuma ekvivalents – P80 (starpsienas.lv).

	Lokālā tāme 1-12 poz. 5 Sienas flīžu montāža flīzes" - ABK Play Edge Mix multicolor 200x200x8.5cm. Lūdzam precizēt flīzes biezumu.
	Specifikācijā ir pārrakstīšanās kļūda - tekstu “cm” vietā ir domāti “mm” – konkrēto analogu biezums ir 8.5mm, bet tas nav principiāls kritērijs.

	Lokālajās tāmēs Nr. 3-4, 3-5, 3-6, 3-7 un 3-8 par vājstrāvu darbiem daudzās pozīcijās Excel darbu apjomos norādītie daudzumi nesakrīt ar projekta rasējumos norādītajiem daudzumiem. Kur ir norādīti pareizie darbu apjomi: projektā vai tāmēs? Lūdzam pasūtītāju sniegt skaidrojumu par vājstrāvu darbu apjomu neatbilstībām un nepieciešamības gadījumā koriģēt darbu apjomus vai projekta dokumentāciju.
	Būvprojekta minēto elektronisko sistēmu sadaļā tehniskā dokumentācija, t.sk. specifikācijas, ir pareiza – piedāvājumi sagatavojami atbilstoši tur dotajiem apjomiem un specifikācijām, minētajiem ekvivalentiem. Savukārt būvdarbu apjomu sarakstos ir konstatētas saturiskas neatbilstības specifikācijām, kas koriģētas atbilstoši projektam (datne SNP_2026_30_BA_precizets_2.xls).

	Lokālajās tāmēs Nr. 3-4, 3-5, 3-6, 3-7 un 3-8 par vājstrāvu darbiem daudzās pozīcijās Excel darbu apjomos norādītie iekārtu modeļi nesakrīt ar projekta rasējumos norādītajiem iekārtu modeļiem. Kur ir norādīti pareizie iekārtu modeļi: projektā vai tāmēs? Lūdzam pasūtītāju sniegt skaidrojumu par neatbilstībām vājo strāvu iekārtu modeļos un nepieciešamības gadījumā koriģēt darbu apjomus vai projekta dokumentāciju.
	

	Lokālajās tāmē 2-7 Santehnika. Projektā nav atrasta santehnikas specifikācija. Lūdzam norādīt vēlamos santehnikas izmērus un ražotāju.
	Precizējot sīkāk UK-6 un būvdarbu apjomos tāmē 2-7 esošās specifikācijas, santehnikai jābūt atbilstošai būvprojekta Skaidrojošajā aprakstā par vides pieejamību dotajiem norādījumiem un jābūt paredzētai invalīdu tualešu izmantošanai, piemēram, Gustavsberg Public sērija vai ekvivalents, optimālais izlietnes izmērs 60x60cm. Būvdarbu stadijā ierīču modeļi atsevišķi saskaņojami ar būvniecības dalībniekiem.

	AS - skaidrojošajā aprakstā ir minēts, ka jāuzstāda DSC, bet apjomos ir PARADOX. Kura ir korektā versija?
	Būvprojekta minēto elektronisko sistēmu sadaļā tehniskā dokumentācija, t.sk. specifikācijas, ir pareizas – piedāvājumi sagatavojami atbilstoši tur dotajiem apjomiem un specifikācijām, minētajiem ekvivalentiem. Savukārt būvdarbu apjomu sarakstos ir konstatētas saturiskas neatbilstības specifikācijām, kas koriģētas atbilstoši projektam (datne SNP_2026_30_BA_precizets_2.xls).

	VN - skaidrojošajā aprakstā ir minēts, ka jāuzstāda HANWHA, bet apjomois ir VIVOTEK. Kura ir korektā versija?
	



