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1.daļa Priekuļu pētniecības centram

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

Pretendents: ______________

	Nr.
p.k.
	Tehniskā specifikācija
	Tehniskais piedāvājums

	
	Raksturojumi
	Prasības
	

	1. 
	Kokskaidu granulas
	Kokskaidu granulām jābūt kvalitatīvām, sausām, ķīmiski tīrām no piemaisījumiem, mehāniski cietām, labi noturīgām pret sadrupšanu, bez skaidu smalkumiem, ražotām no tīras koka skaidas, nedrīkst saturēt līmes un citu ķīmisko elementu sastāvdaļas, kā arī metālu, plastmasas, akmeņu, smilšu u.c. svešķermeņu piemaisījumus
	

	2. 
	Kvalitātes prasības atbilstoši ENplus A1 klasei (https://enplus-pellets.eu/wp-content/uploads/Languages/LV/ENplus-ST-1001-LV-1.pdf)
	Piedāvātās granulas jānodrošina ar:
· sertifikātu par granulu kvalitātes rādītājiem
· granulu laboratoriskās testēšanas pārskatu, kurā iekļauti parametri par:
· mitruma saturu
· sēra saturu
· pelnu saturu
· siltumspēju
	

	3. 
	 Plānotais granulu apjoms (tonnās)
	100 t
	

	4. 
	Granulu iegādes-piegādes laiks
	No līguma noslēgšanas līdz 31.05.2027
	

	5. 
	Granulu iegādes nosacījumi
	Plānotais apjoms ir jānodrošina pilnā apmērā no Piegādātāja puses.
Plānotais apjoms nav jāapgūst pilnā apmērā no Pasūtītāja puses
	

	6. 
	Minimālais piegādes apjoms vienā reizē
	Ne mazāk kā 20 t,
ja vien pasūtītājs pasūtījumā nenorāda mazāku apjomu
	

	7. 
	Siltumspēja (Q zemākā) kWh/kg
	Ne mazāka kā 4,6
	

	8. 
	Diametrs, mm
	6 ± 1 vai 8 ± 1 mm
	

	9. 
	Garums, mm
	15 - 40 mm
	

	10. 
	Mitrums, %
	Ne vairāk kā 10%
	

	11. 
	Pelnu saturs, %
	Ne vairāk kā 1,0%
	

	12. 
	Tilpumsvars
	Ne mazāk kā 600 -750 kg/m3
	

	13. 
	Iepakojums
	Fasētas 1000 - 1200 kg slēgtos, mitruma izturīgos maisos (BIG maisos), kas paredzēti ilgstošai uzglabāšanai. Maisi nevar būt bojāti, saplēsti, tiem jābūt hermētiski noslēgtiem, ūdens un mitruma necaurlaidīgiem.
	

	14. 
	Prasības iepakojuma noformēšanai
	Uz iepakojuma (maisa) jābūt norādītam:
1. Piegādātāja vai ražotāja nosaukums, juridiskā adrese;
2. iepakojuma svars;
3. granulu diametrs;
4. Siltumspējas, mitruma un pelnu satura rādītāji.
	

	15. 
	Pasūtījuma veikšanas kārtība
	Jānodrošina iespēja Pasūtītājam veikt pasūtījumu, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu vai pa telefonu.
	

	16. 
	Preču piegādes vieta
	Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads.
Pretendentam bez papildu samaksas jānodrošina granulu piegāde, izkraušana no transportlīdzekļa un pārvietošana uz pasūtītāja norādīto vietu.
	

	17. 
	Piegādes attālums
	Piegādātāja noliktavas vai ražošanas adrese jānodrošina ne tālāk kā 150 km (+/-10 km) no Priekuļiem, Priekuļu pag., Cēsu nov.
	

	18. 
	Preču piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 5 dienas no pasūtījuma veikšanas.
Piegādēm jānotiek darba dienās no plkst. 8:00 līdz 15:30. Piegāde pārējā laikā pieļaujama tikai iepriekš vienojoties ar pasūtītāja pārstāvi.
	Pretendentam jānorāda precīzs piedāvātais Preču piegādes termiņš darba dienās

	19. 
	Plānotais preču pasūtīšanas termiņš
	Plānots veikt preču pasūtījumus pa daļām aptuveni šādā secībā:
1) 2026.gada septembrī/oktobrī;
2) 2026.gada novembrī;
3) 2026.gada decembrī;
4) 2027.gada februārī;
5) 2027.gada martā;
6) 2027.gada aprīlī.
	


Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, amats paraksts:[footnoteRef:1]  [1:  Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.] 

