	
	
	



	
	
	



Identifikācijas Nr. ĀNP 2026/115
9.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Mēs <pretendenta nosaukums>, reģ. Nr. <reģistrācijas numurs>, piedāvājam izpildīt līgumu saskaņā ar iepirkuma nolikuma noteikumiem par šādu līgumcenu:
	Nr.
	Izmaksu pozīcija
	Cena EUR, bez PVN
	PVN, EUR
	Cena EUR, ar PVN

	1. 
	Paskaidrojuma raksta izstrāde (realizējot pilnu apjomu)
	
	
	

	
	Paskaidrojuma raksta izstrādes izmaksas izslēdzamo sadaļu projektēšanas darbiem: 

	1.1
	Izslēgti apjomi no būvdarbu pozīcijas 3.3. Jumta siltināšana ar siltumizolācijas slāni (biroja daļa), iekļaujot visus saistītos darbus
	
	
	

	1.2
	Izslēgti apjomi no būvdarbu pozīcijas 3.4. Jumta siltināšana ar siltumizolācijas slāni (angāra daļa), iekļaujot visus saistītos darbus.
	
	
	

	1.3
	Izslēgti apjomi no būvdarbu pozīcijas 3.9. Multisplit sistēmas kondicionieru uzstādīšana biroja daļā (4 ārējās iekārtas, 9 iekšējās iekārtas, no kurām 7 otrajā stāvā, 2 pirmajā stāvā) iekļaujot kondensāta novadīšanas sistēmu un apdari pēc nepieciešamības.
	
	
	

	1.4
	Izslēgti apjomi no būvdarbu pozīcijas 3.12. Pašpatēriņa saules paneļu elektrostacijas uzstādīšana (~19432 kWh/gadā).
	
	
	

	2. 
	Autoruzraudzība
	
	
	

	3. 
	Būvdarbi* (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.+3.6.+3.7.+3.8.+3.9.+3.10.+3.11.+3.12.+3.13. pozīcijas kopā skaitot)
	
	
	

	3.1. 
	Ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas slāni visai ēkai, fasādes apdare (ārsienas tonis dzeltens), iekļaujot visus saistītos darbus.**
	
	
	

	3.2. 
	Cokola un pamata siltināšana ar siltumizolācijas slāni, fasādes apdare, iekļaujot visus saistītos darbus.**
	
	
	

	3.3. 
	Jumta siltināšana ar siltumizolācijas slāni (biroja daļa), iekļaujot visus saistītos darbus.**
	
	
	

	3.4. 
	Jumta siltināšana ar siltumizolācijas slāni (angāra daļa), iekļaujot visus saistītos darbus.**
	
	
	

	3.5.
	Visu logu nomaiņa ēkai pret energoefektīvākām stiklotajām konstrukcijām un ārdurvju nomaiņa. Sasniedzamā siltumcaurlaidības vērtība vismaz U≤1,1 W/m2K. (biroja daļā, angāra daļā), apdares atjaunošana ap logiem, durvīm. Logu, durvju krāsa – antracīts.
	
	
	

	3.6.
	Divu jaunu ārdurvju uzstādīšana esošās logu ailēs 1.stāvā un vides pieejamības palielināšanas risinājuma ēkas jaunajām ieejām nodrošināšana, demontējot sliekšņus, apdares atjaunošana. Vienu ieejas kāpņu vai lieveņa uzstādīšana.
	
	
	

	3.7.
	Metāla evakuācijas kāpņu nomaiņa iekšpagalmā.
	
	
	

	3.8.
	Siltummezgla pārbūve uzstādot gāzes kondensācijas katlu(s) un demontējot vecos malkas apkures un gāzes apkures katlus un to aprīkojumu.
	
	
	

	3.9.
	Multisplit sistēmas kondicionieru uzstādīšana biroja daļā (4 ārējās iekārtas, 9 iekšējās iekārtas, no kurām 7 otrajā stāvā, 2 pirmajā stāvā) iekļaujot kondensāta novadīšanas sistēmu un apdari pēc nepieciešamības.
	
	
	

	3.10.
	Lietus ūdens uzkrāšanas sistēmas izbūve (iekļaujot – lietus notekrenes un notekcaurules pie ēkas sienas (krāsa – antracīts) un pazemes krājtvertni (~3 m3) ar pārplūdi ar infiltrēšanos zemē un elektrisku sūkni laistīšanai).
	
	
	

	3.11.
	Elektroinstalācijas maiņa āra fasādes apgaismojumam pie ēkas un izbūve jauniem fasādes apgaismojuma elementiem, kā arī kondicionierim, sūknim un citiem nenosauktiem jauniem elementiem.
	
	
	

	3.12.
	Pašpatēriņa saules paneļu elektrostacijas uzstādīšana (~19432 kWh/gadā).
	
	
	

	3.13.
	Dažādi darbi (teritorijas sakopšana,  utt.)
	
	
	

	4.
	Ēkas ilgtspējas sertifikāts****
	
	
	

	KOPĀ EUR (1. + 2. + 3.+ 4. pozīcija):
	
	
	



* Piedāvājuma cenā jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā minēto darbu pilnīgu un kvalitatīvu sniegšanu, kā arī piedāvātajā cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas saprātīgi paredzamās ar konkrētā darba izpildi saistītās izmaksas.

** Pozīcijām 3.1.-3.4. skatīt Tehniskās izpētes atzinums Nr. TIA-05/2026_P42 Sporta ēka, Pirmā iela 42A, Ādaži iekļauto informāciju.

*** Ja Pasūtītājs noslēgs līgumu par samazinātu būvdarbu un projektēšanas apjomu, tad attiecīgi tiks samazināta kopējā 1. punktā un 3. punktā norādītā paskaidrojuma raksta izstrādes un būvdarbu cena, izslēdzot attiecīgās 1. punkta un 3. punkta apakšpunktu sadaļu izmaksas. 

**** Ja Izpildītājs Iepirkumā piedāvā Sertifikāta izstrādi, Finanšu piedāvājuma 4. punktā norāda summu 8500 euro (bez PVN). Ja Izpildītājs Iepirkumā nepiedāvā Sertifikāta izstrādi, Finanšu piedāvājuma 4. punktā norāda summu 0 euro.



DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR EIS PIEDĀVĀTO ELEKTRONISKO PARAKSTU VAI AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU


	
	
	



	
	
	



