
5. pielikums
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
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1. Degvielas apjoms:
1.1. Benzīns 95E – 40 000 litri;
1.2. Dīzeļdegviela – 60 000 litri;
1.3. Norādītais degvielas apjoms ir uzskatāms par orientējošu. Pasūtītājam ir tiesības iepirkuma līguma izpildes gaitā iepirkt degvielu pēc faktiskās nepieciešamības.
[bookmark: bookmark41]2. Degvielas kvalitātes prasības:
2.1. Piedāvātās degvielas (benzīns 95E un dīzeļdegviela) kvalitātei jāatbilst LR Ministru kabineta 26.09.2000. noteikumu Nr. 332 „Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” un standartu LVS EN 228 un LVS EN 590 noteiktajām prasībām.
2.2. Dīzeļdegvielai ziemas sezonā (no 1. novembra līdz 31. martam) jāatbilst aukstumnoturībai vismaz līdz -30 ºC temperatūrai (CFPP – auksta filtra nosprostošanās punkts).
[bookmark: bookmark42]3. Degvielas iegādes nosacījumi:
3.1. Degviela tiek iegādāta mazumtirdzniecībā, izmantojot pretendenta nodrošinātās degvielas kartes. Katram transportlīdzeklim vai uzņēmuma iecirknim (pusēm vienojoties) tiek nodrošināta sava degvielas karte ar unikālu numuru, uz kuras, atkarībā no uzņēmuma vajadzībām tiek norādīts, vai uzņēmuma transportlīdzekļa reģistrācijas numurs, vai iestādes nosaukums, vai personas vārds un uzvārds. 
[bookmark: _Hlk52790886]3.2. Degvielas iegāde tiek veikta degvielas uzpildes stacijā (DUS) Līvānu pilsētas administratīvajā teritorijā, darbdienās un brīvdienās visu diennakti. 
4. Samaksa par degvielu tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu formā piestādot rēķinu vienreiz mēnesī par faktiski iegādāto degvielu.


