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IEPIRKUMA 4. DAĻA
Pirmā palīdzība, ugunsdrošība un individuālā aizsardzība


Pozīcija Nr.1- Izotermiskā folijas sega - 14 300 gab.
	
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
	Pretendenta piedāvājums
(katrai pozīcijai norāda sava piedāvājuma precīzus parametrus atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām)

	Izotermiskā folijas sega - paredzēta cietušā aizsardzībai pret atdzišanu vai pārkaršanu ārkārtas situāciju gadījumā patvertnē.
1. Izgatavota no metalizētas poliestera plēves vai līdzvērtīga materiāla.
2. Divpusēja – nodrošina ķermeņa siltuma saglabāšanu un aizsardzību no apkārtējās vides iedarbības. 
3. Individuāli iepakota. 
4. Izmēri izvērstā veidā ne mazāki par 130 × 200 cm. 
5. Kompakta salocītā veidā, piemērota uzglabāšanai individuālās pirmās palīdzības komplektā vai patvertnes aprīkojumā.
6. Jauna, nelietota.

Shematiskais zīmējums:
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Pozīcija Nr.2 - Vieglās evakuācijas nestuves, (evakuācijas palags) - 169 gab.
	
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
	Pretendenta piedāvājums
(katrai pozīcijai norāda sava piedāvājuma precīzus parametrus atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām)

	Vieglās evakuācijas nestuves, (evakuācijas palags) - paredzētas cietušo pārvietošanai, evakuācijai un transportēšanai patvertnē vai tās tuvumā ārkārtas situāciju laikā.
1. Izgatavotas no izturīga sintētiska materiāla (poliestera, neilona, PVC pārklāta auduma vai līdzvērtīga materiāla). 
2. Aprīkotas ar ne mazāk kā 6 pārnēsāšanas rokturiem. 
3. Salokāmas kompaktai uzglabāšanai. 
4. Mitrumizturīgas un viegli tīrāmas. 
5. Nestspēja ne mazāka par 150 kg. 
6. Garums ne mazāks par 180 cm. 
7. Platums ne mazāks par 65 cm. 
8. Jaunas, nelietotas.

Shematiskais zīmējums:
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Pozīcija Nr.3 - Pirmās palīdzības aptieciņa - 300 gab.
	TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
	Pretendenta piedāvājums
(katrai pozīcijai norāda sava piedāvājuma precīzus parametrus atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām)

	Pirmās palīdzības aptieciņa - paredzēta pirmās palīdzības sniegšanai cietušajiem patvertnē ārkārtas situāciju laikā. 
1. Aptieciņas saturs ievietots izturīgā, aizveramā un viegli tīrāmā somā vai kastē, kas aizsargā pret mitrumu un netīrumu iekļūšanu.
2. Visiem aptieciņas sastāvā esošajiem medicīniskajiem materiāliem ar noteiktu derīguma termiņu piegādes brīdī atlikušais derīguma termiņš nav mazāks par 80%.
3. Aptieciņas sastāvs atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 713 prasībām, DIN 13164:2022 standartam vai līdzvērtīgam standartam.
4. Aptieciņas sastāvā esošie medicīniskie materiāli ir marķēti ar CE marķējumu (kuriem to paredz normatīvie akti).
5. Jauna, nelietota.

Shematiskais zīmējums:
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Pozīcija Nr.4 - Atstarojošā aproce - 14300 gab.
	TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
	Pretendenta piedāvājums
(katrai pozīcijai norāda sava piedāvājuma precīzus parametrus atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām)

	Atstarojošā aproce – paredzēta personas redzamības uzlabošanai patvertnēs, ārkārtas situācijās.
1. Aproce ir automātiski satinama, uzmaucama vai ar regulējamu aizdari. 
2. Aprīkota ar atstarojošu virsmu. 
3. Garums ne mazāks par 30 cm.
4. Platums ne mazāks par 3 cm. 
5. Viegli uzliekama un noņemama. 
6. Universāls vai regulējams izmērs. 
7. Atkārtoti lietojama. 
8. Jauna, nelietota.

Shematiskais zīmējums:
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Pozīcija Nr.5 - Darba cimdi - 68 komplekti.
	TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
	Pretendenta piedāvājums
(katrai pozīcijai norāda sava piedāvājuma precīzus parametrus atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām)

	Darba cimdi – paredzēti roku mehāniskai aizsardzībai inventāra pārvietošanas, saimniecisko darbu veikšanas un patvertnes izeju atbrīvošanas darbu laikā.
1. Universāli darba cimdi vispārējas nozīmes darbiem. 
2. Trikotāžas vai kokvilnas/poliestera materiāls ar plaukstas pārklājumu vai bez tā.
3. Ērti un elpojoši, piemēroti ilgstošai lietošanai. 
4. Universāls izmērs – L.
5. Iepakojumā – 10 pāri (20 cimdi). 
6. Jauni, nelietoti.

Shematiskais zīmējums:
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Pozīcija Nr.6 – Aizsargķivere, aizsargbrilles, atstarojošā veste un respirators FFP2 ar vārstu - 264 komplekti
	TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
	Pretendenta piedāvājums
(katrai pozīcijai norāda sava piedāvājuma precīzus parametrus atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām)

	1. Aizsargķivere - paredzēta galvas aizsardzībai, veicot patvertnes ieeju un avārijas izeju atbrīvošanas darbus.
1.1. Atbilst standartam EN 397 vai ekvivalentam.
1.2. Aizsargķivere ir izturīga pret mehāniskiem triecieniem un pasargā galvu no krītošu priekšmetu iedarbības.
1.3. Regulējams galvas apkārtmērs.
1.4. Aprīkota ar zoda siksnu drošai fiksācijai.
1.5. Viegla, piemērota ilgstošai lietošanai.
1.6. Jauna, nelietota.

Shematiskais zīmējums:
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2.Aizsargbrilles - paredzētas acu aizsardzībai, veicot patvertnes ieeju un avārijas izeju atbrīvošanas darbus.
2.1. Atbilst standartam EN 166 vai ekvivalentam.
2.2. Aizsargbrilles ir izturīgas pret mehāniskiem triecieniem.
2.3. Aprīkotas ar sānu aizsardzību.
2.4. Lēcas ir caurspīdīgas.
2.5. Jaunas, nelietotas.

Shematiskais zīmējums:
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3. Atstarojošā veste – paredzēta personas redzamības nodrošināšanai, veicot patvertnes ieeju un avārijas izeju atbrīvošanas darbus.
3.1. Atbilst standartam EN ISO 20471 vai ekvivalentam.
3.2. Veste ir aprīkota ar atstarojošām joslām.
3.3. Aizdare ir aprīkota ar līplenti vai rāvējslēdzēju.
3.4. Viegla, izturīga un ērti uzvelkama virs apģērba.
3.5. Universāls izmērs (L-XXL).
3.6. Jauna, nelietota.

Shematiskais zīmējums:
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4. Respirators FFP2 ar vārstu - paredzēts elpceļu aizsardzībai, veicot patvertnes ieeju un avārijas izeju atbrīvošanas darbus.
4.1. Atbilst standartam EN 149:2001+A1:2009 vai ekvivalentam.
4.2. Respirators ar vārstu, aizsardzības klase FFP2. Nodrošina efektīvu aizsardzību pret cietajām un šķidrajām daļiņām.
4.3. Regulējama deguna skava, respiratora pielāgošanai sejai.
4.4. Elastīga galvas siksna.
4.5. Katrs respirators individuāli iepakots.
4.6. Jauns, nelietots.

Shematiskais zīmējums:
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Pozīcija Nr.7 - Sejas maskas - 75 iepakojumi.
	TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
	Pretendenta piedāvājums
(katrai pozīcijai norāda sava piedāvājuma precīzus parametrus atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām)

	Sejas maskas – paredzētas elpceļu aizsardzībai ārkārtas situācijās patvertnēs.
1. Vienreizlietojamas trīsslāņu sejas maskas. 
2. Iepakojumā – 100 gab. 
3. Aprīkotas ar elastīgām ausu cilpām. 
4. Aprīkotas ar pielāgojamu deguna skavu.
5. Piemērotas pieaugušo lietošanai. 
6. Rūpnieciski iepakotas. 
7. Produkts atbilst piemērojamajām Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām. 
8. Piegādes brīdī atlikušais derīguma termiņš – ne mazāks kā 80 % no ražotāja noteiktā kopējā derīguma termiņa (ja ražotājs tādu ir noteicis). 
9. Jaunas, nelietotas.

Shematiskais zīmējums:
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	Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts** un datums**



** Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
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