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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
[bookmark: _Hlk188276278]Objektam “Piņķu aktīvās atpūtas parks (pumptrack un skrituļošanas trase)” 1. kārtas būvniecībai
Būvuzņēmējam būvdarbi jāveic atbilstoši izstrādātajam paskaidrojuma rakstam “Piņķu aktīvās atpūtas parks”, izbūvējot ieceres 1. kārtu un ar būvniecības procesus saistošajiem regulējošiem normatīvajiem aktiem. Paskaidrojuma raksta pirmās kārtas darbu apjoms ietver:
· Multifunkcionālu asfaltētu velotrasi;
· labiekārtojuma elementus;
· betona bruģakmens ietves un birstošā minerālmateriālu seguma autostāvvietu; 
· zāliena un apstādījumu ierīkošanu;
· āra biotualetes;
· elektroapgādes un apgaismojuma tīklus; 
· videonovērošanu; 
· lietus ūdens savākšanas un novadīšanas tīklus.

Papildinājumi pie specifikācijām:
1. [bookmark: _Hlk164685857]Būvdarbus organizē, pieprasa un saņem nepieciešamos saskaņojumus, atļaujas, saņem atzīmi Paskaidrojuma rakstā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, veic būvdarbus un objektu nodod ekspluatācijā Būvuzņēmējs (turpmāk, Izpildītājs), atbilstoši 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” prasībām.
2. Visus darbus izpildīt saskaņā ar:
2.1. Būvniecības likums;
2.2. Vispārīgajiem būvnoteikumi— 1. grupas inženierbūve;
2.3. 15.06.2018. MK noteikumiem Nr.326”Būvju klasifikācijas noteikumi” projektētos inženiertīklu būvju klasifikāciju kodi:
2.3.1. 22230103 – kanalizācijas tīklu cauruļvadi;
2.3.2. 2412 – citas sporta un atpūtas būves
2.4. 10.08.2018. MK noteikumiem Nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" un citiem normatīviem dokumentiem;
2.5. 01.07.2015. Ārējie tīkli saskaņā ar normatīviem – LBN 223-15, LBN 222-15;
2.6. 19.08.2014. MK noteikumiem Nr.501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība";
2.7. 01.07.2015. MK not. Nr. 328 Latvijas būvnormatīvs LBN 262-15 „Elektronisko sakaru tīkli”;
2.8. Izbūvējot ielu apgaismojuma tīklu ievērot Latvijas Elektrotehniskās Komisijas energostandarti prasības  - LEK 014 un LEK 049;
2.9. 28.08.2018. MK noteikumi Nr.545 Noteikumi par Latvijas Būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”;
2.10. 30.06.2015. MK noteikumi Nr.333 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”;
2.11. 09.05.2017. MK noteikumi Nr.253 “Atsevišķi inženierbūvju noteikumi”;
2.12. 03.05.2017. Ministru kabineta noteikumu Nr.239 Noteikumi par LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" prasībām;
2.13. 24.04.2012. MK noteikumi Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”; 
2.14. 20.06.2017. MK noteikumi Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”;
2.15. LVS CEN / TR 17621:2021  Apbūvētas vides pieejamība un izmantojamība. Tehnisko raksturlielumu kritēriji un specifikācijas; 
2.16. LVS EN 17210:2021 Apbūvētas vides pieejamība un izmantojamība. Funkcionālās prasības;
2.17. Latvijas valsts standarti, kas attiecas uz konkrētajiem darbiem.

3. Būvdarbu periods ir laika posms no abpusējas Līguma parakstīšanas dienas līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā. 
4. Būvdarbu garantija: ne mazāk kā 60 (sešdesmit) mēneši no akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā dienas.
5. Pasūtītājs nodod Izpildītājam būves vietu satiksmei drošā stāvoklī. Par satiksmes drošību pasliktinošiem autoceļa aprīkojuma, seguma u.c. bojājumiem, kas radušies līdz būves vietas nodošanai Izpildītājam un nav novērsti, Izpildītājs kopā ar Būvuzraugu un Pasūtītāja  pārstāvi sastāda aktu, ko pievieno Būves vietas nodošanas - pieņemšanas aktam. Pasūtītājs neizvirza prasības pret Izpildītāju par bojājumiem, kas radušies pirms būves vietas pieņemšanas un ir dokumentēti, Objektu pieņemot.
6. [bookmark: _Hlk176796742][bookmark: _Hlk176797427]Izpildītājs sabiedrībai skaidri redzamā vietā Objektā uzstāda (par saviem finanšu līdzekļiem izgatavo un uzstāda) pirms  būvdarbu uzsākšanas būvtāfeli (4000 * 2000 mm) - 1 gb., būtiska informācija, tiek saskaņota ar Pasūtītāju.
7. Pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt precizētu Darbu veikšanas kalendāro grafiku un Naudas plūsmas grafiku, iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai.
8. [bookmark: _Hlk164686351]Piekļūšana Objektam (būvlaukumam), būvmateriālu piegādi jāorganizē no Rīgas ielas, Piņķos.
9. [bookmark: _Hlk165018497]Par  piebraucamo ceļu uzturēšanas darbiem (laistīšana, planēšana, bedru, iesēdumu  remonts) un par Rīgas ielas, Objekta  robežās -  slaucīšanu, bedrīšu remontu, pieguļošās teritorijas, satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi un citiem uzturēšanas darbiem, atbilstoši  2010. gada 9. marta MK noteikumiem Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, atbilstoši ceļa uzturēšanas klasei (A klase), būvniecības laikā ir atbildīgs Izpildītājs.
10. Izpildītājam būvniecības laikā  jānodrošina:
10.1. Autotransporta (operatīvā, apkalpojošā u.c.) un gājēju droša satiksme Objekta robežās;
10.2. Jābūt nodrošinātai piemērotai piekļūšanai Objektam un jāpārliecinās vai satiksme uz esošajām ielām, ceļiem, gājēju ceļiem, laukumiem, kā arī uz blakus esošās Rīgas ielas netiek nepamatoti traucēta;
10.3. Netraucēta piekļūšana nekustamajiem īpašumiem, par piekļūšanas ierobežojumiem savlaicīgi brīdināt n/ī īpašniekus;
10.4. Nav pieļaujamas satiksmes dalībniekiem bīstamas situācijas, jāseko, lai darbu veikšanas laikā netiktu radīti bojājumi trešo personu īpašumiem. Radītie bojājumi jānovērš nekavējoties.
11. [bookmark: _Hlk164688456]Satiksmes organizācijas aprīkojumam būves vietā jāatbilst Pasūtītāja saskaņotām Darba vietas aprīkojuma shēmām, izstrādātām atbilstoši 02.10.2001. MK noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, nosakot shēmu maiņas kārtību, termiņus un atbildīgo personu.
12. Jebkuras satiksmes organizācijas izmaiņas ir jāorganizē Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” noteiktajā kārtībā.
13. Veicot inženierkomunikāciju izbūvi, pieļaujama inženierkomunikāciju novietojuma pielaide +/- 0.3m no būvprojektā paredzētā. Ja inženierkomunikāciju novietojuma izmaiņas ietekmē citas inženierkomunikācijas un/vai īpašumtiesības, jāveic izmainītās būvprojekta daļas atkārtota saskaņošana ar skarto inženierkomunikāciju turētājiem un/vai nekustamā īpašuma īpašniekiem.
14. Izbūvei paredzēt asfaltēto segumu atbilstoši projektā noteiktajam.
15. [bookmark: _Hlk164689308]Visi objektā demontētie, liekie materiāli tiek transportēti uz Izpildītāja atbērtni vai nepieciešamības gadījumā uz Pasūtītāja norādītu vietu, būvniecības darbu laikā radušos būvniecības atkritumus (t.sk. noņemto, nederīgo asfaltbetonu un betonu, nereģenerētus būvniecības atkritumus saturošu grunti u.c. veida atkritumus) drīkst nodot tikai atkritumu apsaimniekotājam, kas Valsts vides dienestā saņēmis atbilstošu atļauju, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu. Būvdarbu veicējam būs pienākums noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kas konkrētās pašvaldības uzdevumā organizē atkritumu savākšanu un pārvadāšanu esošajā teritorijā (nepieciešams iesniegt apliecinošus dokumentus).
16. [bookmark: _Hlk176362422]Visas būvniecības ieceres dokumentācijā iekļautās atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu firmām (ražotājiem), liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni, minētos materiālus ir iespējams aizstāt ar ekvivalentas kvalitātes un veiktspējas cita ražotāja izstrādājumiem, saskaņojot tos ar Pasūtītāju un projekta autoru.
17. Izpildītājs par saviem līdzekļiem veic visas  normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes. Izpildītājs bez kavēšanās iesniedz Būvuzraugam dokumentus par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumus.
18. Izpildītājs būves vietā nodrošina Būvuzraudzības komandai un saviem inženiertehniskajiem darbiniekiem līdzvērtīgus darba apstākļus.
19. Pēc būvdarbu pabeigšanas Objektā Izpildītājs izstrādā izpildmērījumu plānu, papildus 14.10.2014. MK noteikumos Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” noteiktajam, izpildmērījuma plānā norādīt augstuma atzīmes.
20. Būvdarbu apjomus skatīt 1.pielikumā

Sagatavoja:
Mārupes novada 
Pašvaldības īpašumu pārvaldes
Būvniecības nodaļas ainavu arhitekte Žanete Salzirne

Specifikācija sagatavota 19.06.2026.



