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TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. TN99BIS/2026

"Lietus kanalizācijas izbūve Graudu

ielā posmā no Lielā ielas līdz Vītolu ielai, Liepājā"

(BIS-BV-6.18-2026-26729)

Liepājas Komunālā pārvalde

Uliha iela 44, Liepāja, LV-3401

01.06.2026
Prasības būvniecības ieceres " Lietus kanalizācijas izbūve Graudu

ielā posmā no Lielā ielas līdz Vītolu ielai, Liepājā "  izstrādei/izbūvei
Atbildot uz iesniegumu par tehniskiem noteikumiem "Lietus kanalizācijas izbūve Graudu ielā posmā no Lielā ielas līdz Vītolu ielai, Liepājā". Informējam, ka saskaņā ar SIA “Liepājas enerģija” datu bāzi Graudu ielā, Liepājā atrodas esoša siltumtrase.
Izstrādājot būvniecības ieceri/izbūvējot, ievērot sekojošus nosacījumus, ja tas skar esošo/projektējamo siltumtrasi:

1. Saglabāt, norādīt un precizēt esošo/projektējamo siltumtrasi;

2. saglabāt esošās/projektējamās siltumtrases augstuma atzīmes; 

3. ievērot LR spēkā esošā būvnormatīva LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" 30.09.2014 MK noteikumus Nr.574 prasības;

4. ievērot esošās siltumtrases/projektējamās aizsargjoslas; 

5. paredzēt esošās siltumtrases aizsardzību, veicot būvdarbus; 

6. izstrādāto projektu, saskaņot ar SIA “Liepājas enerģiju”.

Tehniskie noteikumi derīgi 2 gadi.  

Tehniskās daļas vadītājs  Jānis Sterģis

Sagatavoja:

Siltumenerģētikas inženieris 

E. Bērziņš, tel. - 63429160
DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
