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Par atbilžu sniegšanu 
par iepirkuma procedūras “CNC metāla locīšanas iekārtas un tās aprīkojuma piegāde” 
(ID Nr. RS/2026/66) nolikuma prasībām

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā pretendenta ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par iepirkuma procedūras “CNC metāla locīšanas iekārtas un tās aprīkojuma piegāde” (ID Nr. RS/2026/66) nolikumā (turpmāk – Nolikums) ietvertajām prasībām.

1. jautājums
Tehniskā piedāvājuma formas 5.1. punkts:
	5.1.
	Preses tonnāžā 
	Vismaz 1000 kN


Vai šeit nav kļūda? 
Mēs varam piedāvāt tonnāžu 100 t uz 1 m, tātad iekārtas jauda būtu 100 kN.

Atbilde:
Tehniskā piedāvājuma formas 5.1. punkta prasību aprakstā nav kļūdu. Pretendentiem jāpiedāvā vismaz 1000 kN.
 

2. jautājums
Tehniskā piedāvājuma formas 5.3. punkts:
	5.3.
	Detaļas locīšanas garums
	Ne mazāk kā 2.2 m un ne vairāk kā 3 m.


100 tonnu spiediens, 2500 mm garums.

Atbilde:
Kā norādīts tehniskā piedāvājuma formas 5.3. punkta prasību aprakstā, locīšanas garumam ir minimālais un maksimālais garums.  Detaļas locīšanas garums 2500 mm atbilst Tehniskajai specifikācijai.


3.jautājums
Tehniskā piedāvājuma formas 5.7. punkts:
	5.7.
	Ciparu vadība
	Atdure, gājienu, kompensācijas leņķu, simulācija pirms ražošanas, iestatījumu saglabāšana detaļai, atmiņa no


Vai jums ir nepieciešama papildu lāzera aizsardzība vai gaismas aizkars?

Atbilde:
Šādas prasības nav atrunātas konkrētajā tehniskā piedāvājuma formas punktā. Attiecīgi piedāvājumā var neiekļaut lāzera aizsardzību vai gaismas aizkaru.



4.jautājums
Tehniskā piedāvājuma formas 5.8. punkts:
	5.8.
	Pamatkorpuss
	viens no gabarītiem (garums, platums vai augstums) nepārsniedz 2,3 m.


Standarta iekārtas izmēri (G × P × A): 3500 × 1750 × 2600 mm.
Nav iespējams izgatavot iekārtu mazākos gabarītos? Vai arī standarta izmēri 3500 × 1750 × 2600 mm būs piemēroti?

Atbilde:
Šāda prasība ir iekļauta, lai iekārtu varētu ievest telpā. Tehniskā piedāvājuma prasību aprakstā minēts, ka viens no gabarītiem nepārsniedz 2,3 m. 
Papildus atgādinām, ka saskaņā ar nolikuma 13.3. punktu pirms piedāvājuma sagatavošanas pretendentiem obligāti jāveic uzstādīšanas vietas apskate, iepriekš vienojoties par apskates laiku ar Pasūtītāja kontaktpersonu - Infrastruktūras daļas Specializēto remontdarbnīcu vadītāju Māri Ozoliņu, tālr. 25729975, e-pasts: maris.ozolins@rigassatiksme.lv. 


5.jautājums
Tehniskā piedāvājuma formas 5.9. punkts:
	5.9.
	Detaļas atbalsts
	Automatizēts lokšņu sekotājs


Varam piedāvāt šādu variantu. Vai būtu nepieciešams 1 gab.? 
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Atbilde:
Jā, attēlā norādīto iekārtu Pretendents var piedāvāt, ja automatizēts lokšņu sekotājs tiek nodrošināts kā atsevišķa iekārta/modulis, nevis ir integrēts CNC metāla locīšanas iekārtā.  Pasūtītājam pietiek ar vienu automatizēto lokšņu sekotāju. 


6.jautājums
Tehniskā piedāvājuma formas 6.1.5. punkts:
	6.1.5.
	
	Līkprofila puansons  88°  200 mm garums sadalīts segmentos atbilstoši darbagalda locīšanas garumam (5.3. punkts) apstrādes garumam. Jāiekļauj puansonu komplekts ar garumiem 10, 15, 20, 40, 50, 100 mm (taisns vidus posms), 100mm (ar ausīm labais segments), 100mm (ar ausīm kreisais segments)  415 mm un pārējie garumi, lai nokomplektētu vismaz 5.3.  noteikto garumu.


Vai ir iespējams mums nosūtīt detaļas zīmējumu, lai rūpnīca varētu piedāvāt atbilstošu matricu?

Atbilde:
Aicinām pārliecināties par saderību ar šo puansonu nolikuma 2.pielikuma “Tehniskā piedāvājuma forma” 6.2. punktā norādītajā matricu sarakstā. 
7.jautājums
Tehniskā piedāvājuma formas 6.2.10. punkts:
	6.2.10.
	
	Matricas garums   atbilstoši darbagalda locīšanas garumam vismaz 2,2 m (5.3. punkts) apstrādes garumam Poliuretāna matrica ar turētāju, ieliknis vismaz 38x38mm shore A 80. Ja matricas platums neatbilst darbagalda matricas  platumam, nodrošināt starplikas.


Vai ir iespējams mums nosūtīt detaļas zīmējumu, lai rūpnīca varētu piedāvāt atbilstošu matricu?

Atbilde: 
Paskaidrojam, ka visi nepieciešamie parametri jau ir norādīti nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā piedāvājuma forma”.



Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                    Karīna Meiberga
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