6. pielikums
Meža pētīšanas stacijas iepirkuma 
[bookmark: _Hlk149054552]„Apvidus kravas un vieglo apvidus automobiļu piegāde”
nolikumam
(Identifikācijas Nr. MPS 2023/89)
Tehniskais piedāvājums
[bookmark: _Hlk42261953][bookmark: _Hlk42260372]iepirkuma procedūrai „Apvidus kravas un vieglo apvidus automobiļu piegāde”
(iepirkuma identifikācijas numurs MPS2023/89)
iepirkumu priekšmeta 3. daļai
[bookmark: _Hlk42259174][bookmark: _Hlk42260538]“Viena jauna vieglā pasažieru furgona (Md) automobiļa piegāde”

1. Atbilstoši PIL 54. panta prasībām, pretendents tehniskajam piedāvājumam papildus obligāti pievieno automobiļa ražotāja izdotu/-us dokumentu/-us, kas apliecina automobiļa ekspluatācijas ietekmi uz enerģētiku un vidi, norādot (metode: WLTP):
1.1. enerģijas patēriņu / kombinētais degvielas patēriņš (l/100km);
1.2. oglekļa dioksīda (CO2) emisiju apjomu (g/km);
1.3. slāpekļa oksīdu (NOx) emisiju apjomu (g/km);
1.4. metānu nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) emisiju apjomu (g/km);
1.5. cieto daļiņu (PM) emisiju apjomu (g/km).
1.6. Pretendents pievieno Aprēķinu par piedāvātā automobiļa darbmūža ekspluatācijas izmaksām, kas sagatavots saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk - IUB) mājaslapā ievietoto kalkulatoru “Transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķina kalkulators” (https://info.iub.gov.lv/lv/kalkulators). Oglekļa dioksīda (CO2) emisiju izmaksu vērtība jāizmanto: 0,035 EUR/kg un automobiļa darbmūža nobraukumu 200 000 km.

	Nr. p. k.
	Rādītājs, pazīme
	Prasība
	Pretendenta piedāvājums
(norādīt konkrētu raksturlieluma vērtību)

	1. 
	Piedāvātā automobiļa marka un modelis
	
	

	2. 
	Automobiļu skaits
	1 (viens)
	

	3. 
	Izgatavošanas gads 	
	Ne agrāk kā 2023
	

	4. 
	Automobiļa klase pēc Latvijas pilnvaroto autotirgotāju asociācijas klasifikatora
	Vidējā, daudzfunkciju (Md)
	

	5. 
	Virsbūves tips
	Pasažieru furgons
	

	6. 
	Automobiļa pilna masa
	Ne vairāk kā 3000 kg
	

	7. 
	Bagāžas nodalījuma tilpums (ar paceltiem aizmugurējiem sēdekļiem)
	Ne mazāk kā 550 l
	

	8. 
	Minimālais klīrenss (ražotāja noteiktais)
	Ne mazāk kā 150 mm
	

	9. 
	Durvju skaits
	Ne mazāk kā 4
	

	10. 
	Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāja vietu)
	Ne mazāk kā 8 (astoņas)
	

	11. 
	Dzinēja jauda (kW)
	Ne mazāk kā 130
	

	12. 
	Degvielas veids
	Dīzeļdegviela
	

	13. 
	Vidējais degvielas patēriņš litros uz 100 km (ražotāja noteiktais) pēc WLTP metodes
	Kombinētajā ciklā ne lielāks kā 7,5
	

	14. 
	Vidējais oglekļa dioksīda (CO2) emisiju apjoms, g/km pēc WLTP metodes
	Kombinētajā ciklā ne vairāk kā 195
	

	15. 
	Emisiju (slāpekļa oksīda (NO), metāna nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC), cieto daļiņu (PM)) apjoms, g/km
	Atbilstoši vismaz EURO 6 prasībām
	

	16. 
	Pārnesumu kārbas tips
	Automātiskā
	

	17. 
	Piedziņa
	Priekšpiedziņa
	

	18. 
	Automobiļa krāsa
	Rūpnīcas oriģinālais krāsojums
	

	19. 
	Obligātais aprīkojums un prasības
	- Bremžu ABS sistēma ar ventilējamiem bremžu diskiem (vismaz priekšējiem);
- Stūres pastiprinātājs;
- Stūres kolonas augstuma un dziļuma regulēšana;
- Vadītāja un blakussēdētāja priekšējie drošības spilveni;
- Elektriski vadāmi priekšējo sānu logu pacēlēji;
- Elektriski apsildāmi regulējami ārējie spoguļi;
- Riepu spiediena indikācija;
- Elektronisks aizdedzes imobilaizers;
- Signalizācija;
- Centrālā atslēga ar tālvadību;
- Automātiskās dienas braukšanas gaismas;
- Priekšējie miglas lukturi;
- Audiosistēma ar MP3 atskaņotāju un USB pieslēgvietu;
- Brīvroku sistēma;
- Kruīza kontrole;
- Klimata kontrole;
-Atpakaļskata kamera
- Piekabes āķis 
- Tekstila paklāji salonā
- Rezerves ritenis (ar disku), riteņu montāžas komplekts;
- Bagāžas nodalījuma pārsegs;;
- Avārijas komplekts (Avārijas zīme - trijstūris, medicīniskā aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, atstarojošā veste).
	

	20. 
	Ražotāja rūpnīcas garantija
	- ne mazāk kā 5 gadi vai 150000 km
	

	21. 
	Reģistrācija CSDD
	Pirmā reģistrācija
	

	22. 
	Piegādes termiņš
	2024. gada 19. janvāris
	

	23. 
	Piegādes vieta
	Piegādātājam reģistrētā vietā Rīgas teritorijā 
	

	24. 
	Tehniskās apkopes
	- Tehniskās apkopes drīkst veikt no Pārdevēja neatkarīgā servisā, izmantojot ražotāja nosacījumiem atbilstošus materiālus un rezerves daļas
	



	

	(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

	

	(datums)
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