1. pielikums
Iepirkuma Nr. LKM 2023/38-S
nolikumam


[bookmark: _Hlk150939940]Tehniskā specifikācija
Audiogidu un saistīto ierīču iegāde

	Nr. p.k.
	Iekārtu un ierīču nosaukums un 
Pasūtītāja
minimālās prasības
	Skaits (gab.)

	1.
	Audiogida ierīce:
1.1. atskaņo audio;
1.2.  vismaz 8 GB atmiņa; 
1.3.  atbalsta audio atskaņošanu vismaz 9 valodās;
1.4. ekrāns;
1.5. darbības laiks – vismaz 8 stundas;
1.6. ierīces uzlādes laiks – ne vairāk kā 3 stundas;
1.7. tastatūra ar Braila rakstu;
1.8. atbalsta vismaz 3 (trīs) audio formātus: MP3, WAV, M4A;
1.9. vismaz 1 (viena) standarta 3,5 mm austiņu izeja;
1.10. satura automātiska atlase un palaišana izmantojot infrasarkano staru (IR) un radiofrekvenču (RF) raidītāju;
1.11. saturu audiogida ierīcēs ir iespējams papildināt vai atjaunot pēc nepieciešamības;
1.12. informācijas ievadīšana audiogida ierīcēs izmantojot ierīču ražotāja izstrādātu satura vadības vai citu sistēmu;
1.13. uzlāde izmantojot atbilstošu ierīcēm Nr. 1. viedo uzlādes ierīci Nr. 2.;
1.14. integrēta drošības sistēma pret zādzību;
1.15. garantijas laiks: vismaz 2 (divi) gadi;
1.16. drošības sertifikāti: atbilst vismaz ”Conformité Européenne” (CE).
* Divi audiogida ierīču komplekti, skaits atkarībā no ierīču daudzuma komplektā.
	40-50*



	2.
	Audiogida ierīču viedā uzlādes ierīce:
2.1. viena viedā uzlādes ierīce atbalsta no 20 līdz 25 audiogida ierīču vienlaicīgu uzlādi;
2.2. viedā uzlādes ierīce atbalsta audiogida ierīču Nr. 1. uzlādi;
2.3. viedā uzlādes ierīce atbalsta vārteju (Gateway);
2.4. garantijas laiks: vismaz 2 (divi) gadi.
** Viedās audiogida ierīču uzlādes ierīces diviem audiogida ierīču Nr. 1. komplektiem, kur kopā, abos komplektos, ir no 40 līdz 50 audiogida ierīcēm.
	2**


	3.
	Stereo austiņas audiogida ierīcei:
3.1. uz galvas nēsājamas austiņas;
3.2. atbalsta standarta 3,5 mm austiņu izeju;
3.3. kabelis, kas savieno austiņas ar standarta 3,5 mm austiņu izeju;
3.4. austiņas ir savietojamas ar audiogida ierīcēm Nr. 1;
3.5. garantijas laiks: vismaz 2 (divi) gadi.
*** Stereo austiņu skaits atbilstoši piegādātajam audiogida ierīču Nr. 1. skaitam.

	40-50***

	4.
	Siksniņas audiogida ierīce:
4.1. siksniņas ir atbilstošas audiogida ierīču Nr. 1. stiprinājumam;
4.2. garantijas laiks: vismaz (divi) 2 gadi.
**** Siksniņu skaits atbilstoši piegādātajam audiogida ierīču Nr. 1. skaitam.
	40 -50****


	5.
	Infrasarkanie trigeri zonām:
5. 
5.1. ir savietojami ar audiogida ierīcēm Nr. 1.;
5.2. garantijas laiks: vismaz 2 (divi) gadi.
	25

	6.
	Drošības sistēma:
6. 
6.1. atsevišķa ierīce, kas nodrošina muzeja darbinieku informēšanu par to, ka ierīces Nr. 1. ir pametusi atļauto darbības zonu;*****
6.2. garantijas laiks: vismaz 2 (divi) gadi.
***** Var būt arī pašā audiogida ierīcē Nr. 1. integrēta drošības sistēma pret zādzību.
	1

	7.
	Vārteja (Gateway):
7. 
7.1. savieto viedo uzlādes ierīci Nr. 2. ar ierīču ražotāja mākoņsistēmu (VMS sistēmu);
7.2. garantijas laiks: vismaz 2 (divi) gadi.
	1

	8.
	Mākoņsistēmu (VMS sistēmu) piekļuve:
****** atbilstoši ierīču skaitam.
	******

	9.
	Pārvaldīšanas ierīce:
9.1. trigeru punktu iestatīšanai un pārvaldei;
9.2. ir savietojama ar infrasarkaniem trigeriem Nr. 5.;
9.3. garantijas laiks: vismaz 2 (divi) gadi.
	1

	10.
	Tehniskais atbalsts – 5 (pieci) gadi.
	Pēc pasūtītāja pieprasījuma

	11
	Pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz ražotāja vai ražotāja pārstāvniecības izsniegtu autorizāciju, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, veikt apmācību un nodrošināt servisu piedāvātajai iekārtai un ražotāja apliecinājumu, par to ka, piedāvāto audiogidu un saistīto ierīču ražotājs ir reģistrēts NATO, ES vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī.
	

	12. 
	Piegādes termiņš:
Līdz 2023. gada 28. decembrim
	




