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	Preces nosaukums 
	Parametri 
	Precei izvirzītās prasības 
	Pretendenta piedāvājums 

	 
Kokskaidu granulas 
	Daudzums tonnas 
	50 tonnas 
	 

	
	Mehāniskā izturība 
Mechanical durability 
	>= 98 % 
	 

	
	Mitruma daudzums 
Moisture content 
	<= 10 % 
	 

	
	Pelnu saturs 
Ash content 5500C(db) 
	<= 0.7 % 
	 

	
	Granulu diametrs mm 
	8 mm 
	 

	
	Granulu iepakojums kg 
	15-16 kg plastikāta maisos uz paletēm 
	 


 
Pretendents iesniegtajam Tehniskajam piedāvājumam pievieno granulu ražotājam izsniegtu testēšanas laboratorijas sertifikāta kopiju, kas apliecina piedāvāto kokskaidu granulu parametrus. 
 
 

