[bookmark: _Hlk51858256][bookmark: _Hlk51596461]SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”

Iepirkuma komisijas 2024.gada 26.februāra sēdē
sagatavotās atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem
par atklāta konkursa “Auto pacēlāju noma”, 
identifikācijas Nr. SIA RNP 2023/66 (turpmāk – Iepirkums), 
nolikumu

	[bookmark: _Hlk57708615][bookmark: _Hlk51858080]Jautājums
	Atbilde

	1. Nolikumā 4.6.4 punktā minēts: Papildus pretendentam ir jāiesniedz katra piedāvātā autoceltņa celtspējas specifikācijas tabula, kur pārskatāms strēles garums un celtspēja.

Jautājums: Vārds-autoceltnis visticamāk ir drukas vai neuzmanības kļūda, jo autoceltnis un autopacēlājs (par ko iet rūna šajā konkursā) ir divi dažādi tehnikas veidi.
Kādos normatīvajos aktos ir atrodama informācija par celtspējas specifikācijas tabulu?
kādai informācijai ir jābūt atspoguļotai tajā?
kas ir izdevis šādu tabulu un kas apliecina šis tabulas ietvertās informācijas patiesīgumu?
Lūdzu izskaidrojiet terminu ,,strēles garums”.
	Iepirkuma komisija informē, ka iepirkuma nolikumā tiks veikti grozījumi un Iepirkuma nolikuma 4.6.4.apakšpunkts dzēsts.


	2.  Tehniskā specifikācijā 2 punktā minēts: Tehnikai jābūt reģistrētai attiecīgajā reģistrā, ar derīgu tehnisko apskati. Tehnikai jābūt pārbaudītai un derīgai darbam atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Jautājums: kādā reģistrā ir jābūt reģistrētai tehnikai? Termins tehniska apskate attiecas uz automašīnu vai iekārtu? Jo lasot Tehniskā specifikācijā 3 punktā minēto: ,,Līguma darbības laikā tehnikai jānodrošina ikgadējo tehnisko apskati ar „0” vai „1” vērtējumu atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumiem Nr.295 „Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem” vai citas Eiropas Savienības valsts normatīvajiem aktiem, kas regulē transportlīdzekļu ikgadējo tehnisko apskati un tehnisko kontroli” skaidri saprotams kad šī informācija attiecas uz automašīnu!
Kādiem normatīvo aktu prasībām ir jābūt tehnikai pārbaudītai un derīgai pārbaudei?
3. Tehniskā specifikācijā 4.1 punktā noradīts: Piedāvātā tehnika atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un tai ir kompetentas institūcijas izsniegti atbilstību apliecinoši dokumenti;
Jautājums: kādos normatīvajos aktos un kādam prasībām jāatbilst tehnikai? Kādas institūcijas un kādi apliecinošie dokumenti?
	Iepirkuma komisija informē, ka atbilstoši Iepirkuma nolikuma 8.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 3.punktam un 4.1.apakšpunktam automašīnai ir jābūt derīgai tehniskai apskatei atbilstoši normatīvo aktu prasībām un iekārtai jābūt derīgai cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās pārbaudes protokolam, kas reģistrēts bīstamo iekārtu reģistrā.

	4. Tehniskā specifikācijā 5 punktā minēts: Izpildītājs nodrošina visas Tehnikas vienības ar operatoru (šoferi). Pacēlāju lieto un vada speciālists (pacēlāja operators), kas attiecīgi apmācīts un apguvis attiecīgās konstrukcijas pacēlāju drošu lietošanu, ievērojot arī konkrētā pacēlāja ražotāja norādījumus, un attiecīgā apmācība ir dokumentāri apliecināta.
Jautājums: Kādā veidā Pasūtītājs grasās pārbaudīt vai pretendentam ir šādi operatori ar attiecīgo apmācību un apliecību? Cik viņi ir daudz uzņēmumā un vai Pretendents spēs nodrošināt visas Tehniskā specifikācijā noradītas tehnikas vienības ar operatoru vienlaicīgi
	Iepirkuma komisija informē, ka Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apliecina, ka tā rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, līdz ar to Pretendents pats uzņemas atbildību un nodrošina to, ka operatori ir apguvuši attiecīgās apmācības un tās ir dokumentāri apliecinātas.

	5. Lūdzu precizēt, vai piedāvātai tehnikai drīkst būt pacēlāja vadības pults tikai grozā vai viņam (pultij) jābūt uz pacēlāja platformas? Respektīvi, operators kurš vadīs pacēlāju drīkst atrasties kopā ar Pasūtītāja darbinieku paceltajā grozā un no turienes vadīt pacēlāju vai grozā drīkst atrasties tikai Pasūtītāja darbinieki?
	Iepirkuma komisija skaidro, ka Pasūtītājs nav noteicis konkrētu veidu, tādēļ Pretendents var piedāvāt savu variantu.




	6. Tehniskā specifikācijā tabulā pie Tehnikas nosaukums un nominālas noradīts: Hidrauliskais pacēlājs ar saliekamo vai teleskopisko strēli un grozu cilvēku pacelšanai uz automašīnas vai pašgājēja bāzes (ar operatoru un ar piegādi)* bet Tehniskais - finanšu piedāvājumā norādīts: Hidrauliskais pacēlājs ar saliekamo vai teleskopisko strēli un grozu cilvēku pacelšana uz automašīnas bāzes (ar operatoru un ar piegādi)
Jautājums: kāpēc atšķiras prasības, kuras prasības ir precīzas? Kas ir minēts ar vārdu pašgājējs? Vai mēs drīkstam piedāvāt tehniku, kas tiek paŗvādāta ar treileri no objekta līdz objektam?
	Iepirkuma komisija informē, ka Iepirkuma nolikumā tiks veikti grozījumi un arī precizēta terminoloģija. 

	7. Lūdzu definējiet Tehniskā specifikācijā terminu ,,Celšanas augstums” vai šis augstums ir no zemes līdz platformas (groza grīdai) ka ir minēts Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtībā vai arī līdz groza margām (kas katram pacēlāju tipam var atšķirties), vai tas ir līdz vietai ko cilvēks var aizsniegt ar rokam, kas arī būtu mainīgs lielums ņemot vērā cilvēku auguma starpību.
	Iepirkuma komisija skaidro, ka Iepirkuma nolikuma 8.pielikuma “Tehniskā specifikācija” iepirkuma priekšmeta 1. un 2. daļā minētais termins ,,Celšanas augstums” ir augstums no zemes līdz platformas (groza grīdai) kā tas minēts Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtībā.
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