Pielikums lēmumam

Par atklāta konkursa (virs ES sliekšņa) “Vides pieejamības uzlabošana Salaspils novada Sociālajā dienestā Kalnu ielā 2 un Acones sociālajā centrā” izsludināšanu
Projektēšanas uzdevums
	Pasūtītājs/ Īpašnieks vai tiesiskais valdītājs
	Salaspils novada dome, reģistrācijas Nr. 90000024008, Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169

	Objekts
	Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

	Objekta adrese
	Acone 1, Salaspils novads, LV-2169


I. Dati par zemi un būvi
	Zemesgabala kadastra apzīmējums
	8031 001 0306

	Zemesgabala platība
	0,3323 ha

	Ēkas kadastra apzīmējums
	8031 001 0306 001

	Ēkas grupa
	III grupa (publiska ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem)

	Esošās situācijas apraksts
	Ēkai ir 5 virszemes stāvi. Ēkas ārsienas –ķieģeļi, pārsegumi –dzelzsbetona plātnes, pamati – monolītais dzelzsbetons.
Esošie inženiertīklu pieslēgumi – apkure, elektrība, ūdens, kanalizācija, elektronisko sakaru tīkli, dabīgā ventilācija.


II. Projektēšanas nosacījumi

	Būvniecības veids
	Vides pieejamības nodrošināšana Acone 1 vienai telpu grupai.

	Būvniecības ieceres dokumentācija
	1. Uzmērījumu rasējumi (UR)
2. Fotofiksācija (FF)
3. Savietoto ēkas inženiertīklu plāns (ĢP)
4. Arhitektūras daļa (AR)
5. Apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana (klimata kontroles sistēma) (AVK-A, AVK-V, AVK-K);
6. Būvkonstrukciju daļa (BK);
7. Elektroapgāde (EL, ELT);

7.1. Būvprojektā iekļaut nepieciešamo elektrotīklu un iekārtu kopumu.
8. Darba organizācijas projekts (DOP)
9. Ekonomikas daļa (būvdarbu apjomi BA, tāme T)

	Projektā ietvert risinājumus
	1. Paredzēt ēkas tehnisko apsekošanu;

2. Paredzēt logu un ārdurvju nomaiņu;

3. Paredzēt apkures sistēmas un siltummezglu pārbūvi;

4. Paredzēt ventilācijas sistēmas pārbūvi;

5. Paredzēt energoefektīva apgaismojuma  izbūvi un elektrotīklu atjaunošanu;

6. Paredzēt skaņas signāla pienākšanai no pacēlāja līdz darba vietai telpā;

7. Paredzēt teritorijas labiekārtošanu, paredzot zaļās zonas atjaunošanu, kas var tikt bojāta būvdarbu laikā;

8. Paredzēt ugunsdzēsības signalizācijas un videonovērošanas sistēmas izbūvi;

9. Paredzēt telpas pārplānošanu ar iekšējos apdares darbus, durvju nomaiņu pielāgotu personām ar kustības traucējumiem;

10. Paredzēt atjaunojamo energoresursu izmantošanu energoefektivitātes pasākumu nodrošināšanai;

11. Ēkā ievērot publiskās pieejamības prasības personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Izmantojamie materiāli un risinājumi:

Pamatprasības materiāliem – būvizstrādājumiem:

12. Atbilstoši  “Ēku energoefektivitātes likumam” un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;

13. Visi izmantojamie materiāli atbilstoši  ugunsdrošības noteikumu prasībām;

14. Apdares materiālu un krāsu toņu izvēle – pirms apdares tabulu izstrādes obligāti saskaņojama ar Pasūtītāju darba grupas sanāksmēs.

Izmantojamais izpētes materiāls – Tehniskās inventarizācijas lieta;

15.
risinājumus izstrādāt atbilstoši 08.04.2021. MK noteikumu Nr.222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energoefektivitātes noteikumi” un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 

16.
Vispārīgie norādījumi:

17.1.
Būvniecības dokumentāciju izstrādāt atbilstoši normatīvo aktu prasībām-LBN 208-15 "Publiskas būves", līgumam par būvniecības dokumentācijas izstrādi un labai profesionālajai praksei.

17.2.
Projekta risinājumos izvērtēt materiālu lietderību, lai tiktu izvēlēti iespējami ekonomiski un saimnieciski izdevīgākie materiāli, vienlaikus nodrošinot atbilstību LR spēkā esošiem būvnormatīviem un noteikumiem.

17.3.
Pielietot kvalitatīvus un ilgtspējīgus risinājumus materiālus, ievērot samērīguma principus. 

17.4.
Projektēšanas gaitā regulāri (ne retāk kā vienu reizi nedēļā) informēt Pasūtītāju par projekta risinājumiem, iespējamām problēmām un/vai projekta priekšlikumiem lēmumu pieņemšanai.

	Īpašās prasības
	1. Būvniecības ieceres dokumentācija jāizstrādā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

2. Risinājumam jābūt tehniski-ekonomiski pamatotam;
3. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes ietvaros veikt vides pieejamības ekspertu konsultācijas ar Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizāciju “ Sustento” Ekspertu konsultācijas jādokumentē.
4. Veic telpas pārplānošanu projektēšanu, lai nodrošinātu vides pieejamību esošajam dienas centram. Izprojektē ieejas mezgla pārbūvi līdz pacēlājam. Izstrādā iekštelpas pārplānošanas darbu rasējumus tai skaitā sanmezgla pārbūvi nodrošinot sanmezgla pieejamību personām ar kustības traucējumiem.
5. Prasības fotofiksācijām (FF):
5.1. Fotofiksāciju uzņemšanas vietas atzīmēt plānā, norādot uzņemtās fotofiksācijas virzienu;
6. Projektētājs, atbilstoši Darba uzdevuma prasībām, saskaņo būvprojektu ar inženiertīklu īpašniekiem vai turētājiem, organizācijām, kuras izdevušas tehniskos noteikumus ar saskaņošanas prasību, Pasūtītāju, un ēkas apsaimniekotāju vai citu personu ko nozīmējusi daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas valde kopsapulcē, kā pilnvaroto personu.


	Sagatavot izejmateriālus projektēšanai
	Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju saņemt visus tehniskos noteikumus un saskaņojumus, kas nepieciešami būvniecības dokumentācijas sagatavošanai.

	
	


III. Darba organizācija
	Darba grupa
	Projektētāja pārstāvis…
Pasūtītāja pārstāvji:
· Uldis Prūsis (Salaspils novada pašvaldības tehniskās daļas būvuzraugs e-pasts uldis.prusis@salaspils.lv tālruņa Nr. 27863896 )
 

	Darba grupu sanāksmes
	Ne retāk kā reizi nedēļā
Sanāksmes organizē un protokolē projektētājs, iepriekš sanāksmju laikus precizējot ar pasūtītāja pārstāvi.

	Iesniedzamie dokumenti pasūtītājam
	Trīs eksemplāros (neskaitot projektētāja, būvvaldes, inženiertīklu turētāju eksemplārus utt.) papīra formātā un digitālā datu nesējā (dwg., excel., word faili)

	Saskaņošana ar pasūtītāju
	Veic projektētājs pirms saskaņošanas ar ieinteresētajām institūcijām


IV. Pielikumi

	Pielikums Nr. 1 – Zemes robežu plāns

	Pielikums Nr. 2 - Zemesgrāmatas apliecība

	

	


Sagatavoja: U. Prūsis
