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Atbildes uz 26.06.2024. iesniegtajiem jautājumiem

Jautājums:

2024.gada 18.jūnijā publicēts šāds jautājums un atbilde: 

1.jautājums:
Lūdzam skaidrot, vai pieļaujama jaunu un lietotu stabiņu/atduru izmantošana, ja to krāsa, vizuālie parametri ir mainījušies lietošanas apstākļu dēļ?
Objekts: Krustojuma Pērnavas ielā un Aleksandra Čaka ielā pārbūve

	1,5
	Esošo norobežojošo elementu (signālkolonnas un riteņu atdures) demontāža un atkārtota uzstādīšana (tai skaitā, nepieciešamības gadījumā, bojāto elementu nomaiņa)
	KS
	1,00
	 
	 
	+



Atbilde:
Komisija skaidro, ka pretendentam ir jāiepazīstas ar situāciju dabā un jāizvērtē norobežojošo elementu stāvoklis un iespēja to atkārtotai uzstādīšanai. Visiem norobežojošiem elementiem, jauniem vai lietotiem, ir jābūt vienādā krāsā, izmērā un ar funkcionējošiem atstarojošiem elementiem.


Uz doto brīdī esošie norobežojošie elementi uzstādīti visā tilta garumā abos virzienos. Projektā plānots, ka gājēju un velosipēdistu kustība plānota pa gājēju/velosipēdistu celiņu (starp margām un drošības barjerām sk. lapu BK-01/3, TS-CD sadaļas rasējumi), kura būs izbūvēta visā tilta garumā, un velosipēdistu kustība netiek plānota kā tagad – pa brauktuvi vienā līmenī ar transportu. Papildus vēršam uzmanību, ka TS-CD rasējumos atspoguļota tikai esošā situācija. Lūdzam Pasūtītāju sniegt skaidrojumu, kādā apjoma tiek plānots uzstādīt šos elementus vai sniegt pretendentiem augstāk minēto elementu uzstādīšanas shēmu.


Atbilde:
Komisija skaidro, ka, ņemot vērā, ka krustojuma un tilta pārbūves projekts tiks realizēts vienlaicīgi, atkārtota demontēto norobežojošo elementu uzstādīšana nebūs nepieciešama.
Objekta “Krustojuma Pērnavas ielā un Aleksandra Čaka ielā pārbūve” (turpmāk – krustojuma pārbūves projekts) būvdarbu apjomu pozīcijā Nr.1.5 tiks veikti grozījumi, izsakot darbu pozīciju “Esošo norobežojošo elementu (signālkolonnas un riteņu atdures) demontāža un nodošana ceļa tīklu uzturētājam”.
Lūdzam pievērst uzmanību, ka objekta “Jorģa Zemitāna tilta pārbūve” (turpmāk – tilta projekts) būvdarbu apjomu pozīcija Nr.2.2.5 “Velo atduru un plastmasas stabiņu demontāža un nodošana ceļa tīklu uzturētājam” ir ar tādu pašu darba mērķi, kā iepriekš minētā darbu pozīcija krustojuma pārbūves projektā. Krustojuma pārbūves projektā jādemontē tas, kas ir norādīts krustojuma pārbūves projektā, un, tāpat attiecīgi, arī tilta projektā.


