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Atbildes uz 18.06.2024. iesniegtajiem jautājumiem


1.jautājums:
Iepirkuma nolikuma 9.1.pielikuma Darbu daudzumu un izmaksu saraksta 1.Būvkonstrukcijas (BK) sadaļas 12.Siltumapgāde (ārējā) (SAT) apakšsadaļas pozīcijā Nr.12.2.17. darbu daudzums norādīts ‘0,00’. 
Lūdzam Pasūtītāju precizēt darbu daudzumu pozīcijā Nr.12.2.17.

Atbilde:
Komisija skaidro, ka siltumtīklu tranšeju aizbēršana jāveic atbilstoši ceļu daļas apjomiem, jo siltumtrase ir tieši zem ceļu daļas segas. Siltumtīklu daļā ir paredzēts tikai smilšu pabērums un apbērums, apjoms darbu daudzumu pozīcijā Nr.12.2.17 koriģēts no 0 m3 uz 10 m3. Pārējie siltumtrases aizbēršanas darbi iekļauti TS-CD daļas apjomos. 
Elektronisko iepirkumu sistēmā tiks publicēti grozījumi. Lūdzam sekot līdzi informācijai tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv.


