Uzaicinājums uz ieinteresēto piegādātāju apspriedi
Atklātam konkursam
[bookmark: _Hlk502740822]"Kurināmā (kokskaidu granulu, malkas, ogļu, šķeldas)  piegāde Dricānu apvienības pārvaldes vajadzībām "

	1
	Pasūtītāja nosaukums
	Dricānu apvienības pārvalde
Reģ. Nr. 40900027407,
Adrese: "Pagastmāja", Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4615,
Tālr.: 64644069


	2
	Pasūtītāja kontaktpersona
	[bookmark: _Toc1138378]Rēzeknes novada pašvaldības 
Centrālās pārvaldes Publisko iepirkumu nodaļas 
iepirkumu speciāliste Ilona Mironova, mob. 27303009, e-pasts: ilona.mironova@rezeknesnovads.lv.


	3
	Apspriedes tiesiskais pamatojums
	Publisko iepirkumu likuma 18.panta otrā prim daļa, kas paredz pasūtītāja tiesības rīkot apspriedi ar piegādātājiem, lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus par iepirkuma plānu un prasībām


	4
	Plānotais iepirkuma 
priekšmets
	Līguma veids - piegāde
Iepirkuma priekšmets – "Kurināmā (kokskaidu granulu, malkas, ogļu, šķeldas)  piegāde Dricānu apvienības pārvaldes vajadzībām" (saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādītiem aprakstiem un apjomiem nolikuma pielikumā).
Iepirkuma CPV kods: 03413000-8 (Kurināmā koksne), 09111400-4 (Koksnes kurināmais), 09111100-1 (Akmeņogles).


	5
	Apspriedes mērķis
	Informēt piegādātājus par plānoto iepirkumu un apzināt potenciālo pretendentu spējas nodrošināt iepirkuma priekšmetam atbilstošu piedāvājumu saskaņā ar pasūtītāja izstrādāto plānoto iepirkuma dokumentāciju un Tehnisko specifikāciju.


	6
	Apspriedes laiks un vieta
	Apspriede paredzēta rakstiskā formā - piegādātājiem jautājumus, komentārus vai ieteikumus par plānotā iepirkuma prasībām sūtīt elektroniski uz kontaktpersonas e-pastu: ilona.mironova@rezeknesnovads.lv līdz 2024.gada 20.februārim (ieskaitot). Piegādātājiem, iesūtot apspriedei informāciju, jāizvērtē vai tā ir uzskatāma par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju, ko attiecīgi jānorāda.


	7
	Apspriedes dokumentēšana un šīs dokumentācijas publicēšana
	Pasūtītājs pēc uzaicinājuma 6.punktā noteiktā termiņa apkopos piegādātāju iesūtīto informāciju.
Apspriedē saņemtā informācija, tostarp atbildes uz jautājumiem, tiks dokumentēta, sagatavojot apspriedes kopsavilkumu.


	8
	Papildu informācija
	Pasūtītājs un tā pārstāvju sniegtā informācija apspriedes prezentācijā un apspriedes laikā ir uzskatāma par plānotu un provizorisku, un tā var būtiski mainīties, izstrādājos iepirkuma dokumentāciju. Minētā informācija nerada juridiskas sekas (tiesības un pienākumus) Pasūtītājam un piegādātājiem.


	9
	Pielikums
	Informācija par iepirkuma priekšmetu un tehniskā specifikācija.


























Iepirkuma dokumenti apspriedei
I. Informācija par iepirkuma priekšmetu
1. Iepirkuma priekšmets:
1.1. Iepirkuma priekšmets: "Kurināmā (kokskaidu granulu, malkas, ogļu un šķeldas) piegāde Dricānu apvienības pārvaldes vajadzībām" (saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādītiem aprakstiem un apjomiem nolikuma pielikumā).
1.2. Iepirkuma CPV kods: 03413000-8 (Kurināmā koksne), 09111400-4 (Koksnes kurināmais), 
09111100-1 (Akmeņogles).
1.3. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts  11 (vienpadsmit) daļās:
1.3.1. 1.daļa: Kokskaidu granulu piegāde Dricānu tautas namam;
1.3.2. 2.daļa: Kokskaidu granulu piegāde Gaigalavas kultūras namam;
1.3.3. 3.daļa: Malkas piegāde izglītības iestādēm Gaigalavas pagastā;
1.3.4. 4.daļa: Malkas piegāde Nagļu tautas namam;
1.3.5. 5.daļa: Kokskaidu granulu piegāde Sakstagala pamatskolai;
1.3.6. 6.daļa: Malkas piegāde pārvaldes iestādēm Sakstagala pagastā;
1.3.7. 7.daļa: Akmeņogļu piegāde pārvaldes iestādēm Sakstagala pagastā;
1.3.8. 8.daļa: Kokskaidu granulu piegāde sporta hallei Kantinieku pagastā;
1.3.9. 9.daļa: Malkas piegāde administrācijas ēkai Kantinieku pagastā;
1.3.10. 10.daļa: Malkas piegāde administrācijas ēkai un PII Rikavas pagastā;
1.3.11. 11.daļa: Šķeldas piegāde Dricānu vidusskolai Dricānu pagastā.
1.4. Gadījumā, ja pretendenta piedāvātā līgumcena iepirkuma daļā pārsniegs paredzamās līgumcenas apmēru, Pasūtītājs būs tiesīgs noraidīt piedāvājumu.

2. Tehniskā specifikācija:
2.1. [bookmark: _Hlk499817767][bookmark: _Hlk499817878]Piegādes apjomi atrodas Nolikuma pielikumā. Piegādes apjomi vienlaicīgi uzskatāmi par tehniskā piedāvājuma formu.

3. Līguma izpildes laiks, vieta un citi noteikumi:
3.1. Iepirkuma rezultātā tiks slēgts iepirkuma līgums. Ja pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju noteiktajā laikā, pasūtītājs būs tiesīgs pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
3.2. Pasūtītājs Līguma darbības laikā var iegādāties Preces tādā apjomā, kāds faktiski nepieciešams Pasūtītājam, un Līgums neuzliek Pasūtītājam pienākumu izmantot visu Līguma kopējo summu. Reālais iepirkuma apjoms var nesasniegt Tehniskajā piedāvājumā uzrādītos maksimālos iepirkuma apjomus. Preces apjoma samazināšanas gadījumā Piegādātājam nedrīkst paaugstināt norādītās Preces cenas.
3.3. Līguma izpildes vieta: Dricānu apvienības pārvaldes administratīvā teritorija un saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā norādīto piegādes adresi.
3.4. Līguma izpildes termiņš:
3.4.1. Kokskaidu granulu piegāde (1.,2.,5.,8. iepirkuma daļai) no līguma noslēgšanas dienas līdz 30.04.2025.;
3.4.2. Malkas piegāde (3.,4.,6.,9.,10. iepirkuma daļai) no līguma noslēgšanas dienas līdz 31.07.2024.;
3.4.3. Akmeņogļu piegāde (7.iepirkuma daļai) no līguma noslēgšanas dienas līdz 30.04.2025.
3.4.4. Šķeldas piegāde (11.iepirkuma daļa) no 1.10.2024. līdz 30.04.2025.







II. [bookmark: _Toc1138386]Prasības pretendentam un iesniedzamie dokumenti
4. Prasības un iesniedzamie dokumenti, lai novērtētu pretendenta atbilstību: 

	4.1. Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību:

	Prasība:
	Iesniedzamais dokuments:

	15.1.1. Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā veikt piegādi atbilstoši iepirkuma priekšmetam, un ir iesniegusi piedāvājumu atbilstoši šī nolikuma prasībām.
	a) Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (nolikuma 1.pielikums). 
b) Ja pretendents ir personālsabiedrība, papildus jāiesniedz sabiedrības līguma apliecinātu kopiju. Līgumā jābūt norādītiem personālsabiedrības biedriem. 

	15.1.2. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus.

	a) Pasūtītājs patstāvīgi pārbaudīs konkrētās prasības izpildi attiecībā uz Latvijas Republikā Uzņēmumu reģistrā reģistrēto pretendentu, iegūstot informāciju publiskajā datu bāzē www.ur.gov.lv.  Atsevišķus dokumentus Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā reģistrētiem pretendentiem nav jāiesniedz.
b) Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, jāpievieno attiecīgajā ārvalstī reģistrācijas/licencēšanas/ sertificēšanas faktus apliecinoši dokumenti, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa. 
Ārvalstu pretendentiem papildus jāiesniedz izziņa par valdes/padomes sastāvu

	4.2. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli:

	Prasība: Nav
	Iesniedzamais dokuments: Nav

	4.3. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:

	Prasība:
	Iesniedzamais dokuments: 

	4.3.1. Pretendentam preču atbilstības novērtēšanai (1.,2.,5.,8.daļai) ir jāiesniedz piegādātas preces kvalitāti apliecinošā dokumenta kopijas.

	a) Testēšanas pārskats (tekošajā gadā);
b) Kokskaidu granulu ražotāja kvalitātes klases A1 (ENplus A1) sertifikāts (kura atbilstību pasūtītājs pārbaudīs ENplus reģistrā) https://enplus-pellets.eu/lv/certifications-lv-lv/producer-lv-lv.html; 

	15.3.3. Pretendentam preču atbilstības novērtēšanai 7.iepirkuma daļai ir jāiesniedz piegādātas preces kvalitāti apliecinošā dokumenta kopija.
	a) Iesniegt piegādājamo akmeņogļu kvalitāti apliecinošu Eiropas Savienībā akreditētas laboratorijas sertifikāta vai līdzvērtīga ražotāja un/vai kompetentas institūcijas izsniegtā dokumenta kopija (Akmeņogļu kvalitātes sertifikāts); 





TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
(Tehniskā piedāvājuma forma)
1.iepirkuma daļai „Kokskaidu granulu piegāde Dricānu tautas namam”
1. Pretendents _______________________________________________________________
                                           (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)
piedāvā pārdot un piegādāt kurināmo : kokskaidu granulas sekojošā kvalitātē, daudzumā un piegādes vietā: 
	Prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1. Vispārējās prasības:
	

	 1.1. Kokskaidu granulām jābūt kvalitatīvām,  sausām, bez ķīmiskiem piemaisījumiem (līme, laka utt.), mehāniski cietām, labi noturīgām pret sadrupšanu, gaišās koksnes krāsā, bez svešķermeņiem, smilšu un skaidu smalkumiem, kuras atbilst Eiropas regulas standartam (EN 14961-2) ENplus-A1.
	 

	1.2. Granulām jābūt iepakotām mitrumizturīgos polipropilēna maisos ar pieļaujamo svaru līdz 20 kg vienā maisā.
	

	2. Tehniskie rādītāji:
	

	2.1. Ģeometriskais lielums: diametrā 8 mm,
        garums līdz 25 mm.
	

	2.2. Sapresējuma tilpumsvars: 650 – 750 kg uz kubikmetru.
	

	2.3. Siltumspēja: no 4100 - 4300 ≥ Kkal/kg;
no 17100 kJ/ kg; no 4,8 MWh/t.
	

	2.4. Pelnu saturs: 0,25 – 0,5%.
	

	2.5. Relatīvais mitrums: līdz 10 %.
	

	3. Piegādes nosacījumi:
	

	3.1. Kopējais pasūtījuma apjoms: 160 tonnas (piegādājot, iesniegt testēšanas pārskatu par granulu kvalitātes rādītājiem katrai partijai).
	



	3.2. Vienas piegādes izpildes laiks: ne vēlāk kā    5 (piecu) darba dienu laikā pēc pasūtītāja pieteikuma. Maksimālais vienas piegādes apjoms 22 tonnas.

	

	3.3. Kokskaidu granulu piegādes vieta: 
· Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads.
	



	Amata nosaukums: 
	

	Vārds, uzvārds: 
	

	Datums:
	




TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
(Tehniskā piedāvājuma forma)
2.iepirkuma daļai „Kokskaidu granulu piegāde Gaigalavas kultūras namam”
1. Pretendents _______________________________________________________________
                                           (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)
piedāvā pārdot un piegādāt kurināmo : kokskaidu granulas sekojošā kvalitātē, daudzumā un piegādes vietā: 
	Nr.p.k.
	Kritērijs
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Granulu diametrs
	 Ne mazāk kā 8 mm
	

	2.
	Granulu garums
	15-30 mm
	

	3.
	Siltumspēja augstākā
	Ne mazāk kā 4550 kcal/kg
	

	
	Mitrums
	maks. 6-7% 
	

	4.
	Pelnu saturs
	Ne vairāk kā 0,5 % no sadedzināšanas tilpuma
	

	5.
	Relatīvais mitrums
	Ne vairāk kā 6-7 %
	

	6.
	Tilpumsvars (tilpumblīvums)
	650-750 kg/m3
	

	7.
	Granulu sastāvs
	Granulām jābūt augstākajai  kvalitātei  - gaišām, sausām, ķīmiski tīrām no piemaisījumiem (līme, laka utt.), mehāniski cietām, labi noturīgām pret sadrupšanu, bez svešķermeņiem un skaidu smalkumiem, izgatavotām no tīras, žāvētās koksnes bez mizas piejaukuma, kuras atbilst Eiropas regulas standartam (EN 14961-2) ENplus-A1.
	

	8.
	Granulu mehāniskā izturība 
	Ne mazāka kā 96%
	

	9.
	Granulu iepakojums
	maisos 15-30 kg  

	

	10.
	Kokskaidu granulu daudzums
	60 tonnas
	

	11.
	Piegādes vietas :

	Gaigalavas kultūras nams, 
adrese: Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes novads
	

	12.
	Preces piegādes laiks un apjoms
	Vienas piegādes izpildes laiks: ne vēlāk kā    5 (piecu) darba dienu laikā pēc pasūtītāja pieteikuma. 
Maksimālais vienas piegādes apjoms 22 tonnas.

	



	Amata nosaukums: 
	

	Vārds, uzvārds: 
	

	Datums:
	








TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
(Tehniskā piedāvājuma forma)
3.iepirkuma daļai „Malkas piegāde izglītības iestādēm Gaigalavas pagastā”
1. Pretendents _______________________________________________________________
                                           (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)
piedāvā pārdot un piegādāt kurināmo : malku sekojošā kvalitātē, daudzumā un piegādes vietā:

	Minimālās prasības
piegādātai malkai
	Koeficients krauj mērā (steru) pārrēķināšanai ciešmetros (m³)
	Kopējais apjoms 
(m³)
	Piegādes vieta un piegādes laiks

	1.1. Neskaldīta jaukta lapu un skuju koku malka. 
1.2. Garums no1m līdz 3 m.
1.3. Malkas diametrs no 6 cm - 50 cm;
1.4. No kopējā kravas apjoma trupējušā koksnes daļa nedrīkst pārsniegt 5%.
	


0,60



	
300
	Skolas ielā 5, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618;

Piegāde jāveic līdz  2024.gada 31.jūlijam

	Amata nosaukums: 
	

	Vārds, uzvārds: 
	

	Datums:
	




























TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
(Tehniskā piedāvājuma forma)
4.iepirkuma daļai „Malkas piegāde Nagļu tautas namam”
1. Pretendents_________________________________________________
      (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)
piedāvā pārdot un piegādāt kurināmo : malku sekojošā kvalitātē, daudzumā un piegādes vietā:

	Minimālās prasības
piegādātai malkai
	Koeficients krauj mērā (steru) pārrēķināšanai ciešmetros (m³)
	Kopējais apjoms 
(m³)
	Piegādes vieta un piegādes laiks

	1.1. Neskaldīta jaukta lapu un skuju koku malka. 
1.2. Garums no1m līdz 3 m.
1.3. Malkas diametrs 
 no 6 cm -50 cm;
1.4. No kopējā kravas apjoma trupējušā koksnes daļa nedrīkst pārsniegt 5%.
	


0,60

	
80
	"Pagastmāja", Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, 
LV-4631.

Piegāde jāveic līdz
2024.gada 31.jūlijam

	Amata nosaukums: 
	

	Vārds, uzvārds: 
	

	Datums:
	



























TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
(Tehniskā piedāvājuma forma)
5.iepirkuma daļai „Kokskaidu granulu piegāde Sakstagala pamatskolai”
Pretendents_____________________________________________________
      (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)
piedāvā pārdot un piegādāt kurināmo : kokskaidu granulas sekojošā kvalitātē, daudzumā un piegādes vietā: 
	Nr.p.k
	Kritērijs
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Granulu diametrs
	6 mm 
	

	2.
	Granulu garums
	15-30 mm
	

	3.
	Siltumspēja augstākā
	Ne mazāk kā 4550 kcal/kg
	

	
	Mitrums
	maks. 6-7% 
	

	4.
	Pelnu saturs
	Ne vairāk kā 0,5 % no sadedzināšanas tilpuma
	

	5.
	Relatīvais mitrums
	Ne vairāk kā 6-7 %
	

	6.
	Tilpumsvars (tilpumblīvums)
	650-750 kg/m3
	

	7.
	Granulu sastāvs
	Granulām jābūt augstākajai  kvalitātei  -gaišām, sausām, ķīmiski tīrām no piemaisījumiem (līme, laka utt.), mehāniski cietām, labi noturīgām pret sadrupšanu, bez svešķermeņiem un skaidu smalkumiem, izgatavotām no tīras, žāvētās koksnes bez mizas piejaukuma,  kuras atbilst Eiropas regulas standartam (EN 14961-2) ENplus-A1.
	

	8.
	Granulu mehāniskā izturība 
	Ne mazāka kā 96%
	

	9.
	Granulu iepakojums
	15+/-5 kg ietilpības hermētiskos plastikāta maisos
	

	10.
	Kokskaidu granulu daudzums kopā
	50 tonnas 
	

	11.
	Piegādes vieta :

	Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola, Skolas iela 13, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads (50 tonnas)
	

	12.
	Preces piegādes laiks un apjoms
	Vienas piegādes izpildes laiks: ne vēlāk kā    5 (piecu) darba dienu laikā pēc pasūtītāja pieteikuma. 
Maksimālais vienas piegādes apjoms 25 tonnas  (skolai).
	



	Amata nosaukums, Vārds, uzvārds, datums: 
	



TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
(Tehniskā piedāvājuma forma)
6.iepirkuma daļai "Malkas piegāde pārvaldes iestādēm Sakstagala pagastā"
Pretendents _______________________________________________________________
                                           (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)
piedāvā pārdot un piegādāt kurināmo : malku sekojošā kvalitātē, daudzumā un piegādes vietā:

	Minimālās prasības
piegādātai malkai
	Koeficients krauj mērā (steru) pārrēķināšanai ciešmetros (m³)
	Kopējais apjoms 
(m³)
	Piegādes vieta un piegādes laiks

	1.1. Neskaldīta jaukta lapu un skuju koku malka. 
1.2. Garums 3 m.
1.3. Malkas diametrs no 8-40 cm;
1.4. No kopējā kravas apjoma trupējušā koksnes daļa nedrīkst pārsniegt 5%.
	


0,60

	
400

	1) 150 m³  Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola; Skolas iela 13, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads,
LV-4638

2) 70 m³ Sakstagala pagasta pārvaldes ēka; Kalna iela, 2, Sakstagals, Sakstagala pag., Rēzeknes novads, LV – 4638
3) 30 m³ F. Trasuna muzejs "Kolnasāta", Kalna iela, 3, Sakstagals, Sakstagala pag., Rēzeknes novads, LV – 4650
4) 150 m³ PII Skudriņa; Jaunatnes iela 10, Uļjanova, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4645

Piegāde jāveic līdz  2024.gada 31.jūlijam

	Amata nosaukums: 
	

	Vārds, uzvārds: 
	

	Datums:
	













TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
(Tehniskā piedāvājuma forma)
7.iepirkuma daļai "Akmeņogļu piegāde pārvaldes iestādēm Sakstagala pagastā"
Pretendents _______________________________________________________________
                                           (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)
piedāvā pārdot un piegādāt kurināmo : akmeņogles sekojošā kvalitātē, daudzumā un piegādes vietā:
	Parametrs
	Prasības
	Pretendenta piedāvājums

	Kvalitāte un apjoms:
	1. LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām atbilstošas kvalitātes akmeņogles.
1. Kopējais iepirkuma apjoms  līdz 6 tonnām: 

	

	Norēķinu veids:
	Pēcapmaksa
	

	Preces piegāde:
	Piegāde pēc pieprasījuma Pasūtītāja norādītajā adresēs:
· 6 tonnas PII Skudriņa; Jaunatnes iela 10, Uļjanova, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4645
Piegāde apkures sezonā 3 reizes pa 2 tonnām katrai iestādei. Piegāde ir jāveic 5.dienu laikā no pieteikuma saņemšanas.
	

	Tehniskie parametri:
	· Frakcija: 30-200mm +- 10%
· Zemākais darba masas sadegšanas siltums (Qz d) ne zemāk 5600 kkal/kg
· Gaistošo vielu daudzums 35-43%
· Pelnu daudzums līdz 10%
· Sēra daudzums: līdz 0,6%
· Mitrums līdz 18%

	




	Amata nosaukums: 
	

	Vārds, uzvārds: 
	

	Datums:
	











TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
(Tehniskā piedāvājuma forma)
8.iepirkuma daļai „Kokskaidu granulu piegāde sporta hallei Kantinieku pagastā”
Pretendents _______________________________________________________________
                                           (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)
piedāvā pārdot un piegādāt kurināmo : kokskaidu granulas sekojošā kvalitātē, daudzumā un piegādes vietā: 
	Nr.p.k
	Kritērijs
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Granulu diametrs
	6 mm 
	

	2.
	Granulu garums
	15-30 mm
	

	3.
	Siltumspēja augstākā
	Ne mazāk kā 4550 kcal/kg
	

	
	Mitrums
	maks. 6-7% 
	

	4.
	Pelnu saturs
	Ne vairāk kā 0,5 % no sadedzināšanas tilpuma
	

	5.
	Relatīvais mitrums
	Ne vairāk kā 6-7 %
	

	6.
	Tilpumsvars (tilpumblīvums)
	650-750 kg/m3
	

	7.
	Granulu sastāvs
	Granulām jābūt augstākajai  kvalitātei  -gaišām, sausām, ķīmiski tīrām no piemaisījumiem (līme, laka utt.), mehāniski cietām, labi noturīgām pret sadrupšanu, bez svešķermeņiem un skaidu smalkumiem, izgatavotām no tīras, žāvētās koksnes bez mizas piejaukuma,  kuras atbilst Eiropas regulas standartam (EN 14961-2) ENplus-A1.
	

	8.
	Granulu mehāniskā izturība 
	Ne mazāka kā 96%
	

	9.
	Granulu iepakojums
	15+/-5 kg ietilpības hermētiskos plastikāta maisos
	

	10.
	Kokskaidu granulu daudzums kopā
	15 tonnas 
	

	11.
	Piegādes vieta :
	1) Sporta un atpūtas centrs, Liuža, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads
	

	12.
	Preces piegādes laiks un apjoms
	Vienas piegādes izpildes laiks: ne vēlāk kā    5 (piecu) darba dienu laikā pēc pasūtītāja pieteikuma. 
Maksimālais vienas piegādes apjoms 3 tonnas (sporta centram).
	



	Amata nosaukums, Vārds, uzvārds: 
	

	Datums:
	




TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
(Tehniskā piedāvājuma forma)
9.iepirkuma daļai "Malkas piegāde administrācijas ēkai Kantinieku pagastā"
Pretendents _______________________________________________________________
                                           (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)
piedāvā pārdot un piegādāt kurināmo : malku sekojošā kvalitātē, daudzumā un piegādes vietā:

	Minimālās prasības
piegādātai malkai
	Koeficients krauj mērā (steru) pārrēķināšanai ciešmetros (m³)
	Kopējais apjoms 
(m³)
	Piegādes vieta un piegādes laiks

	1.1. Neskaldīta jaukta lapu un skuju koku malka. 
1.2. Garums 3 m.
1.3. Malkas diametrs no 8-40 cm;
1.4. No kopējā kravas apjoma trupējušā koksnes daļa nedrīkst pārsniegt 5%.
	


0,60

	
160
	 Kantinieku pagasta pārvalde; "Administratīvais centrs" c.Liuža, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621
Piegāde jāveic līdz  2024.gada 31.jūlijam

	Amata nosaukums: 
	

	Vārds, uzvārds: 
	

	Datums:
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
(Tehniskā piedāvājuma forma)
10.iepirkuma daļai "Malkas piegāde administrācijas ēkai un PII Rikavas pagastā"
Pretendents _______________________________________________________________
                                           (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)
piedāvā pārdot un piegādāt kurināmo : malku sekojošā kvalitātē, daudzumā un piegādes vietā: 

	Minimālās prasības
piegādātai malkai
	Koeficients krauj mērā (steru) pārrēķināšanai ciešmetros (m³)
	Kopējais apjoms 
(m³)
	Piegādes vieta un piegādes laiks

	1.1. Neskaldīta jaukta lapu un skuju koku malka. 
1.2. Garums 3 m.
1.3. Malkas diametrs līdz 40 cm.
1.4. No kopējā kravas apjoma trupējušā koksnes daļa nedrīkst pārsniegt 5%.
	


0,60



	

300
	Rikavas pagasta pārvalde, Skolas iela 5 un Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pag.,  Rēzeknes novads, LV-4648;
Piegāde jāveic līdz  2024.gada 31.jūlijam

	Amata nosaukums: 
	

	Vārds, uzvārds: 
	

	Datums:
	


























TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
11.iepirkuma daļai „Šķeldas piegāde Dricānu vidusskolai”

Pasūtītājs pērk un Pretendents ________________piedāvā visu veidu (lapu koku) koku sugu šķeldu, kopējais iepirkuma apjoms – 1 080 ber kubikmetri, sekojošā kvalitātē:
Prasības:
· Šķeldai jābūt gatavotai no apaļkoka atgriezumiem;
· Mitruma saturam šķeldai jābūt ne vairāk kā 25%± 3%;
· Šķeldas sastāvs pa frakcijām no 8mm līdz 45mm;
a) Izmērs P45A 
b) Pamatfrakcija (8≤P≤45mm)- ne mazāk kā 75% no kopējās masas;
c) Mazās daļiņas (˂3,15mm) - ≤8% no kopējās masa;
d) Lielās daļiņas (˃63mm) -≤6% no kopējās masas,(˃100mm) - ≤3,5% no kopējās masas, visām daļām jābūt mazākām par ˂120mm garumā;
· Šķeldā nedrīkst  būt piemaisījumi – akmeņi, metāliski  priekšmeti, plastmasas izstrādājumi, šķembas, smiltis, kluči, kā arī koka frakciju piemaisījumi lielāki par 45mm, dēļi u.c.;
·  Ziemas periodā šķeldā nedrīkst būt sniegs un ledus gabali, kā arī koka frakciju piemaisījumi lielāki par 45mm;
· Šķelda nedrīkst būt ar puvuma pazīmēm, tā nedrīkst būt gatavota no mežistrādes atlikumiem (kokmateriāli no treilēšanas ceļiem, atliekām, koku saknēm);
Koksnes šķeldas tilpuma uzmērīšana un pieņemšana notiek ber kubikmetros.
Ja koksnes šķeldas kvalitāte neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, tad krava netiek pieņemta, kravas savākšana un izvešana no katla mājas teritorijas notiek uz piegādātāja rēķina. 
Piegāde 5 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas.
Šķeldas piegādes paredzamais kopējais apjoms un piegādes grafiks
	Mēnesis
	Mēneša kopējais apjoms (ber kubikmetri)

	2024.g. oktobris
	90

	2024.g. novembris
	180

	2024g. decembris
	180

	2025.g. janvāris
	180

	2025.g. februāris
	180

	2025.g. marts
	180

	2025.g.aprīlis
	90

	Kopā:
	1080 ber kubi




Pasūtītājam ir tiesības iepirkuma līguma izpildes gaitā koriģēt nepieciešamo šķeldas daudzumu.
	Amata nosaukums: 
	

	Vārds, uzvārds: 
	

	Datums:
	



