10. pielikums
Atklāta konkursa Nr. MNP 2024/11, nolikumam

Tehniskā specifikācija

2.iepirkuma daļa “Pļaušana, krūmu un koku ciršana ceļu nodalījuma joslās”

[bookmark: _Hlk134807009]Iepirkuma līguma priekšmets:
Pretendents ar savu darbaspēku un materiāltehniskajiem līdzekļiem veic zāles pļaušana, krūmu un koku ciršanu Mārupes un Mārupes pagasta ceļa nodalījuma joslas robežās Mārupes novadā.
Plānotie darbu apjomi zāles pļaušanā, krūmu un koku ciršanā Mārupes un Mārupes pagasta ceļa nodalījuma joslas robežās Mārupes novadā.
	Ceļu specifikācijas
	Nr. p.k.
	Specifikāciju Nr.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Prognozētais apjoms

	



Ceļu specifikācijas 2019
	1.1
	9.5
	Mehanizēta zāles pļaušana (platums ≤ 4 m)
	pārg. km
	180,0

	
	1.2
	9.5
	Mehanizēta zāles pļaušana ar piketstabiņiem aprīkotos autoceļos
	pārg. km
	50,0

	
	1.3
	9.5
	Mehanizēta zāles pļaušana ceļa nodalījuma un sadalošajā joslā (platums > 4 m)
	ha
	4,0

	
	1.4
	9.5
	Mehanizēta zāles pļaušana sarežģītos apstākļos (ar barjerām un žogiem,aprīkotos ceļa posmos, kā arī stāvās un augstās ceļa nogāzēs)
	pārg. km
	50,0

	
	1.5
	9.5
	Zāles pļaušana ar rokām
	m2
	7000

	



Ceļu specifikācijas 2023
	2.1
	3.1
	Teritorijas attīrīšana no krūmiem
	ha
	8,0

	
	2.2
	3.1
	Apauguma likvidēšana
	ha
	2,5

	
	2.3
	3.1
	Koku ciršana
	gab.
	20

	
	2.4
	3.1
	Koku ciršana ar celmu laušanu
	gab.
	20

	
	2.5
	3.1
	Celma laušana vai nofrēzēšana
	gab.
	20

	
	2.6
	3.1
	Atsevišķa koka novākšana sarežģītos apstākļos (tuvu dzīvojamām mājām,
blakus sakaru vai elektrības gaisvadu līnijām)

	gab.
	20

	
	2.7
	3.1
	Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā lauzta koka
	gab.
	20



Īpašie nosacījumi:
1. Zāles pļaušana, krūmu un koku ciršana Mārupes un Mārupes pagasta ceļa nodalījuma joslas robežās, Mārupes novadā tiek veikti atbilstoši “Ceļu specifikāciju 2019”, “Ceļu specifikāciju 2023” un 2012.gada 2.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk MK309)  prasībām. 
2. Pasūtītāja kontaktpersona, izmantojot elektronisko pastu, nosūta Izpildītāja kontaktpersonai Darba uzdevumu par konkrētā periodā izpildāmo darba apjomu. Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā darba dienas laikā, apliecina Pasūtītājam elektroniski  uzdevuma saņemšanu un gatavību to izpildīt. 
3. Ārkārtas gadījumos (avārijas seku likvidēšana) Pasūtītājs informē Izpildītāju gan ar elektroniskā pasta starpniecību, gan zvanot pa telefonu.
4.  Darba uzdevuma izpildes termiņi tiek noteikti Darbu uzdevumā.
5. Atbilstoši darba uzdevumam un situācijai dabā pieprasīt un saņemt koku ciršanas atļauju.
6. Izpildītājs atbild par, satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu darbu izpildes laikā. Satiksme organizējama un darba vieta aprīkojama atbilstoši 2001. gada 2. oktobra Latvijas Republikas MK noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām. 
7. Izpildītājs ir atbildīgs par darba kvalitāti. 
8. Bojātie, nederīgie demontētie materiāli (elementi) tiek nogādāti uz Izpildītāja atbērtni. 
9. Par iepriekšējā dienā paveikto darbu apjomiem Izpildītājs paziņo Pasūtītājam līdz nākamās darba dienas plkst. 1400, nosūtot detalizētu atskaiti elektroniski.

Veicamie darbi.

	Nr.p.k.

	
Darbu nosaukums
	
Izvirzītās prasības

	1.1
	Mehanizēta zāles pļaušana (platums ≤ 4 m)
	Atbilstoši “Ceļu specifikācijām 2019”  9. nodaļas 5.sadaļas “Zāles pļaušana” noteiktajām prasībām 

	1.2
	Mehanizēta zāles pļaušana ar piketstabiņiem aprīkotos autoceļos 
	Atbilstoši “Ceļu specifikācijām 2019”  9. nodaļas 5.sadaļas “Zāles pļaušana” noteiktajām prasībām

	1.3
	Mehanizēta zāles pļaušana ceļa nodalījuma un sadalošajā joslā (platums > 4 m)
	Atbilstoši “Ceļu specifikācijām 2019”  9. nodaļas 5.sadaļas “Zāles pļaušana” noteiktajām prasībām

	1.4
	Mehanizēta zāles pļaušana sarežģītos apstākļos (ar barjerām un žogiem
aprīkotos ceļa posmos, kā arī stāvās un augstās ceļa nogāzēs)
	Atbilstoši “Ceļu specifikācijām 2019”  9. nodaļas 5.sadaļas “Zāles pļaušana” noteiktajām prasībām

	1.5
	Zāles pļaušana ar rokām
	Atbilstoši “Ceļu specifikācijām 2019”  9. nodaļas 5.sadaļas “Zāles pļaušana” noteiktajām prasībām

	2.1
	Teritorijas attīrīšana no krūmiem
	Atbilstoši “Ceļu specifikācijām 2023” 3. nodaļas 1.sadaļas “Koku un meža ciršana, krūmu un zaru zāģēšana” noteiktajām prasībām

	2.2
	Apauguma likvidēšana
	Atbilstoši “Ceļu specifikācijām 2023” 3. nodaļas 1.sadaļas “Koku un meža ciršana, krūmu un zaru zāģēšana” noteiktajām prasībām

	2.3
	Koku ciršana
	Atbilstoši “Ceļu specifikācijām 2023” 3. nodaļas 1.sadaļas “Koku un meža ciršana, krūmu un zaru zāģēšana” noteiktajām prasībām.
Pieprasīt un saņemt vietējās pašvaldības izsniegtu koku ciršanas atļauju, ciemu un pilsētas teritorijā augošiem kokiem vai saskaņā ar MK309, 4.11.punktu un 1.pielikumā minētajiem koku stumbru apkārtmēru rādītājiem 1,30m augstumā

	2.4
	Koku ciršana ar celmu laušanu
	Atbilstoši “Ceļu specifikācijām 2023” 3. nodaļas 1.sadaļas “Koku un meža ciršana, krūmu un zaru zāģēšana” noteiktajām prasībām
Pieprasīt un saņemt vietējās pašvaldības izsniegtu koku ciršanas atļauju, ciemu un pilsētas teritorijā augošiem kokiem vai saskaņā ar MK309, 4.11.punktu

	2.5
	Celma laušana vai nofrēzēšana
	Atbilstoši “Ceļu specifikācijām 2023” 3. nodaļas 1.sadaļas “Koku un meža ciršana, krūmu un zaru zāģēšana” noteiktajām prasībām

	2.6
	Atsevišķa koka novākšana sarežģītos apstākļos (tuvu dzīvojamām mājām,
blakus sakaru vai elektrības gaisvadu līnijām)

	Atbilstoši “Ceļu specifikācijām 2019”  9. nodaļas 5.sadaļas “Zāles pļaušana” noteiktajām prasībām
Pieprasīt un saņemt vietējās pašvaldības izsniegtu koku ciršanas atļauju, ciemu un pilsētas teritorijā augošiem kokiem vai saskaņā ar MK309, 4.11.punktu

	2.7
	Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā lauzta koka
	Atbilstoši “Ceļu specifikācijām 2019”  9. nodaļas 5.sadaļas “Zāles pļaušana” noteiktajām prasībām
saskaņā ar MK309, 5.5 un 6.punktu





Sagatavoja:

Pašvaldības īpašumu pārvaldes 
Inženierbūvju nodaļas ceļu būvinženieris                                                    
Dainis Zauers





