Par atklātu konkursu
“Sadzīves kanalizācijas spiedvada izbūve un kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve Rīgā, Ūdeļu ielā 4”
(identifikācijas Nr.RŪ-2024/43)  

Rīgā, 2024.gada __.maijā
  
Papildu informācija Nr.1
 
[bookmark: _Hlk48725748]Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par atklāta konkursa “Sadzīves kanalizācijas spiedvada izbūve un kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve Rīgā, Ūdeļu ielā 4” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/43; turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu (turpmāk – Nolikums).

Uzdotais jautājums Nr.1:
Lūdzam precizēt sadzīves kanalizācijas izbūves robežu. Vai kanalizācija jābūvē līdz K1-41 akai, to neieskaitot? Vai uz būvniecības brīdi K1-41 aka būs jau izbūvēta?
Atbilde Nr.1:
Pašteces kanalizācijas posms jāizbūvē neieskaitot aku K1-41 (pievads jāizbūvē un jānoslēdz ar aizbāzni). Minētā aka tiks izbūvēta 1.-.3. kārtas ietvaros, kas tiks uzsāktas pēc 4. kārtas realizācijas, līdz ar to aka K1-41 nebūs izbūvēta.

Uzdotais jautājums Nr.2:
Tehniskajā specifikācijā norādīts, ka asfaltēšanas darbus veic SIA CBF "Ļ-KO". Lūdzam precizēt apjomu un atbildības sadalījumu starp Pretendentu šī iepirkuma ietvaros un SIA CBF "Ļ-KO": vai Pretendentam jāveic spiedvada izbūve no KSS līdz vietai, kas ģenplānā atzīmēta kā "Darba robeža kanalizācijas spiedvada izbūvei" apm. 10 m attālumā no KSatg-1? Un vai Pretendentam jāatjauno segumi Malienas ielā vietās, kur būs beztranšejas metodes būvbedres?
Atbilde Nr.2:
Pretendentam jāveic spiedvada izbūve no KSS līdz vietai, kas ģenerālplānā atzīmēta kā “Darba robeža kanalizācijas spiedvada izbūvei” apm. 10 m attālumā no KSatg-1. Šajā posmā asfaltēšanas darbus jāveic Pretendentam.

Uzdotais jautājums Nr.3:
Vai pretendents var piedāvāt KSS ar lielāku diametru — d3000 ar attiecīgi lielāku virszemes paviljonu?
Atbilde Nr.3:
KSS izmēri jāparedz atbilstoši būvprojektam.
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