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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 


1.daļa Autoklāvs



	Nr.p.k.
	Raksturlielums
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1. 
	Preces nosaukums: Autoklāvs, bioloģisko materiālu autoklavēšanai

	Ražotājs
Modelis
Norāda saiti tīmekļa vietnē vai pievieno instrukciju

	2. 
	Tilpums
	Ne mazāk kā 48L
	

	3. 
	Sterilizācijas temperatūra
	105 ºC – 126 ºC
	

	4. 
	Taimera diapazons
	1 – 180 minūtes
	

	5. 
	Spriegums
	230V, 50/ 60Hz
	

	6. 
	Ārējie izmēri (platums x augstums x garums) 
	Ne vairāk kā 60 x 80 x 105 cm 

	

	7. 
	Iekšējie izmēri 
	30 x 65 cm
	

	8. 
	Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši (pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas)
	Jānorāda precīzs piedāvātais termiņš mēnešos 

	9. 
	Prece atbilst ES noteiktiem standartiem
	Jānodrošina
	

	10. 
	Precei jābūt jaunai
(iepriekš nelietotai)
	Jānodrošina
	

	11. 
	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 60 dienas no līguma noslēgšanas dienas

	Jānorāda precīzs piedāvātais piegādes termiņš kalendāra dienās

	12. 
	Garantijas laikā jānodrošina rezerves daļu un servisa apkalpošana
	
Ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pieteikšanas brīža jānodrošina servisa mehāniķa ierašanās preces atrašanās vietā.
	

	13. 
	Piegādes vieta
	Piegādes adrese: Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV- 3701
	

	14. 
	Uzstādīšana un apmācības
	Pretendentam pēc preces piegādes jānodrošina tā uzstādīšana darba (izmantošanas) kārtībā, regulēšana, testēšana un jāveic Pasūtītāja darbinieku apmācības latviešu valodā (ne mazāk kā vienas darba dienas ietvaros)
	

	15. 
	Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar nodokļu nomaksu, piegādi un darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē
	Jānodrošina
	

	16. 
	Preču elektroenerģijas patēriņu to paredzamajā lietošanas laikā 
	____  kWh



Tehniskajam piedāvājumam pievieno preces garantijas nosacījumu aprakstu brīvā formā un ražotāja tehnisko dokumentāciju. 

Pretendenta pārstāvja paraksts [footnoteRef:1]:  [1:  Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.] 


