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	JAUTĀJUMS:

	ATBILDE:


	Saprotot valsts drošības aspektus, tomēr - ja reiz ir aizliegums izmantot pat AMI pieejamās fotogrāfijas, tad šis uzdevums būtu jāņem ārā no konkursa programmas un jārisina jau pēc konkursa, ar uzvarējušajiem autoriem.
Pretējā gadījumā šo darbu nav iespējams veikt atbilstošā kvalitāte, un attiecīgi pēc šo telpu interjera risinājumiem nedrīkstētu vērtēt kopējo konkursa darbu.
Šo valstiski nozīmīgo telpu grupu interjeru nevar risināt ar daļēji pieejamu informāciju.
Lūgums tad izņemt šo telpu  poziciju no   konkursa programmas.
	 Ņemot vērā, ka AMI ir noteikts IP statuss, tajā iekļauto informāciju (bildes) izstādīšanai uz planšetēm izmantot nevar. Saeimas priekšsēdētāja darba kabineta vizuālizāciju var veidot citā tehnikā, piem., bez detaļām, eksponējot telpas koncepciju - stilu, mēbeles, iekārtojumu, krāsu toņus u.tml. 
Telpu apjomus iespējams izmantot no punktu mākoņa vai kadastrālās uzmērīšanas lietas. Atsevišķus elementus (piem., kamīnu  - var ielikt vizualizācijās).

	Konkursa dokumentācijā minēts, ka  “jāparedz 2 līdz 2,5 metru ierobežojoša/ nepieejama zona”. Kas ir domāts ar jēdzienu nepieejama? Vai tas nozīmē, ka ēkas fasāde norobežojama fiziski un nav pieejama tuvāk par 2 līdz 2.5 m arī gājējiem vai tas ir domāts, kā norobežojums pret mehānisku iedarbību?
	Šī zona ir domāta kā drošības zona, kura fiziski norobežo kā gājējus, tā arī transportlīdzekļus no mājas sienas, līdzīgi tam, kā pašlaik tas tiek nodrošināts ar apstādījumiem. 

	Vai ir pieļaujams, ka tiek nodrošināta vides pieejamība vienā no 2 esošajām ieejām, bet nav nodrošināta reprezentatīvajai ieejai? Galvenais vestibils ar citām ieejām ir savienots
	Vides pieejamība ēkas ieejām, t.sk. reprezentatīvajai ieejai, jānodrošina atbilstoši  normatīvo aktu prasībām. 

	Ņemot vērā, ka AMI ir noteikts IP statuss, tajā iekļauto informāciju izstādīšanai uz planšetēm izmantot nevar.
	Saeimas priekšsēdētāja darba kabineta vizuālizāciju var veidot citā tehnikā, piem., bez detaļām, eksponējot telpas koncepciju - stilu, mēbeles, iekārtojumu, krāsu toņus u.tml. 
Telpu apjomus iespējams izmantot no punktu mākoņa vai kadastrālās uzmērīšanas lietas. Atsevišķus elementus (piem., kamīnu  - var ielikt vizualizācijās).



