CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS IEPIRKUMA KOMISIJAS

18.04.2024. Atbildes uz IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU uzdotajiem jautājumiem

Atklātā konkursā “Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. CNP/2024/14/AF
Komisija izskata pretendentu uzdotos jautājumos un nolemj sniegt šādas atbildes:
1. Lokālā tāme Nr.1-4  poz. 23. Un 24. logs  2-L3. 2750x3370 un logs 2-L4. 8636x3370.

Pēc projekta rasējumam šiem logiem vērtnei jābūt pilnā augstumā (3370mm). Saskaņā ar informāciju, kas saņemta no logu ražotājiem, vērtnes augstums nedrīkst pārsniegt 2400/2500 mm. Ja tā būs augstāka, tad furnitūra neizturēs vērtnes svaru. Lūdzam precizēt vērtnes izmērus.

Atbilde. Precizēti logu sadalījumi. Pielikumā “Logu 2-L3 un 2-L4 sadalījums” 

2. Lokālā tāme Nr.1-4  poz. 20. logs  1-L12. 940x2780 materiāls - Alumīnijs. Bet pēc projekta lapas AR 9-0. Logam 1-L12 materiāls plastmasa (PVC). Lūdzam precizēt loga materiālu.

Atbilde. Logam 1-L12 materiāls plastmasa (PVC).

3. Lokālā tāme Nr.1-3 Jumts un 1-5 Fasāde un projekta lapas AR 5-0, AR7-0 daļēji nesakrīt biezumi un apjomi pozīcijām ar Rockwool akmens siltumizolāciju, kā arī projektā un tāmē ir norādītas dažādas markas fasādes Rockwool siltumizolācijas materiālam. Lūdzam precizēt Rockwool vates biezumus, marku un daudzumus jumtam un fasādei.

Atbilde. Precizēta vates marka un biezums LT1-3 “Jumts”,  poz. 5
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Siltināt jumtu ar ROCKWOOL ROOFROCK 80 akmens 

vate 25 mm, λD = 0,038 W/mK, Iestrādes blīvums: ≥60 

kg/m vai ekvivalents

m2 537.50       

4

Siltināt jumtu ar ROCKWOOL ROOFROCK 30 E akmens 

vate, λD = 0,036 W/mK - 200 mm vai ekvivalents

m2 537.50       

5

Siltināt jumtu ar ROCKWOOL ROOFROCK 80 akmens 

vate 20 mm, λD = 0,038 W/mK, Iestrādes blīvums: ≥60 

kg/m vai ekvivalents Siltināt jumtu ar ROCKWOOL 

ROOFROCK 30 E akmens vate, λD = 0,036 W/mK - 80 

mm vai ekvivalents

m2 537.50       


Cenu piedāvājumā vadīties no LT 1-5 ”Fasādes” poz. 1~12 norādītjiem apjomiem.

	10
	
	Siltināt fasādi ar ROCKWOOL VENTIROCK PLUS
akmens vate - 150 mm, λD = 0,034 W/mK vai ekvivalents
	m2
	623.00

	11
	 
	ROCKWOOL VENTIROCK F PLUS
akmens vate - 50 mm, λD = 0,034 W/mK vai ekvivalents, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus.     
	m2
	       623.00 

	12
	 
	Siltināt logu ailes ar akmens vati ROCKWOOL FRONTROCK 3 λD = 0,037 W/mK vai ekvivalents 30mm
	m
	       351.48 


4. Lokālā tāme Nr.1-2 poz. 1. Un poz. 2 Virsmas apstrāde ar pretslīdes kompozītmateriāla loksnēm "ASB Composite" 3 mm 

	Virsmas apstrāde ar pretslīdes kompozītmateriāla loksnēm "ASB Composite" 3 mm vai ekvivalents
	m2
	            15.00 

	Kāpņu pretslīdes uzlika "ASB Composite Kāpņu uzlika 55M" 1700x55x4 mm, pārkare 55 mm. Tonis - RAL 9005 (melns) vai ekvivalents
	gb
	              6.00 


bet projektā lapā AR-29 (Pandusa, lieveņa, kāpņu pretslīdes apstrāde) noradīts lielāks apjoms. Lūdzam precizēt apjoma daudzumus kompozītmateriāla loksnēm un kāpņu uzlikām, un veikt labojumus tāmes pozīcijās.

Atbilde. Projekta lapa AR-29 tika dota vizuāla informācija par margu un kāpņu vizuālo izskatu. Aprēķinos vadīties no LT. 1-2 poz. 1 un poz.2 dotajiem apjomiem.

5. Lokālā tāme Nr.1-2 poz. 3 līdz 5 Nerūsējošā tērauda margas, nesakrīt ar projekta lāpā AR-29 norādītajiem apjomiem, kā arī nav atrodamas margas M-1 AR daļas rasējumos. Lūgums sniegt skaidrojumu un nepieciešamības gadījumā papildināt ar AR rasējumu un darbu apjomiem..

Atbilde. Projekta lapa AR-29 tika dota vizuāla informācija par margu vizuālo izskatu.

Aprēķinos vadīties no LT. 1-2 poz. 3 ~ poz. 5 dotajiem apjomiem.

Margas M-1 vizuālais risinājums dots lapā AR-29 “Margu specifikācija” pirmais attēls.

6. Lokālā tāme Nr.1-5 Fasāde ir sadaļa Grunts izstrāde pamatu siltināšanas darbiem

un Lokālā tāme Nr. 1-7 Labiekārtošanas darbi ir sadaļa Zemes darbi.

Lūdzam sniegt skaidrojumu, vai šie darbi nedublējas?

Atbilde. Tāmēs LT.1-5 un LT.1-7 Darbi nedublējas.

7. Lokālā tāme Nr. 1-7 Labiekārtošanas darbi ir sadaļa Atjaunojamie segumi SPK1 tīklu zonā

ar pozīciju nr. 14 Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti. Lūdzam precizēt, kurā vietā ir paredzēta šo darbu veikšana, jo ne AR, ne GP sadaļās šāda vieta nav norādīta?

Atbilde. Atjaunojamā zona atrodas starp asīm B-E, kur iet esošais TET sakaru kabelis.
8. Lokālā tāme Nr. 1-1 Demontāžas darbi, poz. Nr.1 “Ārsienu vismu attīrīšana no vecā apmetuma, sagatavošana siltināšanai 625 m2” Ēkas ārsienas daļēji mūrētas no silikāta ķieģeļiem bez apmetuma un dzelzsbetona sienu paneļiem. Nav esoša apmetuma, ko būtu nepieciešams demontēts. Kādi darbi jāietver sienu sagatavošanai siltināšanai?
Atbilde. Pie sieni sagatavošanas darbiem jāparedz fragmentārā sienu virsmas remonts, plaisu, nodrupumu vai iedobju izlīdzināšana.

9. Lokālā tāme Nr. 1-1 Demontāžas darbi, poz. Nr.5 “Vecā jumta  seguma demontāža – 537,5 m2”
Vai esošāis jumta segums – bitumena ruļļu segums, nevar palikt kā hidroizolācijas slānis? Ja nepieciešams, tad vietām to labojot.
Atbilde. Piedāvājumā jāiekļauj visi tāmē LT1-2  norāditie darbi.
Par atsevišķu darbu veikšanu vai neveikšanu  jautājums tiks risināt būvniecības darbu gaitā, konstatējot to nepieciešamību.

10. Lokālā tāme Nr. 1-4 Logi, poz. Nr.8-29 . PVC logu rāmiem no ārpuses doti 3 dažādi krāsu toņi.
Kāds tonis paredzēts PVC logu rāmiem no iekšpuses? Vai rāmju krāsu tonis iekšpusei vienāds ar ārpusi?
Atbilde. Logu rāmja iekšpusi paredzam baltu.
11. Lokālā tāme Nr. 1-3 poz. Jumts poz. Nr.5 “Siltināt jumtu ar ROCKWOOL ROOFROCK 80 akmens vate 20 mm, λD = 0,038 W/mK, Iestrādes blīvums: ≥60 kg/m vai ekvivalents 537,50 m2”
Dotajā darbu apjomu tabulā un projekta rasējuma lapās AR-5, AR-6, ARD-1 nesakrīt norādītais siltumizolācijas materiāls un biezums. Lūdzu precizēt ierakstu atbilstoši projekta risinājumam.
Atbilde. Precizēta vates marka un biezums LT1-3 “Jumts”,  poz. 5
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Siltināt jumtu ar ROCKWOOL ROOFROCK 80 akmens 

vate 25 mm, λD = 0,038 W/mK, Iestrādes blīvums: ≥60 

kg/m vai ekvivalents

m2 537.50       

4

Siltināt jumtu ar ROCKWOOL ROOFROCK 30 E akmens 

vate, λD = 0,036 W/mK - 200 mm vai ekvivalents

m2 537.50       

5

Siltināt jumtu ar ROCKWOOL ROOFROCK 80 akmens 

vate 20 mm, λD = 0,038 W/mK, Iestrādes blīvums: ≥60 

kg/m vai ekvivalents Siltināt jumtu ar ROCKWOOL 

ROOFROCK 30 E akmens vate, λD = 0,036 W/mK - 80 

mm vai ekvivalents

m2 537.50       


12. Lokālā tāme Nr. 1-5 poz. Fasāde, poz.  Nr.8 “Ieklāt pretvēja plēvi 623 m2”

Vai šis ieraksts nav kļūdains/lieks, attiecībā uz izvēlētās fasādes risinājumu? Lūdzu precizēt.

Atbilde. Piedāvājumā jāiekļauj visi tāmē LT1-5  norāditie darbi.

1. Grozījumu izdarīšana iepirkuma procedūras dokumentos.
1.1.  līguma projektā nepieciešams veikt izmaiņas, t.i.:

1.1.1. līguma pirmo nodaļu papildināt ar punktiem:

1.20. Fakta konstatācijas akts- konstatēto Būvdarbu izmaiņu dokuments, kas pamato izmaiņu būtību un nepieciešamību

1.21. Izmaiņu akts- tāme, kas atspoguļo Būvdarbu apjomu izmaiņas (izslēgtie, ieslēgtie, neparedzēti un jauni Būvdarbu apjomi, būvizstrādājumu nomaiņa uz ekvivalentu) un to izmaksas, kas sagatavots ievērojot Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumus Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””;

1.21. Starptermiņš/i- Būvdarbu apjomu detalizēts termiņa uzskaitījums (diena, nedēļa, mēneši) Kalendārajā grafikā, kas tiek veikti visa Būvdarbu izpildes termiņa laikā, t.sk. citi veicamie darbi Līguma ietvaros, kas nepieciešami Līguma kvalitatīvai izpildei un norādīti Kalendārajā grafikā.

1.1.2. līguma sesto nodaļu papildināt ar punktu 6.11. Ar Objekta pieņemšanas brīdi ekspluatācijā tiek uzskatīts, ka Objekts tiek nodots atpakaļ Pasūtītājam un atsevišķs dokuments par to netiek sastādīts. 

1.1.3. Veikt izmaiņas līguma  8.5. punktā Par jebkurām Būvdarbu izmaiņām Būvuzņēmējam ir jāsagatavo Fakta konstatācijas akts  5 (piecu) dienu laikā (vai citā laikā, ja Pasūtītājs nosaka citādi) no dienas, kad konstatēta nepieciešamība veikt izmaiņas, Būvuzņēmējam ir jāsagatavo izmaiņu aktu, kurā tiek uzrādīts pilnvērtīgs un kvalitatīvs Būvdarbu izmaiņu nepieciešamības pamatojums un jāpievieno visi ar to saistītie dokumenti, cik tālu tas nepieciešams. Ja Fakta konstatācijas akts   paredz Būvdarbu apjomu palielināšanos vai papildu Būvdarbu apjomu veikšanu, t.sk. Būvdarbu apjomu samazināšanos, aizvietošanu u.tml. , un, lai tiktu sagatavoti Līguma grozījumi, Būvuzņēmējs Pasūtītāja noteiktajā termiņā iesniedz Izmaiņu aktu, kurā norāda nepieciešamos Būvdarbu apjomus un izvērstas vienības cenu izmaksas, kā arī  Pasūtītāja noteiktajā termiņā un kārtībā, iesniedz konsolidētās tāmes, (t.sk. konsolidēto kopsavilkuma aprēķinu un konsolidēto koptāmi, ja tādi ir). Fakta konstatācijas aktu un Izmaiņu aktu Puses ir tiesīgas apvienot vienā dokumentā , taču tam jāsatur šajā punktā norādītais un Pasūtītāja prasības. lai tiktu sagatavoti Līguma grozījumi, ja attiecināms. Ja izmaiņu akts paredz Būvdarbu apjomu palielināšanos vai papildu Būvdarbu apjomu veikšanu, izmaiņu aktam pievieno izmaksu tāmi (ja attiecināms), kurā norāda nepieciešamos Būvdarbu apjomus un izvērstas vienības cenu izmaksas (t.sk. konsolidētās tāmes). , 8.6. punktā - Pasūtītājs Izmaiņu aktu un citu Līguma 8.5. punktā minēto dokumentus izskata 10 (desmit) darba dienu laikā pēc to saņemšanas un tiesīgs tos nesaskaņot, ja tie satur trūkumus un ir nekvalitatīvi. Būvuzņēmējam jānovērš Pasūtītāja norādītie trūkumi Pasūtītāja norādītajā termiņā un kārtībā. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs iesniedz nekvalitatīvus, nepilnīgus Līguma 8.5. punktā - norādītos dokumentus , t.sk. ja Būvuzņēmējs ir pieļāvis neattaisnojamu vilcināšanos un kavējumu, Būvuzņēmējam nav tiesības uz   Būvdarbu izpildes termiņa un Kalendārajā grafikā norādīto starptermiņu pagarināšanu. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā, ja tas iespējams, no izmaiņu akta un tāmes saņemšanas brīža saskaņo to vai arī sniedz pamatotu atteikumu. un 8.7. punktā - Fakta konstatācijas aktu un Izmaiņu aktu paraksta Pasūtītājs, Atbildīgais būvdarbu vadītājs un Būvuzraugs.
1.1.4. līguma devīto nodaļu papildināt ar punktu 9.7. punktu - Ja pēc Būvdarbu pabeigšanas Pasūtītājs konstatē Objekta teritoriju nesakoptu atbilstoši Līguma 10.31. punktam, Pasūtītājs ir tiesīgs Objekta teritoriju sakārtot par Būvuzņēmējam līdzekļiem. Tāpat Pasūtītājam ir tiesības atstātās Būvuzņēmēja mantas uzskatīt par pamestām un rīkoties pēc saviem ieskatiem.
1.1.5. Veikt precizējumus līguma  13.3. punktā - Līguma saistību izpildes nodrošināšanai tiek noteikts Līguma  izpildes nodrošinājums 5 (piecu) procentu apmērā no Līguma 3.1.punktā noteiktās Līgumcenas, kas Būvuzņēmējam jānoformē bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas pirmā pieprasījuma garantijas formā (iepriekš saskaņojot tā tekstu ar Pasūtītāju), un jāiesniedz Pasūtītājam 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas dienas. Nodrošinājumā ir jābūt norādei, ka tas ir pirmā pieprasījuma, beznosacījuma, neatsaucams, kā arī tajā ir iekļauti nosacījumi, no kuriem ir saprotams, ka Līguma izpildes nodrošinājuma devējs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā samaksā Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājuma summu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā Līguma 4.1.punktā noteiktajam Līguma izpildes termiņam (t.i., līdz Cēsu novada būvvaldes atzīmei BIS, ka Būvdarbi pabeigti), papildus pieskaitot 10 (desmit) kalendārās dienas. Ja Būvuzņēmējs neiesniedz šajā punktā minēto nodrošinājumu noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji aprēķināt Būvuzņēmējam līgumsodu EUR 50 (piecdesmit euro) par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) procentus no Līgumcenas un šāds kavējums nav par pamatu Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumam. Ja Būvdarbu izpildes termiņš pagarinās, tad Būvuzņēmējs attiecīgi pagarina arī Līguma  izpildes nodrošinājuma termiņu tā, lai tas būtu derīgs termiņā par kādu tiek veikti Būvdarbi (t.sk. līdz Cēsu novada būvvaldes atzīmei BIS par būvdarbu pabeigšanu) pieskaitot vēl 10 (desmit) kalendārās dienas un iesniedzot Līguma izpildes nodrošinājuma   pagarinājumu ne vēlāk, kā iepriekš iesniegtā Līguma izpildes nodrošinājuma (apdrošināšanas sabiedrības izsniegtās polises vai bankas garantijas) darbības termiņa pēdējā dienā, (iepriekš saskaņojot tā tekstu ar Pasūtītāju), nodrošinot tā nepārtrauktību. Ja Būvuzņēmējs neiesniedz iepriekš minētā nodrošinājuma pagarinājumu šajā punktā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji aprēķināt Būvuzņēmējam līgumsodu EUR 50 (piecdesmit euro) par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) procentus no Līgumcenas, un šāds kavējums nav par pamatu Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumam. Pie jebkādiem apstākļiem, līdz Būvdarbu pabeigšanai, t.i., Cēsu novada būvvaldes atzīmei BIS par būvdarbu pabeigšanu, Būvuzņēmējam jānodrošina Līguma  izpildes nodrošinājuma spēkā esamība papildus pieskaitot 10 (desmit) kalendārās dienas, nodrošinot tā nepārtrauktību.
1.1.6. Veikt precizējumus līguma 13.5. punktā - Būvdarbu Garantijas laikā atklāto Defektu un trūkumu novēršanas nodrošināšanai tiek noteikts Būvdarbu Garantijas laika nodrošinājums 5 (piecu) procentu apmērā no Līgumcenas, kas Būvuzņēmējam ir jānoformē bankas izdotas Būvdarbu Garantijas laika garantijas formā vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas garantijas (polises) formā atbilstoši Līguma nosacījumiem un tajā jābūt norādei, ka tas ir pirmā pieprasījuma, beznosacījuma, kurā garantijas devējs norādījis, ka tas ir neatsaucams un,, kā arī tajā ir iekļauti nosacījumi, no kuriem ir saprotams,  ka garantijas devējs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā samaksā Pasūtītājam pieprasīto garantijas summu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Garantijas laika nodrošinājumam jābūt spēkā vismaz 5 (pieci) gadi no Cēsu novada būvvaldes atzīmes BIS par būvdarbu pabeigšanu, pieskaitot vēl 10 (desmit) kalendārās dienas.
1.1.7. Papildināt līguma 13. nodaļu ar 13.12. punktu - Lai iesniegtu spēkā esošu Līguma saistību izpildes nodrošinājumu un tā pagarinājumu/s, kā arī garantijas laika nodrošinājumu Līgumā noteiktajā termiņā, Būvuzņēmējam ir jānodrošina šo dokumentu savlaicīga sagatavošana un saskaņošana ar Pasūtītāju.
1.1.8. Veikt precizējumus līguma 15.16. punktā - Ja Būvuzņēmējs neievēro kādas no Līguma 6.4.1., 6.5.1., 6.6.2., 8.5., 10.11., 10.12., 10.18., 10.32., 10.34., 10.35., 12.5., 18.2., 19.6., 19.8. un 19.11. punkta prasībām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji  pieprasīt un iekasēt no Būvuzņēmēja līgumsodu EUR 50 (piecdesmit euro) par katru nokavēto dienu.
1.1.9. Veikt precizējumus līguma 21.2. punktā - Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma stāšanās spēkā paziņo Būvuzņēmējam par Pasūtītāja pārstāvi/-jiem, kas veiks visas nepieciešamās darbības ar šī Līguma izpildi saistītos jautājumos. Šāds pārstāvis/-ji  ir tiesīgs/-i dot Būvuzņēmējam norādījumus saistībā ar šī Līguma un Būvdarbu izpildi, pieprasīt un saņemt jebkādas atskaites un skaidrojumus, saskaņot ar Būvdarbu izpildi saistītos dokumentus: rēķinus, fakta konstatācijas aktus, Izmaiņu aktus, atskaites, Aktu, kā arī veikt citas darbības, kas nepieciešamas saskaņā ar šo Līgumu, izņemot Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta, Līguma grozījumu un Objekta galīgo nodošanas dokumentu parakstīšanu BIS, Pasūtītāja vārdā. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības Pasūtītāja vārdā parakstīt pirms Būvdarbu uzsākšanas Objekta nodošanas aktu Būvuzņēmējam, kā arī aktu, ka Objekts tiek saņemts  atpakaļ no Būvuzņēmēja.
1.1.10. Papildināt līguma 22. nodaļu ar punktu - Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz pilnīgais saistību izpildei. 

1.1.11. Komisija vienbalsīgi nolemj: veikt augstāk minētos grozījumus iepirkuma līguma projektā.

1.2. komisija secina, ka ir nepieciešams veikt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentācijā un pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu.
1.3. Komisija vienbalsīgi nolemj: 
1.3.1. veikt precizējumus nolikuma 9.2.7. punktā 2) apakšpunktā izsakot to šādā redakcijā: “par pieredzi apliecinošu objektu būvdarbu vadītāja parakstītu segto darbu aktu vai būvdarbu žurnāla kopijas, darbu izpildes dokumentācijas kopijas u.c. pieredzi apliecinošus dokumentus, kas pierāda, ka attiecīgā persona ir veikusi attiecīgos pienākumus objektā;”
1.3.2. veikt precizējumus nolikuma 12.6. punktā un izteikt to šādā redakcijā: “Pasūtītājs Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmās daļas noteiktajā kārtībā attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda, vai attiecībā uz šo Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas. Ja attiecībā uz Pretendentu vai kādu no minētajām personām noteiktās starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas kavēs līguma izpildi, Pretendents ir izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā.”
1.3.3. Veikt precizējumus nolikuma 2. pielikuma 6. punktā, speciālistu Elektromontāžas darbu speciālists papildinot to ar vārdiem “kurš sertificēts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā (līdz 1 kV).”

1.3.4. veikt grozījumus lokālās tāmes 1.3. 5. pozīcijā un izteikt to šādā redakcijā: “Siltināt jumtu ar ROCKWOOL ROOFROCK 30 E akmens vate, λD = 0,036 W/mK - 80 mm vai ekvivalents”
1.3.5. grozīt EIS e-konkursu apakšsistēmā Pasūtītāja pircēja profilā un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē “Paziņojums par līgumu”, aizstājot tajā skaitļus un vārdus „Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2024. gada 8. maijs, plkst. 09:00 pēc Latvijas laika, piedāvājumu atvēršanas laiks – 2024. gada 8. maijs plkst. 13:00  pēc Latvijas laika”.
1.3.6. Pēc grozījumu izsludināšanas IUB mājas lapā piedāvājuma iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2024. gada 8. maijs, plkst. 09:00 pēc Latvijas laika, piedāvājumu atvēršanas laiks – 2024. gada 8. maijs, plkst. 13:00  pēc Latvijas laika
