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[bookmark: _Hlk88827442]Šis dokuments ir neatņemama iepirkuma “Elektriskā autobusa iegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2024/06 (turpmāk - Iepirkums) nolikuma sastāvdaļa un jāņem vērā un attiecas uz visiem pretendentiem, kuri iesniedz piedāvājumu:
	[bookmark: _Hlk162429531]Jautājums
	IK atbilde

	Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā norādīts,  ka autobusam jābūt aprīkotam ar mehāniski atvāžamu platformu iekļūšanai transporta līdzeklī pasažieim ar ierobežotām kustībām, t.sk. ratiņkrēslu. Mēs lūdzam atļaut iesniegt arī autobusu ar elektriski atvāžamu platformu, kas nodrošinās ērtāku un drošāku iekļūšanu transportlīdzekļa salonā. Veicot grozījumus, Pasūtītājas nodrošina plašāku pretendentu skaitu un autobusu gan ar mehāniski atvāžamu platformu , gan ar elektriski atvāžamu platformu.
	Ar mehāniski atvāžamu platformu jāsaprot mehāniski atvāžama platforma ar jebkura veida piedziņu – elektrisku, hidraulisku, roku spēka.

	Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā norādīts, ka autobusam jābūt aprīkotam ar elektronisku autonomo salona apsildi. Mēs vēlamies noskaidrot, vai esam pareizi sapratuši, ka pieprasītā elektroniskā autonomā apsilde var darboties, izmantojot dīzeļdegvielu (Biodīzeļdegvielu) ? Vai norādītais funkcionālais parametrs “elektroniska” nozīme elektroniski vadāma? Mēs lūdzam atļaut iesniegt autobusu ar elektronisku autonomo salona apsildi kas darbojas ar dīzeļdegvielu.
	Ievērojot finansējuma piešķiršanas nosacījumus, autonomai apsildei pieļaujamas iekārtas, kas darbojas ar biodegvielu.  

	Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā norādīts, ka ir nepieciešama viena aprīkota vieta invalīdu ratiņkrēsla novietošanai. Lai nodrošinātu nepieciešamo pasažieru sēdvietu skaitu, mēs vēlamies noskaidrot, vai mēs varam uzstādīt ātri noņemamus pasažieru sēdekļus invalīdu zonā? Ja nepieciešams, ātri noņemamos sēdekļus var ātri noņemt un atbrīvot ratiņkrēslam paredzētu vietu. Izmantojot šo rūpnīcas risinājumu, tiks izpildīti visi nosacījumi.
	Šāds risinājums tiks atzīts par atbilstošu Iepirkuma nolikuma prasībām.

	Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā norādīts,  ka ir nepieciešams papildaprīkojums – videonovērošanas sistēma. Lai kvalitatīvi izpildītu šo nosacījumu, mums ir nepieciešama plašāka informācija. Lūdzu, norādiet nepieciešamo videokameru skaitu, videokameru izšķirtspēju, videokameru izvietojumu, kāds ir kameras ierakstu glabāšanas periods?
	Videokameru skaits atkarīgs no autobusa salona konfigurācijas un izvietojuma. Videonovērošanas mērķis ir nodrošināt visa autobusa salona pārskatāmību. Izšķirtspējai jābūt pietiekamai, lai, nepieciešamības gadījumā, varētu tikt veikta nofilmēto personu identifikācija. Līdz ar to izšķirtspēju izvēlas pretendents, ņemot vērā videokameru izvietojumu, apgaismojumu un citus piedāvātā transportlīdzekļa parametrus. Ierakstu glabāšanas laiks – vismaz 7 (septiņas) kalendārās dienas.



