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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums – 15.03.2024.

Vispārīgie noteikumi.
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.

	Nr.
	Nosaukums
	Skaits
	Vienība
	Minimālās tehniskās prasības

	1. 
	Flambēšanas ratiņi ar aprīkojumu

[image: ]
Attēlam ir tikai ilustratīva nozīme
	1
	Gab.
	1. Korpuss izgatavots pamatā no koka, ar pārklājumu;
2. Korpusa krāsu pasūtītājs izvēlas (no vismaz 2 piedāvātajām) pirms pasūtījuma veikšanas;
3. Ratiņu virsmā integrēta vismaz 1 nerūsējošā tērauda gāzes virsma, zem tā plauktā plaukta izmēram atbilstošs gāzes balons (komplektā);
4. Ar vismaz 2 atvilktnēm un vismaz 1 apakšējo plauktu;
5. Ar vismaz 4 riteņiem, no kuriem vismaz 2 ar bremzi;
6. Vienā sānā nolokāms galda virsmas pagarinājums, bet otrā sānā metāla stumšanas rokturis;
7. Ārējais izmērs: robežās no 1000x560x900(h)mm līdz 1500x600x930(h)mm;
8. Pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece. 

	2. 
	Rāmis n/t 4 trauku groziem 400x400mm; zem darba virsmas
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Attēlam ir tikai ilustratīva nozīme 
	1
	Gab.
	1. Nerūsējošā tērauda atvērts trauku grozu uzglabāšanas rāmis; 
2. Ietilpība: vismaz 4 grozi (400x400mm); 
3. Regulējams kāju augstums;
4. Ārējais izmērs: robežās no 490x490x850(h)mm līdz 510x510x860(h)mm;
5. Pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece. 

	3. 
	Trauku kasešu rati
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Attēlam ir tikai ilustratīva nozīme
 
	1
	Gab.
	1. Izgatavoti no nerūsējošā tērauda;
2. Ietilpība: vismaz 6 kasetēm (500x500mm);
3. Ar vismaz 4 riteņiem, no kuriem vismaz 2 ar bremzi;
4. Ārējais izmērs: robežās no 640x640x1650(h)mm līdz 660x660x1800(h)mm;
5. Pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece.

	4. 
	Preču pieņemšanas rati
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Attēlam ir tikai ilustratīva nozīme 
	1
	Gab.
	1. Izgatavoti no nerūsējošā tērauda;
2. Ar vismaz 4 riteņiem, no kuriem vismaz 2 ar bremzi;
3. Ārējais izmērs: robežās no 600x1200x890(h)mm līdz 620x1300x950(h)mm;
4. Pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece

	5. 
	Atkritumu konteineri atkritumu šķirošanai
[image: ]
Attēlam ir tikai ilustratīva nozīme 
	8
	Kompl.
	1. Katrs komplekts sastāv no:
1.1. Apakšējās metāla platformas ar riteņiem;
1.2. 2 atkritumu konteineriem;
1.3. 2 dažādu krāsu atkritumu konteineru vākiem;
2. Platformas ārējais izmērs: robežās no 530x470x170(h)mm līdz 560x500x200(h)mm;
3. Katra atkritumu konteinera tilpums: robežās no 55 līdz 70 litriem;
4. Pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece.

	6. 
	Gastro trauku komplekts krāsnij 
	1
	Kompl.
	1. Metāla gastro trauks  GN 1/1-40, 6 gab.;
2. Metāla gastro trauks GN 1/1-65, 3 gab.;
3. Metāla gastro trauks GN 1/1-65 ar perforāciju, 2 gab.;
4. Metāla gastro trauks GN 1/1-100, 3 gab.
5. Metāla gastro trauks GN 1/2-65 ar perforāciju, 4 gab.;
6. Metāla gastro trauks GN 1/2-100 ar perforāciju, 4 gab.;
7. Metāla cepešpanna GN 1/1-8, 1 gab.;
8. Metāla picas siets ø 40cm, 1 gab.;
9. Metāla forma olu cepšanai GN 1/1 (ar nepiedegošu pārklājumu), 1 gab.;
10. Metāla sietiņveida paliknis GN 1/1 ar perforāciju, 2 gab.;
11. Metāla gastro trauks GN 1/1-65 ar nepiedegošu pārklājumu, 3 gab.;
12. Metāla reste GN 1/1, 1 gab.;
13. Pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece.

	7. 
	Servisa rati ar diviem plauktiem un rokturiem
[image: ]
Attēlam ir tikai ilustratīva nozīme 
	1
	Gab.
	1. Nerūsējošā tērauda servisa rati ar 2 plauktiem un 2 rokturiem; 
2. Metināta kontrukcija; 
3. Vismaz 50 kg slodze uz katru plauktu; 
4. Ar vismaz 4 riteņiem, no kuriem vismaz 2 ar bremzi;
5. Pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece.

	8. 
	Paplāšu rati
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Attēlam ir tikai ilustratīva nozīme 
	1
	Gab.
	1. Vertikāli nerūsējošā tērauda ratiņi vismaz 18 GN 1/1 paplātēm; 
2. Ar vismaz 4 riteņiem, no kuriem vismaz 2 ar bremzi;
3. Pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece.

	
	Citas prasības:
	1. Izpildītājs veic preču piegādi 3 (trīs) mēnešu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas, preču piegādi saskaņojot ar Pasūtītāju vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms Preču piegādes veikšanas.
2. Preču Piegādes termiņā ir jāveic piegādātās Preces uzstādīšana.
3. Garantijas laiks vismaz 24 mēneši. Garantijas laikā Izpildītāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces Defekta gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā pēc Defekta pieteikšanas, vai Pusēm vienojoties. Servisa reakcijas laiks 2 (divu) darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas.
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