[bookmark: _Hlk156557845][bookmark: _Hlk51852728][bookmark: _Hlk163824821][bookmark: _Hlk163825596]1.1.pielikums
atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. CAIP 2024/39, nolikumam


Finanšu piedāvājums (veidlapa)
atklātam konkursam
“Vispārīgā vienošanās Rīgas valstspilsētas ielu izbūves, pārbūves un seguma atjaunošanas būvuzraudzībai”
identifikācijas Nr. CAIP 2024/39

Vieta, datums
Iepazinušies ar atklātā konkursa “Vispārīgā vienošanās Rīgas valstspilsētas ielu izbūves, pārbūves un seguma atjaunošanas būvuzraudzībai” (id.Nr. CAIP 2024/39) nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies un būdami attiecīgi pilnvaroti 			vārdā, piedāvājam nodrošināt būvuzraudzības veikšanu Rīgas valstspilsētas ielu izbūves, pārbūves un segumu atjaunošanas objektos saskaņā ar iepirkuma Nr. 			 procedūras noteikumiem, Vispārīgās vienošanās un līguma projekta noteikumiem par šādām izmaksām:

	Nr. p.k.
	Iespējamo būvniecības izmaksu robežas
	Pretendenta piedāvātā % likme būvuzraudzības darbiem*
	Objekta vērtība EUR
(bez PVN)
	Formula
(pretendenta piedāvātā procentu likme tiek reizināta ar objekta vērtību)
	Rezultāts
(iznākums pēc formulas pielietojuma) **
EUR (bez PVN)

	1.
	Objekta izmaksas – 10 000,01 līdz 42 000 EUR, bez PVN
	…% 
	42 000
	42 000 x…%
	…

	2.
	Objekta izmaksas – 42 000,01 līdz 100 000 EUR, bez PVN
	…%
	100 000
	100 000 x…%
	…

	3.
	Objekta izmaksas – 100 000,01 līdz 250 000 EUR, bez PVN
	…% 
	250 000
	250 000 x…%
	…

	4.
	Objekta izmaksas – 250 000,01 līdz 500 000,00 EUR, bez PVN
	…% 
	500 000
	500 000 x…%
	…

	5.
	Objekta izmaksas –  500 000,01 līdz 1 000 00 EUR, bez PVN
	…% 
	1 000 000
	1 000 000 x…%
	…

	6.
	Objekta izmaksas –  1 000 000,01 EUR līdz 5 000 000 EUR, bez PVN
	…% 
	5 000 000
	5 000 000 x…%
	…

	7.
	Objekta izmaksas –  5 000 000,01 EUR līdz 10 000 000 EUR, bez PVN
	…% 
	10 000 000
	10 000 000 x…%
	…

	8.
	Objekta izmaksas –  10 000 000,01 EUR līdz 15 000 000 EUR
	…% 
	15 000 000
	15 000 000 x…%
	…

	9.
	Objekta izmaksas – 15 000 000,01 EUR līdz 19 999 999 EUR
	…%
	19 999 999
	19 999 999x…%
	…

	10.
	Objekta izmaksas –  20 000 000 EUR un vairāk
	…%
	20 000 000 
	20 000 000 x…%
	…

	Kopā*** (bez PVN):
	…

	PVN:
	

	Kopā (ar PVN):
	



Piedāvājuma kopējā vērtējamā summa ir ___________ EUR (bez PVN) vārdos 													euro                           centi.****


Pretendents iesniedz aizpildītu Finanšu piedāvājumu (Nolikuma 1.1.pielikums), norādot būvuzraudzības maksimāli pieļaujamās izmaksas % (procentos) likmes un cenas no būvdarbu izmaksām visā Vispārīgās vienošanās darbības termiņa laikā, un kas tiks iekļautas Vispārīgajā vienošanās un būs spēkā visu tās darbības laiku, saskaņā ar Vispārīgās vienošanās nosacījumiem

* Procentu likmes jānorāda ar vienu ciparu aiz komata.
** Piemēram: Ja Pretendents ailē “Pretendenta piedāvātā likme” par būvuzraudzības veikšanu objektā, kur objekta izmaksas ir līdz 42 000 EUR, ir piedāvājis 5,0 % likmi, tad ailē “Formula (pretendenta piedāvātā procentu likme tiek reizināta ar objekta vērtību)” Pretendents ieraksta 42 000 x 5,0 % un ailē “Rezultāts (iznākums pēc formulas pielietojuma)” Pretendents ieraksta iepriekš minētās darbības rezultātu 2100,00. Rezultāts ierakstāms ar diviem cipariem aiz komata.
*** Tiek norādīta visu Rezultātu kopsumma.

	Ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par atklāta konkursa “Vispārīgā vienošanās Rīgas valstspilsētas ielu izbūves, pārbūves un seguma atjaunošanas būvuzraudzībai” (id.Nr. CAIP 2024/39) uzvarētāju, mēs apņemamies noslēgt Vispārīgo vienošanos un veikt būvuzraudzību iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā.	
Ar šo apliecinām, ka visi dokumenti, kas iesniegti kopā ar šo Finanšu piedāvājumu, ir patiesi un var tikt pārbaudīti attiecīgās institūcijās, bankās un pie uzņēmuma klientiem.
Pretendenta vai visu piegādātāju apvienības dalībnieku (gadījumā, ja pretendents ir personu apvienība) vai pretendenta piesaistītā apakšuzņēmēja atbilstība mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai atbilstoši Eiropas Komisijas 2014.gada 17.jūnija regulas Nr.651/2014 1.pielikuma 2.pantam: 

__________________________________________________________________________________
(jānorāda uzņēmuma nosaukums un vārds “atbilst” vai “neatbilst”. Piemēram: Pretendents SIA “xxx” – atbilst. Pretendenta dalībnieks SIA “xxx” – neatbilst.)


	Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts**** un datums****






****  Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.


***** Piezīme: Pretendentu ievērībai skatīt papildu informāciju tālāk:
[bookmark: _Hlk159507514]Ņemot vērā, ka Būvuzraudzības darba uzdevuma/ tehniskajās specifikācijās (Nolikuma 1.pielikums) paredzēto uzdevumu izpildes izmaksas, piemēram,  laboratoriskās pārbaudes vai testi un citi saistītie pārbaužu un ar būvuzraudzību saistītie pakalpojumi un tamlīdzīgi,  ir atkarīgi no attiecīgā uzraugāmā objekta un var variēt katrā objektā individuāli (tie tiks noteikti un iekļauti katrā atsevišķajā Uzaicinājumā (Vispārīgās vienošanās 3.pielikums), bet, lai pretendenti spētu objektīvāk novērtēt iepirkuma priekšmetu un veicamos darbus, kā arī indikatīvo dokumentu formu un saturu, Pasūtītājs ir pievienojis attiecīgos prognozējamos/indikatīvos pārbaužu veidus, dokumentu formu, kura netiek vērtēta, bet ar ko pretendentiem būtu indikatīvi iespēja iepazīties un varētu rēķināties pakalpojuma sniegšanā.

					
	Nr.
	Laboratoriskās pārbaudes izmaksu pozīcijas
Pārbaude, tests, mērījumu nosaukums[footnoteRef:1] [1:  Faktiskais daudzums, nosaukums, veids tiek noteikts un iekļauts katrā atsevišķajā Uzaicinājumā (Vispārīgās vienošanās 3.pielikums) katram konkrētam objektam, iekļaujot tos darbu daudzumu un izmaksu sarakstā.] 


	1
	Monolīta dzelzsbetona (C40/50XF4) brauktuves plātnes (h=16 cm) stiprības nesagraujošā testēšana

	2
	Monolīta dzelzsbetona (C40/50XF4) ar PP fibrām brauktuves plātnes stiprības nesagraujošā testēšana

	3
	Monolīta dzelzsbetona (C35/45XF4) ietves un sadalošās joslas bloku stiprības nesagraujošā testēšana

	4
	Monolīta betona (C35/45XF4) atbalstsienu karnīzes bloku stiprības nesagraujošā testēšana

	5
	Monolīta dzelzsbetona (C30/37XC4) pārejas plātņu stiprības nesagraujošā testēšana

	6
	Monolīta dzelzsbetona (C40/50XF4) betonēto gala balstu sieniņas stiprības nesagraujošā testēšana

	7
	Monolīta betona (C20/25) pamatnes stiprības nesagraujošā testēšana

	8
	Monolīta dzelzsbetona (C30/37XF2) pārejas plātņu stiprības nesagraujošā testēšana

	9
	Monolīta dzelzsbetona (C40/50XC4) uzbēruma nostiprinājuma (ieskaitot atbalsta "zoba") konstrukciju stiprības nesagraujošā testēšana

	10
	Tilta karnīzes un ietves daļas betona stiprības nesagraujošā testēšana

	11
	Monolīta dzelzsbetona (C40/50XC4) pārejas plātņu stiprības nesagraujošā testēšana

	12
	Monolīta dzelzsbetona (C30/37XC4) uzbēruma nostiprinājuma konstrukciju stiprības nesagraujošā testēšana

	13
	Cementbetona ceļa apmaļu ūdens absorbcijas, salumkusumizturības un lieces stiprības laboratoriska testēšana

	14
	Cementbetona ietves apmaļu ūdens absorbcijas, salumkusumizturības un lieces stiprības laboratoriska testēšana

	15
	Apmales akmeņu izbūves javas slāņa spiedes stiprības laboratoriska noteikšana

	16
	Apgaismes stabu cinka pārklājuma biezuma mērīšana

	17
	Drošības barjeru (H2,W2) sadalošā joslā cinka pārklājuma biezuma mērīšana

	18
	Drošības barjeru (H2,W4) pie ietves cinka pārklājuma biezuma mērīšana

	19
	Uzbēruma grunts organisko savienojumu satura noteikšana

	20
	Deformācijas moduļa noteikšana grunts uzbērumam

	21
	Armējošā ģeokompozīta stiepes stiprības laboratoriska testēšana

	22
	Ģeosintētiskā materiāla lokšņu pārlaiduma garuma mērīšana

	23
	Drenējošā materiāla minerālmateriāla daļiņu satura, kas mazākas par 0.063 mm un granulometriskā sastāva noteikšana

	24
	Brauktuves drenējošās kārtas biezuma mērīšana

	25
	Brauktuves drenējošās kārtas deformācijas moduļa noteikšana

	26
	Brauktuves pamata nesošās apakškārtas nesaistītu minerālmateriālu (0/63ps) granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta un magnija sulfāta vērtības noteikšana

	27
	Brauktuves pamata nesošās virskārtas nesaistītu minerālmateriālu (0/45) granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta un magnija sulfāta vērtības noteikšana 

	28
	Nesaistītu minerālmateriālu (0/63ps) pamata nesošās apakškārtas biezuma mērīšana

	29
	Nesaistītu minerālmateriālu (0/63ps) pamata nesošās apakškārtas deformācijas moduļa noteikšana

	30
	Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošās virskārtas biezuma mērīšana

	31
	Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošās virskārtas deformācijas moduļa noteikšana

	32
	Cementbetona bruģakmeņu šķeļamības stiprības, ūdens absorbcijas, nodilumizturības un salumkusumizturības laboratoriska testēšana

	33
	Gruntēšanas emulsijas saistvielas satura pārbaude

	34
	Būvuzņēmēja iesniegto asfalta maisījumu Darba formulu izvērtēšana

	35
	Asfalta maisījumu bitumena un bitumena savietojamības ar minerālo materiālu pārbaude

	36
	Asfalta maisījumiem paredzēto nemagmatisko iežu minerālmateriālu Losandželosas koeficienta noteikšana

	37
	 Asfaltbetona masas poru satura laboratoriska testēšana

	38
	Ieklātās asfaltbetona kārtas biezuma mērīšana, kārtas paliekošā porainības laboratoriska testēšana

	39
	Izurbtu paraugu izturības pret paliekošām deformācijām laboratoriska testēšana

	40
	Adhēzijas starp asfalta kārtām pārbaude

	41
	Ceļa zīmju atstarojuma koeficienta mērīšana

	42
	Ceļa apzīmējuma spožuma koeficienta un atstarotā spožuma koeficienta mērīšana





Šis dokuments ir parakstīts ar elektronisko parakstu (bez droša e-paraksta)
