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	[VEIDLAPA]

[bookmark: _Hlk138853038]TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
dalībai iepirkuma procedūrā „Tehniskā projekta izstrāde”
(identifikācijas Nr. DTTT 2024/09)

[Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs] piedāvā veikt iepirkumā „Tehniskā projekta izstrāde”, identifikācijas Nr.DTTT 2024/09, minēto pakalpojumu izpildi atbilstoši šādam tehniskajam piedāvājumam:
Projektēšanas uzdevums
Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma ēkas telpu grupu atjaunošanai 
Bauskas ielā 21, Daugavpilī

	Nr.
p.k.
	Objekta
nosaukums
	Minimālās prasības
	Pretendenta tehniskais piedāvājums

	1.
	Objekta kadastra apzīmējuma Nr.
	Objekta  kadastra apzīmējuma Nr.05000033109001
	

	2.
	Objekta adrese
	Bauskas iela 21, Daugavpils
	

	3.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas veids
un būvniecības veids
	Būvprojekta izstrāde
Saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, 09.05.2017. noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” un 02.09.2014. noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”,  Būvniecības likumu, telpu programmu un sasniedzamo rezultātu.
	

	4.
	Ēkas un 
inženierbūvju grupa, 
funkcija un parametri
	Grupa: 3. grupa, 
Skola (CC 1263 - Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēka).
Informācija par būvi: 
Apbūves laukums 556.7 m2
Būves kopējā platība 1052.9 m2
Virszemes stāvu skaits – 2
Pazemes stāvu skaits - 1
	

	5.
	Pasūtītājs
	Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums 
reģistrācijas Nr.40900039340,
juridiskā adrese: Strādnieku iela 16, Daugavpils, LV-5404
	

	6.
	Pasūtītāja atbildīgais
pārstāvis
	Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Nodrošinājuma un saimnieciskās nodaļas vadītāja Sandra Vasaraudze, tālrunis 28346356.
	

	7.
	Esošās situācijas/objekta apraksts
	Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma ēkas (ar kadastra apzīmējumu 05000033109001) atsevišķu klašu telpu apdare un inženiertehniskā apgāde ir tehniski un estētiski nolietojusies un ir jāveic to atjaunošana, pārbūvējot un aprīkojot atsevišķas klašu telpas tehnikuma 1. un 2. stāvā. 
	

	8.
	Darba uzdevuma mērķis un sasniedzamais rezultāts
	1.Mērķis:
Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma ēkas telpu atjaunošana un pārplānošana Bauskas ielā 21, Daugavpilī, uzlabojot telpu tehnisko un vizuālo stāvokli, nodrošināt normatīviem atbilstošu tehnisko un funkcionālo risinājumu, galveno konstrukciju ilgizturību un estētiski kvalitatīvu risinājumu.
2.Sasniedzamais rezultāts: 
Izstrādāt Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Bauskas ielā 21, Daugavpilī, ar kadastra apzīmējumu 05000033109001, telpu tehniskā, funkcionālā un vizuālā stāvokļa atjaunošanai Latvijas Republikas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem atbilstošu un kvalitatīvu būvniecības ieceres dokumentāciju:
1. Izstrādāt projektēšanas uzdevumā noteikto ēkas telpu kvalitatīvu atjaunošanu, kā arī atsevišķu telpu kvalitatīvu pārplānojumu;
2. Veikt būvkonstrukciju tehnisko apsekošanu;
3. Pieslēgt jaunos 1.stāva sanitāros mezglus esošajai iekšējai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai; pieslēgt 2.stāva tehnoloģisko aprīkojumu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai atbilstoši normatīvu prasībām;
4. Veikt elektroapgādes izbūvi vai rekonstrukciju;
5. Projektētajās telpās izstrādāt ventilācijas un rekuperācijas sistēmu;
6. Veikt siltumapgādes iekšējo tīklu pielāgošanu;
7. Veikt gaisa dzesēšanas (kondicionēšanas) sistēmas izbūvi;
8. Veikt vājstrāvu sistēmu iekšējo tīklu (Interneta) izbūvi;
9.  Izstrādāt iekārtu, aprīkojuma un mēbeļu izvietojumu;
10. Veikt sanitāro mezglu rekonstrukciju;
11. Pielāgot infrastruktūru personām ar kustību traucējumiem (t.sk. lifts);
12. Izstrādāt Darbu organizēšanas projektu;
13. Izstrādāt Ugunsdrošības pasākumu pārskatu;
14. Sastādīt Izmaksu aprēķinu.     
	

	9.

	Būvniecības ieceres dokumentācijā
ietveramie risinājumi
	1. Atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, būvnormatīviem, Latvijas valsts standartiem, tehnisko noteikumu nosacījumiem paredzēt: 
1.1. Būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēt:
1.1.1. Ēdienu gatavošanas laboratorijas ierīkošanu - 1 telpa (2.stāvs, 001-44, 001-45);
1.1.2. Konditorejas izstrādājumu gatavošanas laboratorijas ierīkošanu - 1 telpa (2.stāvs, 001-44, 001-45);
1.1.3. Degustācijas zāles ierīkošanu - 2 telpas (2.stāvs, 001-49, 001-50, 00-51);
1.1.4. Viesmīļu kvalifikācijas specializētā kabineta ierīkošanu - 1 telpa (1.stāvs, 001-10, 001-11, 001-12, 001-13, 001-14);
1.1.5. Izglītojamo ģērbtuvju ierīkošanu - 2 telpas (1.stāvs, 001-28);
1.1.6. Saimniecības telpu un noliktavu ierīkošanu - 2 telpas (001-32, 001-33) ;
1.1.7. Sanitāro mezglu rekonstrukciju (1.stāvs, 001-35, 00-36, 001-37, 001-38, 001-39)
1.2. Pārplānojumu izstrādāt atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN-200-21 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs”. Risinājumu papildināt ar veicamo darbu metodiku un telpu apdares risinājumiem, uzrādot telpu apdares materiālus. Galvenajām telpām un individuāliem risinājumiem izstrādājami telpu sienu notinumi, norādot šīm telpām arī paredzēto aprīkojumu. 
1.3. Būvniecības dokumentāciju izstrādes gaitā pasūtītājam ir tiesības veikt ēkas daļu telpu plānojuma risinājumu izmaiņas; 
1.4. Projektā risināt iekšējos inženiertīklus, ņemot vērā esošo situāciju tehnikuma telpās, kas netiek pārbūvētas vai atjaunotas;
1.5. Izstrādājot apkures sistēmas risinājumus, apkures caurules un radiatorus pēc iespējas paredzēt telpas nišās, nodrošinot vizuālu apdari un telpas drošību;
1.6. Izstrādājot ventilācijas sistēmas, risinājumiem pēc iespējas izmantot esošās ventilācijas sistēmas kanālus, izskatīt iespēju ventilācijas iekārtas izvietošanai ārpus ēkas, neradot papildus slodzes uz nesošajām konstrukcijām. Vietās, kur ventilācijas sistēmas kanāli šķērso nesošās sienas, izstrādāt atsevišķus mezglus, kurus apliecina sertificēts būvkonstruktors. Izstrādāt un saskaņot ventilācijas iekārtu un sistēmas vizuālo apdari. 
1.7. Izstrādājot risinājumus elektroapgādes tīklu pārbūvei, ietvert principiālo shēmu, materiālu specifikāciju un apgaismojuma intensitātes diagrammas. Apgaismojumu un tā intensitāti paredzēt atbilstošu telpu dažādajam izmantošanas veidam. Elektroapgādes tīklu iestrādi sienās paredzēt zem apmetuma, nodrošinot estētiskas sienu plaknes.
1.8. Izstrādājot risinājumus vājstrāvu tīklu pārbūvei, nodrošināt to iekļaušanos kopējā atbilstošo vājstrāvu darbības sistēmā, kur attiecināms, VS tīklu iestrādi sienās paredzēt zem apmetuma.
1.9. Izstrādāt risinājumus, kas nodrošina ēkas vai tās daļas konstrukciju noturību (veikt būvkonstrukciju nestspējas aprēķinu), arhitektonisko kvalitāti, koplietošanas inženiertīklu netraucētu funkcionēšanu, lai nodrošinātu ēkas atbilstību normatīvo aktu prasībām, un apliecina atbilstību paredzētajam lietošanas veidam un normatīvajiem aktiem;
1.10. Izstrādāt darbu veikšanas shēmu, kurā norādīti būvniecības dalībnieku pārvietošanās un būvmateriālu nokraušanas un pārvietošanas vietas. Ēkas lietotāju un būvniecības dalībnieku pārvietošanās ceļi nedrīkst būt vieni un tie paši, vai arī būvdarbu veikšana jāplāno laikos, kad ēku nelieto; 
1.11. Būvniecības ieceres dokumentācijā detalizēti uzrādīt pielietojamos krāsu toņus, materiālus, iekārtas un segumu konstrukcijas;
1.12. Projektēšanas gaitā risinājumus saskaņot ar Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma speciālistu darba grupu; 
1.13. Būvniecības ieceres dokumentācijā iekļaut visus izejmateriālus projektēšanai, t.sk. būvju kadastrālās uzmērīšanas lietas, tehniskos noteikumus, u.c.  izejmateriālus.
1.14. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem būvniecības jomā;
1.15. Būvniecības ieceres dokumentācijā iekļautajiem risinājumiem jābūt funkcionāli un ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi, nodrošinot atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošiem būvnormatīviem un citiem noteikumiem;
1.16. Būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņot visās valsts institūcijās, kas izdevušas tehniskos noteikumus un veiks dokumentācijas iesniegšanu Daugavpils pilsētplānošanas un būvniecības departamentam elektroniskā veidā, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu (BIS).

3. Ietvert risinājumus saskaņā ar:
3.1.	Projekta mērķi;
3.2.	Būves tehniskās inventarizācijas lietu;
3.3.	MK 02.09.2014. noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”;
3.4.	MK 12.06.2018. noteikumiem Nr.326 “Būvju klasifikācijas noteikumi”;
3.5.	MK 19.10.2021. noteikumiem Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs”;
3.6.	MK 19.04.2016. noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”;
3.7.	MK 16.06.2015. noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 Nr.310 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”
3.8.	u.c. LR spēkā esošiem normatīviem un noteikumiem.
	

	10.
	BŪVNIECĪBAS IECERES IEROSINĀŠANAI UN BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	10.1.
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/ objektam
	Izsniedz pasūtītājs
	

	10.2.
	Zemes gabala
situācija plāns
	Izsniedz pasūtītājs
	

	10.3.
	Būvju tehniskās inventarizācijas lieta
	Izsniedz pasūtītājs
	

	11.
	NEPIECIEŠAMIE TEHNISKIE NOTEIKUMI

	11.1.
	Ūdensapgādei
	Pēc vajadzības pieprasa projektētājs
	

	11.2.
	Kanalizācijai
	Pēc vajadzības pieprasa projektētājs
	

	11.3.
	Siltumapgādei
	Pēc vajadzības pieprasa projektētājs
	

	11.4.
	Gāzes apgādei
	Pēc vajadzības pieprasa projektētājs
	

	11.5.
	Elektroapgādei
	Pēc vajadzības pieprasa projektētājs
	

	11.6.
	SIA “TET”
	Pēc vajadzības pieprasa projektētājs
	

	11.7.
	SIA “BALTCOM”
	Pēc vajadzības pieprasa projektētājs
	

	11.8.
	Daugavpils PPI „Komunālās saimniecības pārvalde”
	Nē
	

	11.9.
	Sanitāri higiēniskais uzdevums
	Pieprasa projektētājs
	

	11.10
	Citi
	
	

	12.
	Saskaņošana ar pasūtītāju
	Saskaņā ar Projektēšanas līgumu projektētājs iesniedz dokumentāciju pasūtītājam noteiktā termiņā pēc projektēšanas uzsākšanas. 
Pēc būvniecības ieceres dokumentācijai saskaņošanas ar pasūtītāju, projektētājs to ievieto BIS (PDF un DWG failu formātos). Viens drukāts eksemplārs Pasūtītājam, atbilstošs BIS ievietotajam.
	

	13.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvs
	Izstrādāt saskaņā ar MK 02.09.2014. noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”.
Būvniecības ieceres dokumentācijai pievienot visus projektēšanai nepieciešamos izejmateriālus, atzinumus un skaņojumus. 
Dokumentācijā ietvert būvdarbu apjomus un tāmes formas. 
Būvdarbu izmaksu aprēķins Pasūtītājam iesniedzams papīra formātā un elektroniski.
	

	14.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas eksemplāru skaits
	Atbilstoši MK 02.09.2014. noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā elektroniski vienā eksemplārā un pievieno būvniecības informācijas sistēmā. 
Pasūtītājam – viens drukāts eksemplārs, un viens eksemplārs PDF un DWG failu formātā.
	



Pakalpojumu (projekta izstrāde, tai skaitā saskaņošana Būvvaldē) izpildes termiņš: ___ (____________) kalendāro dienu laikā pēc līguma abpusējas  parakstīšanas dienas.


	Paraksta tiesīgās personas vārds, uzvārds
	

	Ieņemamais amats
	

	Paraksts
	

	Datums
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