CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS IEPIRKUMA KOMISIJAS

04.06.2024. Atbildes uz IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU uzdotajiem jautājumiem

Atklātā konkursā “Infrastruktūras attīstība pirmsskolas izglītības iestādē 

Dārtas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā”,
 iepirkuma identifikācijas Nr. CNP/2024/15/ERAF

Komisija izskata pretendentu uzdotos jautājumos un nolemj sniegt šādas atbildes:

Jautājums: Iepirkumā tāmē Nr. 1-9 ir paredzēts sienu "Mitrumizturīgs krāsojums "Tikurilla" Luja 20 vai ekviv." Taču nekur pieejamajā projekta dokumentācija nav norādīts sienas krāsojuma tonis. Tā kā šim iepirkumam galvenais kritērijs ir zemākā cena, tad sienas krāsas tonis var būtiski ietekmēt konkrēto pozīciju vienības izmaksas. Lūdzam norādīt paredzētos sienu apdares krāsu toņus.

Atbilde: Saskaņā ar būvprojektā pievienoto projektēšanas uzdevumu (skatīt projektēšanas uzdevuma 10.2.5.punktu) telpās, kur ir paredzēts sienu krāsojums, ir sekojošs uzdevums: Telpu iekšsienām paredzēt esošo virsmu attīrīšanu un nobeiguma apdari, t.sk. esošo virsmu līdzināšana, špaktelēšana, slīpēšana, nokrāsojot gaišā tonī, viegli kopjamu.
 
Atbilstoši būvprojekta dokumentācijai, paredzēta esošo virsmu attīrīšanu un nobeiguma apdare, t.sk. esošo virsmu līdzināšana, špaktelēšana, slīpēšana, nokrāsojot gaišā tonī, izmantot viegli kopjamu, mitrumizturīgu  ,,Tikurilla”Luija 20 vai ekvivalentu krāsu ar atbilstošiem tehniskajiem rādītājiem. Tumšas un īpaši košas krāsas, kas varētu radīt neplānotu krāsojuma sadārdzinājumu, nav paredzēts izmantot.
Jautājums: Iepazīstoties ar iepirkuma procedūras “Infrastruktūras attīstība pirmskolas izglītības iestādē Dārtas iela 1, Cēsīs, Cēsu novadā”, (Id.NCNP/2024/15/ERAF), nolikumu un tā pielikumiem, lūdzam sniegt papildus informāciju:

UK stāvu plānos (UK-03-7-3, UK-04-8-3, UK-05-9-3 3)  parādās ūdens uzskaites mezgli. Lūdzu precizējiet - vai šie ūdens uzskaites mezgli ir nepieciešami, jo apjomos tie neparādās. Kā arī precizējiet vai šie ūdens uzskaites mezgli ir nepieciešami gan karstam, gan aukstam ūdenim.

Atbilde: Finanšu piedāvājums atbilstoši darbu apjomos norādītajam. Būvprojektā uzrādītajiem stāvvadiem Ū1, T3, T4-1 - Ū1, T3, T4-7 nav projektēti ūdens uzskaites mezgli.
