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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

3.daļa Celmu frēze 

	Nr.p.k.
	Raksturlielums
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1. 
	Celmu frēze augļu koku celmu frēzēšanai
	Ražotājs
Modelis
Norāda saiti tīmekļa vietnē vai pievieno instrukciju

	2. 
	Paredzēts traktortehnikai ar jaudu 
	No 100 līdz 130 zs
	

	3. 
	Sakabe
	2 kategorija
	

	4. 
	Transmisijas piedziņa
	Duālā abās pusēs rotoram, mehāniska ne mazāk kā 1000 apgr/ min
	

	5. 
	Darba platums
	Ne mazāk kā 60 cm

	

	6. 
	Frēzes kopējais platums 
	Ne vairāk kā 105 cm

	

	7. 
	Darba dziļums
	Ne mazāks kā 25 cm 
	

	8. 
	Sasmalcina celmus virs augsnes līmeņa
	Ne mazāks kā līdz 25 cm diametram
	

	9. 
	Cietkausējuma griezējelementu skaits 
	Ne vairāk par 18 gab.
	

	10. 
	Divas rindas pret griezējnažu (asmeņu)
	Jānodrošina
	

	11. 
	Komplektā jāiekļauj kompaktora veltnis
	Jānodrošina
	

	12. 
	Hidrauliski atverams aizmugures vāks 
	Jānodrošina
	

	13. 
	Kardāns
	Jānodrošina
	

	14. 
	Precei jābūt jaunai
(iepriekš nelietotai)
	Jānodrošina
	

	15. 
	Prece atbilst ES noteiktiem standartiem
	Jānodrošina
	

	16. 
	Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši (pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas)
	Jānorāda precīzs piedāvātais termiņš mēnešos 

	17. 
	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 150 kalendāra dienas no līguma noslēgšanas dienas

	Jānorāda precīzs piedāvātais piegādes termiņš kalendāra dienās

	18. 
	Piegādes vieta
	Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads
	

	19. 
	Garantijas laikā jānodrošina rezerves daļu un servisa apkalpošana
	Ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pieteikšanas brīža jānodrošina servisa mehāniķa ierašanās preces atrašanās vietā.
	

	20. 
	Uzstādīšana un apmācības
	Pretendentam pēc preces piegādes jānodrošina tā uzstādīšana darba (izmantošanas) kārtībā, regulēšana, testēšana un jāveic Pasūtītāja darbinieku apmācības latviešu valodā (ne mazāk kā vienas darba dienas ietvaros)
	


Tehniskajam piedāvājumam pievieno preces garantijas nosacījumu aprakstu brīvā formā un ražotāja tehnisko dokumentāciju. 

Pretendenta pārstāvja paraksts [footnoteRef:1]:  [1:  Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.] 


