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[bookmark: _Toc136069900][bookmark: _Toc139176835]Informācija par publisko apspriedi
“VID MKP videonovērošanas sistēmas vadības serveru un disku masīvu nomaiņa” ar piegādātājiem

Valsts ieņēmumu dienests plāno veikt slēgtu konkursu “VID MKP videonovērošanas sistēmas vadības serveru un disku masīvu nomaiņa”, iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2024/147 (turpmāk – Konkurss). Paredzētā līgumcena ir lielāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām.

1. Publiskās apspriedes pamatojums: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18. panta otro prim daļu apspriedi ar piegādātājiem rīko, lai saņemtu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumus Konkursa kvalifikācijas prasību un tehniskās specifikācijas pilnveidei.
2. Apspriedes mērķis: apzināt potenciālo pretendentu spējas nodrošināt iepirkuma priekšmetam atbilstošu piedāvājumu saskaņā ar pasūtītāja izstrādāto tehnisko specifikāciju un Konkursa kvalifikācijas prasībām.
3. Iepirkuma priekšmets: VID MKP Bosch videonovērošanas sistēmas (turpmāk – Sistēma) vadības serveru un disku masīvu (turpmāk – Iekārtas) piegāde, Iekārtu uzstādīšana (t.sk. konfigurēšana un esošās Sistēmas migrācija uz jaunajām Iekārtām), un ražotāja garantijas (turpmāk – garantija) nodrošināšana.
4. Iepirkuma priekšmets atbilstoši CPV klasifikatoram:
48820000-2 – Serveri;
Papildu CPV kods 51612000-5 – Informācijas apstrādes iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi.
5. Publiskās apspriedes vieta, datums, laiks un kārtība: 
Ieinteresētie piegādātāji var iesniegt komentārus un priekšlikumus par Konkursa kvalifikācijas prasībām un tehnisko specifikāciju līdz 2024. gada 18. aprīlim uz e-pasta adresi Sandra.Pole@vid.gov.lv.
6. Apspriedes dokumenti: Konkursa kvalifikācijas prasības un Konkursa tehniskā specifikācija pievienoti pielikumos. 
7. Pēc apspriedes tiks sagatavots apspriedes ziņojums, kurā būs norādīti apspriedes dalībnieki, dokumentēti to komentāri, pasūtītāja galvenie secinājumi un vērtējums par apspriedes laikā saņemtajiem piegādātāju komentāriem un iespējamo konkurenci iepirkumā. 

Pielikumā: 
1.pielikums “Prasības par pretendenta kvalifikāciju, tehniskajām un profesionālajām spējām un dokumenti, un informācija, kas apliecina pretendenta kvalifikāciju un tehniskās un profesionālās spējas”;
2.pielikums “Tehniskā specifikācija”.

[bookmark: _Hlk126827041]














1.pielikums 

Konkursa prasības par pretendenta kvalifikāciju, tehniskajām un profesionālajām spējām un dokumenti, un informācija, kas apliecina pretendenta kvalifikāciju un tehniskās un profesionālās spējas
	Prasība
	Dokumenti un informācija[footnoteRef:2] [2:  Atbilstību Konkursa nolikuma 3.3.1.-3.3.3.apakšpunktos izvirzītajām prasībām jebkurš pretendents var apliecināt ar gada pārskatu par pēdējo finanšu pārskata gadu, par kuru pretendentam bija jāiesniedz un tas ir iesniedzis gada pārskatu vai ar operatīvo bilanci. Ja pretendents, lai apliecinātu savu atbilstību kādām no 3.3.1.–3.3.3. apakšpunktā izvirzītajām prasībām, izvēlas izmantot operatīvo bilanci, arī pārējās Konkursa nolikuma 3.3.1.–3.3.3. apakšpunktā izvirzītās prasības ir jāapliecina ar operatīvo bilanci.] 


	3.3.1. Pretendenta kopējās likviditātes koeficients iepriekšējā finanšu pārskata gada laikā ir vismaz “1,00” (bilances rindas “Apgrozāmie līdzekļi kopā” dalījums ar bilances rindu “Īstermiņa kreditori kopā” dod rezultātu, kas ir vienāds vai lielāks par “1,00”). 
Ja no pretendenta darbības uzsākšanas (dibināšanas) datuma ir pagājis mazāk par 1 (vienu) gadu, atbilstību pierāda par faktiski nostrādāto laiku, bet tam jābūt vismaz “1,00”.
	3.3.1.1. Lai apliecinātu atbilstību Konkursa nolikuma 3.3.1. apakšpunktā izvirzītajai prasībai, pretendents norāda kopējās likviditātes koeficientu. 

3.3.1.2. Par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu Komisija vietnē UR informācijas portāls veiks iesniegtās informācijas pārbaudi, iegūstot datus par pretendenta gada bilanci par pēdējo finanšu pārskata gadu, par kuru pretendentam bija jāiesniedz un tas ir iesniedzis gada pārskatu.

3.3.1.3. Ārvalstī reģistrēts pretendents iesniedz pretendenta gada bilanci par pēdējo finanšu pārskata gadu, par kuru pretendentam bija jāiesniedz un tas ir iesniedzis gada pārskatu, vai norāda publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs bez papildu samaksas varētu pārliecināties par pretendenta gada pārskatu, pievienojot norādītās prasības izpildi apliecinošās informācijas tulkojumu.

3.3.1.4. Ja no pretendenta darbības uzsākšanas (dibināšanas) datuma ir pagājis mazāk par 1 (vienu) gadu, skaitot no Konkursa piedāvājumu iesniegšanas dienas, pretendents iesniedz operatīvo bilanci.

3.3.1.5. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība, prasība jāizpilda tiem personālsabiedrības vai piegādātāju apvienības dalībniekiem, uz kuru finansiālajām spējām pretendents balstās.

	3.3.2. Pretendenta pašu kapitāls iepriekšējā finanšu pārskata gada laikā (Bilances rinda “Pašu kapitāls kopā”) ir pozitīvs (skaitliskā vērtība ar plus zīmi). 
Ja no pretendenta darbības uzsākšanas (dibināšanas) datuma ir pagājis mazāk par 1 (vienu) gadu, atbilstību pierāda par faktiski nostrādāto laiku, bet tam jābūt pozitīvam.
	3.3.2.1. Lai apliecinātu atbilstību Konkursa nolikuma 3.3.2. apakšpunktā izvirzītajai prasībai, pretendents norāda pašu kapitālu.

3.3.2.2. Par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu Komisija vietnē UR informācijas portāls veiks iesniegtās informācijas pārbaudi, iegūstot datus par pretendenta gada bilanci par pēdējo finanšu pārskata gadu, par kuru pretendentam bija jāiesniedz un tas ir iesniedzis gada pārskatu.

3.3.2.3. Ārvalstī reģistrēts pretendents iesniedz pretendenta gada bilanci par pēdējo finanšu pārskata gadu, par kuru pretendentam bija jāiesniedz un tas ir iesniedzis gada pārskatu, vai norāda publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs bez papildu samaksas varētu pārliecināties par pretendenta gada bilanci, pievienojot norādītās prasības izpildi apliecinošās informācijas tulkojumu.

3.3.2.4. Ja no pretendenta darbības uzsākšanas (dibināšanas) datuma ir pagājis mazāk par 1 (vienu) gadu, skaitot no Konkursa piedāvājumu iesniegšanas dienas, pretendents iesniedz operatīvo bilanci. 

3.3.2.5. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība, prasība jāizpilda tiem personālsabiedrības vai piegādātāju apvienības dalībniekiem, uz kuru finansiālajām spējām pretendents balstās.

	3.3.3. Pretendentam iepriekšējo 3 (gadu) gadu laikā (2021., 2022., 2023. un 2024. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze Bosch Video Management System (turpmāk – Bosch BVMS) videonovērošanas sistēmas (turpmāk – Sistēma) vadības serveru un disku masīvu piegādē, uzstādīšanā un Sistēmas migrācijā uz jaunām Iekārtāmvai Sistēmas uzturēšanā, kura sastāv no vismaz 10 (desmit) ģeogrāfiski atsevišķi novietotiem videoierakstu serveriem ar kopējo diska vietas apjomu vismaz 1PB un 600 (seši simti) videonovērošanas kamerām.
	Lai apliecinātu atbilstību Konkursa nolikuma 3.3.3. apakšpunktā izvirzītajai prasībai, pretendents norāda informāciju, aizpildot Konkursa nolikuma 3. tabulu.
Pretendentam jāiesniedz vismaz 1 (viena) atsauksme no tabulā norādītajiem piegādes/pakalpojuma saņēmējiem par pēdējo 3 (trīs) gadu (2021., 2022., 2023. un 2024. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) laikā veiktās piegādes/pakalpojuma kvalitāti.
[bookmark: _Hlk123049584]Pretendents Konkursa nolikuma 3.3.3. apakšpunktā noteiktās prasības izpildi var apliecināt arī, iesniedzot piegādes/pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktu vai rēķinu – pavadzīmi vai citus dokumentus, kuri apliecina pieredzes prasības izpildi.
Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība, prasība jāizpilda vismaz vienam personālsabiedrības vai personu apvienības dalībniekiem, uz kura tehniskajām un profesionālajām spējām pretendents balstās.

	3.3.4. Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 442) 4.1 un 36.1 punktu un Valsts drošības iestāžu Informācijas tehnoloģiju drošības rekomendācijām (it-drosibas-rekomendacijas.pdf (vdd.gov.lv) 
1. Pretendents ir:
1.1. juridiska persona, kas ir reģistrēta NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk – EEZ) dalībvalstī un tās patiesā labuma guvējs ir NATO, Eiropas savienības vai EEZ valsts pilsonis vai Latvijas Republikas nepilsonis;
1.2. fiziska persona, kura ir NATO, Eiropas Savienības vai EEZ valsts pilsonis vai Latvijas Republikas nepilsonis.

2. piedāvāto Iekārtu ražotājs ir juridiska persona, kas reģistrēta NATO, Eiropas Savienības vai EEZ dalībvalstī un tās patiesā labuma guvējs ir NATO, Eiropas Savienības vai EEZ valsts pilsonis, vai fiziska persona, kas ir Latvijas Republikas valstspiederīgais, NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis;

3. piedāvātās Iekārtas ir ražotas NATO, Eiropas Savienības vai EEZ dalībvalstī;

4. pretendenta piedāvātie speciālisti ir fiziskas personas, kuras ir NATO, Eiropas Savienības vai EEZ valsts pilsoņi vai Latvijas Republikas nepilsoņi.

Konkursa nolikuma 3.3.4. apakšpunktā noteiktais par reģistrācijas valsti un patieso labuma guvēju, attiecas arī uz:
· visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem vai personālsabiedrību (ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība);
· personām, uz kuru iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Konkursa nolikuma 3.3.1.,, 3.3.2., 3.3.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām;
· apakšuzņēmējiem;
· komersantu (“mātes uzņēmumu”), kuram ir izšķiroša ietekme uz pretendentu, ja pretendents ir komersanta filiāle, kura reģistrēta Latvijā.
	Lai apliecinātu atbilstību Konkursa nolikuma 3.3.4. apakšpunktā izvirzītajām prasībām pretendents iesniedz apliecinājumu, kurā norāda pretendenta un piedāvāto Iekārtu ražotāja reģistrācijas valsti, reģistrācijas numuru, kādu valstu pilsoņi ir to patiesā labuma guvēji, kā arī valsti, kurā piedāvātās Iekārtas ražotas.
Informācija par reģistrācijas valsti un patieso labuma guvēju jānorāda arī par:
· visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem vai personālsabiedrību (ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība);
· personām, uz kuru iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Konkursa nolikuma 3.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām;
· apakšuzņēmējiem;
· komersantu (“mātes uzņēmumu”), kuram ir izšķiroša ietekme uz pretendentu, ja pretendents ir komersanta filiāle, kura reģistrēta Latvijā.

Saskaņā ar Konkursa nolikuma 4.4.4. apakšpunktā[footnoteRef:3] noteikto, pretendenta iesniegto informāciju pirms līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas Komisija pārbaudes veikšanai nosūta Satversmes aizsardzības birojam (turpmāk – SAB). [3:  Plānotā Konkursa nolikuma 4.4.4. apakšpunkta redakcija:
Pasūtītājs atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 28. jūnija noteikumu Nr.442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām” 4.1, 36.1 un 36.3punktā, Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumu Nr. 508 “Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība” 16. punktā un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.100 “Informācijas tehnoloģiju kritiskās infrastruktūras drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība” 6.punktam noteiktajam pirms līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas nosūta informāciju par pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tā apakšuzņēmēju (ja piesaista), pretendenta piedāvāto Iekārtu ražotāju, ražotājvalsti, ražotāju patiesā labuma guvējiem, pretendenta piedāvātajiem speciālistiem, kā arī informatīvi par visiem pretendentiem, kuri iesniedza piedāvājumus, pārbaudei SAB. 
] 

Ja ir saņemts negatīvs atzinums no SAB par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tā apakšuzņēmēju un speciālistiem, Komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Konkursā.
Komisija tomēr neizslēdz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, no turpmākās dalības Konkursā šādā gadījumā: 
Ja ir saņemts negatīvs atzinums no SAB par pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju un/vai speciālistiem, tad Komisija informē pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, par tā apakšuzņēmēja un/vai piedāvātā specialista/-u pārbaudes rezultātu un pretendenta tiesībām veikt apakšuzņēmēja un specialista/-u nomaiņu.
10 (desmit) darba dienu laikā pretendents var izmantot tiesības nomainīt apakšuzņēmēju vai speciālistu/-us, par kuriem saņemts negatīvs SAB atzinums. Minētās tiesības pretendents var izmantot vienu reizi.


	3.3.5. Pretendents nodrošina šādus speciālistus Iekārtu piegādē, uzstādīšanā un esošās Sistēmas migrācijā uz jaunajām Iekārtām:

1. [bookmark: _Hlk89164504]Bosch videonovērošanas sistēmas Iekārtu uzstādīšanas darbu vadītājs;
Pieredze iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2019., 2020., 2021., 2022., 2023. un 2024.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) Bosch videonovērošanas sistēmas ierīkošanas vai uzturēšanas darbu vadīšanā, vismaz 1 (vienā) uzturēšanas, izbūves vai pilnveidošanas projektā, kura sastāvā ir Bosch videonovērošanas sistēmas serveru un disku masīvu uzstādīšanas/uzturēšanas darbi. Par atbilstošu tiks uzskatīts projekts,  kurā  Bosch videonovērošanas sistēmas serveru, disku masīvu kopējais diska vietas apjoms ir vismaz 1PB un video dati tiek uzkrāti vismaz no 600 videonovērošanas kamerām.
Pieredze Bosch BVMS  videonovērošanas sistēmas uzstādīšanā un konfigurēšanas  darbu vadīšanā.  
2. [bookmark: _Hlk89164430]Serveru un tiešās pieslēgšanas disku masīvu speciālisti, vismaz 2 (divi) speciālisti.
Pieredze iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2019., 2020., 2021., 2022., 2023. un 2024.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) Bosch BVMS videonovērošanas sistēmas serveru un disku masīvu konfigurēšanā, uzstādīšanā, garantijas apkalpošanā.
Kvalifikācija apliecināta ar ražotāja izsniegtu tehnisko sertifikātu (eksperta līmeņa).
[bookmark: _Hlk89164386]Pieredzei jābūt vismaz vienā projektā, kurā  Bosch BVMS videonovērošanas  sistēmas  serveru un disku masīvu kopējais diska vietas apjoms ir vismaz 1PB un video dati tiek uzkrāti vismaz no 600 videonovērošanas kamerām.
	3.3.5.1. Lai apliecinātu atbilstību Konkursa nolikuma 3.3.5. apakšpunktā noteiktajai prasībai, Pretendents iesniedz piesaistīto speciālistu pieredzes aprakstu un sertifikāta kopiju, ka Iekārtu piegādē, uzstādīšanā un esošās Sistēmas migrācijā uz jaunajām Iekārtām tiks piesaistīti šajā apakšpunktā minētie speciālisti.
Speciālista vārds, uzvārds: ______________________

Personas kods:________

Piedāvāto speciālistu esošais vai plānotais darba tiesisko attiecību veids, ja pretendentam iepirkuma rezultātā tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu _________________________________

	3.3.6. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus apakšuzņēmējus un katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.
	3.3.6.1. Pretendents norāda informāciju saskaņā ar Konkursa nolikuma 3.3.6. apakšpunktā prasīto.

	3.3.7. Ja ir pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar personu apvienību, tā pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu.
	3.3.7.1. Ja pretendents ir personu apvienība, iesniedz apliecinājumu, ka izpildīs Konkursa nolikuma 3.3.7. apakšpunktā prasīto.



3.tabula
	Nr.
p.k.
	Piegādes/pakalpojuma saņēmējs 
(juridiskas personas nosaukums, elektroniskā pasta adrese)
	Piegādes laiks (dilstošā secībā no 2024.gada)
	Piegādes/pakalpojuma apraksts
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2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Plānotajam slēgtam konkursam “VID MKP videonovērošanas sistēmas vadības serveru un disku masīvu nomaiņa”, iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2024/147 (turpmāk – Konkurss).

[bookmark: _Hlk125395439]Konkursa tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 2024. gada 3. aprīlis.

1. Iepirkuma priekšmets
VID MKP Bosch videonovērošanas sistēmas (turpmāk – Sistēma) vadības serveru un disku masīvu (turpmāk – Iekārtas) piegāde, Iekārtu uzstādīšana (t.sk. konfigurēšana un esošās Sistēmas migrācija uz jaunajām Iekārtām), un ražotāja garantijas (turpmāk – garantija) nodrošināšana.

1. [bookmark: _Toc499552454][bookmark: _Toc499565396][bookmark: _Toc499567316][bookmark: _Toc499725021][bookmark: _Toc499738041][bookmark: _Toc499819015][bookmark: _Toc499820419][bookmark: _Toc499825050][bookmark: _Toc500256942][bookmark: _Toc500319774][bookmark: _Toc500327211][bookmark: _Toc500332553][bookmark: _Toc500416910][bookmark: _Toc500497308][bookmark: _Toc500497432][bookmark: _Toc500771883][bookmark: _Toc500773332][bookmark: _Toc500774162][bookmark: _Toc500860160][bookmark: _Toc500862194][bookmark: _Toc500864899][bookmark: _Toc501548347][bookmark: _Toc502665637][bookmark: _Toc502937630][bookmark: _Toc505008636][bookmark: _Toc505009566][bookmark: _Toc506297227][bookmark: _Toc505025080][bookmark: _Toc511812854][bookmark: _Toc511896542][bookmark: _Toc132702480][bookmark: _Toc136351299]Definīcijas un saīsinājumi
1.tabula
	Saīsinājums, termins
	Skaidrojums

	VNS
	Videonovērošanas sistēma

	BMVS
	Bosch Video Management System 

	Centrālais mezgls
	VNS darbināšanai nepieciešamā infrastruktūra un programmatūra, kas izvietota Rīgā, Talejas ielā 1.

	MKP
	Muitas kontroles punkts

	Lokālais punkts
	MKP, kurā izvietota VNS darbināšanai nepieciešamā infrastruktūra un programmatūra

	Pasūtītājs, VID
	Valsts ieņēmumu dienests

	Iekārtas
	VNS darbināšanai nepieciešamie vadības serveri un disku masīvi

	Risinājums vai Sistēma
	Programmatūra un Iekārtas, kas nodrošina VNS darbību

	Izpildītājs
	Pretendents, pēc līguma noslēgšanas, izpildītājs.



2. Vispārējās prasības 
2.tabula
	Nr.
p.k.
	Prasības nosaukums
	Minimālās prasības
	[bookmark: _Hlk159322876]Pretendenta piedāvātais1

	1.
	Iekārtu uzstādīšanas vietas
	VNS Lokālo punktu Iekārtas jāpiegādā un jāuzstāda VID MKP serveru telpās. VID MKP adrešu saraksts pievienots pielikumā[footnoteRef:4].  [4:  Pielikuma informācija būs pieejama Konkursa  1. atlases kārtā kvalificētajiem kandidātiem] 

Centrālā mezgla Iekārtas jāpiegādā un jāuzstāda VID datu centrā, Talejas ielā 1, Rīgā.
	

	2.
	Iekārtu piegādes vispārējās prasības
	2.1. Pretendentam jāveic Iekārtu piegāde un uzstādīšana Pasūtītāja telpās un jānodrošina to savstarpēja savietojamība un kompleksa darbība ar Pasūtītājam ekspluatācijā jau esošo Risinājumu, nepieciešamības gadījumā izmantojot tehniskajā specifikācijā neminētus papildus materiālus vai iekārtas (piemēram, speciālus montāžas elementus, papildus kabeļus u.tml.)
2.2. Pretendentam jāiesniedz visu piedāvāto Iekārtu detalizēts tehniskais apraksts un savā tehniskajā piedāvājumā jānorāda saite uz ražotāja mājaslapu ar Risinājuma iekārtu tehnisko specifikāciju. 
2.3. Visām piegādājamām Iekārtām jāatbilst CE (Conformité Européne, angļu valodā European health & safety product label) marķējuma standartam.
2.4. Visām piegādājamajām Iekārtām jābūt jaunām, iepriekš nelietotām.
2.5. Iekārtas, kas iekļautas pretendenta piedāvājumā, nedrīkst būt iekļautas ražotāja “End of Sale” sarakstā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi).
	

	3.
	Iekārtu saderība ar Pasūtītāja rīcībā esošo BVMS
	Piedāvātajam serverim/disku masīvam jābūt pilnībā saderīgam ar VID ekspluatācijā esošo BMVS.
Pretendentam jāiesniedz Bosch vai tās oficiālās pārstāvniecības apliecinājums, ka Pretendenta piedāvātie serveri un disku masīvi ir saderīgi ar Pasūtītāja rīcībā esošo BVMS. Bosch jāapliecina, ka Pasūtītājs uz Pretendenta piedāvātajiem serveriem/ disku masīviem var veikt esošo BVMS licenču pārcelšanu un Bosch turpinās nodrošināt esošo licenču uzturēšanu, tajā skaitā BVMS darbības problēmu risināšanu.
	

	4.
	Iekārtu drošības ievainojamību pārbaudes
	Pēc Iekārtu piegādes un uzstādīšanas Pasūtītājs veiks Iekārtu drošības pārbaudes ar Nessus (https://www.tenable.com/products/nessus/nessus-professional) skenēšanu. Par iegūtajiem rezultātiem tiks paziņots Izpildītājam un tam būs jāveic konstatēto neatbilstību novēršana. 
Iekārtu gala pieņemšana un nodošana ekspluatācijā netiks veikta, ja būs konstatētas un Izpildītājs nebūs novērsis kritiska un augsta līmeņa ievainojamības.
	

	5.
	Uzraudzības sistēmas izveide
	Pēc Iekārtu piegādes un uzstādīšanas jāveic konfigurācijas darbi, lai nodrošinātu bojājumu un veiktspējas ziņojumu nosūtīšanu uzraudzības sistēmai Zabbix. Zabbix sistēmā jāizveido Iekārtu uzraudzības konfigurācijas, kuras ziņos par bojātiem serveru un disku masīvu elementiem (kontrolieriem, diskiem, ventilatoriem, barošanas blokiem uc.), jāizveido veiktspējas parametru nodošana zabbix (lasīšanas, rakstīšanas IOPS, cache, letancy). Visiem uzraugāmajiem parametriem Zabbix ir izveidoti brīdinājuma ziņojumi (triggers) bojājumu paziņošanai un grafiska vizualizācija Zabbix videonovērošanas kartē.
Jānodrošina svarīgāko žurnālfailu nodošanu VID izmantotajam drošības informācijas un notikumu pārvaldības risinājumam IBM Security Qradar SIEM tiešsaistes režīmā.
	

	6.
	Risinājuma darbības atjaunošanas plāns
	Pēc Iekārtu piegādes un uzstādīšanas un visu nepieciešamo konfigurācijas darbu veikšanas Izpildītājam jāsagatavo un ar Pasūtītāju jāsaskaņo VNS darbības atjaunošanas plāns Risinājuma darbības atjaunošanai pēc avārijām. Atjaunošanas plānā jāparedz vairāki atjaunošanas scenāriji:
· daļēji vai neatgriezeniski bojāta Centrālā mezgla komponente;
· daļēji vai neatgriezeniski bojāts Lokālā objekta serveris vai disku masīvs vai to komponente.
	

	7.
	Darbu izpildes termiņi
	Visu Iekārtu piegāde un uzstādīšana Pasūtītāja telpās un to savstarpēja savietošana un kompleksas darbības nodrošināšana ar Pasūtītājam ekspluatācijā jau esošo Risinājumu, kā arī tehniskajā specifikācijā minētie papildu konfigurācijas un dokumentācijas sagatavošanas darbi jāveic 60 dienu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 20.12.2024.
	

	8.
	Ražotāja garantija
	5 gadi Iekārtu ekspluatāciju vietās (on site). 
Pēc Iekārtu piegādes, bet līdz Iekārtu pieņemšanai ekspluatācijā, Pretendents iesniedz ražotāja pilnvarota pārstāvja apliecinājumu, ka visu Iekārtu garantijas ir piereģistrētas uz Pasūtītāja vārda.
	

	8.1.
	Ražotāja garantijas ietvaros nodrošināmie pakalpojumi
	· Bojājumu novēršana – nākamās darba dienas laikā (next business day);
· Jaunāko dziņu un aparātprogrammatūras versiju uzstādīšana;
· Drošības ievainojamību novēršana;
· Konsultācijas par Iekārtu darbību, konfigurāciju un citiem Iekārtu ekspluatācijas jautājumiem, orientējošais konsultāciju apjoms – līdz 1 (vienai) stundai mēnesī. Par sniegto konsultāciju uzskaiti atbildīgs ir Izpildītājs.
	

	8.2.
	Iekārtu drošības ievainojamību pārbaudes
	Garantijas laikā, Pasūtītājs periodiski 1 (vienu) reizi ceturksnī veiks Iekārtu drošības pārbaudes ar Nessus (https://www.tenable.com/products/nessus/nessus-professional) skenēšanu. Par iegūtajiem rezultātiem tiks paziņots Izpildītājam un tam būs jāveic konstatēto neatbilstību novēršana. 
Kritiskas un augstas ievainojamības jānovērš 1 (viena) mēneša laikā, bet vidējas un zemas nozīmes ievainojamības jānovērš 2 (divu) mēnešu laikā.
	

	8.3.
	Bojāto cieto disku atgriešana
	Bojātie cietie diski vai cita formāta datu nesēji garantijas ietvaros netiks atgriezti Izpildītājam. (Non-Returnable Disk (NRD) Service)
	

	8.4.
	Sadarbības kārtība
	Garantijas laikā problēmu ziņojumi tiks pieteikti un apstrādāti izmantojot VID uzturēto problēmu pieteikumu un izmaiņu pārvaldības sistēmu ISIPS (JAMA)  (turpmāk – ISIPS). Izpildītājam jānodrošina pieteikto problēmu ziņojumu apstrādi savā problēmu pieteikumu un izmaiņu pārvaldības sistēmā. Izpildītāja ISIPS ir jābūt VID nodrošinātā sinhronizācijas  moduļa atbalstīto rīku sarakstā un jānodrošina savstarpējā datu apmaiņa. Gadījumā, ja ISIPS nav pieejams, saziņa notiek izmantojot e-pasta adresi: ______________________
	




3. Videonovērošanas sistēmas serveru un disku masīvu tehniskās prasības

3.1. Lokālo serveru/disku masīvu tehniskā specifikācija noteikta Konkursa tehniskās specifikācijas x. pielikuma  [footnoteRef:5]darblapā “TP - Lokālie objekti”. [5:  Pielikuma informācija būs pieejama Konkursa  1. atlases kārtā kvalificētajiem kandidātiem] 

3.2. Centrālā mezgla serveru tehniskā specifikācija noteikta Konkursa tehniskās specifikācijas x. Pielikuma4 darblapas “TP - Centralais Mezgls” 1. punktā.
3.3. Centrālā mezgla disku masīva tehniskā specifikācija noteikta Konkursa tehniskās specifikācijas x. Pielikuma4 darblapas “TP - Centralais Mezgls” 2. punktā.

4. Esošā Risinājuma apraksts
4.1.	Informācija par Pasūtītājam ekspluatācijā esošajiem Risinājuma serveriem un disku masīviem norādīta Konkursa tehniskās specifikācijas x. pielikumā4.
4.2.	Risinājuma esošās situācijas apraksts pievienots Konkursa tehniskās specifikācijas x. pielikumā4

5. Zaļā publiskā iepirkuma prasības
3. tabula
	Nr.
p.k.
	Obligātie (minimālie) nosacījumi un prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	[bookmark: _Hlk79575584]Zaļā publiskā iepirkuma prasības 	saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 1. pielikuma 3.2. apakšpunktā “ZPI prasības un kritēriji IKT infrastruktūras komponentēm” noteiktajām tehniskās specifikācijas prasībām.
	

	1.1.
	Enerģijas patēriņš
	

	1.1.1.
	 - serveriem, kuros var izmantot tikai vienu procesoru, jābūt aprīkotiem ar vienu vai vairākiem 230V barošanas blokiem, kura(-u) efektivitāte pie 50 % (piecdesmit procentu) noslodzes ir vismaz 90 % (deviņdesmit procenti);
 - serveriem, kuros var vienlaicīgi izmantot vairāk nekā vienu procesoru, un disku masīviem, kuriem ir iespējams tikai viens vai divi kontrolieri, ir jābūt aprīkotiem ar vienu vai vairākiem 230V barošanas blokiem, kuru efektivitāte pie 50 % (piecdesmit procentu) noslodzes ir vismaz 90 % (deviņdesmit procenti);
 - serveru šasijām (piemēram, asmens serveru šasijām) un disku masīviem, kuriem ir iespējams izmantot vairāk nekā divus kontrolierus, ir jābūt aprīkotām ar vismaz diviem 230V barošanas blokiem, kuru efektivitāte pie 50 % (piecdesmit procentu) noslodzes ir vismaz 90 % (deviņdesmit procenti).
	

	1.2.
	Kalpošanas ilgums
	

	1.2.1.
	Serveriem jābūt konstruētiem tā, lai:
- operatīvā atmiņa būtu nomaināma vai modernizējama;
- cieto disku (vai daļas, kas pilda cietā diska funkcijas, ja serverī tādas ir) varētu nomainīt bez instrumentu palīdzības.
	

	1.3.
	Garantija
	

	1.3.1.
	Izpildītājs nodrošina vismaz piecu gadu garantiju, kas ir spēkā no Iekārtu piegādes brīža. Šī garantija attiecas uz remontu vai nomaiņu un ietver Iekārtas aizvešanu un atvešanu vai remontu Iekārtu ekspluatācijas vietās.
	

	1.3.2.
	Rezerves daļu nepārtraukta pieejamība
	

	1.3.3.
	Piegādātājam vai ražotājam līgumā ir jāgarantē, ka rezerves daļas būs pieejamas vismaz trīs gadus pēc Iekārtu ražotāja vai piegādātāja noteiktā garantijas termiņa beigām.
	



6. VNS Iekārtu nomaiņas un esošo datu migrācijas prasības 
4.tabula
	Nr.
p.k.
	Prasības nosaukums
	Prasības apraksts
	Pretendenta piedāvātais1

	1.
	VNS Centrālais mezgls

	1.1.
	Esošās situācijas apzināšana
	Pretendentam jāveic VNS Centrālā mezgla apsekošana Talejas ielā 1, jāiepazīstas ar esošo iekārtu izvietojumu un to pieslēgumiem komutācijas iekārtām, kā arī jāizvērtē Pretendenta piedāvāto iekārtu izvietošanu datu centrā esošajās statnēs.
VNS Centrālā mezgla apsekošana[footnoteRef:6] Pretendentam jāpiesaka vismaz 3 (trīs) darba dienas pirms plānotās apsekošanas veikšanas, sazinoties ar  [6:  Iespējama tikai Konkursa  1. atlases kārtā kvalificētajiem kandidātiem] 

Pasūtītāja kontaktpersona par objektu apsekošanu __________________

	

	1.2.
	Esošo VNS Iekārtu un Pretendenta piedāvāto Iekārtu paralēla darbināšana
	Pretendentam jānodrošina, ka jaunās Iekārtas un Sistēma uz BVMS migrācijas laiku būs jādarbina vienlaicīgi ar esošajām VNS Iekārtām un sistēmu, līdz ar to Pretendentam ir jāizstrādā BVMS migrācijas plāns, kurš ir atbilstošs un savietojams ar jau patreiz Pasūtītāja rīcībā esošo Risinājumu. Pretendentam jāparedz visi nepieciešamie papildus montāžas un slēguma nodrošināšanai nepieciešamie materiālie resursi.
	

	1.3.
	VNS darbības nepārtrauktība
	Plānojot VNS serveru un disku masīvu nomaiņu jānodrošina, ka videoierakstu dati no videonovērošanas kamerām notiek bez pārtraukuma.
	

	1.4.
	Piekļuve VNS videonovērošanas datiem
	Pretendentam, izstrādājot migrācijas plānu, jāparedz, ka pārejas periodā, kamēr BVMS tiks darbināts gan uz esošajiem serveriem, gan paralēli uz jaunajiem serveriem, VNS gala lietotājiem, atbilstoši to piekļuves tiesību līmeņiem, ir jābūt pieejamiem gan vēsturiski uzkrātajiem videonovērošanas datiem, gan tiešsaistē (jaunā – paralēli uzstādītā sistēma) esošajiem videonovērošanas datiem.
	

	1.5.
	VNS Iekārtu konfigurācija
	Migrācijas plānā jāparedz visas konfigurācijas pārcelšana, kas attiecas uz VNS darbību un lietotāju tiesībām.
	

	2.
	VNS lokālie punkti

	2.1.
	Esošās situācijas apzināšana
	Pretendentam jāveic VNS lokālo punktu apsekošana, jāiepazīstas ar objektos izvietoto Iekārtu novietojumu, slēgumiem pie komutācijas iekārtām, kā arī jāizvērtē Pretendenta piedāvāto Iekārtu izvietošanas iespējas konkrētā objekta serveru telpās.
VNS lokālo punktu apsekošana Pretendentam jāpiesaka vismaz 3 darba dienas pirms plānotās apsekošanas veikšanas.
Pasūtītāja kontaktpersona par objektu apsekošanu __________________
	

	2.2.
	Esošo VNS Iekārtu un Pretendenta piedāvāto Iekārtu paralēla darbināšana
	Pretendentam jānodrošina, ka jaunās iekārtas uz BVMS migrācijas laiku būs jādarbina vienlaicīgi ar esošajām VNS Iekārtām, līdz ar to Pretendentam jāparedz, ka jaunās iekārtas sākotnēji jāizmitina pagaidu ekspluatācijas vietās. 
Pretendentam jāizstrādā un ar Pasūtītāju jāsaskaņo BVMS migrācijas plāns, kurš ir atbilstošs un savietojams ar Pasūtītāja rīcībā jau esošo Risinājumu. Pretendentam objektu apsekošanas laikā jāizvērtē un jāizplāno jauno iekārtu  izmitināšanas vietas esošajās serveru telpās, nepieciešamības gadījumā paredzot visus papildus nepieciešamos materiālos resursus.
	

	2.3.
	VNS darbības nepārtrauktība
	Plānojot VNS serveru un disku masīvu nomaiņu jānodrošina, ka videoierakstu dati no videonovērošanas kamerām notiek bez pārtraukuma.
	

	2.4.
	Esošo VNS iekārtu demontāža
	Pēc esošās BVMS pārcelšanas uz jaunajiem serveriem jānodrošina esošo Iekārtu demontāža un jauno Iekārtu pārvietošana no pagaidu ekspluatācijas vietas uz pastāvīgo ekspluatācijas vietu  serveru statnēs. 
	

	2.5.
	Piekļuve VNS videonovērošanas datiem
	Pretendentam jānodrošina, ka pārejas periodā kad BVMS tiks darbināts gan uz esošajām Iekārtām, gan paralēli uz jaunajām Iekārtām, VNS gala lietotājiem atbilstoši to piekļuves tiesību līmeņiem, ir jābūt pieejamiem gan vēsturiski uzkrātajiem videonovērošanas datiem, gan tiešsaistes (jaunā – paralēli uzstādītā sistēma) videonovērošanas datiem.
	

	2.6.
	VNS Iekārtu konfigurācija
	Jānodrošina, ka pārceļot esošo BVMS uz jaunajām Iekārtām, tiktu pārnesta visa esošā sistēmas konfigurācija, tajā skaitā informācija par VNS lietotājiem un to  tiesībām.
	






