Atbildes uz jautājumiem atklātam konkursam “Ielu apgaismojuma nomaiņa uz LED gaismekļiem Līvānu novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2024/11

1. [bookmark: _Hlk164070160]Jautājums
1.jautājums – Par Iepirkuma Nolikuma 2.pielikuma Tehniskās specifikācijas – Tehniskais piedāvājums tabulas 1.1. LED gaismekļi Līvānu novadā 1.1.13. punktu un tabulas 1.2. Dekoratīvie LED gaismekļi Līvānu novadā 1.2.13. punktu

Iepirkuma Nolikuma 2.pielikuma Tehniskās specifikācijas – Tehniskais piedāvājums 1.1.13. un 1.2.13. punkts nosaka:

	1.2.13.
	Gaismekļa pārsprieguma aizsardzība (nomaināms modulis):
	 ≥ 6 kV



≥ 6 kV pārsprieguma aizsardzību nodrošina gaismekļos uzstādītie barošanas bloki. Tā kā no prasības redakcijas saprotams, ka Pasūtītājs ar šo prasību paredz no gaismekļa barošanas bloka atsevišķu pārsprieguma aizsardzības iekārtu, lai nodrošinātu kvalitatīva un ilgmūžīga produkta piegādi, aicinām Pasūtītāju veikt šī punkta grozījumus, izsakot to šādā redakcijā:

	1.2.13.
	Gaismekļa pārsprieguma aizsardzība (nomaināms modulis):
	 ≥ 10 kV



[bookmark: _Hlk164070231]Atbilde

Pasūtītājs ir veicis atbilstošus grozījumus.

2. [bookmark: _Hlk164070255]Jautājums
2.jautājums – Par Iepirkuma Nolikuma 2.pielikuma Tehniskās specifikācijas – Tehniskais piedāvājums tabulas 1.1. LED gaismekļi Līvānu novadā 1.1.18. punktu un tabulas 1.2. Dekoratīvie LED gaismekļi Līvānu novadā 1.2.18. punktu

Iepirkuma Nolikuma 2.pielikuma Tehniskās specifikācijas – Tehniskais piedāvājums 1.1.18. un 1.2.18. punkts nosaka:

	1.2.18.
	Papildus prasības:
Šai atbilstībai jābūt konstatējamai no atbilstoši šīs specifikācijas  1.4.punktā noteiktās gaismekļu ražotāja izsniegtās un apstiprinātas tehniskās specifikācijas vai no 1.5.punktā noteiktās gaismekļu ražotāja izsniegtas montāžas instrukcijas.
	Gaismekļa ventilācijai ir jābūt nodrošinātai caur filtru un/vai spiediena, putekļu, kondensāta izlīdzinošu filtru; Gaismekļu dzesēšanai nedrīkst izmantot ventilatorus vai citas ierīces, kuras satur kustīgas daļas



Pretendentam nav skaidrs, kas šajā punktā ir paredzēts ar pirmo tekstā norādīto “filtru”. Lūdzam Pasūtītāju precizēt, ar ko tas atšķiras no tekstā tālāk minētā “spiediena, putekļu, kondensāta izlīdzinošā filtra”? Kādas ir tam izvirzītās prasības vai funkcionalitāte?

Atbilde

Pasūtītājs ir veicis atbilstošus grozījumus.


3. [bookmark: _Hlk164070375]Jautājums
3.jautājums – Par Iepirkuma Nolikuma 2.pielikuma Tehniskās specifikācijas – Tehniskais piedāvājums tabulas 1.1. LED gaismekļi Līvānu novadā 1.1.19. punktu un tabulas 1.2. Dekoratīvie LED gaismekļi Līvānu novadā 1.2.19. punktu

Iepirkuma Nolikuma 2.pielikuma Tehniskās specifikācijas – Tehniskais piedāvājums 1.1.19. un 1.2.19. punkts nosaka:

	1.1.19.
	CE atbilstības deklarācija
	Gaismekļiem ir jābūt ar CE marķējumu, Jāiesniedz ražotāja vai ražotāja pilnvarotā pārstāvja izsniegta CE atbilstības deklarācija. CE atbilstības deklarācijā ir jābūt norādei par gaismekļu atbilstību ES direktīvām.
	



Lai nodrošinātu kvalitatīva un droša produkta piegādi, lūdzam prasībā iekļaut konkrētu informāciju, atbilstībai kādām direktīvām un Latvijas standartiem ir jābūt norādītai CE atbilstības deklarācijā. Aicinām Pasūtītāju papildināt šo prasību (kā tas ir bijis norādīts atsevišķu citu pasūtītāju iepirkumos, kā, piemēram: Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Liepājas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā 1.daļa, ID Nr. LVP 2022/145, Apgaismojuma nomaiņa Mārupes novada publiskajās teritorijās, ID Nr. MNP 2023/60 un citos), izsakot prasību šādā redakcijā 

	1.1.19.
	CE atbilstības deklarācija
	Gaismekļiem ir jābūt ar CE marķējumu, Jāiesniedz ražotāja vai ražotāja pilnvarotā pārstāvja izsniegta CE atbilstības deklarācija. CE atbilstības deklarācijā ir jābūt norādei par gaismekļu atbilstību ES direktīvām.
	

	*CE atbilstības deklarācijā ir jābūt norādei, kas apliecina atbilstību attiecīgajām (zemāk minētajiem) direktīvām un Latvijas standartiem. Pretendentam jāiesniedz pie piedāvājuma dokuments, kas apliecina atbilstību minētajiem standartiem.
	

	1.1.19.1
	ES direktīva Nr. 2014/30/ES (elektromagnētiskā savietojamība).
	

	1.1.19.2
	ES direktīva Nr. 2014/35/ES (zemsprieguma direktīva).
	

	1.1.19.3
	ES direktīva Nr. 2011/65/ES (RoHS direktīva).
	

	1.1.19.4
	EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 vai jaunāka versija.
	

	1.1.19.5
	EN IEC 60598-1:2021 vai jaunāka versija.
	

	1.1.19.6
	LVS EN 61547:2010 vai jaunāka versija.
	

	1.1.19.7
	LVS EN 55015:2019 vai jaunāka versija.
	

	1.1.19.8
	LVS EN 61000-3-2:2019 vai jaunāka versija.
	

	1.1.19.9
	LVS EN 61000-3-3:2013 vai jaunāka versija.
	

	1.1.19.10
	LVS EN 61347-2-13:2014 vai jaunāka versija.
	



[bookmark: _Hlk164070429]Atbilde

Pasūtītājs ir veicis atbilstošus grozījumus.

[bookmark: _Hlk164070458]
4. Jautājums

4.jautājums – Par Iepirkuma Nolikuma 2.pielikuma Tehniskās specifikācijas – Tehniskais piedāvājums tabulas 1.1. LED gaismekļi Līvānu novadā 1.1.20. punktu un tabulas 1.2. Dekoratīvie LED gaismekļi Līvānu novadā 1.2.20. punktu

Iepirkuma Nolikuma 2.pielikuma Tehniskās specifikācijas – Tehniskais piedāvājums 1.1.20. un 1.2.20. punkts nosaka:

	1.1.20.
	ENEC sertifikāts
	Gaismekļiem jābūt ar ENEC marķējumu. Jāiesniedz akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts ENEC sertifikāts.
	



Lai nodrošinātu kvalitatīva un droša produkta piegādi, lūdzam prasībā iekļaut konkrētu informāciju, atbilstībai kādām direktīvām un standartiem ir jābūt norādītai ENEC sertifikātā. Aicinām Pasūtītāju papildināt šo prasību (kā tas ir bijis norādīts atsevišķu citu pasūtītāju iepirkumos, kā, piemēram: Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Liepājas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā 1.daļa, ID Nr. LVP 2022/145, Apgaismojuma nomaiņa Mārupes novada publiskajās teritorijās, ID Nr. MNP 2023/60 un citos), izsakot prasību šādā redakcijā:

	1.1.20.
	ENEC sertifikāts
	Gaismekļiem jābūt ar ENEC marķējumu. Jāiesniedz akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts ENEC sertifikāts.
	

	* ENEC sertifikātā ir jābūt norādei, kas apliecina atbilstību attiecīgajiem (zemāk minētajiem) standartiem. Pretendentam jāiesniedz pie piedāvājuma dokuments, kas apliecina atbilstību minētajiem standartiem.
	

	1.1.20.1.
	EN 62031:2020 vai jaunāka versija
	
	

	1.1.20.2.
	EN 62471:2015 vai jaunāka versija
	
	

	1.1.20.3.
	EN IEC 60598-1:2015 vai jaunāka versija
	
	

	1.1.20.4.
	EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 vai jaunāka versija
	
	




Atbilde

Pasūtītājs ir veicis atbilstošus grozījumus.


5. [bookmark: _Hlk164070681]Jautājums
5.jautājums – Par Iepirkuma Nolikuma 2.pielikuma Tehniskās specifikācijas – Tehniskais piedāvājums tabulas 1.2. Dekoratīvie LED gaismekļi Līvānu novadā 1.2.3.2. punktu

Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka Pasūtītāja norādītajām gaismekļa korpusa dizaina vadlīnijām – konusa formas stils ar dizainisku pārsegumu – par vizuāli līdzīgu tiks uzskatīts gaismekļa profila un konstrukcijas dizains kā attēlā Nr. 1.

[image: A drawing of a funnel
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1.attēls Dekoratīvā LED gaismekļu dizaina paraugs

Lūdzam atbilstoši papildināt nolikuma 2.pielikuma 1.2.3.2. punktu.

Kā arī, šajā punktā ir iekļauta atsauce: 
(skat. arī prasību punktā Nr. 1.8.).

Pretendents ne Iepirkuma Nolikuma 2.pielikumā Tehniskās specifikācijas – Tehniskais piedāvājums, ne citos iepirkuma dokumentos neatrod atsaucē minēto 1.8. punktu. Lūdzam Pasūtītāju papildināt Iepirkuma 2.pielikumu ar trūkstošo informāciju vai dzēst šo atsauci.


Atbilde

Pasūtītājs ir veicis atbilstošus grozījumus.

6. [bookmark: _Hlk164070781]Jautājums
6.jautājums – Par Iepirkuma Nolikuma 2.pielikuma Tehniskās specifikācija – Tehniskais piedāvājums 1.3.2. punktu

Iepirkuma Nolikuma 2.pielikuma Tehniskās specifikācijas – Tehniskais piedāvājums 1.3.2. punkts nosaka:
Neskaidrību gadījumā Pasūtītājas ir tiesīgs papildus pieprasīt gaismekļu fotometriskos failus *.ldt formātā par katru piedāvāto gaismekļu modeli, kas ietver gaismekļu izstarotās gaismas leņķi horizontālā un vertikālā plaknē, kopējo gaismas plūsmu (Lm), gaismas temperatūru (Kelvini) un citu nepieciešamo informāciju, lai pasūtītājs (vai pasūtītāja pieaicināts neatkarīgs eksperts) spētu izvērtēt pretendenta piedāvāto gaismekļu atbilstību.

Lai Pasūtītājs varētu pārbaudīt tehniskās specifikācijas prasību izpildi, aicinām Pasūtītāju precizēt šo punktu, nosakot prasību piedāvāto gaismekļu gaismekļu fotometriskos *.ldt formātā iesniegt kopā ar piedāvājumu.

[bookmark: _Hlk164070739]Atbilde

Pasūtītājs ir veicis atbilstošus grozījumus.

7. [bookmark: _Hlk164070824]Jautājums
7.jautājums – Par Iepirkuma Nolikuma 2.pielikuma Tehniskās specifikācija – Tehniskais piedāvājums tabulas APGAISMOJUMA LĪMEŅA REGULĒŠANAS IERĪCES (GAISMEKĻA KONTROLIERA) UN TĀS SAKARU RISINĀJUMU PRASĪBAS 2.1.9. punktu

Iepirkuma Nolikuma 2.pielikuma Tehniskās specifikācijas – Tehniskais piedāvājums 2.1.9. punkts nosaka:

	2.1.9.
	Sertifikātu prasības
	Jāiesniedz EMC atbilstības sertifikāts, ko izsniegusi sertificēta laboratorija

	
	
	Jāiesniedz LVD drošības sertifikāts



Šādu gaismekļu sertifikāciju sertificētā laboratorijā varētu būt veikuši tikai daži gaismekļu kontrolieru ražotāji, līdz ar to šāds tehniskās specifikācijas punkts ir konkurenci ierobežojošs. Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka Pretendents šīs prasību izpildi var apliecināt ar Ražotāja deklarāciju par atbilstību EMC (Electromagnetic Compatibility) un LVD (Low Voltage Directive) standartu prasībām.

Lūdzam Pasūtītāju precizēt prasību, izsakot to šādā redakcijā:

	2.1.9.
	Sertifikātu prasības
	Jāiesniedz EMC atbilstības sertifikāts vai testa pārskats, ko izsniegusi sertificēta laboratorija vai Ražotāja deklarācija, kas apliecina atbilstību EMC standartiem.

	
	
	Jāiesniedz LVD drošības sertifikāts vai testa pārskats, vai Ražotāja deklarācija, kas apliecina atbilstību LVD standartiem.




Atbilde

Pasūtītājs ir veicis atbilstošus grozījumus.


8. [bookmark: _Hlk164070884]Jautājums
8.jautājums – Par piedāvājumu iesniegšanas termiņu

Ņemot vērā, ka Pretendentiem nav skaidri saprotamas atsevišķas tehniskās specifikācijas prasības un trūkst piedāvājuma sagatavošanai būtiska informācija, kā arī jāiesniedz piedāvāto gaismekļu atsevišķus parametrus pamatojoši, sertificētas laboratorijas izdoti sertifikāti un testēšanas pārskati, lūdzam Pasūtītāju pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2024.gada 2.maijam.

[bookmark: _Hlk164070950]Atbilde

Pasūtītājs ir veicis atbilstošus grozījumus.

9. Jautājums
Jautājums – Par Iepirkuma Nolikuma 6.2. un 6.3.2. punktu 

Nolikuma 6.2. punkts nosaka, ka parametrs:
K2	Piedāvājuma kopējā uzstādāmo LED gaismekļu jauda, t.sk., zudumi kW
ir saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritērijs un par to tiek piešķirti 20 punkti, kas kopsummā sastāda 20% no kopējā vērtējuma.

Iepirkuma nolikuma 6.3.2. punkts nosaka:
Kritērijs K2 „ Piedāvājuma kopējā uzstādāmo LED gaismekļu jauda, t.sk., zudumi kW”
Maksimālais punktu skaits – 20. 
Šajā kritērijā tiek vērtēta pretendenta piedāvājumā norādītā kopējā uzstādāmo LED gaismekļu jauda, t.sk., zudumi kW.  Pretendentam, kurš piedāvās viszemāko kopējo uzstādāmo LED gaismekļu kopīgo jaudu, tiek piešķirti 20 punkti, pārējiem piedāvājumiem punkti tiek aprēķināti, pielietojot šādu formulu: 
K2 = K2min / K2ver x 20, kur
K2– kritērija novērtējuma rezultāts;
20 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; 
K2min – iepirkuma piedāvājuma kopējā uzstādāmo LED gaismekļu jauda, t.sk., zudumi, kW;
K2ver – iepirkuma piedāvājumu vērtējamā kopējā uzstādāmo LED gaismekļu jauda, t.sk., zudumi, kW.

Lūdzam Pasūtītāju skaidrot, kā tiks aprēķināta šī kritērija vērtība un izvērtēti iesniegtie piedāvājumi, ja iepirkuma dokumentos nav iekļauta attiecīga forma, kur visiem Pretendentiem piedāvātie gaismekļi un to jauda W būtu jānorāda detalizēti pa ielām, lai visi iesniegtie piedāvājumi būtu savstarpēji salīdzināmi.

Aicinām Pasūtītāju iepirkuma dokumentācijai pievienot Excel tabulu, kur visiem Pretendentiem vienotā formā jānorāda piedāvāto gaismekļu tehniskā informācija (jauda, lm, lm/W vērtība) pa ielām, un no kuras Pasūtītāja Iepirkumu komisija varēs vērtēt datus vērtēšanas kritērijam “K2 Piedāvājuma kopējā uzstādāmo LED gaismekļu jauda, t.sk., zudumi kW” (kā, piemēram, iepirkumos, Liepājā ID Nr. LVP 2022/145, LVP 2022/146, LVP 2022/147, Ogrē ID Nr. ONP 2023/51, ONP 2023/52, Aizkrauklē ID Nr. AND 2022/60).
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Pasūtītājs ir veicis atbilstošus grozījumus. Nolikums ir papildināts ar 11. pielikumu- “Gaismekļu jaudu kopsavilkums”.

10. Jautājums
Jautājums – Par Iepirkuma Nolikuma 6.2. un 6.3.3. punktu 

Nolikuma 6.2. punkts nosaka, ka parametrs:
K3	Piedāvājuma gaismekļu efektivitātes kritērijs, Lm/W
ir saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritērijs un par to tiek piešķirti 20 punkti, kas kopsummā sastāda 20% no kopējā vērtējuma.

Iepirkuma nolikuma 6.3.3. punkts nosaka:
[bookmark: _Hlk142411866]Kritērijs K3 „ Piedāvājuma efektivitātes kritērijs”
Maksimālais punktu skaits – 20.
Šajā kritērijā tiek vērtēta piedāvājumā norādīto LED gaismekļu un spuldžu energoefektivitāte (vidējā vērtība).  Vidējo gaismekļa un spuldžu  efektivitāti (K3) aprēķina kā svērto aritmētisko vidējo: ((gaismekļa Lm/W * gaismekļu skaits) + (nākamā gaismekļa Lm/W * gaismekļu skaits) + (...)) / 364 (nomaināmo gaismekļu skaits). Iegūtais skaitlis tiek noapaļots līdz 2 (diviem) cipariem aiz komata. Piedāvājums, kurā iekļauts gaismeklis ar efektivitātes rādītāju ≤137 Lm/W, tiks noraidīts.
Vērtējamie punkti tiek piešķirti atbilstoši rezultātam intervālā: 
137,01-143,00 Lm/W = 5 punkti;
143,01-150,00 Lm/W = 10 punkti;
151,01-156,00 Lm/W =  15 punkti;
> 156,01 Lm/W = 20 punkti.

Lūdzam Pasūtītāju skaidrot, kā tiks aprēķināta šī kritērija vērtība un izvērtēti iesniegtie piedāvājumi, ja iepirkuma dokumentos nav iekļauta attiecīga forma, kur visiem Pretendentiem piedāvātie gaismekļi un to efektivitāte lm/W būtu jānorāda detalizēti pa ielām, lai visi iesniegtie piedāvājumi būtu savstarpēji salīdzināmi.

Aicinām Pasūtītāju iepirkuma dokumentācijai pievienot Excel tabulu, kur visiem Pretendentiem vienotā formā jānorāda piedāvāto gaismekļu tehniskā informācija (jauda, lm, lm/W vērtība) pa ielām, un no kuras Pasūtītāja Iepirkumu komisija varēs vērtēt datus vērtēšanas kritērijam “K3 Piedāvājuma gaismekļu efektivitātes kritērijs, Lm/W” (kā, piemēram, iepirkumos, Liepājā ID Nr. LVP 2022/145, LVP 2022/146, LVP 2022/147, Ogrē ID Nr. ONP 2023/51, ONP 2023/52, Aizkrauklē ID Nr. AND 2022/60).

Kā arī, lūdzam Pasūtītāju pārliecināties, ka šajā formā tiek iekļauta vidējās svērtās efektivitātes aprēķina formula, ar kuru tiktu veikts vidējās gaismekļa efektivitātes aprēķins kā svērtajam aritmētiskajam vidējam, kā norādīts 63.2.punktā:
 Vidējo gaismekļa un spuldžu  efektivitāti (K3) aprēķina kā svērto aritmētisko vidējo: ((gaismekļa Lm/W * gaismekļu skaits) + (nākamā gaismekļa Lm/W * gaismekļu skaits) + (...)) / 364 (nomaināmo gaismekļu skaits).

Atbilde
Pasūtītājs ir veicis atbilstošus grozījumus. Nolikums ir papildināts ar 11. pielikumu- “Gaismekļu jaudu kopsavilkums”.
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