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ATBILDES (SKAIDROJUMI) UZ PIEGĀDĀTĀJU JAUTĀJUMIEM NR.5

[bookmark: _Hlk166678522]5.1.jautājums
Nav apjomu tāmē
Demontāžas darbi: bruģa demontāža, ietvju apmaļu demontāža, ēkas apmales demontāža, utilizācija?
Nav norādītas ietvju apmales uzstādīšana, kā arī projektā norādīts apmaļu izmērs 1000 x 100 x 200,
šādas apmales netiek ražotas, ražošanā ir izmērs 1000 x 80 x 200.
Lūdzam skaidrot zemes darbus
Zemes darbi, ierakumi m3 56,25
Zemes darbi, uzbērums m3 5,50
Izmantojamā grunts no proj. segumiem m3 351,10
Derīgās grunts atbēršana atpakaļ m3 407,40
Gruntā ierakums 56,25 m3, bet derīgās grunts atbēršana atpakaļ 407,4 m3 - no kurienes ņemt to grunti un kur to bērt?
Bruģakmens segums
Betona bruģakmens 60 mm m2 501,60
Minerālmateriālu maisījums 2/8, klase N-III, 40mm m3 20,10
Minerālmateriālu maisījums 0/32p, klase N-IV, 100mm m3 50,20
Minerālmateriālu maisījums 0/63pn, 160mm m3 80,30
Salizturīgā kārta, /min400mm m3 200,60
Tāmē ir pamatnes un bruģa seguma izbūves darbi. Paskaidrojiet, ko nozīmē šis darbs:
Izmantojamā grunts no proj. segumiem 351,10m3?

5.1.atbilde
Veikti labojumi. Aktualizēta tehniskā dokumentācija tiks publicēta.
[bookmark: _Hlk166677734]Informējam, ka tiks aktualizēta Iepirkuma tehniskā dokumentācija, būvdarbu apjomi un pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš.
Lūdzam sekot līdzi informācijai IUB mājas lapā (www.iub.gov.lv) un pircēja profilā EIS mājas lapā (www.eis.gov.lv).
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