                                                              ATKLĀTS KONKURSS
“Poligonu apsaimniekošanas tehnikas iegāde (piecas daļas)”
(identifikācijas Nr. VAMOIC 2024/28) 
iepirkuma komisijas 30.05.2024 sēdē sniegtās atbildes
uz piegādātāja uzdotajiem jautājumiem


III daļa – “Pļaujmašīna-smalcinātājs”
1. Jautājums: 
Lūgums precizēt punktu Nr. 5 Pļaušanas minimālā sniedzamība pa labi uz sāniem no traktora centra ass (pļaušanas minimālais attālums no traktora centra ass) – Ne mazāk kā 800mm (jānodrošina iespēja ar pļaujmašīnu pļaut arī aiz traktora daļējā tā platumā) – Pa labi skatoties no traktora aizmugures vai no jūgvārpstas gala uz aizmuguri? Jo parasti šīs izlieces pļaujmašīnas pļauj arī pa kreisi no jūgvārpstas skatoties no aizmugures.
Atbilde:
Iepirkuma komisija paskaidro, ka tehniskās specifikācijas 5. punkta prasībā ir norādīts minimālais lielums kādu jāspēj izpildīt piedāvātajai pļaujmašīnai, ekspluatējot to braukšanas virzienā pa labi no traktora centra ass (pļaujmašīna domāta ceļmalu pļaušanai ekspluatējot to pa labi no traktora, lai izpļautu šaurākas vietas nepieciešams lai var vismaz daļēji pļaut aiz traktora. 

IV daļa – “Frēzes uzgalis ekskavatoram”
2. Jautājums: 
Ekskavatora strēle aprīkota ar vienu dubultas darbības hidrosavienojumu (padeve un atgriešana) vai tam ir arī papildus hidrauliskā atgriešanas līnija ar patstāvīgu atgriešanas plūsmu?
Atbilde:
[bookmark: _GoBack]Iepirkuma komisija dara zināmu, ka iepirkuma priekšmeta 4. daļā paredzēts iegādāties Frēzes uzgali ekskavatoram. Piedāvātajam frēzes uzgalim saskaņā ar tehniskās specifikācijas 15. punktu jābūt savietojamam ar kāpurķēžu ekskavatoru VOLVO EC140 ELM kurš aprīkots ar divvirzienu paaugstinātas plūsmas (high flow)   hidroizvadu pāri.
3. Jautājums: 
Lūgums precizēt sakabes S60HD parametrus, lai precīzi piemeklētu nepieciešamo adapteri. 
Atbilde:
Iepirkuma komisija informē, ka ekskavātors Volvo, EC140ELM ar kuru plānots izmantot frēzi aprīkots ar simetrisko ātro sakabi S60 kura sastāv no plakanas pievienošanas plāksnes, kas pievienota kausa kāta galam un kausa savienojumam uz kuras ir divi āķi kas paredzēti kausa tapām ar diametru 60mm. Sakabe aprīkota ar divpusējas darbības hidraulisko cilindru.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:					D.Galaktionova 
	
Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes un skaidrojumi ir neatņemama atklāta konkursa nolikuma sastāvdaļa.


