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sēdes protokolu Nr.8

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem
atklātā konkursā ““Katastrofu pārvaldības centru jaunbūvju būvniecība Rēzeknē, Krāslavā, Kauguros, Dobelē, Balvos, Limbažos, Saldū”
(iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2023/120)

	Nr. p.k.
	Ieinteresētā piegādātāja jautājums
	Iepirkuma komisijas atbilde 

	1.
	Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā Krāslavai, VP telpai 4.2. Sanāksmju zāle norādīts – Iebūvēt pārvietojamu sienu. Lūgums precizēt uzdevumu. Vai ir paredzēts izbūvēt telpu atdalošu pārvietojamu sienu, ar akustiskajām prasībām lai sadalītajās telpās vienlaikus varētu organizēt divus pasākumus?

	Viegli pārvietojamā starpsiena ar akustiskām īpašībām, ilgstošu izturību, kas paredzēta telpas sadalīšanai divu pasākumu organizēšanai vienlaicīgi.

	2.
	Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā Krāslavai, VP telpai 5.1 Arhīva telpa ir norādīts – Mobilie arhīva skapji. Vai tas nozīmē ka šie skapji jāpiegādā pretendentam? Cik daudz šie skapji ir nepieciešami? Minimālās skapju prasības? Arī metāla plauktu ar maināmiem augstumiem var traktēt kā arhīva plauktu. Lūgums precīzāk definēt prasības.

	Mobilos arhīva skapjus pretendentam nav jāpiegādā.

	3.
	Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā Krāslavai,  VP telpai 4.2. Sanāksmju zāle (bet ne tikai) norādīts – Balta magnētiska tāfele, video konferenču aprīkojums. Lūgums precizēt –
a) Vai nepieciešam interaktīvā tāfele, vai vienkārša balta tāfele. Minimālie izmēri?
b) Kas jāiekļauj video konferenču aprīkojumā? Vai portatīvais datorus un projektors būs atbilstošs aprīkojums?
c) Vai jāpiegādā viens komplekts, vai divi komplekti, ja ir plānots telpu dalīts divās daļās un izmantot atsevišķi katru daļu?

	Gadījumos, kad tiek izmantota kopējā sanāksmju telpa bez starpsienas (visa telpas platība), tad izmantojams pie griestiem esošais projektors un priekšā ekrāns. Sadalītas telpas formāta gadījumos (2 telpas, 2 pasākumi vienlaicīgi), tad vienā pusē ir izmantojams projektors un otrā pusē interaktīva tāfele. To iekārtu prasības ir aprakstītas specifikācijas 18.9. un 18.10. punktos. 
Pēc 4.2. punkta prasībām vienā no zāles daļām jāuzstāda videokonferenču aprīkojums, t.i. videokonferenču kamera un skaļrunis. Piemēram: Jabra PanaCast 50 (vai ekvivalents) ar tālvadības pulti montējamu pie sienas, un skaļrunis/mikrofons - Jabra 710(vai ekvivalents) (tā kā telpa diezgan liela labāk iekļaut 2 gb. tie sapārojās un strādā kā viens vesels (https://www.jabra.com/business/video-conferencing/jabra-panacast-50)) Datoru nav nepieciešams piegādāt.


	4.
	Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā Krāslavai,  VP telpai 7.1. personāla ģerbtuve norādīts – Ģērbtuves paredzēt ar iespēju veikt telpu atdalošās sienas pārvietošanu. Lūgums precizēt pasūtītāja prasības. Vai tai jābūt sabīdāmajai telpu atdalošai sienai? Lūgums precizēt kādos gadījumos sieviešu un vīriešu ģērbtuves apvienot?

	Atdaloša siena ar pārvietošanas iespēju nepieciešama, lai nākotnē nodrošinātu abu telpu platību izmaiņas atbilstoši nodarbināto skaita izmaiņām pēc dzimuma.

	5.
	Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā Krāslavai, VP punktā 9.3. autostāvvieta dienesta transportam norādīts – Aprīkota ar 12 gab. rozetēm. Lūgums precizēt, kādēļ nepieciešamas 12 rozetes, ja nojume paredzēta 10 automašīnām?

	Nepieciešamas 10 rozetes (pārrakstīšanās kļūda).

	6.
	Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā Krāslavai, PNMD punktā 2. darba telpa personālam norādīts – sienā iebūvētiem 2 seifiem. Lūgums precizēt seifu minimālās prasības.

	 Krāslavas NMPD (pozīcija Nr.2 Darba telpa personālam) seifu minimālie izmēri : 
garums 50cm; augstums 30 cm; dziļums 30 cm.

	7.
	Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā Krāslavai, PNMD punktā 7. norādīts – Aprīkojums atbilstoši normatīviem un tehniskās specifikācijas prasībām. Normatīvi pretendentam neuzliek par pienākumu aprīkot virtuvi ar virtuves mēbelēm un iekārtām (ledusskapis, tvaika nosūcējs u.c.), bet salīdzinot ar prasībām kas ir citiem šīs ēkas lietotājiem, vēlamies precizēt, ka tiešām PNMD virtuvi nav paredzēts aprīkot?

	NMPD ir jāaprīko un prasības un nepieciešamai aprīkojums ir norādīts TS punktā 7.4.:
7.4.1. virtuves iekārtai jāizbūvē – skapīši (grīdas un sienas), galda virsma, iebūvējams ledusskapis, trauku mazgājamā mašīna, iebūvējamās izlietnes ar jaucējkrānu, starp skapīšiem flīzēta siena (keramiskās flīzes ar dekoratīvām līnijām vai viengabala flīze (virsma)). Paredzēt apgaismojumu zem sienas skapīšiem ar attālinātu sensoru vadības ieslēgšanu un izslēgšanu; 
un skatīt tālāk līdz punktam 7.4.8. ieskaitot.


	8.
	Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā Krāslavai, PNMD punktā 17. norādīts, telpa (garāžas tipa) OMT tīrīšanai. Lūgums precizēt, vai šo telpu var apvienot ar VP apkopes garāžu? Ja tas nav iespējams, lūgums precizēt, vai telpu OMT tīrīšanai varēs izmantot kā OMT stāvvietu (vienu no četrām)?

	Šī telpa ir paredzēta OMT tīrīšanai un to nevarēs izmantot kā OMT stāvvietu un nevar apvienot ar VP apkopes garāžu.
To izmanto tikai NMPD un tikai OMT tīrīšanai.

	9.
	Lūdzam Pasūtītāju sniegt piedāvājuma iesniegšanas termiņa pagarinājumu līdz 2024. gada 24. maijam, sakarā ar valsts svētku garajām brīvnienām un sadarbības partneru atvaļinājumiem, kas apgrūtina savlaicīgu un kvalitatīvu piedāvājuma sagatavošanu
	Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2024. gada 24. maijam plkst.10:00.



