5.pielikums
TEHNISKAIS UZDEVUMS
“Topogrāfisko plānu un būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde”
identifikācijas Nr. RS2024/085/AK
(visām projektējamo objektu iepirkuma daļām)

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1. Pasūtītājs: akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” (turpmāk – AS “RĪGAS SILTUMS”).
2. Topogrāfiskā plāna un būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde (turpmāk - BID) šādiem objektiem (turpmāk - Darbi):
	Nr.p.k.
	Objekta nosaukums
	Topogrāfijas plāns
	BID

	[bookmark: _Hlk163114442]1.
	M-10: no K-10-21 līdz K-10-22 (gar Lielvārdes ielu)
	
jāizstrādā
	
jāizstrādā

	2.
	M-6: no K-6-8 puses līdz K-6-9 (Auduma iela)
	
jāizstrādā
	
jāizstrādā

	3.
	No K-4-15-1a līdz Ģertrūdes 62A, 64, 66,  Lāčplēša 67, Avotu 25B, 25D
	
jāizstrādā
	
jāizstrādā

	4.
	No K-10-23a-11 līdz Stirnu ielai 51
	
jāizstrādā
	
jāizstrādā

	5.
	No K-1-18-4 līdz Apes iela 12, Piebalgas iela 6B, Ropažu iela 33 A, 34, Vidrižu iela 1 C, 4, 6 A
	
jāizstrādā
	
jāizstrādā

	6.
	SC "Imanta" No K-1-3-4-7 līdz K-1-3-4-9 un līdz ēku ISM Stendes ielā 7 k-1 un 7 k-2, no ēkas ISM Stendes ielā 7 k-3 līdz ēku ISM Zalves ielā 44A, 44
	
jāizstrādā
	
jāizstrādā

	7.
	No K-8a-5 līdz  virszemes siltumtīkliem aiz K-8a-10 pārvade/sadale (Eksporta ielā)
	
jāizstrādā
	
jāizstrādā

	8.
	SC "Imanta" no K-8-33-4 līdz K-8-33-4-1 un K-8-33-4-2 (pie ēkas Dižozolu ielā 4)
	
jāizstrādā
	
jāizstrādā

	9.
	Starp K-7-11e un K-7-13 līdz K-1-14-9-6-1 (posmā starp ēkām Vienības gatvē 21 un Gardenes ielā 2)
	Ir izstrādāts (sk.tehniskā uzdevuma 4.pielikumu)
	
jāizstrādā

	10.
	No K-6-9 līdz K-6-11 (Auduma iela)
	
jāizstrādā
	
jāizstrādā



3. Izstrādē izmantot Valsts zemes dienesta datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv pieejamo augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju par objektu.
TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA
4. Objekta shēma un projektēšanas uzdevums (Nolikuma 6.pielikums).
5. Darbu organizācijas apraksts (informācija) atbilstoši Tehniskā uzdevuma prasībām (1.pielikums)
6. [bookmark: _Hlk131509080]Darbu izpildes grafiks mēnešos (2.pielikums) tiek sagatavots, iesniegts un saskaņots uz Līguma noslēgšanas brīdi.
TEHNISKĀS PRASĪBAS DARBU VEIKŠANAI
7.      Objekta apsekošana dabā.
8. Darbi veicami pēc Pasūtītāja izsniegtas objekta shēmas (topogrāfiskā plāna uzmērīšanas darbi) un saskaņā ar Pasūtītāja izsniegtu projektēšanas uzdevumu.
Topogrāfiskā plāna izstrāde
9. Topogrāfiskā uzmērīšana dabā un plānu sastādīšana Rīgas pilsētas robežās mērogā M 1:500 atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
10. Pasūtītāja siltumtīklu uzmērīšana dabā, izmantojot apakšzemes komunikāciju lokatoru, par uzmērāmajiem siltumtīkliem atbildīgā Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē. Lai veiktu siltumtīklu uzmērīšanu dabā Izpildītājs nosūta uzaicinājumu vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš uz Pasūtītāja par uzmērāmajiem siltumtīkliem atbildīgās Personas un Pasūtītāja atbildīgās personas e-pastu.
11. Visu siltumtīklu uzmērīšana dabā un/vai izzvanīšana, kam nav pieejams digitāls izpildmērījums, izmantojot kalibrētus ģeodēziskos instrumentus un  apakšzemes komunikāciju lokatoru.
12. AS “RĪGAS SILTUMS” siltumtīklu diametru, kameru un citu siltumtīklu elementu izmēru precizēšana dabā un norādīšana topogrāfiskajā plānā.
13. Siltumtīklu infrastruktūras elementu foto fiksācija, kas atšķiras no sākotnējā darba materiāla vai par ko varētu rasties jautājumi. Fotoattēlus identificē ar uzmērītajiem elementiem.
14. Koku un palīgēku izvietojuma un to raksturojošo parametru aktualizācija  topogrāfiskajā plānā.
15. Virszemes siltumtīklu, to elementu un augstumu atzīmju uzmērīšana (ne mazāk kā ik pēc 10-20 metriem, pie augstuma izmaiņām vai pagrieziena punktos) un iezīmēšana topogrāfiskajā plānā. 
16. Kadastra numuru uzrādīšana.
17. Sarkano līniju uznešana un iezīmēšana topogrāfiskā plānā.
18. Izstrādātā topogrāfiskā plāna saskaņošana ar ieinteresētajām personām un reģistrēšana pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē.
19. Darbus veikt ievērojot darba drošības, ugunsdrošības, tehnoloģiskās prasības, tostarp izmantojot sertificētus tehniski labā stāvoklī esošus un kalibrētus ģeodēziskos instrumentus:
19.1. Apakšzemes komunikāciju lokators;
19.2. Tahimetrs vai teodolīts un nivelieris;
19.3. citi darbu veikšanai nepieciešamie papildu instrumenti un aprīkojums.
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde (BID).
20. BID izstrādāšana un saskaņošana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
21. BID izstrāde atbilstoši projektēšanas uzdevumam un AS “RĪGAS SILTUMS” tehniskajiem noteikumiem.
22. BID jāiekļauj:
22.1. skaidrojošs apraksts, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi;
22.2. būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:500) uz topogrāfiskā plāna;
22.3. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm un garenprofili;
22.4. grafiskie dokumenti ar inženierbūves vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm, ja inženierbūvei ir paredzēta virszemes daļa;
22.5. labiekārtošanas risinājuma plāns, ja ir paredzēts labiekārtojums;
22.6. transporta un gājēju kustības organizācijas apraksts;
22.7. ekonomikas daļa (veikt provizoriskos darbu apjomu, iekārtu, konstrukciju un materiālu aprēķinus pa posmiem atbilstoši projektēšanas uzdevumam) atbilstoši Tāmes parauga formai (3.pielikums);
22.8. citi dokumenti un rasējumi, kas paskaidro plānoto ieceri un nepieciešami tās realizācijai.
23. Ja veicot inženiertīklu izbūves darbus, nepieciešams šķērsot ķieģeļu mūra vai dzelzsbetona nesošās un pašnesošās sienas, un/vai būvkonstrukcijas, izveidojot tehnoloģiskos caurumus, un ja tehnoloģisko urbuma diametrs nesošajās konstrukcijās vai nesošajos elementos pārsniedz 50 mm, attālums starp urbumiem ir lielāks par 0,5 m un, urbjot tiek skarts konstrukcijas stiegrojums vai citi nestspējas nodrošinājuma elementi, tad ir nepieciešams izstrādāt paziņojumu par būvniecību saskaņā ar MK 09.05.2017. noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”. Konstruktīvo mezglu risinājumu izstrādē jāpiesaista sertificēts būvspeciālists ēku konstrukciju projektēšanā.
24. Jānodrošina visu BID izstrādei nepieciešamo tehnisko noteikumu pieprasīšana no inženierkomunikāciju turētājiem un inženierkomunikāciju trašu ierāžu pieprasīšana no Rīgas valstspilsētas pašvaldības  Pilsētas attīstības departamenta u.c. dokumenti būvniecības ieceres realizēšanai.
25. BID (būvprojekta, paskaidrojuma raksta inženierbūvēm u.c.) saskaņošana ar Pasūtītāju, trešajām personām, ja tehniskais risinājums skar to intereses, inženierkomunikāciju turētājiem (ja ir izsniegti tehniskie noteikumi) un  ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības  Pilsētas attīstības departamentu.
26. Projektā paredzēt sākotnējās Darba aizsardzības prasības.
27. Jānodrošina objekta autoruzraudzība atbilstoši akceptētai BID.
28. Izstrādājot BID, ņemt vērā AS “RĪGAS SILTUMS” norādījumus siltumtīklu un siltummezglu būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšanai, izskatīšanai un saskaņošanai (skatīt: https://www.rs.lv/saturs/noradijumi-siltumtiklu-un-siltummezglu-buvniecibas-ieceres-dokumentacijas-noformesanai). 
DARBU NODOŠANA
Topogrāfiskā plāna nodošana
29. Topogrāfiskos plānus elektroniski saskaņot ar AS “RĪGAS SILTUMS” Tehnisko daļu, nosūtot izstrādātos topogrāfiskos plānus (DWG un PDF formātā) uz e-pasta adresi: topo@rs.lv. Plāniem pievieno parakstītu lauka darbu materiālu ar siltumtīklu precizējumiem dabā (materiālu paraksta par siltumtīkliem atbildīgais Pasūtītāja pārstāvis), iegūto lauka mērījumu datu failu (DWG formātā) un lauka mērījumu laikā uzņemtos fotoattēlus ar paskaidrojumiem.
30. Vismaz 60 kalendārās dienas  pirms  līguma izpildes beigu termiņa iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai objekta ģenerālplānu un garenprofilu.
31. Noformēt un iesniegt Pasūtītājam izstrādātu atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem dokumentiem un saskaņotu Rīgas valstspilsētas pašvaldības  Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvaldē objekta topogrāfiskās uzmērīšanas plānu elektroniskā formātā (DWG un PDF), kas reģistrēts pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē.
32. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam no savas puses elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu parakstītu topogrāfiskā plāna nodošanas – pieņemšanas aktu un rēķinu. 
BID nodošana
33. BID pirms iesniegšanas Pasūtītājam saskaņot ar ēkas un zemes īpašnieku vai to pilnvarotajām personām.
34. Izstrādātu BID iesniegt Būvniecības informācijas sistēmā Pasūtītājam un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentam saskaņošanai.
35. [bookmark: _Hlk163034992]Pēc atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas jāiesniedz Pasūtītājam ar drošu elektronisko parakstu parakstīts Projekta nodošanas – pieņemšanas akts un rēķins.
DARBU IZPILDES TERMIŅI
36. Darbu izpildes termiņš - atbilstoši izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam un starptermiņiem:
36.1. [bookmark: _Hlk163036343]Topogrāfisko uzmērījumu plāns, kas saskaņots Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvaldē un reģistrēts pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē. Nodevums – topogrāfiskais plāns un nodošanas – pieņemšanas akts. Posma svērums ne vairāk kā 10% no kopējās cenas.
36.2. [bookmark: _Hlk163742275]tehnisko noteikumu informācija, informācija par inženiertīklu trašu ierādēm, inženierizpētes atskaites, inženierkomunikāciju principiālie risinājumi. Nodevums – atskaite un nodošanas – pieņemšanas akts. Posma svērums ne vairāk kā 10% no kopējās cenas.
36.3. BID ar izpildītiem projektēšanas nosacījumiem iesniegšana Pasūtītājam. Nodevums - nodošanas – pieņemšanas akts. Posma svērums 80% no kopējās cenas.
37. Darbu izpildes laiks ir no līguma noslēgšanas dienas līdz nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienai pēc atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi, bet ne vēlāk kā līdz 2025.gada 20.februārim.
38. BID izstrāde, saskaņošana, būvatļaujas saņemšana ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta projektēšanas nosacījumu izpildi jāveic atbilstoši darbu izpildes laika grafikam.
NORMATĪVO AKTU SARAKSTS, INFORMATĪVIE MATERIĀLI
39. Būvniecības likums.
40. Aizsargjoslu likums.
41. Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.
42. Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr. 574 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums””.
43. Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”.
44. Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumi Nr.334 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā””.
45. Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumi Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”.
46. Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumi Nr.545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana””.
47. Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumi Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.
48. Rīgas domes 2019.gada 18.decembra. saistošie noteikumi Nr.98 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi”.
49. Siltumtīklu projektēšanas procesa kārtība un normatīvie akti norādīti tīmekļa vietnes www.rs.lv sadaļā BŪVNIECĪBA.
50. Latvijas standarti (LVS).
51. Citi LR spēkā esoši normatīvie akti.
[bookmark: _Hlk131513101]Tehniskajam uzdevumam ir sekojoši pielikumi:
1.pielikums – Darbu izpildes apraksts atbilstoši Tehniskajam uzdevumam;
2.pielikums – Darbu veikšanas kalendārais grafiks;
3.pielikums – Tāmes forma (paraugs);
4.pielikums – Topogrāfiskais plāns (9.iepirkuma daļai) “Starp K-7-11e un K-7-13 līdz K-1-14-9-6-1 (posmā starp ēkām Vienības gatvē 21 un Gardenes ielā 2)”.

Tehniskā uzdevuma 1.pielikums

Darbu izpildes apraksts atbilstoši Tehniskajam uzdevumam
(brīvā formā)


Darbu organizācijas, apraksts (informācija), kādā veidā tiks nodrošināta darbu izpilde un kvalitāte atbilstoši Tehniskā uzdevuma prasībām, iekļaujot vismaz šādas sadaļas:

1. Darbu organizācija;
2. Darbu nodošana;
3. Objekta apsekošana.



Pretendenta likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis:
_______/amats, vārds, uzvārds/__________
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Tehniskā uzdevuma 2.pielikums
(tiek sagatavots, slēdzot līgumu)

Izpildītājs: ___ „________”   												Pasūtītājs: AS “RĪGAS SILTUMS”
reģ.Nr. ___________  										       			 reģ.Nr. 40003286750

Darbu veikšanas kalendārais grafiks (paraugs)
Nosaukums:_____________________________________________________________________	
identifikācijas Nr.



	
	Darba nosaukums
	mēnesis, 2024./2025.

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Objekta apsekošana
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Topogrāfiskā plāna izstrāde, Objekta ģenerālplāna un garenprofila iesniegšana Pasūtītājam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Tehnisko noteikumu pieprasīšana, inženierizpēte
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana
(ieskaitot atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




