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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 


4.daļa Ultraskaņas vanna

	Nr.p.k.
	Raksturlielums
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1. 
	Preces nosaukums: Ultraskaņas vanna

	  

	2. 
	Frekvence
	35 kHz, automātiska frekvences kontrole

	

	3. 
	Ultraskaņas maksimālā jauda
	720 – 860 W
	

	4. 
	Ultraskaņas nominālā jauda
	180 - 215 W 
	

	5. 
	Kopējais tilpums

	Ne mazāks kā 13 litri


	

	6. 
	Darba tilpums 
	Ne mazāks kā 8 litri
	

	7. 
	Iekārtas gabarīti:
 ārējais izmērs (garums x platums x augstums)
	
[bookmark: _GoBack]3000 × 250 × 350 
(± 50) mm
	

	8. 
	Iekšējās tvertnes izmēri
 (garums x platums x augstums)
	300 x 240 x 200
 (± 10) mm
	

	9. 
	Iebūvēts termostatiski regulējams sildītājs ar temperatūras diapazonu
	
Vismaz 20-80 °C
	

	10. 
	Vadības elementi
	Spiedpoga
	

	11. 
	Tīkla savienojums

	Standarta:  230 V ~ 50/60 Hz,

	

	12. 
	Korpusa un tvertnes materiāls

	Nerūsējošais tērauds

	

	13. 
	Rokturi

	Izvietoti sānos

	

	14. 
	Ūdens izvads

	Lodveida krāns

	

	15. 
	Taimeris
	1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min un ∞
	

	16. 
	Korpusa aizsardzības pakāpe

	vismaz IP33

	

	17. 
	Vāks 

	Nerūsējošais tērauds, 
Atbilstošs iekārtas modelim
	

	18. 
	Izņemams grozs

	Nerūsējošais tērauds, 
Taisnstūra veida,
stiepļu siets: 5x5 mm, 
maksimālā slodze: 10 kg
	

	19. 
	Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši (pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas)
	Jānorāda precīzs piedāvātais termiņš mēnešos 

	20. 
	Prece atbilst ES noteiktiem standartiem
	Jānodrošina
	

	21. 
	Precei jābūt jaunai
(iepriekš nelietotai)
	Jānodrošina
	

	22. 
	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 60 dienas no līguma noslēgšanas dienas

	Jānorāda precīzs piedāvātais piegādes termiņš kalendāra dienās

	23. 
	Garantijas laikā jānodrošina rezerves daļu un servisa apkalpošana
	Ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pieteikšanas brīža jānodrošina servisa mehāniķa ierašanās preces atrašanās vietā.
	

	24. 
	Piegādes vieta
	Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV- 3701
	

	25. 
	Uzstādīšana un apmācības
	Pretendentam pēc preces piegādes jānodrošina tā uzstādīšana darba (izmantošanas) kārtībā, regulēšana, testēšana un jāveic Pasūtītāja darbinieku apmācības latviešu valodā (ne mazāk kā vienas darba dienas ietvaros)
	

	26. 
	Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar nodokļu nomaksu, piegādi un darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē
	Jānodrošina
	

	27. 
	Preces elektroenerģijas patēriņa jauda (W) (vērtēšanas kritērijs B)

	Jānorāda piedāvātās preces elektroenerģijas patēriņa jauda (W)



Tehniskajam piedāvājumam pievieno preces garantijas nosacījumu aprakstu brīvā formā un ražotāja tehnisko dokumentāciju. 

Pretendenta  pārstāvja paraksts [footnoteRef:1]:  [1:  Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.] 


