APSTIPRINĀTS
2024.gada 20.maija
              Iepirkumu komisijas sēdē 
 (Protokols Nr.4)

[bookmark: _Hlk88827442]Šis dokuments ir neatņemama iepirkuma “Katrīnbādes ielas jaunbūve un stāvlaukuma seguma atjaunošana Rīgas ielā 75, Saulkrastos”, iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2024/15 (turpmāk - Iepirkums) nolikuma sastāvdaļa un jāņem vērā un attiecas uz visiem pretendentiem, kuri iesniedz piedāvājumu:
	Jautājums
	IK atbilde

	2. izbūves kārtā ELT lokālajā tāmē ir šāda pozīcija:
Rūpnieciski komplektejama komutācijas sadalne P-1 komplektā ar drošinātājiem, elektroenerģijas skaititajiem 1f un 3f, automātslēžiem, kontaktligzdām, kas iebūvetas atsevišķā slēdzamā sekcijā. Kabeldeon ABB, ārtipa IP54, montažai uz zemes.

Pie pieejamās projekta dokumentācijas nav atrodama ne sadalnes shēma, ne kāda detalizētāka informācija par šo sadalnes nepieciešamo komplektāciju.
Jautājums: Vai ir pieejamas šo sadaļņu elektriskās aprēķinu shēmas? Ja ir, tad, lūdzu, nodrošiniet pretendentus ar nepieciešamo informāciju.
Ja šādas elektriskā shēmas nav, tad, lūdzu, pasūtītājam nepieciešams precizēt cik daudz katrā no sadalnēm ir nepieciešamas 1f. un 3f. kontaktligzdas un to nominālās jaudas/strāvas, kā arī precizēt cik 1f. un 3f. fāžu skaitītāji ir nepieciešami katrā no sadalnēm.
	Katrā P-1 sadalnē paredzēt vienu 3f un trīs 1f kontaktligzdas, vienu 3f skaitītāju un vienu 1f skaitītāju.
1f rozetes nominālā jauda 2,5 kW;
3f rozetes nominālā jauda 6kW.




