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TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

1. Iepirkums paredz dārzkopības pakalpojumu sniegšanu: 
1.1. pilsētas parkos, skvēros un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) īpašumos (pielikums Nr.1.1)
1.2. Dzintaru mežaparkā (pielikums Nr.1.2);
1.3. pilsētas mežos, ielu apstādījumos un citos pašvaldības īpašumos (pielikums Nr.1.3);
1.4. pašvaldības neapbūvētajos  īpašumos (pielikums Nr.1.4);
1.5. Ķemeru parkā (pielikums Nr.1.5);
1.6. Kauguru atpūtas parkā (pielikums Nr.1.6).
2. Visus iepirkumā paredzētos darbus jāveic saskaņā ar Latvijas Republikas un Jūrmalas domes spēkā esošajiem normatīviem dokumentiem.
3. Visus iepirkumā paredzētos darbus (pielikums 1.1., 1.2., 1.3. 1.4., 1.5. un 1.6.) jāveic, pamatojoties uz Pasūtītāja sagatavotiem un Izpildītājam izsniegtiem rakstiskiem darba uzdevumiem, kuros norādīts izpildāmo darbu veids, vieta, apjoms un darbu izpildes termiņš.
Tehnisko specifikāciju pielikumos norādītie darbu apjomi un objekti ir orientējoši uz līguma slēgšanas brīdi. Darbu apjomi un objekti līguma izpildes gaitā var tikt mainīti, tos samazinot vai palielinot, rakstiski par to iepriekš paziņojot darbu Izpildītājam.
4. [bookmark: _Hlk138670497]Darba uzdevumā norādītie darbi jāuzsāk ne vēlāk kā 24 stundu laikā no Pasūtītāja darba uzdevuma saņemšanas vai citā konkrētā – darba uzdevumā norādītā termiņā.
5. Nocirsto koku stumbrus jānogādā Pasūtītāja norādītā vietā. Par katru darba uzdevumu Pretendentam jānoformē pavadzīmi (1.3.1. pielikums), kurā jānorāda darba uzdevuma numuru un koku aptuveno apjomu (m3), kuru paraksta Izpildītāja un Pasūtītāja  pārstāvis. Ciršanas atlikumi (zari, atlūzas, nobiras un skaidas), nocirstie krūmi un atvasāji Izpildītājam paliek īpašumā. Atvasājus var arī šķeldot un atstāt izklaidus mežā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju.
6. Pretendentam elektroniski (agita.berza@jurmala.lv; atis.sapronovs@jurmala.lv vai  einars.bucs@jurmala.lv) jāinformē Pasūtītāja pārstāvis par gadījumiem, kad ļaunprātīgi izpostīti puķu stādījumi un citi apstādījumi, konstatēti avārijas vai bīstamie koki Izpildītāja apsaimniekojamā teritorijā, bojāti ceļu segumi, atkritumu urnas, soliņi un citi apstādījumu elementi, bērnu un sporta laukumu aprīkojums un segums un tml.
7. Pretendents iesniedz profesionālās kvalifikācijas apliecinošus dokumentus. Dārzkopības pakalpojumu sniegšanā jāiesaista:
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
7.1. vismaz viens darbu vadītājs - ainavu tehniķis vai speciālists, kura darbība saistīta ar ainavas,    parku, dārzu veidošanu un kopšanu;
7.2. vismaz viens projektētājs - ainavu tehniķis vai arhitekts;
7.3. vismaz viens speciālists kokkopis – arborists;
7.4. vismaz pieci speciālisti darbam ar motorzāģi;
7.5. vismaz pieci speciālisti darbam ar krūmgriezi;
7.6. vismaz pieci speciālisti darbam ar pārvietojamo pacēlāju.
8. Līgumsaistību izpildē nodarbinātiem Pretendenta darbiniekiem jābūt formas tērpos vai apģērbā ar vienotām atšķirības zīmēm.
9. Par kopjamā teritorijā savākto nešķiroto sadzīves atkritumu aizvešanu jānoslēdz līgums ar vienoto sadzīves atkritumu apsaimniekotāju Jūrmalas valstspilsētā. Augu palieku, lapu un nopļautās zāles atlikumi Izpildītājam paliek īpašumā.
10. Pretendents tehniskajās specifikācijās paredzēto darbu izpildei var piesaistīt apakšuzņēmējus, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem.
11. Pretendenta rīcībā (īpašumā, valdījumā vai lietošanā) uz iepirkuma līguma izpildes laiku jābūt iepirkumā minēto darbu veikšanā nepieciešamai specializētajai tehnikai:
11.1. vismaz desmit traktori - pašgājēji zāles pļāvēji (ar jaudu ne mazāku kā 17 zs);
11.2. vismaz trīs traktori – pašgājēji zāles pļāvēji ar zāles savācēju (ar jaudu ne mazāku kā 21 zs, zāles savācēja tilpums ne mazāk kā 1 m3);
11.3. vismaz trīs riteņtraktori ar uzkabināmo pļaujmašīnu;
11.4. vismaz desmit rokas pļāvēji (trimmeri);
11.5. vismaz pieci krūmgrieži;
11.6. vismaz pieci motorzāģi;
11.7. vismaz viena frēze celmu izfrēzēšanai;
11.8. vismaz četras kravas automašīnas vai traktori ar piekabi nopļautās zāles un savākto atkritumu aizvešanai uz deponēšanas vietu;
11.9. [bookmark: _Hlk138670990]vismaz četras tehnikas vienības (automašīna vai traktors ar 4 m3 mucu) zāliena, puķu trauku un viengadīgo stādījumu laistīšanai un mēslošanai;
11.10. vismaz divas tehnikas vienības aerācijas darbu veikšanai;
11.11. vismaz divi iekrāvēji;
11.12. vismaz septiņi traktori ar sniega lāpstu un mehānisko slotu,
11.13. vismaz trīs tehnikas vienības aprīkotas ar iekārtu, kas nodrošina pielietot vakuuma metodi gājēju celiņu uzturēšanai vasaras sezonā un bezsniega laikā, ziemas periodā pēc vajadzības uzstādot lāpstu, pretslīdes materiāla kaisīšanas aprīkojumu. Pilna masa nevar pārsniegt 3.5 tonnas;
11.14. vismaz viens šķeldotājs;
11.15. vismaz viens pacēlējs augstumā no 20 metriem.

9. 
10. 
11. 
12. 
12. Pretendentam jāgarantē dēstu vai puķu sīpolu kvalitāte, tas ir, izvēloties stādāmo materiālu no stādu audzētajiem vai audzējot pašiem, nodrošināt un ievērot dēstu audzēšanas procesā visas agrotehniskās prasības un piegādāt Pasūtītājam kvalitatīvus un no augu slimībām un kaitēkļiem brīvus dēstus.
13. Pirms stādīšanas objektos Pretendentam jāpieaicina Pasūtītāja pārstāvis, kas novērtē un akceptē stādāmā materiāla kvalitāti un atbilstību plānotajam augu sortimentam.
14. Pēc puķu trauku, puķu piramīdu un puķu sienas sastādīšanas (audzēšanas laikā) un pirms to izvietošanas objektos Pretendents pieaicina Pasūtītāja pārstāvi augu kvalitātes izvērtēšanai.
15. [bookmark: _Hlk138671624]Pretendenta rīcībā (īpašumā, valdījumā vai lietošanā) uz iepirkuma līguma izpildes laiku jābūt apsargājamam laukumam un slēgtām telpām, kur tiek uzglabāti  puķu trauki, puķu siena, puķu piramīdas u.c. labiekārtojuma elementi, uzglabāšanai pavasara un ziemas sezonas periodā, lai elementu glabāšana būtu droša pret zādzībām un vandālismu un tie netiktu nekādā veidā bojāti. Uzglabājamos elementus nedrīkst novietot haotiski, lai netiktu bojāta to vērtība. Glabāšanas laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma jānodrošina pasūtītāja piekļuve elementiem. Pretendentam teritorijā elementi jāuzglabā līdz līguma izpildes beigām.
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1.1.pielikums
Iepirkuma pieprasījumam

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
DĀRZKOPĪBAS PAKALPOJUMIEM PILSĒTAS PARKOS, SKVĒROS UN JŪRMALAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS (TURPMĀK -PAŠVALDĪBAS) ĪPAŠUMOS 

1. Zālieni un ielu zaļās zonas.

1.1. Zāliena pļaušana. Pļaujot zālienu ielu zaļajās zonās, parkos, skvēros un pašvaldības īpašumos, ievērot sekojošas prasības:
a. orientējošais zāles augstums pirms pļaušanas – 15 cm;
b. zāliena pļaušanas augstums 3-5 cm, nebojājot augsnes virskārtu. Pļāvums līdzens, nopļautā zāle sasmalcināta un vienmērīgi izkliedēta;
c. zāliena pļaušana veicama ar zāles pļaušanas tehniku (pašgājēju traktoriem un rokas pļāvējiem – trimmeriem) atbilstoši apvidum un reljefam, lai nodrošinātu kvalitatīvu un līdzenu zāles nopļaušanu gan līdzenas vietās, gan nogāzēs, gan ap apstādījumiem, būvēm, soliņiem, apgaismes stabiem u.c. zaļās zonas labiekārtojuma elementiem), bet vietās, kur tas ir iespējams – gar autoceļiem, gar mazākas nozīmes ielām pļaušanai izmantot riteņtraktoru;
d. zāles pļaušanas darbu laikā, nedrīkst bojāt koku stumbrus, kokaugu stumbru mizas, žogus, būves, ielu, ceļu ,ietvju un taciņu aprīkojumu, labiekārtojuma elementus u.c., tajā skaitā arī pļaušanas platībām pieguļošos īpašumus;
e. pļaujot gar koku stumbriem, pie laternām, gar žogiem, nogāzēs un citās sarežģītās vietās, kur nav iespējams nopļaut ar traktoriem, izmantot trimmeri;
f. ne vēlāk kā vienas dienas laikā pēc zāliena pļaušanas ar traktoriem, veikt zāliena piepļaušanu ar trimmeriem (motorizkapti);
g. lai nodrošinātu operatīvu ielu kopšanu no nopļautā zāliena atliekām, pirms pļaušanas gar ielu malām, vienu dienu iepriekš informēt ielu apsaimniekotāju, nosūtot e-pastā informāciju ar uzskaitītām ielām un precīzu datumu, kad tiks veikta pļaušana;
h. nav pieļaujama nopļautās zāles izkliedēšana uz taciņām, ietvēm un laukumiem. Ja sasmalcinātā zāle nokļūst uz cietā seguma, tā jānotīra trīs stundu laikā pēc pļaušanas;
i. zāles pļaušanas darbi jāveic, ievērojot visus drošības noteikumus (darba drošības, satiksmes drošības, ugunsdrošības u.c.);
j. pēc zāles pļaušanas zālienā nedrīkst palikt iebrauktas padziļinātas sliedes;
k. prognozējamais darba apjoms dienā ir 15-25 ha.

1.2. Zāliena pļaušana ar zāles savākšanu. Pļaujot zālienu parkos, skvēros, ielu zaļajās zonās pēc nepieciešamības, ievērot sekojošas prasības:
a. orientējošais zāles augstums pirms pļaušanas – 15 cm;
b. zāliena pļaušanas augstums 3-5 cm, nebojājot augsnes virskārtu. Pļāvums līdzens, nopļautā zāle savākta un aizvesta.
c. pļaušanai izmantojot rotējošo benzīntraktora pļaujmašīnu (ar savācējgrozu) vai raideri;
d. zāles pļaušanas darbu laikā, nedrīkst bojāt koku stumbrus, kokaugu stumbru mizas, žogus, būves, ielu, ceļu ,ietvju un taciņu aprīkojumu, labiekārtojuma elementus u.c., tajā skaitā arī pļaušanas platībām pieguļošos īpašumus.
e. pļaujot gar koku stumbriem, pie laternām, gar žogiem, nogāzēs un citās sarežģītās vietās, kur nav iespējams nopļaut ar traktoriem, izmantot trimmeri;
f. orientējošais darbu apjoms 20 000 m2 dienā .

1.3. Pāraugušas zāles pļaušana:
a. orientējošais zāles augstums pirms pļaušanas – 70 cm;
b. zāliena pļaušanas augstums 7-10 cm, nebojājot augsnes virskārtu. Pļāvums līdzens, nopļautā zāle sasmalcināta un vienmērīgi izkliedēta;
c. zāles pļaušana veicama ar riteņtraktoru ar uzkabināmo pļaujmašīnu vai rokas pļāvējiem – trimmeriem atbilstoši apvidum un reljefam, lai nodrošinātu kvalitatīvu un līdzenu zāles nopļaušanu;
d. vietās, kur kopjamā teritorijā atauguši krūmi un koku sējeņi, tie nogriežami ar krūmgriezi, nodrošinot nopļauto atvasāju šķeldošanu uz vietas vai savākšanu;
e. zāles pļaušanas darbu laikā, nedrīkst bojāt koku stumbrus, kokaugu stumbru mizas, žogus, būves, ielu, ceļu ,ietvju un taciņu aprīkojumu, labiekārtojuma elementus u.c., tajā skaitā arī pļaušanas platībām pieguļošos īpašumus;
f. nodrošināt tehnikas saudzīgu pārvietošanos pa piebraucamajiem ceļiem darbus veicot bezlietus dienās;
g. orientējošais darbu apjoms sezonā - aptuveni 100 0 m2 . 


1.4. Zāliena atjaunošana ar augsnes piebēršanu. Veicot zaļo zonu atjaunošanu vietās, kur kādu iemeslu dēļ zāliena nav, vai izbojāts, ievērot šādas prasības:
a. sagatavot pamatslāni - esošās augsnes noņemšana un aizvešana. 
b. uzbērt līdz 10 cm biezu melnzemes kārtu un izlīdzināt to;
c. iestrādāt pamatmēslojumu (uz 100 m2 2 kg superfosfātu);
d. iesēt zāliena sēklu maisījumu (piemērotu augšanas vietai un gaismas apstākļiem) - izsējas norma 30g uz m2;
e. pēc sēšanas, sēklas iestrādāt 1 cm dziļumā;
f. augsni noblietēt;
g. laistīt zālienu (pēc nepieciešamības), paredzot apmēram 15 l ūdens uz 1 m2 
h. orientējošais darbu apjoms sezonā - aptuveni 6 000 m2 . 

1.5. Zāliena piesēšana bez augsnes piebēršanas. Vietās, kur nav nepieciešama augsnes piebēršana, veikt zāliena piesēšanu, ievērojot sekojošus nosacījumus:
a.	bojātās vietās veikt zāliena aerāciju, savākt atmirušo zāli, lapas, kas sakrājušies tieši uz augsnes un aizvest; 
b.	iesēt zāliena sēklu maisījumu (piemērotu augšanas vietai un gaismas apstākļiem) - izsējas norma 20g uz m2;
d.	pēc sēšanas sēklas iestrādāt 1 cm dziļumā;
e.	augsni noblietēt.;
f.	laistīt zālienu (pēc nepieciešamības), paredzot apmēram 15 l ūdens uz 1m2;
g.	orientējošais darbu apjoms sezonā - aptuveni 1000 m2 .

1.6. Paklājzāliena ierīkošana:
a. augsnes sagatavošana paklājzāliena ieklāšanai; 
b. ielabot augsni – apmēram 10 cm dziļumā, nopļaujot pāraugušo zāli, norokot veco velēnu un pieberot auglīgo augsni. Augu atliekas aizvest; 
c. pēc augsnes ielabošanas veikt tās  noblietēšanu;
d. sausā laikā pirms paklājzāliena ieklāšanas veikt augsnes salaistīšanu;
e. pirms zāliena ieklāšanas augsnes virskārtu pārlīdzināt un uzirdināt ar dzelzs grābekli;
f. piegādāt divus gadus speciāli audzēta un kopta zāliena velēnu; 
g. 	paklājzāliena uzklāšana - uz noblietētas un nolīdzinātas pamatnes uzklāt paklājzālienu no vienas malas, katru nākamo kārtu piesist klāt iepriekšējai, lai neveidojas spraugas un pacēlumi;
h. nodrošināt, lai visur paklājzāliens būtu cieši pie pamatnes;
i. pēc uzklāšanas zāliena strēmeles pieblietēt;
j. pirmās divas nedēļas pēc paklājzāliena ieklāšanas nodrošināt tā laistīšanu.

1.7. Zāliena mēslošana. Veicot zaļo zonu mēslošanu, ievērot šādas prasības: 
a.  pavasarī (martā, aprīlī) mēslot ar minerālmēslojumu, kur galveno barības vielu (slāpeklis, fosfors un kālijs) attiecības ir NPK  3-2-1, 
b.  vasaras otrajā pusē, rudenī ar lēnas iedarbības mēslojumu, kur NPK 22-3-14.

1.8. Zāliena grābšana. Grābjot zālienu parkos, skvēros un pašvaldības īpašumos, ievērot sekojošas prasības: 
a. pavasara vai bezsniega periodā pēc sniega nokušanas ar grābekli savākt sakrājušos gružus, kritalas, nesavāktās lapas un aizvest;
b. vasarā nogrābt zālienu un veikt sagrābto lapu, zāles aizvešanu.
c. ziemas sezonā – novākt atsevišķus atkritumus un kritalas;

1.9. Zāliena grābšana rudens sezonā:
a. zāliena grābšana rudens sezonā orientējoši no 1. septembra līdz 18. novembrim un sagrābto lapu, koka kritalu u.c. aizvešana;
b. orientējošais darbu apjoms 15 000 m2 dienā.

1.10. Zāliena laistīšana:
a. laistīt zālienu (pēc nepieciešamības), paredzot apmēram 15 l ūdens uz 1 m2;
       b. laistīšanai jānodrošina tehnika un ūdens piegāde;
       c. orientējošais darbu apjoms sezonā - aptuveni 6 000 m2

1.11. Ielu zaļo zonu un zālienu aerācija.
a. zāliena aerāciju jeb vertikulāro pļaušanu veikt ar speciālu iekārtu, kur  zāliena velēna tiek sagraizīta vertikāli, dziļumā līdz pat 4 cm. Papildus tam no velēnas virskārtas iztīrīt t.s. zāliena ‘filcu’ – atmirušo, nopļauto zāli, lapas, kas sakrājušies tieši uz augsnes;
b. pēc aerācijas nodrošināt augu palieku sagrābšanu un aizvešanu. 
c. prognozējamās aerācijas platības ir ~ 3000 m2.

1.12. Apauguma noņemšana no ielu zaļajām zonām.
a. apauguma noņemšanu un aizvešanu veikt no ielu zaļajām zonām;
b. apauguma noņemšanas vietās atjaunot zālienu, veicot līdz 10 cm biezas melnzemes augsnes virskārtas uzbēršanu un zāliena sēklu iesēšanu (izsējas norma 30 g uz m2). Pēc sēšanas sēklu iestrādāt 1 cm dziļumā un augsni noblietēt. 
c. prognozējamais apauguma noņemšanas apjoms no ielu zaļām zonām ir ~ 5000 m3.

1.13. Izskaloto niedru aizvešana no atpūtas vietām Lielupes krastā:
a. izskaloto niedru savākšana krasta zonā un aizvešana
b. nodrošināt tehnikas saudzīgu pārvietošanos astpūtas vietā, darbus veicot bezlietus dienās;
c. prognozējamais darba apjoms aptuveni 100 m2.

1.14. Ielu zaļās zonas, parku, skvēru un neapbūvēto īpašumu pļaušana veicama saskaņā ar pievienoto zaļo zonu sarakstu. Norādītie darbu apjomi un objekti ir orientējoši uz līguma slēgšanas brīdi. Darbu izpildes gaitā tie var tikt mainīti, tos samazinot vai palielinot;
parku un skvēru saraksts, kuros paredzama zāles pļaušana (skatīt tabulu Nr.1):
Tabula Nr.1
	Nr.p.k.
	Adreses
	Darbu apjoms (m2)

	1
	Atpūtas vieta un peldvieta Priedainē (kadastra Nr.1300 0050202 Lielupes krastā) 
	5509

	2
	 Piemiņas vieta Rēzeknes Pulka un Siguldas ielas krustojumā (kadastra Nr. 1300 0047601)  
	1036

	3
	Meža parks kvartālā starp Aizputes ielu, Rēzeknes Pulka ielu, dzelzceļu un Viestura ielu (kadastra Nr. 13000040152; 1300 0046304) 
	8823

	4
	Apstādījumi Brīvības prospekta posmā no (kadastra Nr. 13000070071,  Vienības prospekta posms līdz zemesgabalam Lielupes 6303 ieskaitot)
	3060

	5
	Skvērs pie Bulduru stacijas kvartālā starp 5.līniju, 6.līniju, Edinburgas pr. un Meža pr. (kadastra Nr. 1300 0074301)
	4487

	6
	Brāļu kapi Bulduros (kadastra Nr. 1300 0071104) 
	1470

	7
	Apstādījumi Rīgas ielā pie Dzintaru viadukta (kadastra Nr. 1300 0084025) 
	676

	8
	Atpūtas vieta Majoros Lielupes krastā pie Plūdu ielas (kadastra Nr. 1300 0090074)
	2652

	9
	Skvērs Pētera ielā 5 (kadastra Nr. 1300 0083504) 
	4543

	10
	Apstādījumi Straumes ielā 1A (kadastra Nr. 13000096616005)
	806

	11
	Skvērs pie Jūrmalas Kultūras centra – “Horna dārzs” (kadastra Nr. 1300 0092514)
	4126

	12
	Skvērs “Lāčplēsis” (kadastra Nr. 1300 0094030)  
	4545

	13
	Apstādījumi Jomas ielā 17 (kadastra Nr. 13000092211)
	1621

	14
	Apstādījumi Jomas ielā 1/5, ieskaitot skvēru pret Jomas ielu Nr.2 un Nr.4 (kadastra Nr. 1300 0092001, 1300 0092008)  
	8597

	15
	Apstādījumi Z. Meierovica prosp. 18/20 Aspazijas māja (kadastra Nr. 13000102405)
	1309

	16
	Vides objekts “Aspazija kāpās”
	1592

	17
	Apstādījumi Zigfrīda Meirovica prospekta sadalošās saliņās
	778

	18
	Dubultu parks un Dubultu centrālais laukums (kadastra Nr. 1300 0102304, 1300 0101601) 
	9780

	19
	Apstādījumi Dubultu prospektā 1 (kadastra Nr. 13000102303)
	1747

	20
	Skvērā starp Rūdolfa Blaumaņa ielu un Zigfrīda Meirovica prospektu (kadastra Nr.13000102526)
	320

	21
	Apstādījumi Dubultu satiksmes mezglā pie Dubultu stacijas stāvlaukuma un pie Z.Meirovica prospekta stāvlaukuma (kadastra nr. 13000103013, 13000102305, 13000102432)
	1542

	22
	Apstādījumi Slokas un Strēlnieku prosp. krustojumā (pie poliklīnikas kadastra Nr. 1300 0102921), ieskaitot saliņu Strēlnieku un Slokas ielas krustojumā (kadastra Nr. 1300 0102527)  
	968

	23
	Skvērs Dubultu pr. – Slokas ielas – Strēlnieku pr. (kadastra Nr.1300 010 0102921) 
	1355

	24
	Apstādījumi Dubultu prosp. un Ceriņu ielas krustojumā (kadastra Nr. 1300 0101408) 
	4486

	25
	Labsajūtas dabas taka posmā no Baznīcas ielas līdz Amatas ielai  (kadastra Nr. 13000121519001, 13000101508, 13000100107, 13000100108, 13000101209, 13000100102, 13000110103, 13000110101, 13000110102, 13000111217, 13000110106, 13000110105, 13000121615, 13000121519)
	4500

	26
	Apstādījumi pie Dubultu tirgus laukuma  (kadastra Nr.1300 0103313)
	850

	27
	Dubultu atpūtas vieta Dubulti 3725; Dubulti 3744; Dadžupe 0062 Lielupes krastā  (kadastra Nr. 1300 0103725; 1300 0103744; 1300 0100062)
	5850

	28
	Jaundubultu parks (kadastra Nr. 1300 0101802, 13000101804, 1300 0101803) 
	10234

	29
	“Raiņa priedes” (kadastra Nr. 13000 120106)
	2973

	30
	Mellužu parks un Mellužu estrāde (kadastra Nr. 1300 0142232 )
	15180

	31
	Asaru parks (kadastra Nr. 1300 0162901)  
	16237

	32
	Talsu šosejas un Kolkas ielas četri rotācijas apļi
	1896

	33
	Kapteiņa Zolta piemiņas vieta Kauguros (kadastra Nr. 13000194201)  
	6030

	34
	Brāļu kapi Kauguros, Kaugurciema ielā (kadastra Nr. 1300 0191709)
	210

	35
	Apstādījumi Skolas ielas un Nometņu ielas krustojumā (kadastra Nr. 1300 0201704)  pie garāžām Nometņu 17
	1778

	36
	Represēto parks Slokā (kadastra Nr. 1300 0210304) 
	11141

	37
	Apstādījumi Raiņa ielā pie Slokas baznīcas (kadastra Nr. 1300 0218621. ) 
	603

	38
	Apstādījumi Slokas ielā 77 Druvciemā pie upes (kadastra Nr. 1300 0153301) 
	6420

	39
	Atpūtas vieta un peldvieta Ezeru ielā Lielupes krastā 
	6670

	40
	Atpūtas vietas pie Slokas karjerām Bražciemā (kadastra Nr.1300 0220084)
	2282

	41
	Apstādījumi Ventspils šosejā 37 (kadastra Nr. 1300 0212315)
	8439

	42
	Suņu pastaigas laukums Ventspils šosejā 37 (kadastra Nr. 1300 0212315)
	1544

	43
	Apstādījumi Slokā gar Ventspils šoseju (kadastra Nr. 1300212316) 
	1189

	44
	Skvērs pie Ķemeru stacijas (kadastra Nr. 1300 0265104)  
	5860

	45
	Apstādījumi Robežu ielā 1 (kadastra Nr. 1300 0264406)  
	2877

	46
	Apstādījumi Robežu ielā 19  (kadastra Nr. 1300 0262303) 
	3370

	47
	Apstādījumi Tirgus ielā 8c  (kadastra Nr. 1300 0263301 ) 
	3035

	48
	Apstādījumi Tukuma ielā 31 (kadastra Nr. 1300 0265401) 
	4924

	49
	Apstādījumi E.Dārziņa, Senatnes un Tukuma ielu krustojumā (kadastra Nr. 1300 0265204) 
	1322

	50
	Apstādījumi Tukuma ielā 33 (kadastra Nr. 1300 0265501) 
	4721

	51
	Dubultu prospekts 1 k-2 (kadastra Nr. 1300 0102303)
	410

	52
	Viestura iela 15a (kadastra Nr. 1300 0077510)
	5704

	53
	Lienes iela 14 (kadastra Nr. 1300 009 5303)
	497

	54
	Lienes iela 39 (kadastra Nr. 1300 009 4608)
	567

	55
	Jomas iela 8 (kadastra Nr. 1300 009 3805)
	3150

	56
	Konkordijas iela 66 (kadastra Nr. 1300 0097502)
	21702

	57
	Piekrastes iela 19 k-2 (kadastra Nr. 1300 0152304)
	911

	58
	Plūdu iela 2b (kadastra Nr. 1300 009 8509)
	2819

	59
	Z. Meirovica prospekts 29 (kadastra Nr. 1300 010 1724)
	391

	60
	Valteru prospekts 54 (kadastra Nr. 1300 015 3003)
	5935

	61
	Skolas iela 40 (kadastra Nr. 1300 020 1801) blakus tirgum Nometņu 
	3649

	62
	Raiņa iela 30 (kadastra Nr. 1300 021 6501)
	1568

	63
	Tukuma iela 30 (kadastra Nr. 1300 026 026 4805)
	312

	64
	Tūristu iela 18a (kadastra Nr. 1300 026 6102)
	22035

	65
	Tūristu iela 18 (kadastra Nr. 1300 026 6101)
	11956

	66
	Raiņa iela 68 (kadastra Nr. 1300 020 6430)
	895

	67
	Raiņa iela 70 (kadastra Nr. 1300 020 6401)
	477
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	 ielu zaļo zonu saraksts kuros paredzama zāles pļaušana (skatīt tabulu Nr.2):
Tabula Nr.2

	N.p.k.
	Ielu nosaukumi
	Zaļo zonu orientējošās platības (m2)

	1
	Babītes iela 
	7065

	2
	Lielais prosp. no Priedaines stacijas līdz Vāveru ielai un no Vāveru ielas līdz Dreiliņu ielai
	12820

	3
	Dreiliņu iela posmā no Lielā prosp. līdz Baldones ielai
	402

	4
	Spilves iela - posmā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Upmalas ielai
	2763

	5
	Upmalas iela posmā no Spilves ielas līdz Slēperu ielai
	2218

	6
	Veloceliņš Priedainē no pilsētas robežas (Hapaka grāvja) līdz Priedaines dzelzceļa pārbrauktuvei
	56610

	7
	Autoceļa posms no Lielupes tilta Priedainē līdz pilsētas robežai (ieskaitot pameža platības)
	47036

	8
	Rēzeknes pulka iela
	1912

	9
	Aizputes ielas posms (no Rēzeknes pulka ielas līdz Brīvības prospektam)
	877

	10
	Brīvības prospekta posms (no Vienības prospekta līdz zemesgabalam Lielupe 6303 ieskaitot)
	3060

	11
	Rēzeknes pulka ielas un Aizputes ielas stūris līdz Lielupes vidusskolai
	23360

	12
	Vikingu iela no Mastu ielas līdz Lašu ielai
	13035

	13
	Mastu iela 
	896

	14
	Paula Stradiņa iela
	2493

	15
	Oskara Kalpaka prosp.
	1844

	16
	Jūrnieku iela
	3785

	17
	Meža prosp. 
	33908

	18
	Bulduru prosp.
	22637

	19
	Lašu iela 
	633

	20
	Lašu ielā pašvaldībai piederoši zemes īpašuma zaļā zona (kadastra Nr.1300 0022009)
	7783

	21
	Pērkona iela
	8642

	22
	Pērkona iela (nogāzes no Lielupes tilta līdz Viestura ielai)
	6556

	23
	Rīgas iela posmā no Vienības prosp. līdz Smilšu ielai 
	25642

	24
	Rīgas un Promenādes ielas krustojums 
	270

	25
	Promenādes iela posmā no Rīgas ielas līdz Jaunedinburgas ielai 
	1913

	26
	Viestura iela no Pērkona ielas -Vienības prosp.
	2278

	27
	Vienības prosp. no Viestura ielas - Bulduru prosp.
	5348

	28
	Brīvības prosp. posmā no Vienības prosp. līdz Dārzkopības ielai
	7936

	29
	Muižas iela  
	5664

	30
	Kuldīgas iela posmā no Vienības prosp. līdz Aizputes ielai
	353

	31
	Edinburgas prosp.
	36584

	32
	Dārzkopības iela posmā no Rīgas ielas līdz Viestura ielai
	3134

	33
	Krišjāņa Barona iela posmā no baznīcas līdz Edinburgas prospektam un stāvlaukums pie Edinburgas prospekta 75
	6783

	34
	„Dzintari-2010” (Krišjāņa Barona un Meža prosp. krustojumā)
	11089

	35
	Dzintaru viadukts (nogāzes)
	24460

	36
	Dzintaru prosp.
	8616

	37
	Turaidas iela no Dzintaru koncertzāles līdz Edinburgas prosp.
	1088

	38
	Raunas iela starp Rembates un Aizkraukles ielām
	1196

	39
	Piestātnes iela
	2050

	40
	Lienes iela 
	3295

	41
	Jūras iela
	2226

	42
	Šķērsielas starp Jūras un Lienes ielu posmā no Ērgļu ielas līdz Turaidas ielai: Ērgļu iela; Ātrā iela; Tirgoņu iela; Smilšu iela; Pilsoņu iela; Teātra iela; Jaunā iela; Konkordijas iela; Jāņa Pliekšāna iela; Viktorijas iela; Viļuma iela 
	8646

	43
	Jomas iela no Vanagu ielas līdz domei
	650

	44
	Z. Meierovica prosp.
	4713

	45
	Z. Meierovica prosp. sadalošā josla  
	1898

	46
	Zemes gabals starp Z.Meirovica prospekta jauno stāvlaukumu un dzelzceļu ( kadastra Nr.13000100095, 13000102432)
	2334

	47
	Dubultu prosp.
	20826

	48
	Strēlnieku prosp.
	5940

	49
	Poruka prosp. gar Mākslas skolu (gar stāvlaukumu un rotācijas apļi)
	2858

	50
	Friča Brīvzemnieka iela (gar Mākslas skolu)
	326

	51
	Slokas iela  
	13791

	52
	Strēlnieku prosp. (priežu jaunaudze posmā no Ogres ielas līdz Upes ielai) 
	45568

	53
	Mellužu prosp.
	20592

	54
	Kāpu iela
	7078

	55
	Asaru prosp.
	34424

	56
	Asaru prosp. un Skautu ielas krustojums
	800

	57
	Upes iela no Strēlnieku prospekta līdz izejai uz jūru
	1311

	58
	Skautu iela gar gājēju ietvi līdz Vaivaru pamatskolai
	488

	59
	Talsu šoseja
	132338

	60
	Mazā Nometņu iela 
	5973

	61
	Nometņu iela
	11496

	62
	Zemes iela posmā no Talsu šosejas līdz Nometņu ielai
	780

	63
	Raiņa iela no Talsu šos. Līdz Satiksmes ielai
	6040

	64
	Kapteiņa Zolta iela
	9150

	65
	Tallinas iela 
	18442

	66
	Tērbatas iela 38 gar bērnu rotaļu laukumu un starp brauktuvi un meža joslu
	7087

	67
	Skolas iela no Talsu šos. Līdz Satiksmes ielai
	18559

	68
	Skolas iela 40
	1394

	69
	Skrundas iela 2 un Skrundas iela 4
	4394

	70
	Satiksmes iela
	4500

	71
	Zaļā zona starp Satiksmes un Lauztuves ielu ar kadastra Nr. 13000212301
	13344

	72
	Kolkas iela
	37862

	73
	Ventspils šoseja 
	218756

	74
	Dzirnavu iela no Ventspils šosejas līdz apvedceļam 
	2440

	75
	Auzu iela 1,5 m platā joslā līdz Jūrmalas pilsētas robežai
	5180

	76
	Piekrastes iela 
	6325

	77
	Mežmalas iela 
	10164

	78
	Dārzu iela 
	2290

	79
	Valteru prosp. Posmā no dzelzceļu pārbrauktuves līdz Piekrastes ielai 
	2840

	80
	Jūrkalnes iela 
	38384

	81
	Eduarda Veidenbauma iela no Mežmalas ielas līdz Cīruļu ielai
	2283

	82
	Autoceļš A 10 (Rīga-Ventspils; pilsētas administratīvā teritorijā esošais posms) 
	26610

	83
	Autoceļš A 10 (nogāzes nobrauktuvēm no ceļa pārvada Slokā) 
	15600

	84
	Tūristu iela 2b
	1237

	85
	Tukuma iela 
	5760

	86
	Tukuma iela 1 un Ziedoņu iela
	12700

	87
	Gar Ķemeru staciju līdz Tukuma ielai
	811

	88
	Jaunķemeru ceļš un Tūristu iela (ieskaitot sadalošās saliņas autobusu pieturām pie Ķemeru sanatorijas)
	18 670

	89
	Emīla Dārziņa iela
	2751

	90
	Robežu iela
	5 480

	91
	Robežu iela 19
	3768

	92
	Robežu-Senatnes –Alejas ielu krustojums
	2012

	91
	Durbes un Karogu ielu krustojums
	1859

	92
	Senatnes iela 5 un stūris pie Robežu ielas 2
	2398

	93
	Drosmes iela un Ceriņu ielas stūris
	175

	94
	Blaumaņa ielas un Ceriņu ielas stūris DAP (kadastra Nr.1300 010 0109)
	1958

	95
	Blaumaņa ielas un Slokas ielas stūris DAP (kadastra Nr.1300 010 1423)
	1505
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2. Daudzgadīgie stādījumi 

2.1. Kokaugu stādījumu kopšana un ierīkošana: 
2.1.1. Kokaugu vainagu kopšana: 
a. retināt koku un krūmu vainagus, izgriežot bojātos, apkaltušos, aizlauztos zarus, kā arī tos zarus, kas krustojas, traucē viens otram augt;
b. īsināt koku un krūmu zarus, lai koki veidotu kompaktākus vainagus;
c. nogriezt pie kokaugu pamatnes un uz stumbriem augošās atvases;
d. nodrošināt augu palieku savākšanu un aizvešanu. 
2.1.2. Atjaunojošā krūmu apgriešana:
a. veciem un pāraugušiem krūmiem nogriezt zarus, atstājot ~ 15-30 cm;
b. pavasarī agri ziedošos krūmus apgriezt pēc noziedēšanas;
c. nodrošināt augu palieku savākšanu un aizvešanu;

2.1.3. Dzīvžogu apgriešana bezlapotā stāvoklī:
a. bezlapotā stāvoklī (februārī, martā, aprīlī) noīsināt pagājušā gada dzinumus, pielīdzināt dzīvžoga augstumu un sakopt teritoriju; 
b. no maija līdz septembrim vai pēc nepieciešamības, noīsināt dzinumiem jauno pieaugumu un savākt nogrieztos zarus un sakopt teritoriju;
c. nodrošināt augu palieku savākšanu un aizvešanu;
d. orientējošais darbu apjoms aptuveni 1404 m2;;

2.1.4. Dzīvžogu apgriešana:
a. paredz gan lapu koku, krūmu un tūju dzīvžogu cirpšanu (neizmantojot pacēlēju);
b. izmaksās iekļaujama gan krūmu cirpšana, gan nogriezto dzinumus savākšana, aizvešana un apdobes sakopšana;
c. darbi jāveic, ņemot vērā Pasūtītāja norādījumus (augstumus, platums, formu);
d. darbi jāveic, ņemot vērā augu kopšanas prasības un augšanas apstākļus;
e. dzīvžoga cirpšana ir jāparedz no 3 pusēm (abi sāni un augša);
f. visu dzīvžogu cirpšana paredzēta 1 – 3 reizes sezonā;
g. orientējošais darbu apjoms aptuveni 1404 m2;


       2.1.5  Kokaugu un jauktu stādījumu dobju kopšana:
a. paredz dobju un apdobju ravēšanu, augsnes irdināšanu, nobirušo lapu un citu kritalu savākšanu, bojāto dzinumu kopšanu un noziedējušo ziedu nogriešanu, nezāļu ravēšanu;
b. paredz apdobju atduršanu, lai nepieļautu apauguma veidošanos un tiktu saglabātas esošo stādījumu dobju kontūras;
c. sējeņu, citu sugu piemaisījumu, nokaltušo un bojāto dzinumu regulāra izgriešana; 
d. atsevišķu, dobē augošo  krūmu formēšanu, piemēram hortenzijas, grimoņi, klinšrozītes, bārbeles u.c.;
e. atsevišķās dobēs ziemciešu nogriešanu rudens vai pavasara mēnešos;
f. nodrošināt augu palieku savākšanu un aizvešanu;
g. orientējošā kopšanas regularitāte 8-12 reizes sezonā 9250 m2 platībā.

2.1.6. Kokaugu un jauktu stādījumu dobju laistīšana:
a. ilgstoša sausuma periodā laistīt stādījumus - ūdens daudzumu uz 1 m2 plānot apmēram 30 litrus;
b. laistīt stādījumus tā, lai ūdens iesūktos augsnē 40-50 cm dziļumā;
c. laistīšana  aptuveni 10 reizes sezonā;
d. laistīšanai jānodrošina tehnika un ūdens piegāde;
e. augu laistīšanu veikt ar siltu no vaļējas saldūdens tilpnes ņemtu ūdeni. Ūdens temperatūra +10 – 15 C°;
f. darbi tiek veikti pēc nepieciešamības, saskaņot ar Pasūtītāju un pēc katras laistīšanas reizes elektroniski (e-pastā) ir jāinformē Pasūtītāja pārstāvis par veiktajiem darbiem un apjomiem. Iesniedzot ikmēneša atskaiti (rēķinu, aktu) klāt jāpievieno informatīvu atskaiti, kurā ir atspoguļotas iepriekšējā mēnesī veiktās laistīšanas reizes un apjomi, kur redzams datums. Ikmēneša atskaite (rēķins, akts) tiks iesniegta Pasūtītājam pēc faktiski veiktajiem darbiem;

2.1.7. Kokaugu un jauktu stādījumu mēslošana:
a. mēslot kokaugus un jauktos (ziemcietes kopā ar kokaugiem vienā dobē) stādījumus ar katrai sugai atbilstošu mēslojumu un mēslojuma daudzumu;
b. mēslot rododendrus divas reizes gadā – pavasarī (martā, aprīlī), bet otro reizi tūlīt pēc rododendru noziedēšanas ar rododendriem domātu mēslojumu;
c. rožu stādījumu mēslošana ar rozēm paredzēto (ūdenī šķīstošo) komplekso mēslojumu ar mikroelementiem, atbilstoši agrotehniskajām prasībām;
d. orientējošais darbu apjoms 500 m2.

2.1.8. Kokaugu un jauktu stādījumu dobju mulčēšana:
a. paredz dažādu frakciju priežu mizas mulčas piegādi un izlīdzināšanu rudenī vai pavasarī;
b. rupjas frakcijas mulča- 10 - 50 mm;
c. mulčai jābūt kvalitatīvai bez piemaisījumiem – akmeņiem, atkritumiem u.c.;
d. mulča izmantojama kokaugu apdobju mulčēšanai;
e. paredzamais mulčas apjoms 50 l uz 1 m2, lai nodrošinātu 5 - 7cm biezu mulčas slāni. rododendriem kā mulčējamo materiālu var izmantot kūdru;
f. orintējošais apjoms sezonā 2000 m2.


2.1.9. Rožu stādījumu dobju kopšana:
a. paredz dobju un apdobju ravēšanu, augsnes irdināšanu, nobirušo lapu un citu kritalu savākšanu, bojāto dzinumu kopšanu un noziedējušo ziedu nogriešanu, nezāļu ravēšanu;
b. paredz apdobju atduršanu, lai nepieļautu apauguma veidošanos un tiktu saglabātas esošo stādījumu dobju kontūras;
c. nodrošināt augu palieku savākšanu un aizvešanu;
d. orientējošais darbu apjoms aptuveni 770 m2  divas reizes mēnesī  no maija līdz oktobrim;


2.1.10. Rožu stādījumu apgriešana:
a. pavasara apgriešana – nogriezt un aizvest visus bojātos, dzīvnieku apgrauztos un apsalušos dzinumus līdz dzīvajai koksnei;
b. vasaras apgriešana – nogriezt un aizvest noziedējušos ziedus ar visu dzinuma galu kopā ar 1-3 lapām; 
c. izgriezt un aizvest  mežeņus jeb sakņu atvases;
d. rudens apgriešana – izgriezt sulīgos jaunos dzinumus, nogriežot un savācot lapas un nogrieztos zarus;
e. nodrošināt augu palieku savākšanu un aizvešanu;
f. orientējošais darbu apjoms 770 m2;

2.1.11. Rožu stādījumu piesegšana rudenī:
a. apraust rožu cerus, veidojot ap augu 15-20 cm augstu konusu ar sausu augsni; 
b. rožu piesegšanai izmantot sausu, ūdens caurlaidīgu  materiālu – ēnošanas – pārsegtīklu, egļu zarus, kūdru, skuju koku skaidas, u.c. 
c. piesegt rozes pēc sala iestāšanās, kad zemes virskārta sasalusi apmēram 10 cm dziļumā;
d. orientējošais darbu apjoms 770 m2;

2.1.12. Rožu stādījumu atsegšana pavasarī:
a. pavasarī  (aprīlī, maijā) noņemt un aizvest ziemas piesegumu;
b. nodrošināt augu palieku savākšanu un aizvešanu;
c. orientējošais apjoms sezonā 770 m2 .

2.1.13. Slimību un kaitēkļu apkarošana:
a. apkarot sēnīšu un baktēriju izraisītās slimības – pavasarī pirms lapu plaukšanas rozēm veikt profilaktisko miglošanu ar kādu no fungicīdiem;
b. miglot rozes ar fungicīdiem vasaras sākumā un vidū, parādoties kādai no slimību (miltrasas, lapu brūnplankumainība u.c.) pazīmēm;
c. parādoties rožu kaitēkļiem (laputis, rožu cikādes, tripši vai tīkla ērce) rozes nomiglot ar kādu no plašā sortimentā piedāvātajiem insekticīdiem;
d. pēc nepieciešamības slimību un kaitēkļu apkarošana arī citiem augiem, kuriem konstatētas saslimšanas pazīmes;
e. pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju 24 stundu laikā apstrādāt ar augu aizsardzības līdzekļiem slimos un kaitēkļu skartos augus;
f. darbus veikt agrās rīta stundās no plkst. 5.00 līdz 7.00 vai vēlu vakarā no plkst. 20.00 līdz 22.00;
g. orientējošais apjoms sezonā 1500 m2.

2.1.14. Vīteņaugu kopšana:
a. apgriezt ziemas laikā bojāto vīteņaugu dzinumus (pie pergolām Horna dārzā, pie Zolta pieminekļa terases nogāzē, Mellužu parkā pie nojumes);
b. atjaunot izsalušos augus;
c. atjaunot pergolām pārrautās vīteņaugu atsaites (Horna dārzā);
d. nodrošināt augu palieku savākšanu un aizvešanu
e. orinetējošais darba apjoms 130 vīteņaugi.

[bookmark: _Hlk132615558]2.1.15. Jaunu kokaugu stādījumu dobju ierīkošana bez augu iegādes:
a. pēc nepieciešamības, tiek iesniegta un saņemta rakšanas darbu atļauja no Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Inženierbūvju nodaļas;
b. nospraust jaunas kokaugu dobes kontūras un iezīmēt tās, saskaņā ar apstādījumu skicēs norādītajiem izmēriem un piesaistēm;
c. izrakt nederīgo augsni 40 cm dziļumā un aizvest to no objekta; 
d. iepildīt auglīgo augsni 40 cm biezā slānī un iestrādāt pamatmēslojumu;
e. veikt augu stādīšanu saskaņā ar apstādījumu skicēs norādīto augu sugu, šķirņu  un stādu daudzumu;
f. pēc augu stādīšanas laistīt un veikt mulčēšanu apmēram 10 cm biezā slānī;
g. pēc rakšanas darbu pabeigšanas, sagatavot izpildmērījumus un iesniegt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Ģeomātikas un inženieru nodaļā.

2.1.16. Kokaugu stādījumu atjaunošana:
a. izrakt un aizvest  esošos kokaugus un to saknes;
b. izrakt esošo augsni un aizvest no objekta;
c. pievest auglīgo augsni un iepildīt dobēs 40 cm biezā slānī un iestrādāt minerālmēslojumu;
d. veikt augu stādīšanu saskaņā ar apstādījumu skicēs norādīto augu sugu, šķirņu  un stādu daudzumu;
e. pēc augu stādīšanas laistīt un veikt mulčēšanu apmēram 10 cm biezā slānī.

2.1.17. Kokaugu stādījumu izrakšana, vietas sakopšana un zāliena iesēšana:
a. izrakt un aizvest esošos kokaugus un to saknes;
b. sagatavot pamatslāni – izlīdzināt augsni; 
c. uzbērt melnzemes kārtu un izlīdzināt to;
d. iesēt zāliena sēklu maisījumu (piemērotu augšanas vietai un gaismas apstākļiem) - izsējas norma 20g uz m2;
e. pēc sēšanas sēklas iestrādāt 1 cm dziļumā;
f. augsni noblietēt.

2.1.18.  Kokaugu stādījumu nogriešana līdz zemsedzei:
a. pārraugušu kokaugu nogriešana ielu zaļajās zonās, apstādījumu teritorijās;
b. nogriezto kokaugu, zaru un lapu savākšana un aizvešana;

2.1.19. Sakņu barjeru materiāla (ģeotekstils ar polipropilēna abpusēju (PP) pārklājumu, biezums 1mm, augstums 50 cm)  iegāde un ierakšana zālienā:
a. sakņu barjeras norobežojošā materiāla iegāde;
b.  nodrošināt velēnas noņemšana un aizvešanu;
c. augsnes izrakšana ar mini traktoru;
d.  sakņu norobežotāja ielikšana;
e.  augsnes aizbēršana;
f.  iesēt zāliena sēklu maisījumu (piemērotu augšanas vietai un gaismas apstākļiem) - izsējas      norma 20g uz m2;
g. pēc sēšanas sēklas iestrādāt 1 cm dziļumā;
d. augsni noblietēt.

2.1.20. Kokaugu iegāde daudzgadīgo stādījumu atjaunošanai: 
a. pieļaujams, ka piedāvāto stādu izmēri atšķiras no šajās tehniskajās specifikācijās norādītajiem ne vairāk par 10% (desmit procentiem) katrā no dimensijām.
    	     b.  kokaugu stādījumu veidošanā un atjaunošanā pielietojamo augu saraksts
     (skatīt tabulu Nr.3):

Tabula Nr. 3
	N.p.k.
	Auga nosaukums un stāda izmēri

	1
	Alpīnā vērene (Ribes alpinum) C3 H/B=40 cm

	2
	Balodeņlapu perovskija (Perovskia atriplicifolia šķirnes) C3, H/B=30 cm

	3
	Baltā grimoņa šķirnes (Cornus alba) C7.5, H/B= 150 cm

	4
	Baltijas efeja (Hedera helix var.baltica) C1, H/B=35 cm

	5
	Dziedzerainā jāņoga (Ribes glandulosum) C5, H/B=80 cm

	6
	Filadelfu šķirnes (Philadelphus) C10, H/B=150 cm

	7
	Floribunda rozes šķirnes (Rosa canina šķirnes) C4, H/B=40cm

	8
	Holandes liepa (Tillia vulgaris) C20, H/B=250 cm

	9
	Holandes liepa (Tillia vulgaris) C25, H/B=400 cm

	10
	Hortenziju šizofragma (Schizophragma hydrangeoides) C1, H/B=35 cm

	11
	Iegrieztā stefanandra (Stephanandra incisa ,Crispa') C3, H/B=40 cm

	12
	Irbeņlapu fizokarpu šķirnes (Physocarpus opulifolius) C5, H/B=100 cm

	13
	Japānas kerija (Kerria japonica) C5, H/B=80 cm

	14
	Japānas spirejas šķirnes (Spiraea japonica) C4, H/B=40 cm

	15
	Kalnu priede  (Pinus mugo) C5, H/B=30 cm

	16
	Kalnu priede veidota (Pinus mugo) C30, H/B=80 cm

	17
	Kātainā vīteņhortenzija (Hydrangea petiolaris) C1, H/B=35 cm

	18
	Klinšrozītes šķirnes (Potentilla fruticosa) C3, H/B=50 cm

	19
	Ložņu kārkls (Salix repens šķirne ‘Nitida’) C3 H/B=40 cm

	20
	Melnais plūškoks (Sabucus nigra) C15 H/B=135cm

	21
	Parastais parūkkoks ‘Royal Purple’ (Cotinus coggyria) C5, H/B=80 cm

	22
	Parastā ceriņa škirnes (Syringa vulgaris) C20, H/B=150 cm

	23
	Parastā kļava (Acer platanoides 'Crimson King') C 20, H/B =250 cm

	24
	Parastā kļava (Acer platanoides ‘Globusum’ ) C 25, H/B =200 cm

	25
	Pieclapu mežvīns (Parthenocissus quinquefolia) C1, H/B=30 cm

	26
	Pīlādžlapu sorbārija (Sorbaria sorbifolia ,Sem') C5, H/B=80 cm

	27
	Pundura segliņš (Euonymus nanus) C3, H/B=50 cm

	28
	Purpura cītizs ( Chamaecytisus purpureus) C3, H/B=50 cm

	29
	Purpura kārkls  (Salix purpurea šķ.’Gracilis’) C3 H/B=40 cm

	30
	Purpurābele (Malus purpurea 'August Vaga' ) C15, H/B=170 cm

	31
	Rietumu tūja šķirne ‘(Thuja occidentalis ‘Holmstrup’) C7.5, H/B=100 cm

	32
	Rozes parka šķirnes (Rosa canina šķirnes) C3, H/B=40 cm

	33
	Skarainās hortenzijas šķirnes (Hydrangea paniculata) C5, H/B=80 cm

	34
	Spožā klintene (Cotoneaster lucidus)  C3 H/B=40 cm

	35
	Tumberga bārbele (Berberis thunbergii' ) C5, H/B=30 cm

	36
	Vanhuta spireja (Spiraea x vanhouttei) C3, H/B=50 cm

	37
	Vidējais kadiķis (Juniperus media 'Gold Star') C7.5, H/B=60 cm

	38
	Vidējais kadiķis (Juniperus media 'Mint Julep') C7.5, H/B=60 cm

	39
	Vilnainā irbene (Viburnum lantana) C3, H/B=50 cm

	40
	Zelta jāņoga (Ribes alpinum) C3 H/B=40 cm


Tabulā Nr.3 izmantotie apzīmējumi:
C 1– apaļš auga konteiners, blakus norādītais skaitlis apzīmē konteinera tilpumu litros;
H/B=20 cm  - auga augstums/platums apzīmēts cm.

2.1.21. Koka atsaišu atjaunošana:
paredz koku atsaišu atjaunošanu, veco atsaišu utilizēšanu;
atsaites krāsa – melna vai balta;
atsaites platums 2 cm (orientējoši);
atsaites vēlams siet “8”;
atsaitēm jābūt tādām, lai tās nebojātu koka mizu;
atsaites jāstiprina ar papes nagliņām vai skavām.
2.1.22. Koka atbalsta mietu atjaunošana:
bojāto atbalsta mietu izrakšana un aizvešana;
paredz mietu piegādi un uzstādīšanu;
mietiem jābūt virpotiem un impregnētiem zaļā krāsā zem rūpnieciskās vakuuma spiediena apstrādes klases HC3, bez vizuāliem bojājumiem;
orientējoši mieta izmēri – 75 mm  x 2.40 m.

2.2. Ziemciešu stādījumu kopšana un ierīkošana.

2.2.1. Ziemciešu stādījumu dobju kopšana:
a. ravēt, irdināt augsni un veidot apdobes orientējoši vienu vai divas reizes mēnesī no maija līdz oktobrim;
b. nepieļaut nezāļu ieviešanos (pienenes, gārsa, vārpata u.c.) ziemciešu ceros;
c. ravēšanas laikā nogriezt noziedējušos ziedus, atmirušās, bojātās un slimās auga daļas, ievērojot agrotehniskās prasības, augu sugu prasības un īpatnības;
savākt un aizvest izravētās un nogrieztās augu daļas;
d. nepieļaut atkritumu, nogriezto ziedu, citu piegružojumu uzkrāšanos pie dobēm ilgāk par 24 stundām;
e. pirms ziemas sezonas iestāšanās nogriezt stublājus ne vēlāk, kā līdz 1. novembrim, izņemot, ja ir labvēlīgi klimatiskie apstākļi ziemciešu nobriešanai vai saskaņojot ar Pasūtītāju nogriezt stublājus jebkurā citā laikā
f. slimību un kaitēkļu profilakse un apkarošana pēc nepieciešamības;
g. orientējošais darbu apjoms 1314 m2  divas reizes mēnesī  no maija līdz oktobrim .


2.2.2. Ziemciešu stādījumu dobju laistīšana un mēslošana::

a. sausā laikā (laiks ir nomācies un dūmakains, bez tieša saules apgaismojuma) laistīt ziemciešu dobes. Ūdens daudzumu uz 1 m2 plānot apmēram 15 l vienā laistīšanas reizē;
b. laistīšana aptuveni 10 reizes sezonā;
c. laistīšanai jānodrošina tehnika un ūdens piegāde;
d. augu laistīšanu veikt ar siltu no vaļējas saldūdens tilpnes ņemtu ūdeni. Ūdens temperatūra +10 – 15 C°;
e. darbi tiek veikti pēc nepieciešamības, saskaņot ar Pasūtītāju un pēc katras laistīšanas reizes elektroniski (e-pastā) ir jāinformē Pasūtītāja pārstāvis par veiktajiem darbiem un apjomiem. Iesniedzot ikmēneša atskaiti (rēķinu, aktu) klāt jāpievieno informatīvu atskaiti, kurā ir atspoguļotas iepriekšējā mēnesī veiktās laistīšanas reizes un apjomi, kur redzams datums.Ikmēneša atskaite (rēķins, akts) tiks iesniegta Pasūtītājam pēc faktiski veiktajiem darbiem;


2.2.3. Ziemciešu stādījumu dobju mulčēšana:
a. paredz dažādu frakciju priežu mizas mulčas piegādi un izlīdzināšanu:
b. vidējas frakcijas mulča  5 - 30 mm;
c. mulčai jābūt kvalitatīvai bez piemaisījumiem – akmeņiem, atkritumiem u.c.;
d. paredzamais mulčas apjoms 50 l uz m2, lai nodrošinātu 5-10 cm biezu mulčas slāni;
e. mulča izmantojama ziemciešu dobju mulčēšanai;



       2.2.4. Ziemciešu un dekoratīvo graudzāļu stādu iegāde:
a. iegādāties ziemciešu stādus podos (poda izmēri 11x11 cm) ar labi attīstītu sakņu sistēmu, vizuāli bez mehāniskiem  bojājumiem, bez slimību un kaitēkļu pazīmēm;
b. pieļaujams, ka piedāvāto stādu izmēri atšķiras no šajās tehniskajās specifikācijās norādītajiem ne vairāk par 10% (desmit procentiem) katrā no dimensijām;
c. iegādāties ziemciešu stādus saskaņā ar izstrādāto augu sarakstu vai skici, to veikt pēc Pušu savstarpēji saskaņotas tāmes;

2.2.5. Jaunu ziemciešu stādījumu dobju ierīkošana bez augu iegādes:
a. nospraust jaunas puķu dobes kontūras un iezīmēt tās, saskaņā ar apstādījumu skicēs norādītajiem izmēriem un piesaistēm;
b. izrakt nederīgo augsni 30-40 cm dziļumā un aizvest to no objekta; 
c. iepildīt auglīgo augsni 40 cm biezā slānī un veikt minerālmēslojuma iestrādi;
d. veikt augu stādīšanu saskaņā ar apstādījumu skicēs norādīto augu sugu, šķirņu  un stādu daudzumu;
e. laistīt iestādītos augus;
f. mulčēt stādījumus ar vidējas frakcijas mulču  5 - 30 mm, apmēram 5-10 cm biezā slānī; 
g. pēc rakšanas darbu pabeigšanas, sagatavot izpildmērījumus un iesniegt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Ģeomātikas un inženieru nodaļā;

2.2.6. Ziemciešu stādījumu atjaunošana:
a. izrakt esošos augus un to saknes. Izrakt esošo augsni 40 cm dziļā slānī un aizvest to no objekta;
b. iepildīt dobēs auglīgo augsni 40 cm biezā slānī un veikt minerālmēslojuma iestrādi;
c. veikt augu stādīšanu saskaņā ar apstādījumu skicēs norādīto augu sugu, šķirņu  un stādu daudzumu;
d. pēc augu stādīšanas mulčēt stādījumus ar vidējas frakcijas mulču  5 - 30 mm, apmēram 5-10 cm biezā slānī.

2.2.7. Ziemciešu stādījumu izrakšana, vietas sakopšana.
a. Izrakt un aizvest esošās ziemcietes un to saknes;. 
b. sagatavot pamatslāni – izlīdzināt augsni; 
c. uzbērt melnzemes kārtu un izlīdzināt to;
d. iesēt zāliena sēklu maisījumu (piemērotu augšanas vietai un gaismas apstākļiem) - izsējas norma 20g uz m2;
e. pēc sēšanas sēklas iestrādāt 1 cm dziļumā;
f. augsni noblietēt.

2.3. Parku un skvēru saraksts, kuros paredzama daudzgadīgo stādījumu kopšanas (skatīt tabulu Nr.4):

Tabula Nr.4.
	Nr.p.k.
	Adreses
	Darbu apjoms (m2)

	
	
	

	1. 
	Apstādījumi caurlaižu postenī pie robežzīmes “Jūrmala” Priedainē (kadastra Nr.1300 0061414) 
	62

	2. 
	Apstādījumi Pērkona ielā pie DUS „Nestes” (kadastra Nr. 1300 0078002)
	153

	3. 
	Apstādījumi Rīgas ielas un Vienības prospekta krustojumā (kadastra Nr.13000075014)
	1360

	4. 
	Piemiņas vieta Rēzeknes Pulka un Siguldas ielas krustojumā (kadastra Nr. 1300 0047601)
	35

	5. 
	Brīvības prospekta posms (no Vienības prospekta līdz zemesgabalam Lielupe 6303 ieskaitot)
	460

	6. 
	Skvērs pie Bulduru stacijas kvartālā starp 5.līniju, 6.līniju, Edinburgas pr. un Meža pr., (kadastra Nr. 1300 0074301)
	542

	7. 
	Brāļu kapi Bulduros (kadastrs Nr. 1300 0071104)
	30

	8. 
	Apstādījumi Rīgas ielā pie Dzintaru viadukta (kadastra Nr. 1300 0084025)
	2010

	9. 
	Skvērs Pētera ielā 5 (kadastra Nr. 1300 0083504)
	140

	10. 
	Apstādījumi Jūras ielā (kadastra Nr. 1300 0091704; 1300 0091511; 1300 0091306;)
	9

	11. 
	Apstādījumi Konkordijas ielas un Jomas ielas krustojumā
	13

	12. 
	Apstādījumi pie ēkas Jomas ielas un Smilšu ielas krustojumā
	7

	13. 
	Skvērs pie Jūrmalas Kultūras centra – “Horna dārzs” (kadastra Nr. 1300 0092514)
	950

	14. 
	Skvērs “Lāčplēsis” (kadastra Nr. 1300 0094030) 
	150

	15. 
	Apstādījumi Jomas iela 17 (kadastra Nr. 13000092211)
	181

	16. 
	Apstādījumi Jomas ielā 1/5, ieskaitot skvēru pret Jomas ielu Nr.2 un Nr.4 (kadastra Nr. 1300 0092001, 1300 0092008)
	2760

	17. 
	Apstādījumi Zigfrīda Meierovica prospektā 18/20 - Aspazijas māja (kadastra Nr. 1300 0102405)
	408

	18. 
	Dubultu parks un Dubultu centrālais laukums (kadastra Nr. 1300 0102304, 1300 0101601)
	252

	19. 
	Apstādījumi Dubultu satiksmes mezglā pie Dubultu stacijas stāvlaukuma un pie Z.Meirovica prospekta stāvlaukuma (kadastra nr. 13000103013, 13000102305, 13000102432
	454

	20. 
	Skvērā starp Rūdolfa Blaumaņa ielu un Zigfrīda Meirovica prospektu (kadastra Nr.13000102526)
	118

	21. 
	Apstādījumi Slokas un Strēlnieku prosp. krustojumā (pie poliklīnikas), ieskaitot saliņu Strēlnieku un Slokas ielas krustojumā (kadastra Nr. 1300 0102526)  
	71

	22. 
	Skvērs Dubultu pr. – Slokas ielas – Strēlnieku pr. (kadastra Nr.1300 010 0102921)
	16

	23. 
	Dubultu tirgus laukums  (kadastra Nr.1300 0103313)
	56

	24. 
	Jaundubultu parks (kadastra Nr. 1300 0101802, 13000101804, 1300 0101803)
	72

	25. 
	Apstādījumi J. Poruka prospektā pie Mākslas kvartāla
	117

	26. 
	Mellužu parks un Mellužu estrāde (kadastra Nr. 1300 0142232 )
	1651

	27. 
	Asaru parks  (kadastra Nr. 1300 0162901 un 13000160023 (daļa no zaļās zonas pie stāvlaukuma)
	88

	28. 
	Talsu šosejas un Kolkas ielas četri rotācijas apļi
	303

	29. 
	Brāļu kapi Kauguros, Kaugurciema ielā
	797

	30. 
	Apstādījumi Raiņa ielā pie Slokas baznīcas (kadastra Nr. 1300 021 8621) 
	52

	31. 
	Apstādījumi Raiņa ielā 110, Kauguru kultūras nams (kadastra Nr. 1300 0201503 ) 
	59

	32. 
	Apstādījumi Engures ielas iekškvartālā  (kadastra Nr. 1300 0201106)
	392

	33. 
	Apstādījumi Ventspils šosejā 37 (kadastra Nr. 1300 0212315)
	25

	34. 
	Skvērs pie Ķemeru stacijas (kadastra Nr. 1300 0265104)
	104

	35. 
	Apstādījumi Robežu ielas un Alejas ielas krustojumā (kadastra Nr.13000260129, Nr.13000260040)
	60

	36. 
	Apstādījumi Senatnes ielā 5 pie vides objekta "Ķemeru Anniņa" (kadastra Nr. 13000264501, 13000260129)
	66

	37. 
	Apstādījumi Robežu ielas posmā no Tukuma ielas līdz Alejas ielai (kadastra Nr. 13000260129)
	16

	38. 
	Apstādījumi Tukuma ielā 20 (kadastra Nr. 13000264609)
	1

	39. 
	Apstādījumi Tukuma ielā 31 (kadastra Nr. 1300 0265401)
	340

	40. 
	Apstādījumi E. Dārziņa un Tukuma ielu krustojumā (kadastra Nr. 1300 0265204)
	20

	 
	 KOPĀ
	14400



[bookmark: _Hlk65847016]3. Viengadīgie stādījumi 

3.1. Jaunu pavasara un vasaras puķu stādījumu ierīkošana (bez augu iegādes): 
a. nospraust jaunas puķu dobes kontūras un iezīmēt tās, saskaņā ar apstādījumu skicēs norādītajiem izmēriem un piesaistēm
b. izrakt un aizvest nederīgo augsni 30-40 cm dziļumā;
c. auglīgo augsni iepildīt 40 cm biezā slānī un iestrādāt pamatmēslojumu;
d. veikt augu stādīšanu saskaņā ar apstādījumu skicēs norādīto augu sugu, šķirņu  un stādu daudzumu;
e. pēc stādīšanas veikt stādījumu laistīšanu. 

3.2. Pavasara un vasaras puķu stādījumu ierīkošana esošajās dobēs (bez augu iegādes):
a. sagatavot augsni pavasara un vasaras puķu stādīšanai ar augsnes ielabošanu 10 cm dziļumā (augsnes substrāts kūdra vai organisko vielu komposts un kompleksie minerālmēsli);
b.  stādīt pavasara puķes pavasarī saskaņā ar apstādījumu skicēs norādīto augu šķirni un stādu daudzumu. Pavasara puķes stādāmas no marta beigām, bet ne vēlāk, kā līdz tekošā gada 20. aprīlim, pirms vasaras puķēm;
c.  stādīšanas brīdī puķu dēstiem (pavasara un vasaras puķēm)  ir jābūt intensīvā krāsojumā (lapojums zaļš, sarkans, pelēks u.c., zieds ar izteiktu krāsu un formu), atbilstoši šķirnes raksturojumam, bez slimību un kaitēkļu bojājuma pazīmēm;
d. stādīt vasaras puķes saskaņā ar apstādījumu skicēs norādīto augu sugu, šķirņu  un stādu daudzumu ne vēlāk, kā līdz tekošā gada 14. jūnijam;
e. orientējošais darba apjoms 1116,99 m2.

[bookmark: _Hlk65847036]
3.3. Pavasara un vasaras puķu stādījumu dobju kopšana:
a. veikt pavasara un vasaras puķu stādījumu kopšanu, veicot augsnes irdināšanu, nezāļu izravēšanu, noziedējušo ziedu nolasīšanu, galotņošanu, nodrošinot augu pilnvērtīgu augšanu un saglabājot labu vizuālo izskatu; 
b. veikt sīpolpuķu stādījumu kopšanu, ravēšanu, irdināšanu, veco ziedu un lapu nogriešanu, vīrusslimo augu izgriešanu;
c. nepieciešamības gadījumā veikt stādījumu papildināšanu (10% rezerves) vai atjaunošanu, nodrošinot pavasara un vasaras puķu stādījumu kvalitāti līdz augu novākšanai;
d. veikt slimību un kaitēkļu apkarošanu;
e. rudenī veikt atsevišķu vasaras puķu  izrakšanu, dobes nolīdzināšanu, izrauto augu aizvešanu un vietas sakopšanu;
f. nepieļaut savākto atkritumu, augu atlieku, veco ziedu u.c. piegružojuma uzkrāšanos;
g. orientējošais darba apjoms 1116,99 m2;
h. parku un skvēru saraksts, kuros paredzama viengadīgo stādījumu kopšana (skatīt tabulu Nr.5):

Tabula Nr.5.
	Nr.p.k.
	Adreses
	Apjoms, m2

	
	
	

	1
	Apstādījumi Rīgas ielas un Vienības prospekta krustojumā 
	30

	2
	Apstādījumi Rīgas ielas un Pērkona ielas krustojumā 
	87

	3
	Bulduri 5. līnija posmā no Edinburgas prospekta līdz Bulduru prospektam
	17,2

	4
	Apstādījumi Rīgas ielā pie Dzintaru ceļa pārvada
	70

	5
	Apstādījumi Dzintaru prospektā 1 – pie Dzintaru koncertzāles
	98,2

	6
	Skvērs pie Jūrmalas Kultūras centra – “Horna dārzs”
	245,54

	7
	Skvērs “Lāčplēsis”
	177,15

	8
	Apstādījumi Jomas ielā 1/5 
	60

	9
	Aspazijas māja
	10

	10
	Skvērs Dubultu prospekta – Slokas ielas – Strēlnieku prospekta krustojumā
	11

	11
	Jaundubultu parks 
	33

	12
	Apstādījumos pie Jūrmalas Mūzikas vidusskolas
	5

	13
	Represēto parks Slokā
	20

	14
	[bookmark: _Hlk63343467]Kauguru kultūras nams
	8 

	15
	Četri satiksmes rotācijas apļi Talsu šosejā  un Kolkas ielā:
	

	15.1
	Vaivaru satiksmes rotācijas aplis  
	70,5

	15.2
	Rotācijas aplis pie Kauguru tirdzniecības centra
	61,4

	15.3
	Kauguru centra satiksmes rotācijas aplis  
	71

	15.4
	Ķemeru satiksmes rotācijas aplis  
	42

	
	KOPĀ
	1116,99




3.4. Pavasara un vasaras puķu stādījumu izrakšana un augu aizvešana:
pēc pavasarī un vasarā ziedošo puķu veģetācijas beigām izrakt augus, veikt dobes nolīdzināšanu, izrakto augu aizvešanu;
pēc sīpolpuķu noziedēšanas un lapu nodzeltēšanas veikt sīpolu izrakšanu un aizvešanu;
veicamo darbu laikā, nedrīkst bojāt esošo dobes kontūru, zālienu pie dobēm;
nav pieļaujama augu atlieku, piegružojuma uzkrāšanās pēc veiktajiem darbiem;
orientējošais darba apjoms 1116,99 m2.

3.5. Sīpolpuķu stādīšana (bez sīpolu iegādes)
a. sagatavot augsni 25 cm dziļumā ar 10 cm augsnes ielabošanu (augsnes substrāts kūdra vai organisko vielu komposts un kompleksie minerālmēsli) sīpolpuķu stādīšanai. Nepieciešamo materiālu izmaksas ietvert cenu piedāvājumā;
b. stādīt sīpolpuķes atbilstoši augu sarakstam, augu daudzumam un laika apstākļiem, bet ne vēlāk kā līdz tekošā gada 1. novembrim;
c. orientējošais darba apjoms 850 m2.


[bookmark: _Hlk65847053]3.6. Sīpolpuķu maisījumu stādīšana zālienā (bez stādāmā materiāla iegādes):
sagatavot augsni 25 cm dziļumā ar 10 cm augsnes ielabošanu (augsnes substrāts kūdra vai organisko vielu komposts un kompleksie minerālmēsli) sīpolpuķu stādīšanai;
stādīt sīpolpuķes atbilstoši augu sarakstam, augu daudzumam un laika apstākļiem, bet ne vēlāk kā līdz tekošā gada 1. novembrim;
stādīt izvēlēto sīpolpuķu maisījumu “stāvos” agrāk ziedošos ar mazāka izmēra sīpoliņiem (krokusi, muskares vai sniegpulkstenītes) seklāk, bet vēlāk ziedošos ar lielāka izmēra sīpoliem (tulpes, hiacintes vai narcises) dziļāk.

3.7. Pavasara un vasaras puķu stādījumu laistīšana un papildus mēslošana:
stādījumu laistīšana un augu mēslošana ar ūdenī šķīstošiem minerālmēsliem, veicama no plkst. 6:00 līdz 10.00 vai no plkst. 19.00 līdz 22.00;
laistīšanai jānodrošina tehnika un ūdens piegāde;
augu laistīšanu veikt ar siltu no vaļējas saldūdens tilpnes ņemtu ūdeni. Ūdens temperatūra +10 – 15 C°;
orientējošais darba apjoms 1116,99 m2  divas reizes nedēļā no aprīļa līdz septembra mēnesim, atkarība no klimatiskajiem laikapstākļiem;
darbi tiek veikti pēc nepieciešamības, saskaņot ar Pasūtītāju un pēc katras laistīšanas reizes elektroniski (e-pastā) ir jāinformē Pasūtītāja pārstāvis par veiktajiem darbiem un apjomiem. Iesniedzot ikmēneša atskaiti (rēķinu, aktu) klāt jāpievieno informatīvu atskaiti, kurā ir atspoguļotas iepriekšējā mēnesī veiktās laistīšanas reizes un apjomi, kur redzams datums. Ikmēneša atskaite (rēķins, akts) tiks iesniegta Pasūtītājam pēc faktiski veiktajiem darbiem;

3.8. Augu iegāde pavasara un vasaras stādījumiem apstādījumos:
iegādāties vai audzēt pavasara un vasaras puķu dēstus, saskaņā ar apstādījumu skicēs norādīto augu sugu, šķirņu daudzumu, nodrošinot rezerves augus stādījumu atjaunošanai no katras darba uzdevumā minētās augu  šķirnes līdz 10 % no kopējā šo augu skaita;
stādīšanas brīdī puķu dēstiem (pavasara un vasaras puķēm)  ir jābūt intensīvā krāsojumā (lapojums zaļš, sarkans, pelēks u.c., zieds ar izteiktu krāsu un formu), atbilstoši šķirnes raksturojumam, bez slimību un kaitēkļu bojājuma pazīmēm;
piegādāt sīpolpuķu sīpolus - tulpes ar sīpolu izmēru 12/14, narcises ar sīpolu izmēru 14/16, hiacintes ar sīpolu izmēru 17/18, krokusu miksi ar sīpolu izmēru 5/7, īrisus ar sīpolu izmēru 5/6, muskares ar sīpolu izmēru 6/7;
piegādāt kvalitatīvus sīpolus bez slimību vai kaitēkļu redzamiem bojājumiem. Sīpoli sausi, kvalitatīvi ar atbilstošu izmēru fasēti pa šķirnēm ar etiķeti un skaitu.
viengadīgo stādījumu veidošanā un pārvietojamo puķu trauku noformēšanā paredzēto augu saraksts (skatīt tabulu Nr.6)
Tabula Nr.6.
	N.p.k.
	Augu saraksts

	1. 
	Bakopa (Sutera diffusus)

	2. 
	Agerāti (Ageratum houstonianum)

	3. 
	Agirantēma krūmu (Argyranthemum frutescens)

	4. 
	Amarants (Amaranthus caudatus)

	5. 
	Anethum graveolens (Dilles)

	6. 
	Akmeņsēkle (Osteospermum ecklonis)

	7. 
	Ārstnieciskais izops (Hyssopus officinalis)

	8. 
	Balzamīne jaungvinejas (Impatiens neu-Guinea)

	9. 
	Balzamīnes hibrīdās (Impatiens hybrida)

	10. 
	Baziliks (Ocimum basilicum)

	11. 
	Baziliks (Ocimum basilicum ,Dark Opal')

	12. 
	Begonija (Begonia benariensis)

	13. 
	Begonija (Begonia boliviensis)

	14. 
	Begonija (Begonia semperflorens)

	15. 
	Cinnija (Zinnia elegans)

	16. 
	Cinnija (Zinnia hybrida)

	17. 
	Cuminum cyminum (Ķimenes)

	18. 
	Celosia (Celosia plumosa)

	19. 
	Celosia (Celosia cristata)

	20. 
	Dālija (Dahlia hortensis)

	21. 
	Dihondra (Dichondra argentea)

	22. 
	Divšķautņu asinszāle (Hypericum perforatum)

	23. 
	Dekoratīvais kāposts (Brassica oleracea)

	24. 
	Estragons (Arthemisia dracunculus)

	25. 
	Fuksija (Fuchsia hybrida)

	26. 
	Gazānijas (Gazania rigens)

	27. 
	Gaura (Gaura lindheimeri)

	28. 
	Hamesice asinszāļlapu (Chamaesyce hypericifolia)

	29. 
	Heliotrops (Heliotropium arborescens)

	30. 
	Ipomejas (Ipomea batatas)

	31. 
	Kalibrahoja (Calibrachoa hybrida)

	32. 
	Kalocefāle Brauna (Calocephalus brownii)

	33. 
	Kannas (Canna generalis)

	34. 
	Kātu selerija (Apium graveolens)

	35. 
	Kleomes (Cleome spinosa)

	36. 
	Klinģerīte (Calendula officinalis)

	37. 
	Kosmejas (Cosmos bipinnatus)

	38. 
	Kosmejas (Cosmos sulphureus)

	39. 
	Kliņģerīte (Calendola officinalis)

	40. 
	Krese (Tropaeolum majus)

	41. 
	Jānītis (Erigeron karvinskianus)

	42. 
	Lauvmutīte (Antirrhinum majus)

	43. 
	Lizimahija (Lysimachia nummularia)

	44. 
	Lobēlijas (Lobelia erinus)

	45. 
	Lobēlijas (Lobelia speciosa)

	46. 
	Lobulārija jūrmalas (Lobularia maritima)

	47. 
	Majorāns (Origanum majorana)

	48. 
	Mangoldi (Beta vulgaris  'Bright Lights')

	49. 
	Maurloki (Allium schoenoprasum)

	50. 
	Mēnesszemenes (Fragaria vesca var.semperflorens)

	51. 
	Mīkstais raskrēsliņšs (Alchemilla mollis)

	52. 
	Neaizmirstulīte (Myosotis sylvatica)

	53. 
	Neļķe (Diantus chinensis)

	54. 
	Pelargonijas (Pelargonium peltatum)

	55. 
	Petūnijas (Petunia atkinsiana)

	56. 
	Pētersīļi (Petroselinum crispum ,Grandeur’

	57. 
	Plektrants (Plectranthus fruticosus)

	58. 
	Piparmētra (Mentha x piperita)

	59. 
	Puķu tabaka (Nicotiana alata)

	60. 
	Puķu tabaka (Nicotiana sylvestris)

	61. 
	Raudene jeb majorāns (Origanum vulgare)

	62. 
	Rozmarīns (Rosmarinus officinalis)

	63. 
	Rudbekijas (Rudbeckia hirta)

	64. 
	Salmene (Helichrysum petiolare)

	65. 
	Salvija (Salvia x hybrida)

	66. 
	Salvija (Salvia farinacea)

	67. 
	Salvija (Salvia officinalis 'Berggarten')

	68. 
	Salvija (Salvia officinalis 'Purpurascens')

	69. 
	Salvija (Salvia splendens)

	70. 
	Samtenes (Tagetes x erecta)

	71. 
	Samtenes (Tagetes patula)

	72. 
	Samtene (Tagetes lucida ,Anisata')

	73. 
	Sīkziedu samtene (Tagetes tenuifolia)

	74. 
	Sanvitālija (Sanvitalia procumbens)

	75. 
	Saulespuķe (Heliantus annus)

	76. 
	Sarzāle (Pennisetum glaucum)

	77. 
	Sarzāle (Pennisetum advena "Ruppelii")

	78. 
	Sarzāle (Pennisetum advena "Rubrum")

	79. 
	Sarzāle matainā (Pennisetum villosum)

	80. 
	Sarzāle āfrikas (Pennisetum macrourum)

	81. 
	Skaistnātrīte (Coleus blumei)

	82. 
	Skēvola (Scaevola aemula)

	83. 
	Sudrablapu krustaine (Senecio bicolor)

	84. 
	Sunīši (Bidens ferulifolia)

	85. 
	Stepjulīga tievā (Stipa tenuissima)

	86. 
	Verbena (Verbena bonariensis)

	87. 
	Verbena (Verbena hybrida)

	88. 
	Verbena (Verbena peruviana)

	89. 
	Verbena (Verbena rigida)


pavasara puķu stādījumos paredzētais sīpolpuķu un agri ziedošu augu saraksts:

	N.p.k
	Augu saraksts

	1.
	Lielziedu atraitnītes (Viola witrockiana) šķirnes

	2.
	Sīkziedu atraitnītes (Viola cornuta) šķirnes

	3.
	Dekoratīvais sīpols

	4.
	Darvina tulpju sīpoli

	5.
	Greiga tulpju sīpoli

	6.
	Triumfa tulpju sīpoli

	7.
	Sīpolpuķu maisījums

	8.
	Kaufmaņa tulpju sīpoli

	9.
	Milzu eremūrs (Eremurus robustus)

	10.
	Kamasijas (Camasia)

	11.
	Fritilārijas (Fritillaria)




[bookmark: _Hlk65847097]4. Apzaļumošanas skices izstrāde
4.1 Apzaļumošanas skices izstrāde pavasara un vasaras viengadīgo puķu stādījumiem un daudzgadīgajiem stādījumiem esošajām puķu dobēm:
a. a. izstrādāt apzaļumošanas skici pavasara un vasaras viengadīgo puķu stādījumiem esošajām puķu dobēm, izstrādājot apzaļumošanas skices katru trīs eksemplāros gan agri ziedošai pavasara stādījumu dobei, gan vasaras stādījumu dobei. Orientējošie dobju apjomi, kam jāizstrādā skices skatīt tabulā Nr.6
b. izstrādāt labiekārtojuma skici esošo daudzgadīgo stādījumu (ziemciešu stādījumu un kokaugu stādījumiem) atjaunošanai trīs eksemplāros;
c. skices projekts izstrādāts atbilstoši vietas īpatnībai, augsnes sastāvam un pasūtītāja ieteikumiem.
d. skices projektā iekļauta izmantoto augu tabula (auga fotogrāfija, auga nosaukums, šķirne, auga izmērs stādīšanas brīdī, izmantoto augu skaits, cena pēc finanšu piedāvājuma vai nepieciešamības gadījumā pēc pušu savstarpēji saskaņotas tāmes), precīzs augu stādīšanas plāns ar izvietojumu un piesaistēm.

4.2.Apzaļumošanas skices izstrāde jaunu pavasara un vasaras viengadīgo puķu stādījumu un daudzgadīgo stādījumu ierīkošanai:
izstrādāt apzaļumošanas skici jaunu pavasara un vasaras viengadīgo puķu stādījumu un daudzgadīgo stādījumu ierīkošanai, sagatavojot skices trīs eksemplāros;
skices projekts izstrādāts atbilstoši vietas īpatnībai, augsnes sastāvam un pasūtītāja ieteikumiem;
skices projektā iekļauta izmantoto augu tabula, pēc nepieciešamības augu stādīšanas shēma - griezums (auga fotogrāfija, auga nosaukums, šķirne, auga izmērs stādīšanas brīdī, izmantoto augu skaits, cena pēc finanšu piedāvājuma vai nepieciešamības gadījumā pēc pušu savstarpēji saskaņotas tāmes), precīzs augu stādīšanas plāns ar izvietojumu un piesaistēm;
skice tiek iesniegta ar precīziem izmēriem uz topogrāfiskā plāna, ko pirms tam ir izsniedzis Pasūtītājs;
ja jauno stādījumu zona skar inženiertīklu aizsargjoslas to saskaņo ar inženiertīklu turētājiem.

4.3. Teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcijas skices izstrāde (jauna ceļu un laukumu, apstādījumu un parka aprīkojuma plānošana):
a. projekts izstrādāts atbilstoši vietas īpatnībai, pasūtītāja ieteikumiem. Skices projektā iekļauta izmantoto labiekārtojuma elementu izvietojums plānā (grafiskā daļa), izmantoto materiālu un  darbu izmaksu tāme.

4.4 Apzaļumošanas skices izstrāde pavasara un vasaras viengadīgo puķu stādījumiem puķu traukos:
izstrādāt puķu un augu sarakstus puķu traukiem pie apgaismes stabiem, daudzpakāpju puķu kastēm, balkona puķu kastu, piramīdu un puķu sienas noformēšanai.
izstrādāt vizualizāciju katru trīs eksemplāros ar augu izvietojumu puķu sienai, puķu piramīdām un daudzpakāpju balkona puķu kastēm;
izstrādājot augu sarakstu paredzēt rezerves augus stādījumu atjaunošanai no katras darba uzdevumā minētās augu  šķirnes līdz 10 % no kopējā šo augu skaita;
plānotais augu skaits puķu piramīdās atkarībā no izvēlētā augu sortimenta ir līdz 220 gab., bet puķu sienā -  līdz 500 gab.
plānotais augu skaits vienā balkona kastē - pieci gab., puķu traukā pie apgaismes stabiem 16 gab., divpakāpju puķu kastēs un kastēs uz seguma - līdz 17 gab;
orientējošais skiču skaits veidojas no pasūtītāja izvēlēto augu dažādības puķu traukos pie apgaismes stabiem, daudzpakāpju kastēs, piramīdās, puķu traukos uz cietā seguma;
orientējošo puķu trauku daudzumu skatīt tabulā Nr.7, papildus rezerves 45 gab. puķu trauku komplekti pie apgaismes stabiem. 


5. Pārvietojamu puķu trauku noformēšana un kopšana 

Pārvietojamo puķu trauku noformēšana un kopšana paredzēta balkona puķu kastēm, daudzpakāpju puķu kastēm, puķu traukiem pie apgaismes stabiem (iekšējie un ārējie konteineri), puķu piramīdām, puķu sienas konstrukcijai un puķu kastēm uz cietā seguma. Orientējošos apjomu skatīt tabulā Nr.7.

5.1. Pārvietojamo puķu trauku (balkona puķu kastes, daudzpakāpju puķu kases, puķu trauki pie apgaismes stabiem (iekšējie konteineri) puķu piramīdas,puķu siena un puķu kastes uz cietā seguma) sagatavošana stādīšanai un augsnes sapildīšana:
a. darbus uzsākt februāra mēnesī, slēgtās telpās, nodrošinot nepieciešamos apstākļus darbu veikšanai;
b. pirms augsnes sapildīšanas mazgāt un profilakses nolūkos dezinficēt pārvietojamos puķu traukus;
c. pārvietojamos puķu traukus piepildīt ar auglīgās augsnes substrātu atbilstoši trauka tilpumam, kas bagātināts ar ilgās iedarbības minerālmēsliem. Augsnes sastāvdaļai izmantot augsnes ūdensietilpības palielinātāju - augsnes aizvietotāju;
d. orientējošo pārvietojamo puķu trauku daudzumu skatīt tabulā Nr.7, papildus rezerves 45 iekšējie puķu trauku komplekti pie apgaismes stabiem.

5.2. Augu stādīšana pārvietojamos puķu traukos (balkona puķu kastes, daudzpakāpju puķu kastes, puķu trauki pie apgaismes stabiem (iekšējie konteineri) puķu piramīdas, puķu siena un puķu kastes uz cietā seguma)(bez augu iegādes): 
veikt augu stādīšanu pārvietojamos puķu traukos un audzēšanu siltumnīcās saskaņā ar apstiprināto augu sarakstu, paredzot rezerves augus stādījumu atjaunošanai no katras darba uzdevumā minētās augu  šķirnes līdz 10 % no kopējā šo augu skaita;
stādīt augus puķu piramīdās un puķu sienā saskaņā ar sagatavoto augu sarakstu. Puķu dēstiem ir jābūt intensīvā krāsojumā atbilstoši šķirnes raksturojumam (zaļa, sarkana, pelēka), bez slimību un kaitēkļu bojājuma pazīmēm. 
piramīdu konstrukciju parametri 9 – piramīdas 2 m augstas, viena piramīda 1,8 m augsta, 5 – piramīdas 1,2 m augstas, 6 – piramīdas 1,05 m augstas,
puķu sienas konstrukciju parametri - 2 m augsta un 6 m gara, divpusēja, ar kopējo platību 25 m2;
puķu kastes uz cietā seguma ar izmēriem1100x450mm diametrā, 450mm augstumā, puķu kastes tilpums 45 litri, plānotais augu skaits, atkarībā no izvēlētā augu sortimenta orientējoši četri gab;
puķu kastes uz cietā seguma ar izmēriem 700mm diametrā un 700mm augstumā, puķu kastes tilpums orientējoši 90 litri, plānotais augu skaits, orientējoši astoņi gab;
plānotais augu skaits puķu piramīdās atkarībā no izvēlētā augu sortimenta ir līdz 220 gab., bet puķu sienā -  līdz 500 gab.;
plānotais augu skaits vienā balkona kastē - pieci gab., puķu traukā pie apgaismes stabiem 16 gab., divpakāpju puķu kastēs un kastēs uz seguma - līdz 17 gab.; 
traukos un kastēs iestādītos puķu stādījumus pieaudzēt siltumnīcās (1,5 – 2 mēneši) līdz izvietošanai apstādījumos. Puķu dēstiem ir jābūt intensīvā krāsojumā atbilstoši šķirnes raksturojumam, bez slimību un kaitēkļu bojājuma pazīmēm;
puķu traukiem pie apgaismes stabiem visu sezonu nodrošināt rezerves iekšējo konteineru (45 kompl.) audzēšanu un kopšanu visas sezonas garumā. Rezerves iekšējos puķu trauku komplektus pie apgaismes stabiem izmantot gadījumos, kad objektā kādu iemeslu dēļ sabojāts augu vizuālais izskats vai augi aizgājuši bojā;
pēc augu stādīšanas veikt augu kopšanu, apgriešanu, mēslošanu un augu aizsardzības pasākumus līdz uzstādīšanai apstādījumos;
orientējošo pārvietojamo puķu trauku daudzumu skatīt tabulā Nr.7, papildus rezerves 45 puķu trauku komplekti pie apgaismes stabiem. 


5.3. Pārvietojamo puķu trauku (balkona puķu kastes, daudzpakāpju puķu kastes konstrukcija, puķu trauki pie apgaismes stabiem (iekšējie konteineri) puķu piramīdas, puķu siena un puķu kastes uz cietā seguma) izvietošana apstādījumos:
izvietot, ar augiem sastādītos un izaudzētos,  pārvietojamos puķu traukus Pasūtītāju norādītās vietās un termiņos, atbilstoši laikapstākļu klimatiskajiem apstākļiem;
nepieciešamības gadījumā veikt bojāto augu trauku nomaiņu, nodrošinot puķu stādījumu kvalitāti līdz augu novākšanai;
orientējošo pārvietojamo puķu trauku daudzumu skatīt tabulā Nr.7. 

5.4. Pārvietojamo puķu trauku (balkona puķu kastes, daudzpakāpju puķu kastes, puķu trauki pie apgaismes stabiem (iekšējie konteineri) puķu piramīdas, puķu siena un puķu kastes uz cietā seguma) kopšana - mēslošana, laistīšana:
a. pēc puķu trauku izvietošanas apstādījumos nodrošināt laistīšanu un mēslošanu aptuveni divas reizes nedēļā visu sezonu, atkarībā no klimatiskajiem laikapstākļiem, saskaņot ar Pasūtītāju un pēc katras laistīšanas reizes elektroniski (e-pastā) ir jāinformē Pasūtītāja pārstāvis par veiktajiem darbiem un apjomiem. Iesniedzot ikmēneša atskaiti (rēķinu, aktu) klāt jāpievieno informatīvu atskaiti, kurā ir atspoguļotas iepriekšējā mēnesī veiktās laistīšanas reizes un apjomi, kur redzams datums. Ikmēneša atskaite (rēķins, akts) tiks iesniegta Pasūtītājam pēc faktiski veiktajiem darbiem;
b. laistīt tā, lai ūdens iesūktos augsnē, atbilstoši trauka tilpumam;
c. pirms laistīšanas kopt augus veikt veco ziedu un dzinumu izgriešanu. Pēc nepieciešamības atjaunot bojātos vai trūkstošos augus no 10% rezerves stādiem.
d. laistīšanai jānodrošina tehnika un ūdens piegāde;
e. augu laistīšanu veikt ar siltu no vaļējas saldūdens tilpnes ņemtu ūdeni. Ūdens temperatūra +10 – 15 C°;
f. darbus veikt agrās rīta stundās no plkst. 5.00 līdz 7.00 vai vēlu vakarā no plkst. 20.00;
g. puķu traukiem pie apgaismes stabiem visu sezonu nodrošināt rezerves iekšējo konteineru (45 kompl.) audzēšanu, kopšanu, laistīšanu visas sezonas garumā, līdz izvietošanai apstādījumos;
h. orientējošo pārvietojamo puķu trauku daudzumu skatīt tabulā Nr.7, papildus rezerves 45 iekšējie puķu trauku komplekti pie apgaismes stabiem. 

5.6. Slimību un kaitēkļu apkarošana augiem pārvietojamajos puķu traukos (balkona puķu kastes, daudzpakāpju puķu kastes, puķu trauki pie apgaismes stabiem (iekšējie konteineri) puķu piramīdas,puķu siena un puķu kastes uz cietā seguma):
a. veikt slimību un kaitēkļu apkarošanu;
b. pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju 24 stundu laikā apstrādāt ar augu aizsardzības līdzekļiem slimos un kaitēkļu skartos augus;
c. darbus veikt agrās rīta stundās no plkst. 5.00 līdz 7.00 vai vēlu vakarā no plkst. 20.00 līdz 22.00;

5.7. Pārvietojamo puķu trauku (balkona puķu kastes, daudzpakāpju puķu kastu konstrukcija, puķu trauki pie apgaismes stabiem (iekšējie konteineri) puķu piramīdas, puķu siena un puķu kastes uz cietā seguma) noņemšana sezonas beigās:
izņemt augus no pārvietojamiem puķu traukiem. Izpildītājs nodrošina bioloģiski noārdāmo atkritumu aizvešanu uz tehniskajā piedāvājumā norādīto vietu;
veikt pārvietojamo puķu trauku (izņemot puķu trauku pie apgaismes stabiem ārējo korpusu) noņemšanu un nogādāšanu līdz Izpildītājam tehniskajā piedāvājumā norādītajai vietai, inventāra uzglabāšanai;
  veikt pārvietojamo puķu trauku mazgāšanu, ieskaitot puķu trauku pie apgaismes stabiem ārējo korpusu mazgāšanu;
nekavējoties informēt pasūtītāju par konstatētiem bojājumiem pārvietojamo puķu trauku konstrukcijām;
orientējošo pārvietojamo puķu trauku daudzumu skatīt tabulā Nr.7. 

5.8. Citi nosacījumi: 
a. pirms augu kompozīciju piegādes objektos kopā ar Jūrmalas valstspilsētas galveno dārznieku  organizēt trauku un ziedu kastu apskati pieaudzēšanas vietā;
b. Pasūtītājs patur tiesības palielināt vai samazināt pakalpojumu darbu apjomu;
c. izpildītājs cenā iekļauj materiālu, darbaspēka, tehnikas pakalpojuma cenas;
d. saskaņot ar Pasūtītāja atbildīgo amatpersonu visas izmaiņas darbu izpildē, ja ir objektīva nepieciešamība mainīt  pasūtījumu.


PARKU, SKVĒRU UN IELU SARAKSTS, KUR PAREDZAMA PĀRVIETOJAMU PUĶU TRAUKU IZVIETOŠANA
Tabula Nr.7 
	Nr.p.k.
	Adreses
	Balkona kastes (gab.)
	Daudz - pakāpju puķu kastes (gab.)
	Puķu kastes pie apgaismes stabiem (kompl.)
	Puķu kastes uz cietā seguma (gab.)
	Piramīdas (gab.)
	Puķu siena (gab.)

	1. 
	Priedaine - posmā no pilsētas robežas līdz Lielupes tiltam
	
	
	11
	
	
	

	2. 
	Priedaine - sadalošā josla starp brauktuvi un caurlaižu iegādes automātiem (kastes uz barjerām)
	
	30
	
	
	
	

	3. 
	Lielupes tilts
	
	
	41
	
	
	

	4. 
	Pērkona iela gar mežu
	
	
	20
	
	
	

	5. 
	Paula Stradiņa iela Dzimtsarakstu nodaļa
	
	4
	
	
	
	

	6. 
	Muižas iela 6 Bulduru kultūras nams
	
	
	1
	
	
	

	7. 
	Bulduri 5. līnija posmā no Edinburgas prospekta līdz Bulduru prospektam 
	
	
	
	
	4
	

	8. 
	Bulduri - pie Edinburgas prosp. 75 (autostāvvietas pusē)
	
	
	4
	
	
	

	9. 
	Dzintari - Edinburgas prospektā pie Dzintaru stacijas
	
	
	6
	
	
	

	10. 
	Turaidas iela 
	
	
	
	12
	
	

	11. 
	Izejā uz jūru, Tirgoņu ielas galā
	
	
	
	2
	
	

	12. 
	Dzintaru prospekts 1 skvērs pie Dzintaru koncertzāles
	
	
	
	
	1
	

	13. 
	Lienes iela no Tūrisma informācijas centra līdz Smilšu ielai 
	
	
	12
	
	
	

	14. 
	Pie Jūrmalas muzeja
	
	
	1
	
	
	

	15. 
	Tūrisma informācijas centrs
	4
	
	
	
	
	

	16. 
	Jomas iela posmā no Omnibusa ielas līdz Turaidas ielai
	
	
	35
	
	7
	1

	17. 
	Kaskādveida podi - pie skvēra “Lāčplēsis”
	
	
	3
	
	
	

	18. 
	Jomas iela 1/5
	
	
	4
	
	
	

	19. 
	Z. Meierovica prospekts 
	
	
	22
	
	
	

	20. 
	Pašvaldības policijas ēka
	
	3
	
	
	
	

	21. 
	Dubultu mākslas kvartāls- Strēlnieku prospekts 30
	
	
	 3 
	
	4
	

	22. 
	Dubultu mākslas kvartāls Mūzikas skola
	
	
	 9
	
	2
	

	23. 
	Vaivaru caurlaižu postenis
	
	7
	
	
	
	

	24. 
	Kauguri - Talsu šosejas posmā no Celtnieku ielas līdz Ventspils šosejai
	
	
	56
	
	
	

	25. 
	Zemes ielā starp veikaliem “Rimi” un  “Maxima”
	
	
	4
	
	
	

	26. 
	Kauguri - Tallinas iela no Mazpulku ielas līdz Jurģu ielai un un Tallinas ielas rotācijas apļa posmā pie Tallinas ielas, Artilērijas ielas, Pļaviņu ielas, Līču ielas
	
	
	24
	
	
	

	27. 
	Raiņa ielā 
	
	
	37
	
	
	

	28. 
	Raiņa ielā 110  pie Kauguru kultūras nama
	
	
	6
	
	3
	

	29. 
	Pie Alberta Kronenberga Slokas bibliotēkas Raiņa ielā 1A
	
	
	
	1
	
	

	30. 
	Nometņu ielā 
	
	
	10
	
	
	

	31. 
	Skolas iela 
	
	
	16
	
	
	

	32. 
	Talsu  šoseja/ Kolkas iela (četri rotācijas apļi)
	
	
	20
	
	
	

	33. 
	Kolkas iela posmā no Celtnieku ielas līdz Jaunķemeru ielai
	
	
	69
	
	
	

	34. 
	Tūristu ielas posmā pie skvēra "Tautas deja"
	
	
	3
	
	
	

	35. 
	Tūristu ielas posmā no Sēravotu ielas līdz iebraukšanai stāvlaukumā pie ūdenstorņa
	
	
	3
	
	
	

	36. 
	Emīla Dārziņa ielas posmā no Tūristu ielas līdz Veselības ielai un pie stāvlaukuma
	
	
	10
	
	
	

	37. 
	Pie Imanta Ziedoņa Ķemeru bibliotēkas Tukuma ielā 20
	
	
	
	1
	
	

	38. 
	Robežu ielas posmā no Tukuma ielas līdz Robežakmenim pie Alejas ielas
	
	
	7
	
	
	

	39. 
	No dzelzceļa stacijas “Ķemeri” līdz Tukuma ielai
	
	
	5
	
	
	

	40. 
	Emīla Dārziņa ielas posmā pie krustojuma ar Tukuma ielu līdz P.i.i. “Austras koks”
	
	
	9
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6. Jaunu puķu trauku iegāde
6.1. Pie apgaismes stabiem stiprināmo puķu trauku rezerves daļas Prasības pie apgaismes stabiem stiprināmo puķu trauku un puķu kastu iegādei: 
a. iegādāties pie stabiem stiprināmus polietilēna puķu traukus pelēkā krāsā ar papildus iekšējo konteineri un stiprinājuma elementiem (analogus esošajiem). Trauki ir ar dubultsienām un ūdens uzkrāšanas rezervuāru.
b. puķu trauku izmēri - diametrs 800 mm, platums 400 mm, augstums 330 mm un substrāta daudzums 38 litri. Ūdens rezervuāra tilpums 4 litri (skatīt ilustratīvu attēlu Nr.1).
c. iekšējo konteineru pie apgaismes stabiem stiprināmiem puķu traukiem iegāde.
d. rezerves stiprinājumu (kronšteinu) pie apgaismes stabiem stiprināmiem podiem iegāde. 
e. plastmasas rezerves daļas - korķi un sakabes.
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Attēls Nr.1.

6.2. Balkona puķu kastu iegāde:
a. iegādāties puķu kastes, analogas esošajām uz Dzintaru viadukta, ar ūdens dozatoru (puķu kastes izmēri 80 x 19,5 x 16,5).
b. izgatavot stiprinājumu komplektus puķu kastēm, analogus esošajiem, puķu kastu piestiprināšanai pie Dzintaru viadukta margām.

6.3. Daudzpakāpju puķu kastu iegāde:
iegādāties divpakāpju polipropelēna puķu kastes (skatīt attēlu) zaļā krāsā ar dubultsienām un ūdens uzkrāšanas rezervuāru. Kastes izmērs (950 x 250 x 265 mm) (skatīt ilustratīvu attēlu Nr.2)      
izgatavot  stiprinājumu komplektus puķu kastu piestiprināšanai pie seguma (analogus esošajiem pie Majoru stacijas).
[image: ]

Attēls Nr.2.

6.4.Kaskādes veida piekaramo puķu trauku iegāde

a. iegādāties piekaramos kaskādes veida polietilēna puķu traukus ar ieliktņiem augu audzēšanai, krāsu saskaņojot ar Pasūtītāju (skatīt ilustratīvu attēlu Nr.3). 
b. puķu trauku izmēri -  pirmā groza diametrs 710 mm un otrā groza diametrs 580 mm un substrāta daudzums 73,5 litri. Tukša trauka svars 7,4 kg.
c. rezerves ieliktņu iegāde. 
d. izgatavot stiprinājumus (kronšteinus) puķu trauku piestiprināšanai stabiem (skatīt ilustratīvu attēlu Nr.3)
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Attēls Nr.3.

6.5. Puķu piramīdu konstrukciju iegāde:
6.5.1. Iegādāties no 740 līdz 750 mm augstas puķu piramīdu konstrukcijas
puķu piramīdu konstrukcijas izgatavotas no cinkota tērauda ar pamatnes diametru 1200 mm (skatīt ilustratīvu attēlu Nr. 4); 
suķu piramīdas konstrukcijas sastāv no trīs cilindriskiem gredzeniem;  
visi cilindriskie gredzeni vienāda augstuma un ar vienādām atstarpēm (puķu stādāmām vietām) starp tiem;   
konstrukcijām jābūt pārvietojamām ar palešu dakšu un manipulatoru;
substrāta ietilpība apmēram 373 litri.
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Attēls Nr.4.

6.5.2. Iegādāties no 1050 līdz 1160 mm augstas puķu piramīdu konstrukcijas:
puķu piramīdu konstrukcijas izgatavotas no cinkota tērauda ar pamatnes diametru 1050 mm (skatīt ilustratīvu attēlu Nr. 5);
puķu piramīdas konstrukcijas sastāv no pieciem cilindriskiem gredzeniem;
visi cilindriskie gredzeni vienāda augstuma un ar vienādām atstarpēm (puķu stādāmām vietām) starp tiem;
konstrukcijām jābūt pārvietojamām ar palešu dakšu un manipulatoru;
substrāta ietilpība apmēram 397 litri.
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Attēls Nr.5

6.5.3 Iegādāties no 1200 līdz 1355 mm augstas puķu piramīdu konstrukcijas:
a. puķu piramīdu konstrukcijas izgatavotas no cinkota tērauda ar pamatnes diametru 1200 mm (skatīt ilustratīvu attēlu Nr. 6); 
b. puķu piramīdas konstrukcijas sastāv no sešiem cilindriskiem gredzeniem;  
c. visi cilindriskie gredzeni vienāda augstuma un ar vienādām atstarpēm (puķu stādāmām vietām) starp tiem;  
d.  konstrukcijām jābūt pārvietojamām ar palešu dakšu un manipulatoru;
e. substrāta ietilpība apmēram 668 litri.
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6.5.4. Iegādāties no 1990 līdz 2050 mm augstas puķu piramīdu konstrukcijas:
a. Puķu piramīdu konstrukcijas izgatavota no cinkota tērauda ar pamatnes diametru 1200 mm (skatīt ilustratīvu attēlu Nr.7); 
b. Puķu piramīdu konstrukcijas sastāv no deviņiem cilindriskiem gredzeniem;
c. Visi cilindriskie gredzeni vienāda augstuma un ar vienādām atstarpēm (puķu stādāmām vietām) starp tiem;
d.   Konstrukcijām jābūt pārvietojamām ar palešu dakšu un manipulatoru; Substrāta ietilpība apmēram 1168 litri.
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Attēls Nr.7

7. [bookmark: _Hlk65847152]Parku teritoriju un pašvaldības īpašumu ceļu un laukumu kopšana
7.1. Parka teritoriju un pašvaldības īpašumu tīrīšana, visā teritorijā savācot atsevišķi izmestos atkritumus:
a. vasaras periodā savākt atkritumus (papīru, plastmasu, stiklu, kritalas, izsmēķus, u.c.) visā kopjamā teritorijā līdz plkst. 8.00. Savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus nodot Jūrmalas valstspilsētas administratīvās teritorijas vienotajam sadzīves atkritumu apsaimniekotājam.
b. ziemas periodā sniega zonā un pēc tā nokušanas savākt atsevišķi izmestos nešķirotos sadzīves atkritumus. Savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus nodot Jūrmalas valstspilsētas administratīvās teritorijas vienotajam sadzīves atkritumu apsaimniekotājam.
c. parku un skvēru saraksts, kuros paredzama teritorijas tīrīšana skatīt tabulā Nr.8:

Tabula Nr.8.

	Nr.p.k.
	Adreses
	Darbu apjoms (m2)

	1. 
	Atpūtas vieta Priedaine (kadastra Nr.1300 0050202 Lielupes malā) 
	5509

	2. 
	Nogāze Pērkona ielā posmā no Viestura ielas līdz Lielupes tiltam (kadastrs Nr.13000078002, kadastrs Nr. 13000078007 )
	8349

	3. 
	Teritorija Pērkona ielā posmā no DUS Neste līdz Dārzkopības ielai un pāri ielai zaļā zona aiz pieturvietas (kadastra Nr.13000078002)
	5198

	4. 
	 Piemiņas vieta Rēzeknes Pulka un Siguldas ielas krustojumā (kadastra Nr. 1300 0047601)  
	1293

	5. 
	Meža parks kvartālā starp Aizputes ielu, Rēzeknes Pulka ielu, dzelzceļu un Viestura ielu (kadastra Nr. 1300 0046301; 1300 0046304) 
	81232

	6. 
	Skvērs pie Bulduru stacijas (kvartālā starp 5.līniju, 6.līniju, Edinburgas pr. un Meža pr. (kadastra Nr. 1300 0074301) 
	7983

	7. 
	Brāļu kapi Bulduros (kadastrs Nr. 1300 0071104) 
	2700

	8. 
	Skvērs Pētera ielā 5 (kadastrs Nr. 1300 0083504) 
	5509

	9. 
	Atpūtas vieta Majoros Lielupes krastā pie Plūdu iela (kadastra Nr. 1300 0090074)
	2652

	10. 
	Skvērs pie Jūrmalas Kultūras centra - "Horna dārzs" (kadastra Nr. 1300 0092514) 
	6961

	11. 
	Skvērs “Lāčplēsis” (kadastra Nr. 1300 0094030)  
	5800

	12. 
	Apstādījumi Jomas ielā 1/5, ieskaitot skvēru pret Jomas ielu Nr.2 un Nr.4 (kadastra Nr. 1300 0092001, 1300 0092008)   
	11437

	13. 
	Vides objekts "Aspazijas kāpās"
	1950

	14. 
	Apstādījumi Z. Meierovica prosp. 18/20 (kadastra Nr. 1300 0102405)
	2352

	15. 
	Labsajūtas dabas taka posmā no Baznīcas ielas līdz Amatas ielai  (kadastra Nr. 13000121519001, 13000101508, 13000100107, 13000100108, 13000101209, 13000100102, 13000110103, 13000110101, 13000110102, 13000111217, 13000110106, 13000110105, 13000121615, 13000121519)
	11000

	16. 
	Dubultu tirgus laukums (kadastra Nr.1300 0103313)
	1802

	17. 
	Dubultu parks un Dubultu centrālais laukums (kadastra Nr. 1300 0102304, 1300 0101601) 
	17302

	18. 
	 Skvērs starp Rūdolfa Blaumaņa ielu un Zigfrīda Meirovica prospektu (kadastra Nr.13000102526)
	733

	19. 
	Apstādījumi Slokas un Strēlnieku prosp. krustojumā (pie poliklīnikas) ieskaitot saliņu Strēlnieku un Slokas ielas krustojumā (kadastra Nr. 1300 0102526)  
	1357

	20. 
	Skvērs Dubultu pr. – Slokas ielas – Strēlnieku pr. (kadastra Nr.1300 010 0102921)
	1545

	21. 
	Apstādījumi Dubultu prosp. un Ceriņu ielas krustojumā (kadastra Nr. 1300 0101408) 
	3674

	22. 
	Dubultu atpūtas vieta  Lielupes krastā (kadastra Nr. 1300 0103725; 1300 0103744; 1300 0100062)
	5850

	23. 
	Jaundubultu parks (kadastra Nr. 1300 0101802, 1300 0101804, 1300 0101803) 
	13270

	24. 
	"Raiņa priedes" (kadastra Nr. 13000 120106)
	3645

	25. 
	Mellužu parks un Mellužu estrāde (kadastra Nr. 1300 0142232 ) 
	22547

	26. 
	Asaru parks (kadastra Nr. 1300 0162901)  
	18122

	27. 
	Kapteiņa Zolta piemiņas vieta Kauguros (kadastra Nr. 1300 0193307)  
	7440

	28. 
	Brāļu kapi Kauguros, Kaugurciema ielā 
	1359

	29. 
	Apstādījumi Skolas ielas un Nometņu ielas krustojumā (kadastra Nr. 1300 0201704) 
	2257

	30. 
	Parks ar pieminekli represētajiem (kadastra Nr. 1300 0210304) 
	13400

	31. 
	Apstādījumi Raiņa ielā pie Slokas baznīcas (kadastra Nr. 1300 0218621. ) 
	655

	32. 
	Apstādījumi Slokas ielā 77 Druvciems (kadastra Nr. 1300 0153301) 
	6838

	33. 
	Peldvieta Ezeru ielā pie Lielupes 
	6670

	34. 
	Atpūtas vieta pie Slokas karjerām Bražciemā (kadastra Nr.1300 0220084)
	2282

	35. 
	Apstādījumi Ventspils šosejā 37 (kadastra Nr. 1300 0212315) ), ieskaitot suņu laukuma teritoriju
	12416

	36. 
	Apstādījumu zaļā zona pie Venstspils šosejas dzelzceļa sliežu pārejas uz Slokas staciju (kadastra Nr.13000212316 un Nr.13000216114) 
	1527

	37. 
	Skvērs pie Ķemeru stacijas (kadastra Nr. 1300 0265104)  
	7324

	38. 
	Apstādījumi Robežu ielā 1 (kadastra Nr. 1300 0264406)  
	3438

	39. 
	Apstādījumi Tukuma ielā 31 (kadastra Nr. 1300 0265401) 
	7006

	40. 
	Apstādījumi Senatnes ielā 5 pie vides objekta "Ķemeru Anniņa" (kadastra Nr. 13000264501, 13000260129)
	1800

	41. 
	Apstādījumi Tukuma ielā 33 (kadastra Nr. 1300 0265501) 
	5064

	42. 
	Apstādījumi Tirgus ielā 8c  (kadastra Nr. 1300 0263301 ) 
	4267

	43. 
	Apstādījumi Robežu ielā 19  (kadastra Nr. 1300 0262303) 
	3550

	44. 
	Viestura iela 15a (kadastra Nr. 1300 0077510)
	5704

	45. 
	Hercoga Jēkaba iela 3 
	711

	46. 
	Lienes iela 39 (kadastra Nr. 1300 009 4608)
	567

	47. 
	Jomas iela 8 (kadastra Nr. 1300 009 3805)
	3150

	48. 
	Piekrastes iela 19 k-2 (kadastra Nr. 1300 0152304)
	911

	49. 
	Plūdu iela 2b (kadastra Nr. 1300 009 8509)
	2819

	50. 
	Z. Meirovica prospekts 29 (kadastra Nr. 1300 010 1724)
	391

	51. 
	Valteru prospekts 54 (kadastra Nr. 1300 015 3003)
	5935

	52. 
	Skolas iela 40 (kadastra Nr. 1300 020 1801) blakus tirgum Nometņu ielā 
	3649

	53. 
	Tūristu iela 18a (kadastra Nr. 1300 026 6102)
	22035

	54. 
	Tūristu iela 18 (kadastra Nr. 1300 026 6101)
	11956

	55. 
	Raiņa iela 68 (kadastra Nr. 1300 020 6430)
	895

	56. 
	Raiņa iela 70 (kadastra Nr. 1300 020 6401)
	477

	
	KOPĀ
	396265



7.2. Ceļu, ietvju un laukumu ar cieto segumu tīrīšana ziemas sezonā:
ziemas sezonā no 1.novembra līdz 31.martam (ieskaitot) vai citā laika periodā, ja ir ziemas periodam atbilstoši laika apstākļi (sniegs, apledojums, sals) jāveic ceļu, ietvju un laukumu mehanizēta (kur tas iespējams) un nemehanizēta attīrīšana no sniega pilnā platumā un kaisīšana ar pretslīdes materiāliem (sāls/smilts maisījums) pēc nepieciešamības. Snigšanas laikā sniega tīrīšana uzsākama ne vēlāk kā 2 stundu laikā pēc snigšanas beigām. Pēc katras tīrīšanas reizes elektroniski (e-pastā) ir jāinformē Pasūtītāja pārstāvis par veiktajiem darbiem. Iesniedzot ikmēneša atskaiti (rēķinu, aktu) klāt jāpievieno informatīvu atskaiti, kurā ir atspoguļotas iepriekšējā mēnesī veiktās ziemas sezonas tīrīšanas reizes, kur redzams datums, laiks un iemesls tīrīšanai. Orientējoši 8 līdz 12 reizes mēnesī ir jāveic ziemas sezonai atbilstošie tīrīšanas darbi. Ikmēneša atskaite (rēķins, akts) tiks iesniegta Pasūtītājam pēc faktiski veiktajiem darbiem;
gājēju celiņus, laukumus pilnā to platumā attīrīt no sniega līdz plkst. 8.00, bet dienas laikā - pēc nepieciešamības;
pretslīdes materiālus (smilts -sāls maisījumu) nodrošina izpildītājs;
izpildītājam krājumā jābūt pietiekošam pretslīdes materiālu daudzumam (smilts – sāls maisījums);
tīrot sniegu, nodrošināt zaļo stādījumu saglabāšanu;
izvest sniegu no kopjamās teritorijas, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšanas;
parku un skvēru saraksts, kuros paredzēta teritorijas ceļu, ietvju ar cieto segumu tīrīšana (skatīt tabulu Nr.8).

Tabula Nr.8.

	Nr.p.k.
	Adreses
	Darbu apjoms (m2)

	
	
	

	1. 
	Piemiņas vieta Rēzeknes Pulka un Siguldas ielas krustojumā (kadastra Nr. 1300 0047601) 
	227

	
	Meža parks kvartālā starp Aizputes ielu, Rēzeknes Pulka ielu, dzelzceļu un Viestura ielu (kadastra Nr. 1300 0046301; 1300 0046304) 
	1076

	2. 
	Skvērs pie Bulduru stacijas (kvartālā starp 5.līniju, 6.līniju, Edinburgas pr. un Meža pr. (kadastra Nr. 1300 007 4301, Nr. 1300 007 4209 ) 
	1548

	3. 
	Brāļu kapi Bulduros (kadastra Nr. 1300 0071104) 
	1200

	4. 
	Skvērs Pētera ielā 5 (kadastra Nr. 1300 0083504)
	839

	5. 
	Skvērs pie Jūrmalas Kultūras centra – “Horna dārzs” (kadastra Nr. 1300 0092514) - 6961 m2
	1644

	6. 
	Skvērs “Lāčplēsis” (kadastra Nr. 1300 0094030) 
	1105

	7. 
	Apstādījumi Zigfrīda Meierovica prospektā 18/20 "Aspazijas māja” (kadastra Nr. 1300 0102405)
	635

	8. 
	Vides objekts “Aspazija kāpās”
	164

	9. 
	Dubultu parks un Dubultu centrālais laukums (kadastra Nr. 1300 0102304, 1300 0101601) 
	3616

	10. 
	Skvērā starp Rūdolfa Blaumaņa ielu un Zigfrīda Meirovica prospektu (kadastra Nr.13000102526)
	295

	11. 
	Apstādījumi Slokas un Strēlnieku prosp. krustojumā (pie poliklīnikas) ieskaitot saliņu Strēlnieku un Slokas ielas krustojumā (kadastra Nr. 1300 0102526)
	389

	12. 
	Skvērs Dubultu pr. – Slokas ielas – Strēlnieku pr. (kadastra Nr.1300 010 0102921) 
	773

	13. 
	Dubultu tirgus laukums (kadastra Nr.1300 0103313)
	446

	14. 
	Apstādījumi Dubultu prosp. un Ceriņu ielas krustojumā (kadastra Nr. 1300 0101408) 
	812

	15. 
	Jaundubultu parks (kadastra Nr. 1300 0101802, 1300 0101804, 1300 0101803) 
	2291

	16. 
	“Raiņa priedes” (kadastra Nr. 13000 120106)
	672

	17. 
	Mellužu parks un Mellužu estrāde (kadastra Nr. 1300 0142232 ) 
	5261

	18. 
	Asaru parks (kadastra Nr. 1300 0162901) 
	1885

	19. 
	Kapteiņa Zolta piemiņas vieta Kauguros (kadastra Nr. 1300 0193307) 
	1410

	20. 
	Brāļu kapi Kauguros, Kaugurciema ielā 
	185

	21. 
	Apstādījumi Skolas ielas un Nometņu ielas krustojumā (kadastra Nr. 1300 0201704) 
	479

	22. 
	Parks ar pieminekli represētajiem (kadastra Nr. 1300 0210304)
	1662

	23. 
	Apstādījumi Ventspils šosejā 37 un stāvlaukums (kadastra Nr. 1300 0212315)
	3846

	24. 
	Suņu pastaigas laukums Venstpils šoseja 37 (kadastra Nr. 1300 0212315)
	107

	25. 
	Apstādījumi Slokā Raiņa ielas un Ventspils šosejas krustojumā (kadastra Nr. 1300 0212316)
	136

	26. 
	Skvērs pie Ķemeru stacijas (kadastra Nr. 1300 0265104) 
	1464

	27. 
	Apstādījumi Robežu ielā 1 (kadastra Nr. 1300 0264406) 
	561

	28. 
	Skvērs un vides objekts "Ķemeru Anniņa" Senatnes ielā 5
	282

	29. 
	Apstādījumi Tukuma ielā 31 (kadastra Nr. 1300 0265401) 
	1337

	30. 
	Apstādījumi Emīla Dārziņa, Senatnes un Tukuma ielu krustojumā (kadastra Nr. 1300 0265204)
	316

	31. 
	Apstādījumi Tukuma ielā 33 (kadastra Nr. 1300 0265501)
	292

	32. 
	Apstādījumi Tirgus ielā 8c  (kadastra Nr. 1300 0263301 )
	3035

	
	KOPĀ
	39990



[bookmark: _Hlk136856878]7.3. Ceļu, ietvju un laukumu ar cieto segumu slaucīšana pavasara - vasaras - rudens sezonā:
gājēju celiņus, veloceliņu un laukumus pilnā to platumā slaucīt līdz plkst. 8.00, bet dienas laikā - pēc nepieciešamības;
slaucīt Mellužu estrādi un teritoriju starp solu rindām, atsevišķi saskaņojot ar Pasūtītāju;
nezāļu  likvidēšana bruģa un flīžu segumos, gar apmalēm un tml, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšanas;
mazgāt cietā ieseguma celiņu, ja tas ir aprakstīts ar grafiti, izmantojot tikai videi draudzīgus un ekoloģiskus tīrīšanas līdzekļus;
ceļu un laukumu  malu atduršana, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšanas;
noņemt un aizvest apaugumu no gājēju celiņiem un ielu apmalēm;
nekavējoties pēc konstatēšanas novākt gājēju kustību traucējošos priekšmetus no celiņiem un laukumiem;
gājējiem bīstamu vietu iežogošana un telefoniska vai rakstiska paziņošana par to Pasūtītāja pārstāvim;
orientējoši 12 līdz 18 reizes mēnesī ir jāveic pavasara-vasaras-rudens sezonai atbilstošie tīrīšanas darbi;
parku un skvēru saraksts, kuros paredzēta teritorijas ceļu, ietvju ar cieto segumu tīrīšana (skatīt tabulu Nr.8).

7.4.Grants segumu tīrīšana ziemas sezonā:
paredz grants  klājuma tīrīšanu ar mazo traktoru, kam uzkabināta sniega lāpsta;
ziemas sezonā no 1.novembra līdz 31.martam (ieskaitot) vai citā laika periodā, ja ir ziemas periodam atbilstoši laika apstākļi (sniegs, apledojums, sals) jāveic grants seguma un  laukumu attīrīšana no sniega pilnā platumā un kaisīšana ar pretslīdes materiāliem (smalkas frakcijas grants - šķembas maisījums) pēc nepieciešamības. Snigšanas laikā sniega tīrīšana uzsākama ne vēlāk kā 2 stundu laikā pēc snigšanas beigām. Pēc katras tīrīšanas reizes elektroniski (e-pastā) ir jāinformē Pasūtītāja pārstāvis par veiktajiem darbiem. Iesniedzot ikmēneša atskaiti (rēķinu, aktu) klāt jāpievieno informatīvu atskaiti, kurā ir atspoguļotas iepriekšējā mēnesī veiktās ziemas sezonas tīrīšanas reizes, kur redzams datums, laiks un iemesls tīrīšanai. Orientējoši 8 līdz 12 reizes mēnesī ir jāveic ziemas sezonai atbilstošie tīrīšanas darbi. Ikmēneša atskaite (rēķins, akts) tiks iesniegta Pasūtītājam pēc faktiski veiktajiem darbiem;
gājēju celiņus pilnā to platumā attīrīt no sniega līdz plkst. 8.00, bet dienas laikā pēc nepieciešamības;
celiņu kaisīšana ar smalkas frakcijas grants-šķembu, ja tas nepieciešams, lai nepieļautu apledojuma veidošanos;
pirms celiņu kaisīšanas celiņi ir jāattīra no sniega.
7.5..Grants segumu tīrīšana pavasara - vasaras - rudens sezonā  sezonā:
paredz celiņa tīrīšanu, noslaukot to, vai nopūšot ar lapu pūtēju un savācot atkritumus, lapas un citas kritalas. Savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus nodot Jūrmalas administratīvās teritorijas vienotajam sadzīves atkritumu apsaimniekotājam;
nepieciešamības gadījumā jāveic nezāļu izraušana, iznīcināšana no celiņa seguma un pie atkritumu urnām, soliņiem, apmalēm;
mehāniski (ar grābekli vai birsti, vai tehniku, kuras izmantošana ir pieļaujama birstošo segumu kopšanā) jānoņem zāles, augi, aļģes, sūnas;
nav pieļaujama nezāļu sakņu iespiešanās, lai  nepieļautu seguma lielākus bojājumus;
celiņa malu atduršana pēc nepieciešamības;
orientējoši kopšana 12-18 reizes mēnesī, celiņu un laukumu apjoms aptuveni 1600 m2;

7.6. Smilšu savākšana pēc ziemas sezonas no ceļu, ietvju un laukumu malām pavasarī:
pavasara sezonā jāveic smilšu novākšana no ceļiem, ietvēm un laukumiem pēc ziemas sezonas beigām atbilstoši izsniegtam darba uzdevumam, bet ne vēlāk kā līdz  30. aprīlim, izņemot gadījumus, kad to neatļauj klimatiskie laika apstākļi.
darbus veikt celiņa laukuma pilnā to platumā līdz plkst. 8.00, bet dienas laikā - pēc nepieciešamības
orientējošais apjomu skatīt tabulā Nr.8.

7.7. Bruģa seguma pacēlumu vai iesēdumu remonts, veicot gultnes un montāžas slāņa atjaunošanu:
a. darbu veikšanai nepieciešamo tehniku un instrumentus nodrošina Izpildītājs.

7.8. Ūdens tilpņu tīrīšana:
a. pavasarī iztīrīt ūdenstilpni (dīķi), izgrābjot samestos atkritumus un atmirušās augu daļas, izgrābtos atkritumus deponēt;
b. vasaras sezonā izgrābt samestos atkritumus un augu atliekas un deponēt tos;
c. parku un skvēru saraksts, kuros paredzēta ūdens tilpņu tīrīšana (skatīt tabulu Nr.9)

Tabula Nr.9.
	Nr.p.k.
	Adreses
	Darbu apjoms (m2)

	1
	Mellužu parks (kadastra Nr. 1300 0142232 )
	812

	2
	Parks ar pieminekli represētajiem (kadastra Nr. 1300 0210304)
	589

	3
	Apstādījumi Tukuma ielā 31 (kadastra Nr. 1300 0265401) 
	405

	4
	Ķemeru parks (Tukuma iela 32 un 32a, Miervalža Ķemera gatve 2 un Emīla Dārziņa 17 (kadastra Nr. 1300 0264909, 1300 0264910, 1300 0264903, 1300 0262513) Vēršupīte
	4968

	 
	KOPĀ 
	6774

	
	
	



[bookmark: _Hlk65847174]7.9. Norēķinu par patērēto ūdeni ūdens ņemšanas vietā Dubultu tirgus laukumā (kadastrs Nr. 13000103313) jāiekļauj apsaimniekošanas izmaksās attiecīgajā mēnesī atbilstoši apstiprinātiem tarifiem un faktiskajam patēriņam, saskaņā  ar rēķiniem, kurus Izpildītājs apmaksājis komunālo pakalpojumu sniedzējiem.

8. [bookmark: _Hlk65847215]Atkritumu urnu, soliņu un velostatīvu, rotaļu aprīkojuma un laukumu kopšana
8.1. Atkritumu urnu apsaimniekošana:
8.1.1.atkritumu urnu iztukšošana:
 atkritumu urnu iztukšošana līdz plkst. 8.00. iztukšot atkritumu urnas un nodot sadzīves atkritumus Jūrmalas administratīvās teritorijas vienotajam atkritumu apsaimniekotājam. Pēc urnu iztukšošanas savākt atkritumus ap atkritumu urnām;
orientējošais darbu apjoms mēnesī no 12-23 reizēm;
parku un skvēru saraksts, kuros paredzēta atkritumu urnu kopšana (skatīt tabulu Nr.10):

8.1.2. atkritumu urnu slaucīšana vai mazgāšana:
asaras sezonā slaucīt vai mazgāt atkritumu urnas no ārpuses un iekšpuses, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšanas.

8.1.3. atkritumu urnu remonts:
urnu remonts paredz ne vairāk kā 30% no atkritumu urnu daļu nomaiņas;
mainot atsevišķus dēļus un elementus, to materiāliem, krāsai jābūt identiskai esošo urnu krāsām un izmēriem;
	8.1.4. salauzto atkritumu urnu demontāža un deponēšana:
 ja bojātas vairāk kā 70 % atkritumu urnu konstrukciju, saskaņojot ar Pasūtītāju, demontēt salauztās urnas, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšanas;
pēc demontāžass jāparedz vietas sakopšana (zāliena, bruģa atjaunošana).

	8.1.5.atkritumu urnu krāsošana vai lakošana:
krāsošanas darbos iekļaujama gan atkritumu urnu pārkrāsošana un lakošana, gan sagatavošanās darbi – vecās krāsas, putekļu notīrīšana u.c.;
krāsas tonim jābūt atbilstošam darba uzdevumā Pasūtītāja norādītajam toni;
krāsai jābūt piemērotai lietošanai āra apstākļiem;
krāsojums un/vai lakojums jāparedz tik kārtās, lai krāsojums būtu vienmērīgs un necaurspīdīgs;
krāsojumam un/vai lakojumam jābūt vienmērīgam, bez notecējumiem un citiem defektiem;
ja krāsošana un/vai lakošana notiek parka teritorijā, jānodrošina krāsoto urnu  norobežošana;
atkritumu urnām impregnētās koka daļas apstrādāt (krāsot) ar kokam paredzētu eļļu (Protim Wood Oil (clear) pārklājot divas reizes.
8.1.6.atkritumu urnu pārbetonēšana:
sašķiebto atkritumu urnu izrakšana, iztaisnošana un pārbetonēšana tajā pašā vai citā Pasūtītāja norādītā vietā parka teritorijā;
vietas sakopšana pēc darbiem, zāliena atjaunošana.

8.2.Suņu ekskrementu urnu apsaimniekošana: 
8.2.1. ekskrementu urnu iztukšošana un papildināšana ar suņu ekskrementu maisiņiem:
ekskrementu urnu iztukšošana līdz plkst. 8.00, ekskrementu nodošana vienotajam sadzīves atkritumu apsaimniekotājam;
 urnu papildināšanu ar suņu ekskrementu maisiņiem.

8.2.2 ekskrementu urnu slaucīšana vai mazgāšana no ārpuses un iekšpuses, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšanas.

	8.2.3. ekskrementu urnu remonts – labošana vai krāsošana:
a. krāsošanas darbos iekļaujama gan urnu pārkrāsošana, gan sagatavošanās darbi – vecās krāsas, putekļu notīrīšana u.c.;
b. krāsas tonim jābūt atbilstošam darba uzdevumā Pasūtītāja norādītajam toni;
c. krāsai jābūt piemērotai lietošanai āra apstākļiem;
d. krāsojums un/vai lakojums jāparedz tik kārtās, lai krāsojums būtu vienmērīgs un necaurspīdīgs;
e. krāsojumam un/vai lakojumam jābūt vienmērīgam, bez notecējumiem un citiem defektiem;
f. ja krāsošana un/vai lakošana notiek parka teritorijā, jānodrošina krāsoto urnu  norobežošana;
g. urnu remonts paredz ne vairāk kā 30% no atkritumu urnu daļu nomaiņa. Sašķiebto urnu iztaisnošana.
8.2.4. ekskrementu urnu demontēšana un deponēšana:
a. ja bojātas vairāk kā 70 % urnu konstrukciju, saskaņojot ar Pasūtītāju, demontē un deponē bojātās urnas, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšanas;
b. pēc demontāžas jāparedz vietas sakopšana (zāliena, bruģa atjaunošana).


8.3. Soliņu apsaimniekošana:
8.3.1.Solu slaucīšana vai mazgāšana:
paredzama gan sēdvirsmas, gan sola metāla konstrukciju mazgāšana un/vai slaucīšana, attīrot tos no putekļiem, košļājamām gumijām, grafiti u.c. netīrumiem, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšanas;
orientējošais darbu apjoms - visu solu  mazgāšana un/vai slaucīšana vienu vai divas reizes sezonā, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšanas;
solu mazgāšanai izmantojami tīrīšanas līdzekļi, kas nav kaitīgi apkārtējai videi un nav toksis;
paredzama solu sēdvirsmu tīrīšana no sniega kārtas ziemas sezonā.
8.3.2.Solu remonts:
soli jāatjauno atbilstoši esošjām konstrukcijām un materiālim, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšanas;
solu remonts paredz ne vairāk kā 30% no sola daļu nomaiņas;
mainot atsevišķus dēļus un elementus, to materiāliem, krāsai jābūt identiskai esošo materiālu krāsām un izmēriem;	
8.3.3.Solu krāsošana vai lakošana:
krāsošanas un/vai lakošanas darbos iekļaujama gan solu pārkrāsošana, gan sagatavošana krāsošanai – vecās krāsas, putekļu notīrīšana u.c. darbi, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšanas;
krāsas tonim jābūt atbilstošam Pasūtītāja darba uzdevumā norādītajam tonim;
krāsai jābūt piemērotai lietošanai āra apstākļiem
krāsojums un/vai lakojums jāparedz tik kārtās, lai krāsojums būtu vienmērīgs un necaurspīdīgs;
krāsojumam un/vai lakojumam jābūt vienmērīgam bez notecējumiem un citiem defektiem;
ja krāsošana un/vai lakošana notiek parka teritorijā, jānodrošina krāsoto un/vai lakoto solu norobežošana.
8.3.4.Solu pārbetonēšana:
paredz pārbetonēšanu tajā pašā vai citā Pasūtītāja norādītā vietā parka teritorijā, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšanas;
pēc pārbetonēšanas jāparedz vietas sakopšana (zāliena, bruģa atjaunošana).

8.3.5.Solu demontāža un deponēšana:
paredz sola demontāžu un deponēšanu, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšanas;
sola atrašanās vietas sakārtošanu (zāliena, bruģējuma atjaunošanu, ja tas nepieciešams). 
8.4.Velostatīvu kopšana:
8.4.1. Velostatīvu  mazgāšana:
orientējošais darbu apjoms - visu velostatīvu  mazgāšana 1- 3 reizes gadā, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšanas;
velostatīvu mazgāšanai izmantojami tīrīšanas līdzekļi, kas nav kaitīgi apkārtējai videi, nav toksiski.
8.5.Velostatīvu remonts;
velostatīvi jāatjauno atbilstoši esošjām konstrukcijām un materiālim, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšanas;
velostatīvu remonts paredz ne vairāk kā 30% no tā daļu nomaiņas
materiāliem, krāsai jābūt identiskai esošo materiālu krāsām un izmēriem.
8.6.Velostatīvu pārbetonēšana:
a. paredz pārbetonēšanu tajā pašā vai citā pasūtītāja norādītā vietā parka teritorijā, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšana;
b. pārbetonēšana jāparedz atbilstoši rasējumos norādītajām instrukcijā;
c. pēc pārbetonēšanas jāparedz vietas sakopšana (zāliena, bruģa atjaunošana).
8.7  Velostatīvu demontāža un deponēšana:
a. paredz velostatīvu demontāžu un deponēšanu, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšana;
b. velostatīva atrašanās vietas sakārtošanu (zāliena, bruģējuma atjaunošanu, ja tas nepieciešams).

8.7. Labsajūtas dabas takas informācijas stendu un  norāžu stabu (ieskaitot virziena norādes) mazgāšana:
a. paredz stendu (10 gab.) un norāžu stabu (12 gab.) plākšņu mazgāšanu, tai skaitā grafiti tīrīšanu un  norādāmā virziena regulēšanu, ja tas ir nepieciešams un skrūvju pievilkšanu;
b. paredzamais darbu apjoms - visu stendu un norāžu mazgāšanai 1-2 reizes gadā.
8.8.Parku un skvēru saraksts, kuros paredzama atkritumu urnu suņu ekskrementu urnu, soliņu, velostatīvu kopšana (skatīt tabulu Nr.10):

Tabula Nr.10.

	Nr.p. k.
	Adreses
	Atkritumu urnas
	Parka soli
	Suņu ekskre mentu urnas
	Velostatīvi

	1. 
	Raga kāpas „Dabas taka” 
	1
	0
	0
	0

	2. 
	Atpūtas vieta Priedaine (kadastra Nr.1300 0050202 Lielupes malā)
	3
	2
	0
	0

	3. 
	Skvērs pie Bulduru stacijas (kvartālā starp 5.līniju, 6.līniju, Edinburgas pr. un Meža pr. (kadastra Nr. 1300 0074301) 
	9
	10
	1
	0

	4. 
	Brāļu kapi Bulduros (kadastra Nr. 1300 0071104) 
	3
	0
	0
	0

	5. 
	Skvērs pie Jūrmalas Kultūras centra - "Horna dārzs" (kadastra Nr. 1300 0092514) 
	10
	21
	2
	0

	6. 
	Skvērs “Lāčplēsis” (kadastra Nr. 1300 0094030) 
	8
	18
	1
	1

	7. 
	Apstādījumi Jomas ielā 1/5 
	0
	4
	0
	0

	8. 
	Apstādījumi Z. Meierovica prosp. 18/20 (kadastra Nr. 13000102405)
	4
	5
	0
	0

	9. 
	Vides objekts "Aspazija kāpās"
	1
	2
	0
	0

	10. 
	Dubultu parks un Dubultu centrālais laukums (kadastra Nr. 1300 0102304, 1300 0101601) 
	4
	4
	0
	0

	11. 
	Labsajūtas dabas taka posmā no Baznīcas ielas līdz Amatas ielai  
	4
	5
	0
	0

	12. 
	Skvērā starp Rūdolfa Blaumaņa ielu un Zigfrīda Meirovica prospektu (kadastra Nr.13000102526)
	2
	2
	0
	2

	13. 
	Apstādījumi Dubultu prosp. un Ceriņu ielas krustojumā (kadastra Nr. 1300 0101408) 
	2
	2
	0
	0

	14. 
	Dubultu tirgus laukums (kadastra Nr.1300 0103313)
	2
	4
	0
	0

	15. 
	Jaundubultu parks (kadastra Nr. 1300 0101802, 1300 0101804, 1300 0101803)
	6
	11
	1
	1

	16. 
	"Raiņa priedes" (kadastra Nr. 13000 120106)
	2
	0
	0
	0

	17. 
	Mellužu parks (kadastra Nr. 1300 0142232 ) (brūnie soli un urnas)
	10
	14
	1
	3

	18. 
	Mellužu estrāde (kadastra Nr. 1300 0142232 )
	7
	2
	0
	5

	19. 
	Asaru parks (kadastrs Nr. 1300 0162901)   
	8
	14
	1
	0

	20. 
	Kapteiņa Zolta piemiņas vieta Kauguros (kadastra Nr. 1300 0193307) 
	2
	6
	0
	4

	21. 
	Parks ar pieminekli represētajiem (kadastra Nr. 1300 0210304)
	4
	4
	0
	0

	22. 
	Apstādījumi Slokas ielā 77 Druvciems (kadastra Nr. 1300 0153301) 
	3
	2
	0
	0

	23. 
	Apstādījumi Ventspils šosejā 37 (kadastra Nr. 1300 0212315)
	4
	4
	0
	0

	24. 
	Suņu pastaigas laukums Ventspils šosejā 37 
	1
	2
	2
	0

	25. 
	Skvērs pie Ķemeru stacijas (kadastra Nr. 1300 0265104)  
	10
	10
	0
	0

	26. 
	Apstādījumi Robežu ielas un Alejas ielas krustojumā (kadastra Nr.13000260129, Nr.13000260040)
	1
	1
	0
	0

	27. 
	Skvērs un vides objekts "Ķemeru Anniņa" Senatnes ielā 5
	2
	2
	0
	0

	28. 
	Apstādījumi Tukuma ielā 31 (kadastra Nr. 1300 0265401) 
	2
	2
	0
	0

	KOPĀ
	115
	153
	9
	16
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8.9. Bērnu rotaļu un sporta laukumu apsaimniekošana:
8.9.1. Sintētiskā seguma slaucīšana  un sadzīves atkritumu savākšana un aizvešana:
nemehanizēti kopt speciālo iesegumu zem rotaļu un vingrošanas iekārtām vasaras, rudens un bezsniega laikā, ziemas sezonā – laukumu slaucīšana un saslauku aizvešana;
informēt Pasūtītāju par gadījumiem, kad konstatēti bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma, laukumu segumu un/vai citi bojājumi.

8.9.2. Sintētiskā seguma mazgāšana:
mazgāt speciālo iesegumu zem rotaļu un vingrošanas iekārtām pavasara sezonā, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšana;
mazgāšanu veikt ar augstspiediena mazgāšanas iekārtām;
darbu izpildei nepieciešamo ūdeni nodrošina Izpildītājs.

8.9.3. Rotaļu iekārtu mazgāšana:
Pavasarī, iestājoties piemērotiem laika apstākļiem - iekārtu mazgāšana ar augstspiediena mazgāšanas iekārtām, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšana;
darbu izpildei nepieciešamo ūdeni nodrošina Izpildītājs;
pirms darbu veikšanas pārbaudīt rotaļu un vingrošanas iekārtas.

8.9.4.Vienlaidus lietās gumijas seguma remonts (gumijas biezums 40 mm vai 100 mm) 
a. veikt vienlaidus lietā gumijas seguma bojāto vietu remontu, vajadzības gadījumā veicot gultnes un montāžas slāņa atjaunošanu pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšana. Gumijas slāņa biezums 40 mm un 100 mm.

8.9.5.Gumijas plākšņu seguma remonts (gumijas biezums 40 mm):
a. veikt gumijas plākšņu seguma remontu, vajadzības gadījumā veicot gultnes un montāžas slāņa atjaunošanu pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšana. Gumijas plāksnes biezums 40 mm.

8.9.6. Parku un skvēru saraksts, kuros paredzama rotaļu aprīkojuma un laukumu kopšana (skatīt tabulu Nr.11);



 Tabula Nr. 11

	Nr.p.k.
	Adreses
	Darbu apjoms (m2)

	
	
	

	1
	Skvērs pie Bulduru stacijas (kvartālā starp 5.līniju, 6.līniju, Edinburgas pr. un Meža pr. (kadastra Nr. 1300 0074301) 
	230

	2
	Jaundubultu parks (kadastra Nr. 1300 0101802, 1300 0101804, 1300 0101803) 
	245

	3
	Mellužu parks un Mellužu estrāde (kadastra Nr. 1300 0142232 ) 
	266

	4
	Asaru parks (kadastra Nr. 1300 0162901)   
	450

	5
	Atpūtas vieta Majoros Lielupes krastā pie Plūdu iela (kadastra Nr. 1300 0090074)
	326

	6
	Dubultu atpūtas vieta (kadastra Nr. 1300 0103725; 1300 0103744; 1300 0100062 Lielupes krastā)
	435

	 
	KOPĀ 
	1 952



[bookmark: _Hlk164084388]8.10.  Labsajūtas dabas takas sensorā posma apsekošana un dabas elementu atjaunošana:
a. paredz takas attīrīšanu no liekajiem dabas materiāliem, kas nav atbilstoši ierīkotajam posmam;
b. paredz sensorā posma (8 m garumā un 0.5 m platumā) dabas elementu atjaunošanu 1-2 reizes gadā;
c. takas posmu aizpildīšana ar dažādiem dabas elementiem, atbilstoši esošo elementu izvietojumam:
· parastās priedes čiekuri;
· smiltis;
· šķelda 10-40mm, attīrīta no mazo zaru piejaukumu, dekoratīva;
· skaloti oļi 5-20mm;
· priežu skujas, izvietotas guļus, sablīvētas;
· bērza baļķēni, D15-20mm;
· skaldīas pagales, izvietotas stāvus ar gludo galu virsmu uz augšu, kopā saliekot veido bruģi un starpās sabērtas smilti;
· granīta laukakmeņi 50-300 mm.
d. pēc nepieciešamības takas koka apmaļu atjaunošana, analoga esošajai konstrukcijai.
9. Distanču slēpošanas trases izveidošana. Ziemas periodā pēc intensīvas snigšanas,  izveidot distanču slēpošanas trasi Rīgas līča pludmalē no 36.līnijas līdz Jaunķemeriem:
a. klasiskajam solim izveidot speciāli sniegā iedzītas “sliedes” orientējošais garums 22 km;


1.2.pielikums
Iepirkuma pieprasījumam

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 
DĀRZKOPĪBAS PAKALPOJUMIEM DZINTARU MEŽAPARKĀ

1. Izpildītājam jāveic dārzkopības pakalpojumi Dzintaru Mežaparkā (136214 m2 kopējā platībā), nodrošinot sekojošu pamatdarbu izpildi: 

1.1. Apstādījumu un pameža jeb brīvās „zaļās” teritorijas kopšana un uzturēšana.

1.1.1. Kokaugu vainagu kopšana: 
a. retināt koku un krūmu vainagus, izgriežot bojātos, apkaltušos, aizlauztos zarus, kā arī tos zarus, kas krustojas, traucē viens otram augt;
b. īsināt koku un krūmu zarus, lai koki veidotu kompaktākus vainagus;
c. nogriezt pie kokaugu pamatnes un uz stumbriem augošās atvases;
d. nodrošināt augu palieku savākšanu un aizvešanu.

1.1.2. Atjaunojošā krūmu apgriešana:
a. veciem un pāraugušiem krūmiem nogriezt zarus, atstājot ~ 15-30 cm;
b. pavasarī agri ziedošos krūmus apgriezt pēc noziedēšanas;
c. nodrošināt augu palieku savākšanu un aizvešanu.

1.1.3. Dzīvžogu apgriešana bezlapotā stāvoklī:
a. bezlapotā stāvoklī (februārī, martā, aprīlī) noīsināt  pagājušā gada dzinumus, pielīdzināt dzīvžoga augstumu, abus sānus un sakopt teritoriju; 
b. no maija līdz septembrim vai pēc nepieciešamības, noīsināt dzinumiem jauno pieaugumu un savākt nogrieztos zarus un sakopt teritoriju;
c. nodrošināt augu palieku savākšanu un aizvešanu;
d. orientējošais apjoms 200 m2.

1.1.4. Rožu stādījumu apgriešana:
a. pavasara apgriešana – nogriezt un aizvest visus bojātos, dzīvnieku apgrauztos un apsalušos dzinumus līdz dzīvajai koksnei;
b. vasaras apgriešana – nogriezt un aizvest noziedējušos ziedus ar visu dzinuma galu kopā ar 1-3 lapām; 
c. izgriezt un aizvest  mežeņus jeb sakņu atvases;
d. rudens apgriešana – izgriezt sulīgos jaunos dzinumus, nogriežot un savācot lapas un nogrieztos zarus;
e. nodrošināt augu palieku savākšanu un aizvešanu;
f. orientējošais darbu apjoms 71 m2.


       1.1.5  Kokaugu un jauktu stādījumu dobju kopšana:
a. paredz dobju un apdobju ravēšanu, augsnes irdināšanu, nobirušo lapu un citu kritalu savākšanu, bojāto dzinumu kopšanu un noziedējušo ziedu nogriešanu, nezāļu ravēšanu;
b. paredz apdobju atduršanu, lai nepieļautu apauguma veidošanos un tiktu saglabātas esošo stādījumu dobju kontūras;
c. sējeņu, citu sugu piemaisījumu, nokaltušo un bojāto dzinumu regulāra izgriešana; 
d. atsevišķu, dobē augošo  krūmu formēšanu;
e. nodrošināt augu palieku savākšanu un aizvešanu;
f. orientējošais darbu apjoms no maija līdz septembrim vienu reizi mēnesī  3188 m2 platībā.

1.1.6. Kokaugu un jauktu stādījumu dobju laistīšana:
a. ilgstoša sausuma periodā laistīt kokaugus - ūdens daudzumu uz 1 m2 plānot apmēram 30 litrus;
b. laistīt kokaugus tā, lai ūdens iesūktos augsnē 40-50 cm dziļumā;
c. laistīšanai jānodrošina tehnika un ūdens piegāde;
d. augu laistīšanu veikt ar siltu no vaļējas saldūdens tilpnes ņemtu ūdeni. Ūdens temperatūra +10 – 15 C°;
e. darbi tiek veikti pēc nepieciešamības, saskaņojot ar Pasūtītāju un pēc katras laistīšanas reizes elektroniski (e-pastā) ir jāinformē Pasūtītāja pārstāvis par veiktajiem darbiem un apjomiem. Iesniedzot ikmēneša atskaiti (rēķinu, aktu) klāt jāpievieno informatīvu atskaiti, kurā ir atspoguļotas iepriekšējā mēnesī veiktās laistīšanas reizes un apjomi, kur redzams datums. Ikmēneša atskaite (rēķins, akts) tiks iesniegta Pasūtītājam pēc faktiski veiktajiem darbiem.

1.1.7. Kokaugu un jauktu stādījumu mēslošana:
a. mēslot kokaugus un jauktos stādījumus ar katrai sugai atbilstošu mēslojumu un mēslojuma daudzumu (ieskaitots rožu stādus);
b. mēslot rododendrus divas reizes gadā – pavasarī (martā, aprīlī), bet otro reizi tūlīt pēc rododendru noziedēšanas ar rododendriem domātu mēslojumu;
c. rožu stādījumu mēslošana ar rozēm paredzēto (ūdenī šķīstošo) komplekso mēslojumu ar mikroelementiem, atbilstoši agrotehniskajām prasībām.

1.1.8. Kokaugu un jauktu stādījumu dobju mulčēšana:
paredz dažādu frakciju priežu mizas mulčas piegādi un izlīdzināšanu rudenī vai pavasarī:
rupjas frakcijas mulča- 30 - 80 mm;
mulčai jābūt kvalitatīvai bez piemaisījumiem – akmeņiem, atkritumiem u.c.;
mulča izmantojama kokaugu apdobju mulčēšanai;
paredzamais mulčas apjoms 50 l uz 1 m2, lai nodrošinātu 5 - 7cm biezu mulčas slāni. Rododendriem kā mulčējamo materiālu var izmantot kūdru;
orintējošais apjoms sezonā 3188 m2.

1.1.9. Slimību un kaitēkļu apkarošana:
a. apkarot sēnīšu un baktēriju izraisītās slimības – pavasarī pirms lapu plaukšanas rozēm veikt profilaktisko miglošanu ar kādu no fungicīdiem;
b. miglot rozes ar fungicīdiem vasaras sākumā un vidū, parādoties kādai no slimību (miltrasas, lapu brūnplankumainība u.c.) pazīmēm;
c. parādoties rožu kaitēkļiem (laputis, rožu cikādes, tripši vai tīkla ērce) rozes nomiglot ar kādu no plašā sortimentā piedāvātajiem insekticīdiem;
d. pēc nepieciešamības slimību un kaitēkļu apkarošana arī citiem augiem, kuriem konstatētas saslimšanas pazīmes;
e. pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju 24 stundu laikā apstrādāt ar augu aizsardzības līdzekļiem slimos un kaitēkļu skartos augus;
f. darbus veikt agrās rīta stundās no plkst. 5.00 līdz 7.00 vai vēlu vakarā no plkst. 20.00 līdz 22.00.

1.1.10. Zāliena pļaušana:
a. orientējošais zāles augstums pirms pļaušanas – 15 cm;
b. zāliena pļaušanas augstums 3-5 cm, nebojājot augsnes virskārtu. Pļāvums līdzens, nopļautā zāle sasmalcināta un vienmērīgi izkliedēt;
c. zāliena pļaušana veicama ar zāles pļaušanas tehniku (pašgājēju traktoriem un rokas pļāvējiem – trimmeriem) atbilstoši apvidum un reljefam, lai nodrošinātu kvalitatīvu un līdzenu zāles nopļaušanu gan līdzenas vietās, gan nogāzēs, gan ap apstādījumiem, būvēm, soliņiem, apgaismes stabiem u.c. zaļās zonas labiekārtojuma elementiem), bet vietās, kur tas ir iespējams – gar autoceļiem, gar mazākas nozīmes ielām pļaušanai izmantot riteņtraktoru;
d. zāles pļaušanas darbu laikā, nedrīkst bojāt koku stumbrus, kokaugu stumbru mizas, žogus, būves, ielu, ceļu ,ietvju un taciņu aprīkojumu, labiekārtojuma elementus u.c., tajā skaitā arī pļaušanas platībām pieguļošos īpašumus.
e. pļaujot gar koku stumbriem, pie laternām, gar žogiem, nogāzēs un citās sarežģītās vietās, kur nav iespējams nopļaut ar traktoriem, izmantot trimmeri;
f. ne vēlāk kā vienas dienas laikā pēc zāliena pļaušanas ar traktoriem, veikt zāliena piepļaušanu ar trimmeriem;
g. lai nodrošinātu operatīvu ielu kopšanu no nopļautā zāliena atliekām, pirms pļaušanas gar ielu malām, vienu dienu iepriekš informēt ielu apsaimniekotāju, nosūtot e-pastā informāciju ar uzskaitītām ielām un precīzu datumu, kad tiks veikta pļaušana;
h. nav pieļaujama nopļautās zāles izkliedēšana uz taciņām, ietvēm un laukumiem. Ja sasmalcinātā zāle nokļūst uz cietā seguma, tā jānotīra trīs stundu laikā pēc pļaušanas;
i. zāles pļaušanas darbi jāveic, ievērojot visus drošības noteikumus (darba drošības, satiksmes drošības, ugunsdrošības u.c.);
j. pēc zāles pļaušanas zālienā nedrīkst palikt iebrauktas padziļinātas sliedes;
orientējošais darbu apjoms no maija līdz septembrim vienu reizi mēnesī  39717 m2 platībā.

1.1.11. Atvasāju nopļaušana mežos un nopļauto atvasāju savākšana un sašķeldošana:
pameža jeb brīvās „zaļās” teritorijas kopšana, nopļaut visus lapu koku atvasājus pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšana;
nopļaut zālaugus, kas augstāki par 30 cm no zemes virsmas;
pļaušanas griezumam jābūt 5 - 10 cm no zemes virsmas;
saglabāt visus skuju koku sējeņus;
nopļautos atvasājus savākšanu un aizvešanu no parka teritorijas;
orientējošais darbu apjoms vienu reizi sezonā 136214 m2 platībā.

1.2. Bērnu rotaļu un sporta laukumu apsaimniekošana:
1.2.1 Sintētiskā seguma slaucīšana un sadzīves atkritumu savākšana un aizvešana:
nemehanizēti kopt speciālo iesegumu zem rotaļu un vingrošanas iekārtām vasaras, rudens un bezsniega laikā, ziemas sezonā – laukumu slaucīšana un saslauku aizvešana;;
informēt Pasūtītāju par gadījumiem, kad konstatēti bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma, laukumu segumu un/vai citi bojājumi;
orientējošais darbu apjoms – 4740 m2.
1.2.2. Sintētiskā seguma mazgāšana:
mazgāt speciālo iesegumu zem rotaļu un vingrošanas iekārtām pavasara sezonā, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšana;
mazgāšanu veikt ar augstspiediena mazgāšanas iekārtām;
darbu izpildei nepieciešamo ūdeni nodrošina Izpildītājs.

1.2.3. Rotaļu iekārtu mazgāšana:
pavasarī, iestājoties piemērotiem laika apstākļiem - iekārtu mazgāšana ar augstspiediena mazgāšanas iekārtām, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšana;
darbu izpildei nepieciešamo ūdeni nodrošina Izpildītājs;

pirms darbu veikšanas pārbaudīt rotaļu un vingrošanas iekārtas;
orientējošais darba apjoms - 38 kompl.

1.2.4. Skrituļslidotāju  trases Dzintaru mežaparkā  kopšana bezsniega periodā:
a. trase  pilnā to platumā slaucīt līdz plkst. 9.00, bet dienas laikā - pēc nepieciešamības;
b. nezāļu  likvidēšana gar apmalēm un tml, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšanas;
c. mazgāt cietā ieseguma celiņu, ja tas ir aprakstīts ar grafiti, izmantojot tikai videi draudzīgus un ekoloģiskus tīrīšanas līdzekļus;
d. ceļu un laukumu  malu atduršana, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšanas;
e. nekavējoties pēc konstatēšanas novākt gājēju kustību traucējošos priekšmetus no celiņiem un laukumiem;
f. gājējiem bīstamu vietu iežogošana un telefoniska vai rakstiska paziņošana par to Pasūtītāja pārstāvim;
g. gar skrituļotāju trasi norobežojošo margu auklu pievilkšana, pēc nepieciešamības saīsināšana.
1.2.5. Skrituļotāju trases norobežojošo stabu demontāža un utilizācija:
a. saskaņojot ar Pasūtītāju, demontēt bojātos stabus (ieskaitot virves posmu līdz nākamajam stabam), pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšanas;
b. pēc demontāžas jāparedz vietas sakopšana, bedres aizbēršana ar auglīgo augsni.

1.2.6. Smilšu piebēršana smilšu kastēs:
smilšu kastes maksimālais izmērs 3x3 m;
smilšu piebēršana vienu reizi sezonā, maija mēnesī. Izpildītājs nodrošina nepieciešamo smilšu materiālu;
orientējošais daudzums 2 m3.

1.3. Parka teritoriju ceļu un laukumu  kopšana. Ceļu un laukumu iesegumi - uz koka konstrukcijām koka dēļu klājums (tai skaitā arī gājēju tilts) 4 478 m2, bruģakmens (8572 m2) un asfaltbetona (3735 m2) segums:

1.3.1. Ceļu, ietvju un laukumu ar cieto segumu tīrīšana ziemas sezonā:
ziemas sezonā no 1.novembra līdz 31.martam (ieskaitot) vai citā laika periodā, ja ir ziemas periodam atbilstoši laika apstākļi (sniegs, apledojums, sals) jāveic ceļu, ietvju un laukumu mehanizēta (kur tas iespējams) un nemehanizēta attīrīšana no sniega pilnā platumā un kaisīšana ar pretslīdes materiāliem (sāls/smilts maisījums) pēc nepieciešamības. Snigšanas laikā sniega tīrīšana uzsākama ne vēlāk kā 2 stundu laikā pēc snigšanas beigām. Pēc katras tīrīšanas reizes elektroniski (e-pastā) ir jāinformē Pasūtītāja pārstāvis par veiktajiem darbiem. Iesniedzot ikmēneša atskaiti (rēķinu, aktu) klāt jāpievieno informatīvu atskaiti, kurā ir atspoguļotas iepriekšējā mēnesī veiktās ziemas sezonas tīrīšanas reizes, kur redzams datums, laiks un iemesls tīrīšanai. Orientējoši 8 līdz 12 reizes mēnesī ir jāveic ziemas sezonai atbilstošie tīrīšanas darbi. Ikmēneša atskaite (rēķins, akts) tiks iesniegta Pasūtītājam pēc faktiski veiktajiem darbiem;
gājēju celiņus, laukumus pilnā to platumā attīrīt no sniega līdz plkst. 8.00, bet dienas laikā - pēc nepieciešamības;
bezsniega periodā segumu attīrīt no jebkura veida atkritumiem (papīriem, plastmasas, zariem, lapām, u.c.). Savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus nodot Jūrmalas administratīvās teritorijas vienotajam sadzīves atkritumu apsaimniekotājam;
pretslīdes materiālus (smilts -sāls maisījumu) nodrošina izpildītājs;
izpildītājam krājumā jābūt pietiekošam pretslīdes materiālu daudzumam (smilts – sāls maisījums);
tīrot sniegu, nodrošināt zaļo stādījumu saglabāšanu;
izvest sniegu no kopjamās teritorijas, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšanas;
orientējošais apjoms 12307 m2 .

1.3.2. Ceļu, ietvju un laukumu ar cieto segumu slaucīšana pavasara - vasaras - rudens sezonā:
a. [bookmark: _Hlk137540992]gājēju celiņus, veloceliņu un laukumus pilnā to platumā slaucīt līdz plkst. 9.00, attīrot no jebkura veida atkritumiem (papīriem, plastmasas, zariem, lapām u.c.), un savāktos atkritumu deponēt. Savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus nodot Jūrmalas administratīvās teritorijas vienotajam sadzīves atkritumu apsaimniekotājam;
b. nezāļu  likvidēšana bruģa un flīžu segumos, gar apmalēm un tml, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšanas;
c. mazgāt cietā ieseguma celiņu, ja tas ir aprakstīts ar grafiti, izmantojot tikai videi draudzīgus un ekoloģiskus tīrīšanas līdzekļus;
d. ceļu un laukumu  malu atduršana, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšanas;
e. noņemt un aizvest apaugumu no gājēju celiņiem un ielu apmalēm;
f. nekavējoties pēc konstatēšanas novākt gājēju kustību traucējošos priekšmetus no celiņiem un laukumiem;
g. gājējiem bīstamu vietu iežogošana un telefoniska vai rakstiska paziņošana par to Pasūtītāja pārstāvim;
h. orientējošais apjoms sezonā 12-18 reizes mēnesī 12307 m2 platībā.
1.3.3. Ceļu ar koka segumu tīrīšana pavasara-vasaras-rudens sezonā:
koka dēļu segumu (tai skaitā arī gājēju tilts) pilnā to platumā slaucīt līdz plkst. 9.00, attīrot no jebkura veida atkritumiem (papīriem, plastmasas, zariem, lapām u.c.), un savāktos atkritumu deponēt. Savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus nodot Jūrmalas administratīvās teritorijas vienotajam sadzīves atkritumu apsaimniekotājam;
atsevišķu koka dēļu pieskrūvēšanu pie koka celiņu konstrukcijas;
koka dēļu segumu un tiltu tīrīt tikai nemehanizēti;
mazgāt koka dēļu segumu, ja tas ir aprakstīts ar grafiti, izmantojot tikai videi draudzīgus un ekoloģiskus tīrīšanas līdzekļus, kas nebojā koka konstrukcijas;
nekavējoties pēc konstatēšanas novākt gājēju kustību traucējošos priekšmetus no celiņiem un laukumiem;
gājējiem bīstamu vietu iežogošana un telefoniska vai rakstiska paziņošana par to Pasūtītāja pārstāvim;
orientējošais apjoms 12-18 reizes mēnesī 4478 m2 platībā.
1.3.4. Ceļu ar koka segumu tīrīšana ziemas sezonā:
a. koka dēļu segumu (tai skaitā arī gājēju tilts) pilnā to platumā attīrīt no sniega līdz plkst. 9.00, bet dienas laikā - pēc nepieciešamības;
b. koka dēļu segumu un tiltu tīrīt tikai nemehanizēti;
c. ziemas sezonā no 1.novembra līdz 31.martam (ieskaitot) vai citā laika periodā, ja ir ziemas periodam atbilstoši laika apstākļi (sniegs, apledojums, sals) jāveic koka seguma un laukumu nemehanizēta attīrīšana no sniega pilnā platumā un kaisīšana ar pretslīdes materiāliem (smilts maisījums) pēc nepieciešamības. Snigšanas laikā sniega tīrīšana uzsākama ne vēlāk kā 2 stundu laikā pēc snigšanas beigām. Pēc katras tīrīšanas reizes elektroniski (e-pastā) ir jāinformē Pasūtītāja pārstāvis par veiktajiem darbiem. Iesniedzot ikmēneša atskaiti (rēķinu, aktu) klāt jāpievieno informatīvu atskaiti, kurā ir atspoguļotas iepriekšējā mēnesī veiktās ziemas sezonas tīrīšanas reizes, kur redzams datums, laiks un iemesls tīrīšanai. Orientējoši 8 līdz 12 reizes mēnesī ir jāveic ziemas sezonai atbilstošie tīrīšanas darbi. Ikmēneša atskaite (rēķins, akts) tiks iesniegta Pasūtītājam pēc faktiski veiktajiem darbiem;
d. izpildītājam krājumā jābūt pietiekošam pretslīdes materiālu daudzumam (smilts maisījums);
e. tīrot sniegu, nodrošināt zaļo stādījumu saglabāšanu;
f. veikt koka dēļu seguma notīrīšanu, ja tas ir aprakstīts ar grafiti, izmantojot tikai videi draudzīgus un ekoloģiskus tīrīšanas līdzekļus, kas nebojā koka konstrukcijas;
g. koka dēļu segumu kaisīt ar pretslīdes materiāliem, pretslīdes materiālus (smilts maisījums) nodrošina izpildītājs;
h. atsevišķu koka dēļu pieskrūvēšanu pie koka celiņu konstrukcijas;
i. izvest sniegu no kopjamās teritorijas, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšana;
j. orientējošais apjoms 4478 m2 .

1.3.5. Smilšu savākšana pēc ziemas sezonas no ceļu, ietvju un laukumu malām pavasarī:
a. savākt smiltis un aizvest no asfaltēto vai bruģēto celiņu, laukumu un koka dēļu segumu;
b. darbus veikt celiņa laukuma pilnā to platumā līdz plkst. 8.00, bet dienas laikā - pēc nepieciešamības;
c. orientējošais apjoms 16785 m2.

1.3.6. Bojāto koka laipu labošana Dzintaru Mežaparkā:
atjaunot bojātos koka dēļu klājuma dēlīšus celiņiem, atbilstoši esošo dēļu izmēriem materiālu specifikācijām;
orientējošais apjoms 200 m2.

1.4. Distanču slēpošanas trases izveidošana. Ziemas periodā pēc intensīvas snigšanas,  izveidot distanču slēpošanas trases skrituļslidotāju trasē:
b. klasiskajam solim izveidot speciāli sniegā iedzītas “sliedes” orientējošais garums 950 m;
c. slidsolim orientējošais garums 950 m.

 1.5.Atkritumu urnu apsaimniekošana.

1.5.1.Atkritumu urnu iztukšošana:
atkritumu urnu iztukšošana līdz plkst. 9.00. iztukšot atkritumu urnas un nodot sadzīves atkritumus Jūrmalas administratīvās teritorijas vienotajam atkritumu apsaimniekotājam. Pēc urnu iztukšošanas savākt atkritumus ap atkritumu urnām;
orientējošais daudzums 63 urnas.

1.5.2. Atkritmu urnu slaucīšana vai mazgāšana;
	a. vasaras sezonā slaucīt vai mazgāt atkritumu urnas no ārpuses un iekšpuses;
b. orientējošais darbu apjoms - visu urnu  mazgāšana un/vai slaucīšana vienu vai divas reizes mēnesī, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšanas.


1.5.3. Atkritumu urnu remonts:
a. urnu remonts paredz bojāto elementu pieskrūvēšanu, metināšanu, iespiestā metāla korpusa iztaisnošanu;
b. ja bojātas vairāk kā 70 % atkritumu urnu konstrukciju, saskaņojot ar Pasūtītāju, demontēt salauztās urnas, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšanas;

1.6. Soliņu apsaimniekošana.
1.6.1.Solu slaucīšana vai mazgāšana:
paredzama gan sēdvirsmas, gan sola metāla konstrukciju mazgāšana un/vai slaucīšana, attīrot tos no putekļiem, košļājamām gumijām, grafiti u.c. netīrumiem, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšanas;
orientējošais darbu apjoms -  solu (28 koka terases soli un 27 ‘Magis’ solu komplekti (sastāv no 127 sēdvirsmām un 39 betona galdiņiem)  mazgāšana un/vai slaucīšana vienu vai divas reizes mēnesī, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšanas;
solu mazgāšanai izmantojami tīrīšanas līdzekļi, kas nav kaitīgi apkārtējai videi un nav toksis un nebojājot sola koka konstrukciju;
paredzama solu sēdvirsmu tīrīšana no sniega kārtas ziemas sezonā;
1.6.2.Solu remonts:
soli jāatjauno atbilstoši esošjām konstrukcijām un materiālim, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšanas;
solu remonts paredz ne vairāk kā 20% no sola daļu nomaiņas;
mainot atsevišķus dēļus un elementus, to materiāliem, krāsai jābūt identiskai esošo materiālu krāsām un izmēriem.

1.6.3. “Magis” solu alumīnija sēdvirsmu stiprinājumu iegāde un nomaiņa:
soli sastāv no betona pamatnes, kas piestiprinātas pie ceļiņu seguma un metāla balstiem, pie kuriem piestiprinātas solu sēdvirsmas;
solu sēdvirsmas un to stiprinājumi ir izgatavoti no alumīnija, pelēkā krāsā (skatīt ilustratīvu attēlu Nr.8);
iegādāties un uzstādīt pelēkus alumīnija solu sēdvirsmu stiprinājumus analogus esošajiem, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšanas;

[image: ] [image: sedvirsmas stiprinajums]
Attēls Nr.8.


1.6.4.“Magis” solu alumīnija sēdvirsmu iegāde un nomaiņa: 
iegādāties un uzstādīt alumīnija solu sēdvirsmas pelēkā krāsā (skatīt ilustratīvu attēls Nr.9), analogus esošajam, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšanas.
[image: sedvirsma]
Attēls Nr.9.
 1.6.5. Sola “Magis” alumīnija sēdvirsmu krāsošana (skat. 9.attēlu):
a. krāsošanas darbos iekļaujama gan alumīnija sēdvirsmu krāsošanas darbi, gan sagatavošanās darbi – virsmas noslīpēšana, attaukošana, grunts (atbilstoši alumīnija virsmai) uzklāšana, pēc vajadzības pieslīpēšana u.tml.
b. krāsas tonim jābūt atbilstošam darba uzdevumā Pasūtītāja norādītajam tonim;
c. krāsai jābūt piemērotai lietošanai āra apstākļiem;
d. krāsojums jāparedz tik kārtās, lai krāsojums būtu vienmērīgs un necaurspīdīgs;
e. krāsojumam jābūt vienmērīgam, bez notecējumiem un citiem defektiem;
f. ja krāsošana notiek parka teritorijā, jānodrošina krāsoto solu norobežošana;
g. orientējošais darba apjoms -10 sēdvirsmas;
1.6.6. Labiekārtojuma elementu koka solu krāsošana/apstrāde:
	a. koka terases un solu elementi izgatavoti no sausas (14 -18%) priedes koksnes;
b. visām koka detaļām pielietota zemspiediena IV klases impregnēšana;
krāsošanas darbos iekļaujama virsmas eļļošanas darbi, gan sagatavošanās darbi – virsmas notīrīšana no putekļiem un netīrumiem, virsmsas mazgāšana ar tīrīšanas līdzekļiem, koksnes apstrādāšana ar impregnēšanas līdzekli u.tml.;
eļļas tonim jābūt atbilstošam Pasūtītāja darba uzdevumā norādītajam tonim;
koksnes virsmas apstrādes līdzeklim jābūt piemērota lietošanai āra apstākļiem;
krāsošanai jāparedz tik kārtās, lai krāsojums būtu vienmērīgs un necaurspīdīgs;
krāsojumam jābūt vienmērīgam, bez notecējumiem un citiem defektiem;
ja krāsošana notiek parka teritorijā, jānodrošina krāsoto solu norobežošana;
orientējošais darba apjoms 28 soli.

1.7 Žoga apsaimniekošana Dzintaru mežaparkā:
veikt žoga posma apsekošanu, bojāto koka dēļu pieskrūvēšanu, bojāto metāla konstrukciju metināšanu, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšanas ;
mainot atsevišķus dēļus un elementus, to materiāliem, krāsai jābūt identiskai esošo materiālu krāsām un izmēriem;
informē Pasūtītāju par žoga un ieejas vārtu bojājumiem.
orientējošais žoga garums 1510 metri.


1.8 Informatīvo stendu un norāžu kopšana Dzintaru mežaparkā:
a. veikt 6 stendu un 24 norāžu tīrīšanu, slaucīšanu no zirnekļutīkliem, sabirušām skujām uttml.;
b. stendu un norāžu notīrīšana, ja tas ir aprakstīts ar grafiti, izmantojot tikai videi draudzīgus un ekoloģiskus tīrīšanas līdzekļus, kas nebojā stendu un norāžu virsmu;
c. informē Pasūtītāju par informatīvo stendu bojājumiem (bojātas piktogrammas, grafiti zīmējumi, ko nav iespējams saudzīgi notīrīt, u.c.).

1.9. Saulessargu kopšana Dzintaru mežaparkā.
 	1.9.1. Saulessargu novietošana parkā:
izvietot 16 saulessargus tiem paredzētās vietās no 1.maija līdz 15. septembrim.

1.9.2. Saulessargu un to turētāju tīrīšana (savācot sakritušās skujas, koku lapas u.c.):
a. notīrīt saulessargus un iztīrīt starp saulessargu kātu un apvalku sakrājušās koku lapas, skujas un citus gružus orientējoši divas reizes vasaras sezonā.

1.9.2. Saulessargu noņemšana un uzglabāšana ziemas sezonā:
pēc 15.septembra noņemt saulessargus, nodrošināt to uzglabāšanu līdz izvietošanai.

1.9.3. Saulessargu auduma mazgāšana:
pēc saulessargu noņemšanas, saulessargu audumu izmazgāt vai ķīmiski iztīrīt;
nekavējoties (telefoniski un rakstiski) informēt Pasūtītāju par gadījumiem, kad konstatēti saulessargu bojājumi.

1.10.Dzintaru parka tilta balstu dekoratīvo apšuvuma paneļu  mazgāšana vai slaucīšana:
veikt 26 tilta balstu dekoratīvo apšuvuma paneļu tīrīšanu vai mazgāšanu;
paneļu notīrīšana, ja tas ir aprakstīts ar grafiti, izmantojot tikai videi draudzīgus un ekoloģiskus tīrīšanas līdzekļus, kas nebojā paneļu virsmu;
informē Pasūtītāju par paneļu bojājumiem (bojātas konstrukcijas, grafiti zīmējumi, ko nav iespējams saudzīgi notīrīt, u.c.).

[bookmark: _Hlk136856853]1.11. Parka teritoriju un pašvaldības īpašumu tīrīšana, visā teritorijā savācot atsevišķi izmestos atkritumus:
a. vasaras periodā savākt atkritumus (papīru, plastmasu, stiklu, kritalas, izsmēķus, u.c.) visā kopjamā teritorijā līdz plkst. 9.00. Savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus nodot Jūrmalas valstspilsētas administratīvās teritorijas vienotajam sadzīves atkritumu apsaimniekotājam;
b. ziemas periodā sniega zonā un pēc tā nokušanas savākt atsevišķi izmestos nešķirotos sadzīves atkritumus. Savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus nodot Jūrmalas valstspilsētas administratīvās teritorijas vienotajam sadzīves atkritumu apsaimniekotājam;
c. orientējošais darba apjoms 8-12 reizes mēnesī.
[bookmark: _Hlk65847450]
[bookmark: _Hlk137551049]2. Ēku un būvju (WC, skatu tornis, saimniecības ēka)  apsaimniekošana Dzintaru parkā:

2.1. Sabiedriskās tualetes apsaimniekošana Dzintaru mežaparkā:
2.1.1.Trīs darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas par Darbu uzsākšanu, Izpildītājs slēdz līgumus ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem un pēc šo līgumu noslēgšanas trīs darba dienu laikā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam noslēgto līgumu kopijas. Komunālo pakalpojumu līgumi tiek slēgti par:
elektrības patēriņu;
ūdensvada un kanalizācijas pakalpojumiem,
atkritumu izvešanu.
2.1.2 Sabiedriskās tualetes ēkas telpu platība un aprīkojums:
sabiedriskās tualetes ēkas platība 142 m2;
tualetes priekštelpa;
vīriešu tualetes telpas;
sieviešu tualetes telpas;
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tualetes telpa;
telpas apkalpojošam personālam;
Tualetes telpās atrodas deviņas izlietnes ar krāniem, 11 sēdpodi podi, četri pisuāri, astoņi spoguļi, divi roku žāvētāji,  11 tualetes papīra turētāji, 13 atkritumu urnas, pieci šķidro ziepju trauki, viens roku dvieļu turētājs, viens bērnu pārtinamais galds, 11 elektriskie telpu sildītāji, boilers, mobilais gaisa kondicionētājs.
2.1.3.Veicot sabiedriskās tualetes apsaimniekošanas darbus Izpildītājam jānodrošina:

nodrošināt tualetes darba laiku vienādu ar parka darba laiku vai citu darba laiku pēc Pasūtītāja rakstiska rīkojuma saņemšanas. Paredzēt apkalpojošā personāla dežūras tualetes darba laikā (katru dienu, tai skaitā sestdienās un svētdienās un svētku dienās). Pašvaldības organizēto kultūras vai sporta pasākumu laikā sabiedriskajām tualetēm jābūt atvērtām visu pasākumu norises laiku un vismaz stundu pēc pasākuma beigām. Pasūtītājs informē Izpildītāju par pasākumu norises laikiem;
saudzīgu attieksmi pret visu tualešu ēkām, to telpām un aprīkojumu;
visu telpu uzkopšanu un tīrības uzturēšanu katru dienu un visu tualetes darba laiku;
santehnikas darbošanos, nepieciešamības gadījumā veicot santehnikas remontdarbus un kanalizācijas tīklu tīrīšanu iekšvados;
visa santehnikas aprīkojuma (tualetes podu, pisuāru un izlietņu) un tualetes aprīkojuma (salvešu (dvieļu) turētāju, šķidro ziepju trauku, papīra turētāju, dezinfekcijas trauku) uzturēšana sanitārā tīrībā, tos regulāri mazgājot un dezinficējot;
spoguļu regulāru nomazgāšanu;
tualešu nodrošināšana ar tualetes papīru un roku dvieļiem;
ziepju dozatora uzpildīšana ar šķidrajām ziepēm;
atkritumu urnu regulāru iztukšošanu, nepieļaujot to pārpildi, un atkritumu ievietošanu konteineros;
informācijas izvietošanu par tualetes darba laiku un bezmaksas tualetes apmeklējumu ēkas ārpusē (pie ieejas tualetē);
vismaz  vienu reizi nedēļā ir  jāveic inventāra un iekārtu apsekošana un apkope (radiatori, ventilācijas sistēmas, ūdens uzsildīšanas iekārtas utt.;
nekavējoties paziņot  Pasūtītāja pārstāvim par gadījumiem, kad konstatēti tualetes ēkas vai tualetes aprīkojuma bojājumi vai citi fakti, kuri varētu pārtraukt vai apgrūtināt tualetes darbības nodrošināšanu;veikt komunālos maksājumus atbilstoši skaitītāju rādījumiem (ūdensvads un kanalizācija, atkritumu izvešana un elektrība) un iesniegt ik mēnesi Pasūtītājam dokumentu kopijas par skaitītāju rādījumiem un apmaksāto rēķinu kopijas. 

2.2. Ēku (WC un saimniecības ēka) fasāžu dekoratīvo apšuvuma paneļu un logu mazgāšana:
a. mazgāt tualetes ēkas fasādes logus un dekoratīvos paneļus pavasara sezonā vai pēc nepieciešamības, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšanas.

2.3. Ēku (WC un saimniecības ēkas, ēkas pie torņa) jumta seguma tīrīšana no kritalām. tīrīt jumta segumu, attīrot segumu un notekas no lapām, priežu skujām un citiem atkritumiem un kritalām. Pēc nepieciešamības ziemas sezonā no sniega segas.

2.4.Skatu torņa apsaimniekošana Dzintaru mežaparkā: 
a. nodrošināt skatu torņa darba laiku vienādu ar parka darba laiku vai citu darba laiku pēc Pasūtītāja rakstiska rīkojuma saņemšanas;
b. nodrošināt skatu torņa apsekošanu, atkritumu savākšanu, grafiti zīmējumu notīrīšanu un vizuāla tehniskā stāvokļa novērtēšanu; 
c. nodrošināt torņa apgaismojuma ikdienas apsekošanu;
d. remontēt salauztās koka detaļas – veikt atlauzto dēļu pieskrūvēšanu, atsevišķu dēļu nomaiņu, to materiāliem, krāsai jābūt identiskai esošo materiālu krāsām un izmēriem.
e. nekavējoties informēt Pasūtītāju par elektrotīklu vai metāla konstrukciju un to stiprinājumu elementu tehniskiem bojājumiem; 
f. slēgt skatu torni apmeklētājiem, ja konstrukciju vai elektrotīklu bojājumu gadījumā varētu tikt apdraudēta torņa vai parka apmeklētāju drošība.

2.5. Izpildītāja vajadzībām tiek nodota saimniecības ēka parka apsaimniekošanas vajadzībām līdz līguma izpildes termiņa beigām:
a. nodrošināt telpās (51 m2 platībā) sanitāro tīrību un kārtību; 
b. nepieciešamības gadījumā veikt remontus; 
c. veikt  ēkas fasādes logu un dekoratīvo paneļu mazgāšanu;
d. veikt jumta seguma tīrīšanu, attīrot segumu un notekas no lapām, priežu skujām un kritalām.

3. Izpildītājam jānodrošina parka teritorijas un tur uzstādītā aprīkojuma diennakts uzraudzība. 

4. Izpildītājam jānodrošina parka astoņu ieejas vārtu atslēgšana plkst. 9.00 un aizslēgšana - vasaras sezonā plkst. 23.00, ziemas sezonā plkst. 21.00 vai citā ar Pasūtītāju saskaņotā laikā.

5. Pirms līgumsaistību izpildes uzsākšanas ar aktu pieņemt no Pasūtītāja Dzintaru Mežaparka teritoriju ar ēkām, aprīkojumu, būvēm u.c.  

6. Pēc pakalpojumu līguma termiņa beigām ar aktu nodot Pasūtītājam Dzintaru Mežaparku ar aprīkojumu kvalitātē ne sliktākā, kāds tas bija līguma darbības sākumā, kā arī pievienojot izziņas no komunālo pakalpojumu sniedzējiem par galīgā norēķina veikšanu par saņemtajiem pakalpojumiem.
7. Norēķinos par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem sabiedriskās tualetes ēkas apsaimniekošanas darbiem Izpildītājam:
a. iekļaut tualetes ēkas apsaimniekošanas izmaksas attiecīgā mēnesī; 
b. iekļaut norēķinu par faktiski veiktajiem komunāliem maksājumiem tualetes ēkas un saimniecības ēkas apsaimniekošanai, atbilstoši apstiprinātiem tarifiem un faktiskam pakalpojuma patēriņam attiecīgā mēnesī (elektrības patēriņu, ūdensvada un kanalizācijas pakalpojumiem, sadzīves atkritumu izvešanu, apkures izdevumi) saskaņā ar rēķiniem, kurus Izpildītājs apmaksājis komunālo pakalpojumu sniedzējiem.


26

13

24


1.3.pielikums 
Iepirkuma pieprasījumam


TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 
DĀRZKOPĪBAS PAKALPOJUMIEM PILSĒTAS MEŽOS, IELU APSTĀDĪJUMOS UN CITOS PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMOS

1. Nokaltušo, avārijas un ainaviski mazvērtīgo koku nociršana:

1.1. nokaltušo, avārijas un ainaviski mazvērtīgo koku nociršanu, to aizvešanu un darba vietas sakopšanu veikt saskaņā ar darba uzdevumiem, kuros norādīta darbu izpildes vieta (ielas Nr.), darbu apjoms (koku skaits), koku stumbra caurmērs un darbu izpildes termiņš.
1.1.1. darbu apjoms dienā – ne mazāk kā divu koku nociršana un darba vietas sakopšana;
1.1.2. koka stumbrus pēc iespējas sagarināt vienādos (2 – 3 metru) nogriežņos;
1.1.3. darba vietas sakopšanu veikt nekavējoties pēc katra koka nociršanas un aizvešanas, savācot un aizvedot sazāģētās stumbra daļas un ciršanas atlikumus (zarus, atlūzas, nobiras un skaidas).
1.2. avārijas koku (koks ar vizuāli redzamiem bīstamiem bojājumiem - iztrupējis, saplaisājis, aizlūzis, nolūzis, daļēji sasvēries ar paceltu sakņu sistēmu vai pilnīgi izgāzies koka vecuma vai dabas apstākļu dēļ) nociršana, to aizvešana un darba vietas sakopšana:
1.2.1. šos darbus uzsākt nekavējoties no mutiska rīkojuma darba dienās vai darba uzdevuma saņemšanas brīža un 24 stundu laikā no mutiska rīkojuma (brīvdienās un svētku dienās) vai darba uzdevuma saņemšanas brīža. Mutiska rīkojuma gadījumā tiek izsniegts darba uzdevums 3 darba dienu laikā;
1.2.2. darba vietas sakopšanu veikt divu dienu laikā pēc visu koku nociršanas un aizvešanas, savācot un aizvedot sazāģētās stumbra daļas un ciršanas atlikumus (zarus, atlūzas, nobiras un skaidas).
1.3. bīstamo avārijas koku (gājējiem, satiksmei, iedzīvotājiem, ēkām, būvēm un elektrolīnijām), kas radušies dabas stihijas (vētra, stipras vēja brāzmas, pērkona negaiss) dēļ nociršana, to aizvešana un darba vietas sakopšana:
1.3.1. nodrošināt darbinieku dežūras dabas stihiju laikā un nekavējoties uzsākt avārijas koku nociršanu, elektrolīniju, ielu, ēku un ietvju atbrīvošanu no vēja gāztiem kokiem;
1.3.2. dabas stihijas laikā un 24 stundu laikā pēc tās nodrošināt operatīvās informācijas apmaiņu ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļu. Nekavējoties informēt Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļu par pilsētā konstatētajiem bīstamiem avārijas kokiem;
1.3.3. iespējami īsā laikā veikt koku nociršanu/novākšanu noteiktā secībā, izvērtējot to bīstamības pakāpi, atbrīvojot ielu braucamās daļas, gājēju celiņus, elektrolīnijas un ēkas;
1.3.4. 24 stundu laikā pēc dabas stihijas beigām uzsākt nocirsto avārijas koku aizvešanu un vietas sakopšanu, darbu izpildes vietas un darbu izpildes secību saskaņojot ar Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļu. Darbu apjoms vienas darba dienas laikā – ne mazāk kā piecu koku aizvešana un darba vietas sakopšana;
1.3.5. 15 darba dienu laikā pēc dabas stihijas beigām iesniegt Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļai atskaiti par nocirstajiem/novāktajiem bīstamajiem avārijas kokiem;
1.3.6. atskaiti par nocirstajiem/novāktajiem bīstamajiem avārijas kokiem saskaņo Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa un tā ir uzskatāma par veiktu darba uzdevumu.
1.4. orientējošais kopējais izpildāmo darbu apjoms gadā – 250 koki (10 000 cm).
1.5. nocirsto koku stumbrus (lietderīgi izmantojamo koksni) jānogādā Pasūtītāja uzglabāšanas vietā (krautuvē) Salas ielā 3904. Nocirsto koku stumbru nogriežņi jānokrauj pēc iespējas pa garuma vienībām kompaktās un kārtīgās krautnēs. Nav pieļaujama stumbru nogriežņu izbēršana un atstāšana nekārtīgās krautnēs.
1.6. Par katru darba uzdevumu Izpildītājam jānoformē pavadzīmi (1.3.1. pielikums), kuru kopā ar darbu nodošanas – pieņemšanas aktu un rēķinu iesniedz Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļai.

2. Celmu frēzēšana:

2.1. celmu izfrēzēšanu veikt saskaņā ar darba uzdevumiem, kuros norādīta darbu izpildes vieta (ielas Nr.), darbu apjoms (celmu skaits), celmu diametrs, un darbu izpildes termiņš;
2.2. izfrēzēt celmus vismaz 40 cm dziļumā;
2.3. savākt un aizvest izfrēzēto celmu koksnes, sakņu u.c. atlikumus un sakopt darba vietu;
2.4. izfrēzēto celmu vietās piebērt un pieblietēt melnzemi un iesēt zāli;
2.5. darbu izpildes termiņš – ne vairāk kā viena darba diena viena celma izfrēzēšanai;
2.6. orientējošais kopējais izpildāmo darbu apjoms gadā – 60 celmi (3000 cm).

3. Liepu vainagu vasaras formēšana:

3.1. liepu vainagu vasaras formēšana saskaņā ar darba uzdevumiem, kuros norādīta darbu izpildes vieta (iela), darbu apjoms (koku skaits) un darbu izpildes termiņš;
3.2. pirms darbu sākšanas Pasūtītāja pārstāvis kopā ar Izpildītāja pārstāvi veic katra darba uzdevuma vietas (ielas) apskati dabā;
3.3. darbu izpildes gala termiņš – 2025. gada 31. jūlijs;
3.4. vainagu formēšanā piedalīties (veikt) profesionālam kokkopim (arboristam);
3.5. veikt jauno dzinumu saīsināšanu, veidojot raksturīgo (iepriekšējo) vainagu formu;
3.6. nogriezt stumbru un celmu atvases;
3.7. nenovietot nozāģēto zaru kaudzes uz ielas braucamās daļas, autostāvvietās un uz gājēju ietves, norobežojot transporta un gājēju kustību;
3.8. aizvest nozāģētos zarus, atvases un sakopt darba vietu;
3.9. orientējošais kopējais izpildāmo darbu apjoms gadā – 150 liepas.

4. Liepu vainagošana:

4.1. liepu vainagošanu pilsētas ielās veikt saskaņā ar darba uzdevumiem, kuros norādīta darbu izpildes vieta (iela), darbu apjoms (koku skaits) un darbu izpildes termiņš;
4.2. pirms darbu sākšanas Pasūtītāja pārstāvis kopā ar Izpildītāja pārstāvi veic katra darba uzdevuma vietas (ielas) apskati dabā;
4.3. darbu izpildes gala termiņš 2025. gada 30. novembris;
4.4. liepu vainagošanā piedalīties (veikt) profesionālam kokkopim (arboristam);
4.5. nozāģēt zarus aptuveni 0,2 – 0,3 metru augstumā virs iepriekšējā zāģējuma vietas;
4.6. nozāģēt koku apakšējos zarus;
4.7. nogriezt stumbru un celmu atvases;
4.7. nenovietot nozāģēto zaru kaudzes uz ielas braucamās daļas, autostāvvietās un uz gājēju ietves, norobežojot transporta un gājēju kustību;
4.8. aizvest nozāģētos zarus un atvases un sakopt darba vietu;
4.9. orientējošais kopējais izpildāmo darbu apjoms gadā – 350 liepas.

5. Koku vainagu sakopšana, zaru aizvešana un vietas sakopšana:

5.1. vainagu sakopšanu kokiem veikt saskaņā ar darba uzdevumiem, kuros norādīta darbu izpildes vieta (iela), darbu apjoms (koku skaits) un darbu izpildes termiņš;
5.2. pirms darbu sākšanas Pasūtītāja pārstāvis kopā ar Izpildītāja pārstāvi veic katra darba uzdevuma vietas (ielas) apskati dabā;
5.3. nozāģēt nokaltušos, bojātos un traucējošos zarus koku vainagos;
5.4. nozāģēt koku apakšējos zarus līdz 5 m augstumam no zemes;
5.5. nogriezt stumbru un celmu atvases;
5.6. koku vainagu sakopšanā piedalīties (veikt) profesionālam kokkopim (arboristam);
5.7. nenovietot nozāģēto zaru kaudzes uz ielas braucamās daļas, autostāvvietās un uz gājēju ietves, norobežojot transporta un gājēju kustību;
5.8. aizvest nozāģētos zarus un sakopt darba vietu;
5.9. orientējošais kopējais izpildāmo darbu apjoms gadā – 100 koki.

6. Koku apakšējo zaru nozāģēšana līdz 5 metru augstumam, zaru aizvešana un vietas sakopšana:

6.1. apakšējo zaru nozāģēšanu kokiem veikt saskaņā ar darba uzdevumiem, kuros norādīta darbu izpildes vieta (iela), darbu apjoms (koku skaits) un darbu izpildes termiņš;
6.2. pirms darbu sākšanas Pasūtītāja pārstāvis kopā ar Izpildītāja pārstāvi veic katra darba uzdevuma izpildes vietas (ielas) apskati dabā;
6.3. nozāģēt koku un krūmu apakšējos zarus līdz 5 m augstumam no zemes, samērojot ar koka augstumu un vainaga formu, un ne vairāk kā ¼ no koka augstuma;
6.4. nogriezt stumbru un celmu atvases;
6.5. zaru nozāģēšanā piedalīties (veikt) profesionālam kokkopim (arboristam);
6.6. nenovietot nozāģēto zaru kaudzes uz ielas braucamās daļas, autostāvvietās un uz gājēju ietves, norobežojot transporta un gājēju kustību;
6.7. aizvest nozāģētos zarus un sakopt darba vietu;
6.8. orientējošais kopējais izpildāmo darbu apjoms gadā – 400 koki.

7. Koku apakšējo zaru nozāģēšana līdz 2,5 metru augstumam, zaru aizvešana un vietas sakopšana:

7.1. apakšējo zaru nozāģēšanu kokiem veikt saskaņā ar darba uzdevumiem, kuros norādīta darbu izpildes vieta (iela), darbu apjoms (koku skaits) un darbu izpildes termiņš;
7.2. pirms darbu sākšanas Pasūtītāja pārstāvis kopā ar Izpildītāja pārstāvi veic katra darba uzdevuma izpildes vietas (ielas) apskati dabā;
7.3. nozāģēt koku un krūmu apakšējos zarus līdz 2,5 m augstumam no zemes, samērojot ar koka augstumu un vainaga formu, un ne vairāk kā ¼ no koka augstuma;
7.4. nogriezt stumbru un celmu atvases;
7.5. zaru nozāģēšanā piedalīties (veikt) profesionālam kokkopim (arboristam);
7.6. nenovietot nozāģēto zaru kaudzes uz ielas braucamās daļas, autostāvvietās un uz gājēju ietves, norobežojot transporta un gājēju kustību;
7.7. aizvest nozāģētos zarus un sakopt darba vietu;
7.8. orientējošais kopējais izpildāmo darbu apjoms gadā – 200 koki.

8. Atvasāju nopļaušana mežos:

8.1. atvasāju nopļaušanu veikt saskaņā ar darba uzdevumiem, kuros norādīta darbu izpildes vieta (mežu teritorijas), darbu apjoms (ha), teritorijas aizauguma raksturojums (biezi aizaugusi vai vidēji aizaugusi), atvasāju savākšana un sašķeldošana vai nesavākšana un darbu izpildes termiņš;
8.2. pirms darbu sākšanas Pasūtītāja pārstāvis kopā ar Izpildītāja pārstāvi veic katra darba uzdevuma izpildes vietas (mežu teritorijas) apskati dabā;
8.2. darbu izpildes gala termiņš 2025. gada 31. oktobris;
8.3. nopļaut visus lapu koku atvasājus;
8.4. nopļaut zālaugus, kas augstāki par 30 cm no zemes virsmas;
8.5. pļaušanas griezumam jābūt ne augstākam par 5 - 10 cm no zemes virsmas;
8.6. saglabāt visus skuju koku sējeņus;
8.7. nopļautos atvasājus savākt un sašķeldot vai atstāt mežā nesavāktus;
8.8. orientējošais kopējais izpildāmo darbu apjoms gadā – 100 ha.

9. Holandes liepu dižstādu piegāde un stādīšana:

9.1. Holandes liepu (Tilia x vulgaris) dižstādu piegādi un stādīšanu veikt saskaņā ar darba uzdevumu un skici, kuros norāda dižstādu izmēru, darbu izpildes vietu (iela posms), darbu apjomu (stādu skaits) un darbu izpildes termiņu;
9.2. dižstādu izmēru veidi: 1) stumbra apkārtmērs 14 – 16 cm, stumbra augstums līdz vainagam 1,5 – 2,0 m, sakņu kamols džutas maisā ar stiepli; 2) stumbra apkārtmērs 16 – 18 cm, stumbra augstums līdz vainagam 2,0 – 2,5 m, sakņu kamols džutas maisā ar stiepli;
9.3  pēc nepieciešamības, tiek iesniegta un saņemta rakšanas darbu atļauja no Jūrmalas valstspilsētas    administrācijas Attīstības pārvaldes Inženierbūvju nodaļas;
9.4. atzīmētajās vietās veikt stādāmās bedres sagatavošanu, auglīgas augsnes piebēršanu un liekās grunts aizvešanu;
9.5. stādāmās bedres caurmēram jābūt par vismaz 40 cm lielākam nekā tas ir dižstāda sakņu kamolam;
9.6. pie katra dižstāda izveidot laistīšanas cauruli zem sakņu kamola;
9.7. laistīšanu veikt vienu reizi nedēļā vismaz vienu mēnesi pēc stādīšanas;
9.8. katru dižstādu atsiet ar auduma lentām pie diviem vai trīs balsta mietiem;
9.9. veikt katra dižstāda apdobes mulčēšanu;
9.10. darbu izpildes gala termiņš 2025. gada 15. maijs;
9.11. pēc rakšanas darbu pabeigšanas, sagatavot izpildmērījumus un iesniegt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Ģeomātikas un inženieru nodaļā.
9.12. garantēt dižstādu kvalitāti un gada laikā pēc stādīšanas veikt nokaltušo (neieaugušo) stādu atjaunošanu, ja tas nav fiziski vai mehāniski bojāts (nolauzts, nobrāzts, noliekts, bojāts satiksmes negadījumā u.c.);
9.13. orientējošais kopējais izpildāmo darbu apjoms gadā – 30 dižstādi.

10. Pludmales kārklu joslas kopšana:

10.1. pludmales kārklu joslas (rindas) apzāģēšanu (sēdināšanu) veikt saskaņā ar darba uzdevumiem, kuros norādīta darbu izpildes vieta (pludmales posms), darbu apjoms (rindas posma garums), un darbu izpildes termiņš;
10.2. pirms darbu sākšanas Pasūtītāja pārstāvis kopā ar Izpildītāja pārstāvi veic katra darba uzdevuma izpildes vietas apskati dabā;
10.3. darbu izpildes gala termiņš 2025. gada 15 .aprīlis;
10.4. kārklus apzāģēt 20 - 30 cm augstumā virs zemes;
10.5. izcirst visus sīkos (caurmērs līdz 12 cm) lapu kokus, kas ieauguši kārklu joslā;
10.6. saglabāt un saudzēt (neapzāģēt un nenolauzt) priežu sējeņus, kas ieauguši kārklu joslā;
10.7. aizvest nozāģētos kārklus un sakopt darba vietu;
10.8. orientējošais kopējais izpildāmo darbu apjoms gadā – 500 metru.

11. Atkritumu savākšana mežos un kāpu joslā:

11.1. atkritumu savākšanu veikt saskaņā ar darba uzdevumiem, kuros norādīta darbu izpildes vieta (mežu un kāpu joslas teritorija), pielikumā darbu izpildes vietas plāns, darbu apjoms (ha), un darbu izpildes termiņš;
11.2. darbu izpildes vietā jāsavāc maisos visi sadzīves atkritumi (papīri, plastmasas, plēves, audumi, pudeles, bundžas, stikli u.c.);
11.3. darbu izpildes vietā jāsavāc liela izmēra sadzīves un  ražošanas atkritumi (sadzīves elektrotehnika, mēbeles, būvgruži, lūžņi, autoriepas, mucas u.c.);
11.4. savāktos atkritumus nogādāt Slokas šķirošanas un pārkraušanas stacijā;
11.5. orientējošais izpildāmo darbu apjoms vienā darba uzdevumā – 5 ha.

12. Sertificēta arborista koka stāvokļa atzinums:
12.1. sagatavot koku stāvokļa atzinumu – novērtējumu, koka stāvokļa inventarizācijas aprakstu un apsaimniekošanas pasākumu plānu. 

13. Veicot darbus ceļu tuvumā, darba vietas aprīkot atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumu Nr.421 ”Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām.
14. Darbu izpildē jāievēro normatīvajos aktos noteiktās darba drošības, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības u.c. prasības.




1.3.1.pielikums
Iepirkuma pieprasījumam

PAVADZĪME Nr._______			2025.gada ____. ____________________
PAR NOCIRSTO KOKU NOGĀDĀŠANU


Pasūtītājs: Jūrmalas valstspilsētas administrācija

Izpildītājs: SIA “_________________________________”

Darba uzdevums: ___________________________________________________________
(numurs, datums)	

Koku nogādāšanas vieta: kokmateriālu novietošanas laukums Salas ielā 3904

Transporta līdzeklis: ________________________________________________________

Kravas apjoms (m3): __________

Piezīmes:______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Izpildītāja pārstāvis _________________________  ____________________
				(vārds, uzvārds)			(paraksts)





Piezīmes:______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pasūtītāja pārstāvis _________________________  ____________________
				(vārds, uzvārds)			(paraksts)







1.4. pielikums
Iepirkuma pieprasījumam

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
DĀRZKOPĪBAS PAKALPOJUMIEM NEAPBŪVĒTAJOS NEKUSTAMAJOS ĪPAŠUMOS

1. Pašvaldības īpašumā esošo neapbūvēto nekustamo īpašumu apsaimniekošana ietver:

1.1. daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku  iekšpagalmus Jūrmalas valstspilsētā - Dubultos, Kauguros, Slokā u.c. Orientējošā kopjamā platība uz iepirkuma izsludināšanas brīdi 308 504 m2. Kopjamo pašvaldības īpašumu saraksts saskaņā ar pielikumiem 1.4.1., 1.4.2. un 1.4.3. Paredzamo darbu izpilde minētajos īpašumos:
1.1.1. ietvju, ceļu un laukumu tīrīšana ~ 114 342 m2;
1.1.2. zāliena kopšana ~ 182 213 m2;
1.1.3. kokaugu stādījumu kopšana;
1.1.4. bērnu rotaļu laukumu apsaimniekošana ~ 7878 m2 ;
1.1.5. sporta laukumu kopšana ~ 3961 m2;
1.1.6. 201 soliņu un 98 atkritumu urnu apsaimniekošana, orientējoši 22 suņu ekskrementu urnas.

Par iekšpagalmu šī iepirkuma (līguma) izpratnē tiek uzskatīts pašvaldības īpašumā esošs neapbūvēts nekustamais īpašums (ar kadastra Nr.), kurš atrodas starp daudzdzīvokļu dzīvojamiem namiem.
Par iekšpagalmu ietvi šī iepirkuma (līguma) izpratnē tiek uzskatīts iekšpagalma teritorijā izveidots gājēju celiņš, pa kuru nav atļauta mehanizētā transporta līdzekļu kustība.
Par ceļu šī iepirkuma (līguma) izpratnē tiek uzskatīta satiksmei izbūvēta teritorija, pa kuru atļauts pārvietoties mehanizētiem transporta līdzekļiem.
Par bērnu rotaļu laukumu šī iepirkuma (līguma) izpratnē tiek uzskatīta nekustamā īpašuma daļa, kurā par pašvaldības līdzekļiem izvietots bērnu rotaļu aprīkojums atbilstošs normatīvo dokumentu prasībām un izbūvēts specializēts segums šī laukuma robežās.
Par sporta laukumu šī iepirkuma (līguma) izpratnē tiek uzskatīta nekustamā īpašuma daļa, kurā par pašvaldības līdzekļiem izvietots sporta aprīkojums atbilstošs normatīvo dokumentu prasībām un izbūvēts specializēts segums šī laukuma robežās.
Šī iepirkuma (līguma) ietvaros tiek apsaimniekoti soliņi un atkritumu urnas, kuras izvietotas nekustamā īpašumā par pašvaldības finansējumu.

1.2.citus pašvaldības īpašumā esošos neapbūvētos nekustamos īpašumus. Paredzamo darbu izpilde šajos īpašumos:
1.2.1. ietvju, ceļu un laukumu tīrīšana ~ 1352 m2,
1.2.2. zāliena kopšana ~ 52730 m2,
1.2.3. 2 atkritumu urnu apsaimniekošana.

2. Darbu apjomi līguma izpildes gaitā var tikt mainīti, tos samazinot vai palielinot, atbilstoši ikmēneša izsniegtam darba uzdevumam.
3. Izpildāmo darbu apraksts:
3.1. Ceļu, ietvju un laukumu ar cieto segumu tīrīšana:
3.1.1. Ziemas sezonā no 1.novembra līdz 31.martam (ieskaitot) vai citā laika periodā, ja ir ziemas periodam atbilstoši laika apstākļi (sniegs, apledojums, sals) jāveic ceļu, ietvju un laukumu mehanizēta (kur tas iespējams) un nemehanizēta attīrīšana no sniega pilnā platumā un kaisīšana ar pretslīdes materiāliem (sāls/smilts maisījums) pēc nepieciešamības. Snigšanas laikā sniega tīrīšana uzsākama ne vēlāk kā 2 stundu laikā pēc snigšanas beigām. Pēc katras tīrīšanas reizes elektroniski (e-pastā) ir jāinformē Pasūtītāja pārstāvis par veiktajiem darbiem. Iesniedzot ikmēneša atskaiti (rēķinu, aktu) klāt jāpievieno informatīvu atskaiti, kurā ir atspoguļotas iepriekšējā mēnesī veiktās ziemas sezonas tīrīšanas reizes, kur redzams datums, laiks un iemesls tīrīšanai. Orientējoši 4 līdz 8 reizes mēnesī ir jāveic ziemas sezonai atbilstošie tīrīšanas darbi. Ikmēneša atskaite (rēkins, akts) tiks iesniegta Pasūtītājam pēc faktiski veiktajiem darbiem. 
3.1.2. Pavasara sezonā jāveic smilšu novākšana no ceļiem, ietvēm un laukumiem pēc ziemas sezonas beigām atbilstoši izsniegtam darba uzdevumam, bet ne vēlāk kā līdz 30.aprīlim, izņemot gadījumus, kad to neatļauj klimatiskie laika apstākļi.
3.1.3. Pavasara - vasaras - rudens sezonā no 1.aprīļa līdz 30.oktobrim (ieskaitot), ja nav ziemas periodam atbilstoši nokrišņi (sniegs, apledojums), jāveic ceļu, ietvju un laukumu  slaucīšana mehanizēti (vietās, kur tas iespējams) un nemehanizēti - lapu, koku zaru, sadzīves atkritumu – papīru, plastmasas, kartona, metāla bundžu, lūžņu, stikla, celtniecības gružu u.c. savākšana un deponēšana, atbilstoši izsniegtā darba uzdevuma regularitātei (orientējoši 4 reizes mēnesī).

3.2. Zāliena kopšana:  
3.2.1. zāliena pļaušana  orientējoši vienu reizi mēnesī  - no maija līdz oktobrim – ~5 reizes. Zāles pļaušanas augstums 3-4 cm;
3.2.2. ne vēlāk kā vienas dienas laikā pēc zāliena nopļaušanas veikt zāliena piepļaušanu ar trimmeriem (ap kokiem, stabiem, ēkām, stādījumiem, nogāzēs u.c.);
3.2.3. vietās, kur nav iespējama zāliena pļaušana ar traktoru vai pašgājēju zāles pļāvēju, veikt zāliena nopļaušanu ar trimmeriem (starp kokiem, meža malās);
3.2.4. pļaujot zāli gar ietvēm vai ielas braucamo daļu, jānodrošina, lai ietves vai/un ielas segums pēc pļaušanas ir tīrs – bez nopļautās zāles atliekām;
3.2.5. zaļo zonu atjaunošana (melnzemes piebēršana, zāles iesēšana) vietās, kur tās ir bojātas;
3.2.6. zāliena grābšana zaļajās zonās un sagrābto lapu aizvešana (no maija līdz oktobrim – orientējoši 2 reizes).

3.3. Koku vainagu sakopšana – koku vainagu sakopšana, zaru aizvešana, vietas sakopšana.

3.4. Pašvaldības īpašumu tīrīšana, visā teritorijā savācot atsevišķi izmestos atkritumus (papīru, plastmasas, stiklu, izsmēķu, lūžņu, celtniecības gružu, zaru u.c.) savākšana visā kopjamā teritorijā   (orientējoši 12 reizes mēnesī)

3.5. Bērnu rotaļu laukumu un sporta laukumu apsaimniekošana:
3.5.1.sintētiskā seguma slaucīšana (nemehanizēta tīrīšana) un sadzīves atkritumu savākšana un aizvešana pavasara, vasaras, rudens un ziemas sezonā (orientējoši 12 reizes mēnesī); 
3.5.2. sintētiskā seguma mazgāšana;
3.5.3. ziemas sezonā, iestājoties piemērotiem laika apstākļiem, ledus laukuma izveidošana un uzturēšana;
3.5.4. Pasūtītāja informēšana par gadījumiem, kad konstatēti bērnu rotaļu laukumu vai sporta laukumu aprīkojuma, laukumu seguma vai citi bojājumi;
3.5.5. Rotaļu iekārtas mazgāšana.

3.6.  Atkritumu urnu apsaimniekošana:
3.6.1. atkritumu urnu iztukšošana – iztukšošana jānodrošina līdz plkst. 8.00 un atkritumu savākšana ap atkritumu urnām, savākto atkritumu nodošana vienotajam sadzīves atkritumu apsaimniekotājam (orientējoši 18 reizes mēnesī);
3.6.2. atkritumu urnu slaucīšana vai mazgāšana no ārpuses un iekšpuses (orientējoši 1 reizi mēnesī);
3.6.3. atkritumu urnu remonts – labošana vai krāsošana;
3.6.4. salauzto atkritumu urnu demontēšana un deponēšna.

3.7.  Suņu ekskrementu urnu apsaimniekošana:
3.7.1. ekskrementu urnu iztukšošana - iztukšošana jānodrošina līdz plkst. 8.00, ekskrementu nodošana vienotajam sadzīves atkritumu apsaimniekotājam (orientējoši 8 reizes mēnesī); 
3.7.2. ekskrementu urnu papildināšanu ar suņu ekskrementu maisiņiem – ūdens necaurlaidīgiem, orientējošais izmērs 300 mm x 200 mm (pieļaujamā atkāpe +/- 80 mm), tumšā krāsas tonī, 1 rullī – vismaz 50 gab.;
3.7.3. ekskrementu urnu slaucīšana vai mazgāšana no ārpuses un iekšpuses;
3.7.4. ekskrementu urnu remonts – labošana vai krāsošana;
3.7.5. ekskrementu urnu demontēšana un deponēšanas.

3.8. Soliņu apsaimniekošana:
3.8.1. soliņu slaucīšana, bezsniega periodā notīrot skujas, lapas un citus atkritumus, ziemā sniega notīrīšana no soliņiem (orientējoši 1 reizi mēnesī);
3.8.2. atkritumu savākšana ap un zem soliņiem;
3.8.3. soliņu remonts – salabošana vai krāsošana. Ja bojātas vairāk kā 70 % konstrukciju, demontāža un deponēšana.
4. Izpildītājam darbu izpildi jānodrošina nepārtraukti visā līguma darbības laikā. Darbi tiek izpildīti, pamatojoties uz Pasūtītāja sagatavotiem un Izpildītājam izsniegtiem darba uzdevumiem, kuros norādītas izpildāmo darbu vietas, darbu veids, apjoms un darbu izpildes termiņš.

5. Izpildītājam rakstiski vai telefoniski jāinformē Pasūtītāja pārstāvis par gadījumiem, kad konstatēti avārijas vai bīstamie koki Izpildītāja apsaimniekojamā teritorijā, bojāti ceļu segumi, atkritumu urnas, soliņi un citi apstādījumu elementi.

6. Līgumsaistību izpildē iesaistītos darbiniekus Izpildītājam jānodrošina ar formas tērpiem vai vienotām atšķirības zīmēm.

7. Tehniskajās specifikācijās minētie darbu apjomi un darbu izpildes vietas var tikt mainītas. 

8. Izpildītājam līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā jānoslēdz līgumu ar vienoto sadzīves atkritumu apsaimniekotāju Jūrmalas valstspilsētā par savākto sadzīves atkritumu aizvešanu uz Slokas pārkraušanas – šķirošanas staciju. 

9. Visus iepirkumā paredzētos darbus jāveic saskaņā Jūrmalas domes saistošajiem noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.


1.4.1. pielikums
Iepirkuma pieprasījumam
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	SPORTA LAUKUMI PLATĪBAS M2
	KOPĒJĀ PLATĪBA M2
	Suņu ekskrementu urnas
GAB.
	SOLI GAB.
	URNAS GAB.

	1
	Kauguri 0042
	Oškalna iela
	234
	417
	
	
	2937
	
	
	

	2
	Kauguri 0082
	Satiksmes josla
	3132
	553
	
	
	3685
	
	
	

	3
	Kauguri 0081
	Satiksmes josla
	1891
	1019
	
	
	2910
	
	
	

	4
	Kauguri 0080
	Satiksmes josla
	4210
	892
	163
	
	5280
	
	2
	1

	5
	Lībiešu iela 0732
	Lībiešu iela 0732
	1008
	1679
	
	
	2687
	
	
	

	6
	Slīteres iela 0733
	Slīteres iela 0733
	1506
	811
	
	
	2317
	
	
	

	7
	Kauguri 0068
	Satiksmes josla
	6477
	720
	
	
	7197
	
	
	

	8
	Kauguri 0067
	Satiksmes josla
	6943
	2312
	
	
	9255
	
	
	

	9
	Kauguri 1106
	Iekškvartāls 
	4148
	5043
	672
	1856
	11719
	1
	24
	7

	10
	Engures iela 1114
	Engures iela
	9731
	5240
	
	
	14971
	1
	
	

	11
	Engures iela 0018
	Engures iela
	3140
	1250
	
	
	4390
	
	
	

	12
	Skolas iela 1307
	Zaļā zona pie ielas
	411
	261
	
	
	672
	
	
	

	13
	Kauguri 0720
	Skvērs
	860
	4556
	
	
	5416
	1
	2
	1

	14
	Kauguri 0022
	Satiksmes josla
	1428
	1369
	
	
	2797
	
	
	

	15
	Kauguri 0020
	Satiksmes josla
	2827
	867
	
	
	3694
	
	
	

	16
	Teiču iela 0040
	Teiču iela
	4673
	519
	
	
	5192
	
	
	

	17
	Kauguri 1206
	Iekškvartāls
	1057
	7874
	252
	
	9183
	1
	8
	4

	18
	Kauguri 1209
	Iekškvartāls
	214
	3943
	
	
	4157
	
	
	

	19
	Kauguri 0808
	Iekškvartāls
	322
	2374
	163
	
	2859
	
	
	

	20
	Kauguri 0809
	Iekškvartāls 
	281
	1476
	
	779
	2536
	1
	5
	4

	21
	Kauguri 0814
	Iekškvartāls 
	317
	3061
	165
	
	3543
	1
	12
	9

	22
	Kauguri 0726
	Iekškvartāls
	632
	4787
	323
	
	5742
	1
	9
	4

	23
	Skolas iela  1727
	Iela (mājas gals)
	342
	373
	
	
	715
	
	
	

	24
	Kauguri 2502
	Iekškvartāls
	656
	2675
	682
	261
	4013
	
	8
	4

	25
	Kauguri 0071
	Satiksmes josla (iela) starp Skolas ielu un lielo mežu uz garāžām
	1886
	210
	
	
	2096
	
	
	

	26
	Kauguri 1719
	Skvērs
	338
	805
	195
	
	1338
	
	4
	2

	27
	Kauguri 1720
	Skvērs
	153
	2058
	172
	
	2383
	
	2
	1

	28
	Jurģu iela 0063
	Jurģu iela
	464
	1185
	
	
	1649
	
	
	

	29
	Sloka 0065
	Satiksmes josla
	392
	966
	
	
	1358
	
	
	

	30
	Kauguri 0069
	Satiksmes josla
	846
	616
	
	
	1462
	
	
	

	31
	Kauguri 0070
	Satiksmes josla
	52
	1567
	
	
	1619
	1
	
	

	32
	Kauguri 7008
	Skvērs
	78
	423
	280
	
	781
	
	3
	2

	33
	Kauguri 1215
	Skvērs
	419
	2128
	252
	
	2799
	1
	3
	2

	34
	Kauguri 6406
	Josla pie daudzstāvu mājām
	676
	862
	
	
	1538
	1
	
	

	35
	Sloka 0516
	Skvērs pie daudzdzīvokļu ēkām
	
	772
	
	
	772
	
	
	

	36
	Kauguri 6408
	Satiksmes josla ar zaļo zonu
	852
	247
	
	
	1099
	
	
	

	37
	Kauguri 6409
	Satiksmes josla
	344
	375
	
	
	719
	
	
	

	38
	Kauguri 5007
	Ielas gals
	820
	770
	
	
	1590
	
	
	

	39
	Kauguri 5706
	Zaļā zona
	
	1790
	
	
	1790
	
	
	

	40
	Kauguri 0026
	Satiksmes josla
	4663
	1554
	
	
	6217
	
	
	

	41
	Kauguri 0024
	Satiksmes josla
	1628
	1325
	
	
	2953
	1
	
	

	42
	Kauguri 1817
	Iekškvartāls
	200
	1721
	
	
	1921
	
	
	

	43
	Kauguri 1816
	Iekškvartāls ar bērnu laukumu
	440
	2823
	35
	
	3298
	
	6
	4

	44
	Kauguri 1825
	Iekškvartāls
	327
	1859
	
	
	2186
	1
	
	

	45
	Kauguri 0518
	Iela iekškvartālā (satiksmes josla)
	782
	2412
	
	
	3194
	
	
	

	46
	Lēdurgas iela 3127
	Lēdurgas iela
	2159
	2124
	
	
	4283
	1
	
	

	47
	Kauguri 3119
	Iekškvartāls
	252
	419
	
	
	671
	1
	
	

	48
	Kauguri 3126
	Skvērs
	74
	426
	
	
	500
	
	
	

	49
	Kauguri 0077
	Satiksmes josla no Raiņa ielas gar daudzdzīvokļu māju iekškvartālu līdz Skolas ielai
	8116
	3478
	
	
	11594
	
	
	

	50
	Kurzemes iela 0036
	Iela
	1516
	3880
	
	
	5396
	
	
	

	51
	Kauguri 0517
	Satiksmes josla pie bērnudārza
	372
	1546
	130
	
	2048
	
	
	

	52
	Kauguri 3404
	Bērnu rotaļu laukums
	60
	2273
	137
	
	2470
	
	4
	2

	53
	Kauguri 3305
	Skvērs
	676
	729
	300
	
	1705
	1
	6
	3

	54
	Kauguri 3311
	Satiksmes josla
	588
	1386
	
	
	1974
	
	
	

	55
	Kauguri 5014
	Skvērs
	149
	710
	140
	
	999
	
	2
	1

	56
	Kauguri 5012
	Skvērs
	308
	1590
	156
	
	2054
	1
	4
	2

	57
	Sloka 0064
	Satiksmes josla
	1282
	82
	
	
	1364
	
	
	

	58
	Sloka 0512
	Skvērs un bērnu laukums
	
	3388
	302
	
	3690
	1
	10
	5

	59
	Kauguri 3116
	Skvērs un bērnu laukums
	1136
	2091
	196
	
	3423
	1
	3
	1

	60
	Kauguri 2105
	Bērnu rotaļu laukums
	
	593
	412
	
	1005
	
	4
	2

	61
	Kauguri 2403
	Bērnu rotaļu laukums
	
	
	110
	
	110
	
	3
	

	62
	Skolas 36 un 38
	Bērnu rotaļu laukums
	
	
	430
	
	430
	
	10
	3

	63
	Talsu šos. un Raiņa ielas krustojums
	Bērnu rotaļu laukums
	
	
	160
	
	160
	
	2
	2

	64
	Skolas 57a un 61a
	Bērnu rotaļu laukums
	
	
	140
	
	140
	
	4
	2

	65
	Kauguri 3604
	Skvērs un bērnu laukums
	138
	1045
	196
	
	1379
	
	5
	4

	66
	Kauguri 5802
	Bērnu rotaļu laukums
	
	
	180
	
	180
	
	3
	2

	67
	Kauguri 3122
	Bērnu rotaļu laukums
	
	
	86
	
	86
	
	3
	2

	68
	Kauguri 3112
	Bērnu rotaļu laukums
	
	
	36
	
	36
	
	2
	1

	69
	Sloka 8616
	Bērnu rotaļu laukums
	
	
	267
	
	267
	
	2
	1

	70
	Ķemeri 2303
	Bērnu rotaļu laukums
	
	
	180
	
	180
	
	2
	2

	71
	Priedaine 0202
	Bērnu rotaļu laukums
	
	
	22
	
	22
	
	
	3

	72
	Skrundas iela
4009
	Bērnu rotaļu laukums
	 
	 
	120
	
	120
	
	2
	1

	73
	Tērbatas iela 2407
	Trotuāri
	1292
	 
	 
	
	1292
	
	
	

	74
	Kauguri 1820
	Iekškvartāls
	 
	3174
	300 
	
	3474
	
	10
	3

	75
	Kauguri 0056
	Satiksmes josla ar zaļo zonu
	1175
	1114
	 
	
	2289
	
	
	

	76
	Kauguri 2902
	Lauku iela 2902
	1833
	3408
	 
	
	5241
	1
	
	

	77
	Kauguri 2504
	Skolas 31a
	30
	4755
	 
	
	4785
	
	
	

	78
	Kauguri 1113 (Engures iela 9a)
	Iekškvartāls
	53
	5366
	 
	
	5419
	
	
	

	79
	Kauguri 7108
	Skvērs
	243
	584
	
	
	827
	
	
	

	80
	Kauguri 0054
	Satiksmes josla ar zaļo zonu
	1123
	1743
	
	
	2866
	
	
	

	81
	Kauguri 0073
	Satiksmes josla ar zaļo zonu
	1258
	320
	
	
	1578
	
	
	

	82
	Kauguri 1220
	Iekškvartāls
	384
	3635
	
	
	4019
	
	
	

	83
	Kauguri 5009
	Iekškvartāls
	507
	704
	
	
	1211
	
	
	

	84
	Sloka 0703
	Skvērs
	60
	1454
	
	
	1514
	
	
	

	85
	Kauguri 0505
	Satiksmes josla ar zaļo zonu
	621
	4567
	
	
	5188
	
	
	

	86
	Kauguri 3803
	Rūpniecības 19
	
	425
	
	
	
	
	
	

	87
	Majori 8510
	Satiksmes josla ar zaļo zonu
	418
	372
	
	
	
	
	
	

	88
	Kauguri 0079
	Satiksmes josla ar zaļo zonu
	968
	365
	
	
	
	
	
	

	89
	Kauguri 7003
	Raiņa 62
	1877
	120
	
	
	1977
	
	
	

	90
	Kauguri 0050
	Satiksmes josla ar zaļo zonu
	352
	469
	
	
	
	
	
	

	91
	Kauguri 0075
	Satiksmes josla
	440
	
	
	
	
	
	
	

	Kopā
	101260
	138874
	7054
	2635
	248595
	19
	169
	87





1.4.2. pielikums
Iepirkuma pieprasījumam

JŪRMALAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAI PIEDEROŠO ĪPAŠUMU APSAIMNIEKOŠANA JŪRMALAS VALSTSPILSĒTĀ
DUBULTU RAJONĀ 
	NR.P.K.
	NOSAUKUMS
	CEĻI, LAUKUMI UN GĀJĒJU CELIŅI M2
	ZĀLIENS M2
	ROTAĻU LAUKUMI PLATĪBAS
M2
	SPORTA LAUKUMI PLATĪBAS M2
	KOPĒJĀ PLATĪBA M2
	Suņu ekskrementu urnas
GAB.
	SOLI GAB.
	URNAS GAB.

	1
	Dubulti 3748
	Iekškvartāls
	140
	1679
	154
	 
	1973
	
	7
	1

	2
	Dzeldas iela 0064
	Dzeldas iela
	2388
	4306
	 
	 
	6694
	
	 
	 

	3
	Dubulti 3747
	Iekškvartāls
	462
	1207
	 
	 
	1669
	
	 
	 

	4
	Dubulti 3705
	Iekškvartāls
	
	12729
	 
	 
	12729
	
	 
	 

	5
	Dubulti 0056
	Satiksmes josla
	1964
	1395
	 
	 
	3359
	
	 
	 

	6
	Dubulti 3706
	Iekškvartāls
	434
	3882
	 
	 
	4316
	
	 
	 

	7
	Dubulti 0054
	Satiksmes josla 
	3310
	6685
	70
	365
	10430
	2
	8
	4

	8
	Dubulti 0055 
	Virgas iela
	878
	7910
	 
	 
	8788
	
	 
	 

	9
	Dubulti 3208
	Ievu iela 6a
	691
	3247
	300
	700
	4938
	1
	17
	6

	10
	Dubulti 0051
	Satiksmes josla ar zaļo zonu
	302
	127
	
	
	429
	
	
	

	11
	Dubulti 0037
	Satiksmes josla ar zaļo zonu
	1360
	80
	
	
	1440
	
	
	

	12
	Dubulti 2810
	Satiksmes josla ar zaļo zonu
	1153
	2
	
	
	1245
	
	
	

	Kopā
	13082
	43339
	524
	1065
	58010
	3
	32
	11





1.4.3. pielikums
Iepirkuma pieprasījumam

JŪRMALAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAI PIEDEROŠO ĪPAŠUMU APSAIMNIEKOŠANA JŪRMALAS VALSTSPILSĒTĀ
 BĒRNU ROTAĻU LAUKUMI UN SPORTA LAUKUMI

	NR.P.K.
	NOSAUKUMS
	ADRESE
	IERĪKOŠANAS GADS
	ROTAĻU LAUKUMI M2
	SPORTA LAUKUMI M2 
	SOLI
GAB.
	URNAS
GAB.

	1
	Kauguri 0814
	Bērnu rotaļu laukums
	Talsu šos. 31/20; 31/10 un 31/8
	2007
	165
	
	12
	6

	2
	Kauguri 1106 
	Iekškvartāls Engures ielas bērnu laukums
	Engures iela 1,3 un 5; Nometņu iela 18 un 20
	2007
	672
	1856
	24
	7

	3
	Kauguri 1206
	Bērnu rotaļu laukums
	Skolas iela 65
	2011
	252
	 
	8
	4

	4
	Kauguri 0809
	Bērnu rotaļu laukums
	Talsu šos. 31/20; 31/7 un 31/25 pie Kauguru namu pārvaldes
	2007
	
	779
	4
	3

	5
	Kauguri 0808
	Iekškvartāls
	Talsu šos. 31/20; 31/7 un 31/25 pie Kauguru namu pārvaldes
	2020
	163
	
	
	3

	6
	Kauguri 0726
	Bērnu rotaļu laukums
	Talsu šos. 31/2; 31/5; 31/12; 31/4; 31/3 un Skolas 50
	2007
	323
	 
	11
	4

	7
	Kauguri 2502
	Bērnu rotaļu laukums
	Skolas iela 31 b
	2021
	682
	261
	8
	4

	8
	Kauguri 1719
	Bērnu rotaļu laukums
	Skolas iela 35 un 37
	2013
	195
	 
	4
	2

	9
	Kauguri 1720
	Bērnu rotaļu laukums
	Skolas iela 35 un 35a
	2013
	172
	 
	2
	1

	10
	Kauguri 7008
	Bērnu rotaļu laukums
	Tirzas un Tallinas iela
	2011
	280
	 
	3
	2

	11
	Kauguri 1215
	Bērnu rotaļu laukums
	Skolas iela 67 un 69
	2013
	252
	 
	3
	2

	12
	Kauguri 3404 
	Bērnu rotaļu laukums
	Tērbatas iela 38
	2012
	137
	 
	4
	2

	13
	Kauguri 5014
	Bērnu rotaļu laukums
	Skolas iela 15
	2013
	140
	 
	2
	1

	14
	Kauguri 5012
	Bērnu rotaļu laukums
	Skolas iela 23 un 25
	2009
	156
	 
	4
	2

	15
	Sloka 0512
	Bērnu rotaļu laukums
	Līču iela 3
	 
	302
	 
	10
	5

	16
	Kauguri 3116
	Bērnu rotaļu laukums
	Skolas iela 28 un 30
	2007
	196
	 
	3
	1

	17
	Kauguri 2105
	Bērnu rotaļu laukums
	Pie Lauku ielas 35
	2013
	412
	 
	4
	2

	18
	Kauguri 2403 
	Bērnu rotaļu laukums
	Putnu iela 2
	2008
	110
	 
	3
	 

	19
	Kauguri 1814; 1807
	Bērnu rotaļu laukums
	Skolas 36 un 38
	2011
	430
	 
	10
	3

	20
	Talsu šos. un Raiņa ielas krustojums
	Bērnu rotaļu laukums
	 
	2012
	160
	 
	2
	2 

	21
	Kauguri 1210; 1211
	Bērnu rotaļu laukums
	Skolas 57a un 61a
	2012
	140
	 
	4
	2

	22
	Kauguri 3604
	Bērnu rotaļu laukums
	Skolas iela 27a un 29
	2012
	196
	 
	5
	4

	23
	Kauguri 5802 
	Bērnu rotaļu laukums
	Tallinas iela 22
	2012
	180
	 
	3
	2

	24
	Kauguri 3122 
	Bērnu rotaļu laukums
	Raiņa iela 77
	2009
	86
	 
	3
	2

	25
	Kauguri 3112 
	Bērnu rotaļu laukums
	Raiņa iela 75
	2009
	36
	 
	2
	1

	26
	Raiņa iela 1a Sloka 8616
	Bērnu rotaļu laukums
	Raiņa iela 1a
	2013
	267
	 
	2
	1

	27
	Robežu iela 19 Ķemeri 2303
	Bērnu rotaļu laukums
	Robežu iela 19
	2012
	180
	 
	2
	2

	28
	Priedaine 0202
	Bērnu rotaļu laukums
	 
	2013
	22
	 
	
	3

	29
	Dubulti 3748
	Bērnu rotaļu laukums
	Slokas iela 65-3
	2009
	154
	 
	7
	1

	30
	Dubulti 0054
	Bērnu rotaļu laukums
	Slokas iela 63/8, 65/2; 65/1; 65/3 
	2009, 2012
	70
	365
	8
	4

	31
	Dubulti 3208
	Bērnu rotaļu laukums
	Ievu iela 6a
	2011, 2012
	300
	700
	17
	6

	32
	Kauguri 0517
	Bērnu rotaļu laukums
	Skolas 34
	2011
	130
	
	
	

	33
	Kauguri 1816
	Bērnu rotaļu laukums
	Nometņu 9 un 11
	2011
	35
	
	6
	4

	34
	Skrundas iela
4009
	Bērnu rotaļu laukums
	Skrundas iela 4
	2014
	120
	
	2
	1

	35
	Kauguri 3305
	Bērnu rotaļu laukums
	Starp Tallinas 42 un Tallinas 44
	2019
	300
	
	6
	3

	36
	Kauguri 0080
	Bērnu rotaļu laukums
	
	2014
	163
	
	
	

	37
	Kauguri 1820
	Bērnu rotaļu laukums
	Starp Raiņa 81 un Raiņa 83
	2019
	300
	
	10
	3

	Kopā
	7878
	3961
	198
	90



1.5.pielikums
Iepirkuma pieprasījumam
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
DĀRZKOPĪBAS PAKALPOJUMIEM ĶEMERU PARKĀ

1. Izpildītājam jāveic dārzkopības pakalpojumi Ķemeru parkā, nodrošinot sekojošu pamatdarbu izpildi: 
1.1. apstādījumu un pameža kopšanu;
1.2. bērnu rotaļu laukumu kopšanu; 
1.3. celiņu un laukumu kopšanu;
1.4. parkā esošo ēku - sabiedriskās tualetes un saimniecības laukuma, mazās arhitektūras formas un labiekārtojuma elementu apsaimniekošanu.
Ķemeru parks ir  sadalīts četrās zonās (skatīt ilustratīvu attēlu Nr.9):
1.1. Partera daļa (Nr.1)
1.2. Aktīvā parka daļa (Nr.2)
1.3. Meža parks (Nr.3)
1.4. Mežs (Nr.4)
[image: Map

Description automatically generated]
Attēls Nr.9
2. Ķemeru parka kopējā apsaimniekojamā orientējošā platība ieskaitot stāvlaukumu pie ūdenstorņa un skvēru Tūristu ielā 2A~ 285271 m2:
2.1. apstādījumi:
2.1.1. krūmu dobes (t.sk. koku apdobes) 3613 m2;
2.1.2. ziemciešu dobes 3679 m2;
2.1.3. garšaugu dobes (pie rotaļu laukuma) 51 m2;
2.1.4. rožu dobes ~1791 m2;
2.1.5. jaunie koku stādījumi ~199 m2;
2.1.6. intensīvi kopjams zāliens ~ 73192 m2;
2.1.7. ekstensīvi kopjams zāliens ~ 33200 m2;
2.2. zaļās zonas ~  46137,1 m2; 
2.2. koka laipas ~ 761,8 m2;
2.3. birstošais segums gājējiem “HanseGrand” ar granīta bruģakmens apmali  ~ 26942 m2;
2.4. vienlaidus lietais gumijas segums (rotaļu laukums) - 1020 m2;    
2.5. asfalta un bruģakmens segums ~ 16171,75 m2; 
2.6. meža daļas zemsedze ~ 77909 m2.
3. Mazās arhitektūras formas un esošā apbūve:
3.1.1. sēravots  pie “Ķirzaciņas”- 21 m2;
3.1.2. laivu piestātne Pie mīlestības saliņas - 13 m2;
3.1.3. piemineklis- Ķemeru kūrorta dibinātājiem – 7,8 m2;
3.1.4. tilti, tai skaitā Valsts un vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļi – 227,00 m2;
3.1.5. rotonda - paviljons uz Mīlestības saliņas – 64,60 m2;
3.1.6.  paviljons pie sēravota “Ķirzaciņa”-14,70 m2;
3.1.7.  stacionārā tualete ar saimniecības telpu - 70 m2;
3.1.8.  lielais paviljons pie bērnu laukuma ar dzeramā ūdens strūklaku -108 m2;
3.1.9.  mazais paviljons aktīvajā parka daļā – 72,00 m2;
3.1.10.  “Tautas deja” cilnis  - 6,25 m2 .
3.2. Labiekārtojuma elementi:
3.2.1. partera baltie soliņi 20 gab. (skatīt pielikumā partera soliņu rasējums);
3.2.2. partera baltās atkritumu urnas 8 gab. (skatīt pielikumā partera atkritumu urnu rasējumi);
3.2.3. suņu ekskrementu urnas 2 gab.
3.2.4. parka soliņi 187 gab. ( skatīt Ķemeru parka soliņu rasējums);
3.2.5. parka atkritumu urnas 68 gab. (skatīt Ķemeru parka urnas rasējums);
3.2.6. velostatīvi 36 gab.;
3.2.7. norāžu stabi ar informācijas stendu 8 gab.;
3.2.8. norāžu stabi 33 gab.
4. Visi darbi tiek veikti pamatojoties uz Pasūtītāja izsniegtajiem darba uzdevumiem, kuros norādīts darba veids, izpildes termiņš, veicamo darbu apjoms, regularitāte u.c. precizējoša informācija, kas nepieciešama darbu izpildei.
5. Darbi jāveic tā, lai netiktu traucēti parka apmeklētāji.  Ja tas nav iespējams, Izpildītājam jāveic vietas norobežošana ar būvžogu vai izvietojot brīdinājuma zīmes un signāllentas.
6. Pēc darbu veikšanas Izpildītājam jānodrošina darba vietas sakopšana.
7. Nav pieļaujama ilgstoša atkritumu uzglabāšana parka teritorijā.
8. Darbu izpildes laikā jāievēro izstrādātā un ierīkotā projekta nosacījumi (materiāli, izmēri, krāsas utt.).
9. Izpildītāja lietošanā tiek nodota slēgta teritorija – saimniecības laukums 500m2 un stacionārās tualetes ēka ar saimniecības noliktavu, kuru Izpildītājs var izmantot instrumentu, tehnikas glabāšanai, atkritumu konteineru novietošanai  un parka apsaimniekošanas atlikumu īslaicīgai glabāšanai – konteineros vai speciāli izveidotā vietā.
10. Par novietoto priekšmetu drošību atbildīgs ir Izpildītājs un Pasūtītājs nenes atbildību par Izpildītājam nodarītajiem zaudējumiem, ko veikusi trešā persona.
11. Izpildītājs ir atbildīgs par sanitāro normu ievērošanu un kārtību teritorijā.

12. Teritorijas apsekošana:
Esošās teritorijas, t.sk.,  apbūves, mazo arhitektūras formu un pieminekļu apsekošana katru dienu  vismaz  vienu reizi dienā. Par katru apsekošanas reizi jāveic ieraksts  apsekošanas žurnālā, kurā jāfiksē veiktās apsekošanas datums, laiks, konstatētie bojājumi, ja tādi ir. Apsekošanas žurnālam ir jābūt pieejamam Pasūtītāja pārstāvim. Ja tiek konstatēti būtiski bojājumi, kas radušies vandālisma rezultātā, nekavējoties jāinformē Pasūtītāja pārstāvis, Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija un Valsts policija. Par nelieliem bojājumiem jāveic fotofiksācijas, kuras kopā ar detalizētu bojājuma aprakstu elektroniski jānosūta pasūtītāja pārstāvim. Apsekošanas laikā jāpārbauda vai ir noslēgti dzeramā ūdens krāni, hidranti. Par iespējamu vandālismu vai aizdomīgu personu uzturēšanos parka teritorijā, jāinformē Jūrmalas pašvaldības policijas dežūrdaļa.

13. Stacionārās tualetes apsaimniekošana:
13.1. Paredzamais orientējošais apmeklēju skaits - 150 apmeklētāji dienā.
13.2. Tualetes ēkas (skatīt ilustratīvu attēlu Nr.10) platība 45,9 m2, t.sk., 
13.2.1. vīriešu WC 6,6 m2;
13.2.2. sieviešu WC 6,6 m2;
13.2.3. viena palīgtelpa 10, 1 m2;
13.2.4. otra palīgtelpa 18,2 m2.
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13.3. Tualetes telpās atrodas:
13.3.1. invalīdu klozetpods ar skalojamo kasti un stiprinājumiem -1 kompl.;
13.3.2. invalīdu roku mazgātne komplektā ar sifonu un stiprinājumiem, jaucējkrānu - 1 kompl.;
13.3.3. invalīdu WC sistēma;
13.3.4. izsaukumu sistēma (invalīdu WC ABB, 1510 UC-84-500) – 1 kompl. ;
13.3.5. klozetpods ar skalojamo kasti un stiprinājumiem 3 kompl.;
13.3.6. roku mazgātne komplektā ar sifonu  un stiprinājumiem, jaucējkrāns - 4 kompl.;
13.3.7. urināls komplektā ar sifonu un stiprinājumiem - 2 kompl.;
13.3.8. Aristons PRO30 R/3elektriskais ūdens sildītājs (montējams virs izlietnes; jauda 1500W; izmērs 446 x 446 x 360 mm) – 2 kompl.;
13.3.9. griestu gaismekļi  51 W, Intra lighting 5700 5860 Im 820 FO 1573 mm IP66 – 3 gab.;
13.3.10. griestu gaismeklis 15W, Intra lighting NITOR R HE 1780 lm 830 FO IP44 white  - 8 gab.;
13.3.11. sadzīves nosūces ventilators SILENT 200 CZH komplektā ar pretvārstu – 3 kompl.;
13.3.12. elektriskais konvektors ADAX VPS 1008 EM 400W – 1 gab.;
13.3.13. elektriskais konvektors ADAX VPS 1004 EM 800W – 5 gab.;
13.3.14. z/a, slēdzis, 10A, 240V, IP20, komplektā ar kārbu un rāmīti – 8 gab.;
13.3.15. z/a, el. rozete ,16A,  240V, IP44, komplektā ar kārbu un rāmīti – 5 gab.

14. Tualetes apraksts:
14.1. iekšējā ūdensvada sistēmas izbūvēta ūdensapgāde Ķemeru parka tualetes ēkā no Miervalža Ķemera gatves ūdensvada Ø110;
14.2. notekūdeņi no Ķemeru parka tualetes tiek novadīti rūpnieciski izgatavotā kanalizācijas tvertnē ar darba tilpumu 10 m³;
14.3. saimnieciskās kanalizācijas tīrīšana paredzēta caur sanitāri tehnisko ierīču pieslēguma vietām un no pirmās kanalizācijas akas;
14.4. pie izvada no ēkas ir grīdas revīzijas Ø110 ar metāla apkalpes lūku 200x200mm. Saimnieciskās kanalizācijas cauruļvadus līdz pirmajai akai montēti ar slīpumu i=0.02 m/m.;
14.5. tualetes telpu apsildei izmantojami elektriskie radiatori;
14.6. ventilācijas sistēmas, kā lokālās nosūces sistēmas no tualetes telpām;
14.7. gaisa apmaiņu telpās paredzēts nodrošināt ar sadzīves nosūces ventilatoriem SILENT 200 CZH;
14.8. ventilatoru ieslēgšana tiek nodrošināta ar gaismas slēdzi un izslēgšana pēc mitruma sensora  vai laika iestatījuma;
14.9. gaisa pieplūdi telpām nodrošina caur gaisa pieplūdes restēm 150x300 mm, kura montēta durvju vērtnes lejas daļā;
14.10. gaisa nosūces gaisa vads montēts pie ēkas griestiem (gaisa izmešana paredzēta caur sienu);
14.11. karsto ūdeni tualetes telpām sagatavo “Ariston” elektriskajās ūdens sildāmajās tvertnēs (2 gab.).
15. Tualetes atvēršana apmeklētājiem paredzēta no rīta un aizslēgšana vakaros.
16. Orientējošais tualetes darba laiks:
16.1. vasaras /rudens (maijs - novembris) sezonā katru dienu no plkst. 10.00- 20.00;
16.2. pavasara /ziemas (novembris - maijs) sezonā katru dienu no plkst.10.00- 17.00;
16.3. pēc Pasūtītāja darba uzdevuma, tualetes darba laiks var tikt pagarināts vai saīsināts svētku dienās un Jūrmalas domes organizētu pasākumu laikā, par ko Izpildītājs tiek rakstiski informēts;
17. Izpildītājam jānodrošina:
17.1. tualešu telpu uzkopšanu vismaz reizi stundā, nodrošinot tīrību, dezinfekciju un vispārējo sanitāro normu ievērošanu;
17.2. pakalpojuma sniegšanā izmantoto tīrīšanas līdzekļu atbilstību visām Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī tas uzņemas pilnu atbildību par līdzekļu, kurus izmantos līgumā paredzēto darbu veikšanai, pareizu pielietojumu;
17.3. uzskaites veikšana par katru uzkopšanas reizi, ko fiksē uzkopšanas žurnālā, norādot uzkopšanas datumu, laiku, kad veikta uzkopšana;
17.4. uzkopšanas žurnālu pieejamība katrā no tīrīšanas telpām;
17.5. tualešu atkritumu urnu  tīrīšanu atbilstoši apmeklētāju daudzumam, nepieļaujot pārpildītu atkritumu urnu veidošanos;
17.6. ziepju, roku dezinfekcijas līdzekļa, tualešu papīra papildināšanu atbilstoši apmeklētāju daudzumam;
17.7. informācijas sniegšanu Pasūtītāja pārstāvim par gadījumiem, kad konstatēti tualetes ēkas vai tualetes aprīkojuma bojājumi, vai citi fakti, kuri varētu pārtraukt vai apgrūtināt tualetes darbības nodrošināšanu ne vēlāk kā stundas laikā pēc bojājumu vai konkrēto apstākļu konstatēšanas;
17.8. ikdienas apsaimniekošanas darbu veikšanu, tai skaitā santehnikas iekārtu un citu tualešu iekārtu un inventāra remontu un apkopes un avārijas dienesta pakalpojumus, skaitītāju verifikācijas u.c. darbi;
17.9. sabiedriskās tualetes ēkas  piegulošās teritorijas uzkopšanu piecu metru apkārtnē;
17.10. veikt jumta seguma tīrīšanu, attīrot segumu un notekas no lapām un kritalām aprīļa un novembra mēnesī;
17.11. pēc līguma noslēgšanas par Ķemeru parka apsaimniekošanu, tai skaitā stacionārās tualetes apsaimniekošanu, trīs darbdienu laikā Izpildītājs noslēdz līgumus ar komunālo pakalpojuma sniedzējiem par: 
a.	elektrības patēriņu;
b.	ūdensvada un kanalizācijas pakalpojumiem;
c.	sadzīves atkritumu izvešanu;
d.	ēkas tehnisko apsardzi;
d.	un iesniegt Pasūtītājam noslēgto līgumu kopijas.
17.12. Izpildītājs veic rādījumu fiksēšanu, nodošanu;
17.13. Ik mēnesi Izpildītājs veic komunālos maksājumus, atbilstoši skaitītāju rādījumiem (ūdensapgāde, asenizācija, atkritumu izvešana, signalizācija, elektrība u.c.);
17.14. rēķinu dokumentu kopijas par komunālajiem maksājumu skaitītāju rādījumiem un apmaksātiem rēķiniem iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša  20. datumam;
17.15. Pasūtītājs kompensē Izpildītāja samaksātos komunālo pakalpojumu maksājumus;
17.16. Norēķinos par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem sabiedriskās tualetes ēkas apsaimniekošanas darbiem Izpildītājam:
a. iekļaut tualetes ēkas apsaimniekošanas izmaksas attiecīgā mēnesī; 
b. iekļaut norēķinu par faktiski veiktajiem komunāliem maksājumiem tualetes ēkas un saimniecības ēkas apsaimniekošanai, atbilstoši apstiprinātiem tarifiem un faktiskam pakalpojuma patēriņam attiecīgā mēnesī (elektrības patēriņu, ūdensvada un kanalizācijas pakalpojumiem, sadzīves atkritumu izvešanu, apkures izdevumi) saskaņā ar rēķiniem, kurus Izpildītājs apmaksājis komunālo pakalpojumu sniedzējiem.
17.17. Inventāra apsekošana un apkope:
17.17.1. vismaz  vienu reizi nedēļā ir  jāveic inventāra un iekārtu apsekošana un apkope (radiatori, ventilācijas sistēmas, ūdens uzsildīšanas iekārtas utt.);
17.17.2. ja konstatēti iekārtu, inventāra bojājumi, kas radušies vandālisma rezultātā un kuriem nav iespējams veikt remontu, informēt par to Pasūtītāja pārstāvi un Valsts policiju.
18. Ielu, ceļu un laukumu uzturēšana:
18.1. Celiņu ar birstošo segumu HanseGrand kopšana:
18.1.1. celiņu kopšanas regularitāte 1- 3 reizes nedēļā;
18.1.2. kopējā birstošā seguma platība ~26942 m2;
18.1.3. segumu kopšanas darbi tiek organizēti, pamatojoties uz pasūtītāja izsniegtajiem darba uzdevumiem, kuros tiek norādīta kopšanas zona (partera daļa, aktīvā daļa, meža parka daļa, stiprinātais celiņš aktīvajā daļā un meža daļā), darbu apjoms m2 un kopšanas regularitāte;
18.1.4. seguma kopšana jāveic tā, lai netiktu bojāts birstošais segums vai tā granīta apmales;
18.1.5. gājēju celiņa seguma kopšanai drīkst izmantot tehniku, kuras pilnā masa nepārsniedz 3,5 t;
18.1.6. stiprinātā celiņa seguma kopšanai drīkst izmantot tehniku, kuras pilnā masa nepārsniedz 3,5 – 5 t.;
18.1.7. ja kopšanas laikā tiek sabojāts birstošais segums vai bojāti tā granīta akmeņu klājuma daļa, Izpildītājam ne vēlāk kā 1 dienas laikā ir jāveic seguma atjaunošanas vai remonta darbi saskaņā ar segumu labošanas instrukciju;
18.2. Celiņu ar birstošo segumu HanseGrand ikdienas kopšana pavasara/ vasaras sezonā:
18.2.1. periods, kad tiek veikta pavasara/ vasaras kopšana paredzēta no 1.aprīļa – 31. oktobrim;
18.2.2. ikdienas apkopē jāveic sadzīves atkritumu, lapu, zaru un citu atlikumu savākšanu;
18.2.3. nepieciešamības gadījumā jāveic nezāļu izraušana, iznīcināšana no celiņa seguma un pie atkritumu urnām, soliņiem, apmalēm;
18.2.4. mehāniski (ar grābekli vai birsti, vai tehniku, kuras izmantošana ir pieļaujama birstošo segumu kopšanā) jānoņem zāles, augi, aļģes, sūnas;
18.2.5. nav pieļaujama nezāļu sakņu iespiešanās, lai  nepieļautu seguma lielākus bojājumus;
18.2.6. ceļiņa malu atduršana pēc nepieciešamības;
18.3. Celiņu ar birstošo segumu HanseGrand ikdienas kopšana rudens/ ziemas sezonā:
18.3.1. ziemas sezonā no 1.novembra līdz 31.martam (ieskaitot) vai citā laika periodā, ja ir ziemas periodam atbilstoši laika apstākļi (sniegs, apledojums, sals) jāveic ceļu, ietvju un laukumu mehanizēta (kur tas iespējams) un nemehanizēta attīrīšana no sniega pilnā platumā un kaisīšana ar pretslīdes materiāliem (HanseGrand seguma virskārtas minerālmateriāls ~ 60 g/m2) pēc nepieciešamības. Snigšanas laikā sniega tīrīšana uzsākama ne vēlāk kā 2 stundu laikā pēc snigšanas beigām. Pēc katras tīrīšanas reizes elektroniski (e-pastā) ir jāinformē Pasūtītāja pārstāvis par veiktajiem darbiem. Iesniedzot ikmēneša atskaiti (rēķinu, aktu) klāt jāpievieno informatīvu atskaiti, kurā ir atspoguļotas iepriekšējā mēnesī veiktās ziemas sezonas tīrīšanas reizes, kur redzams datums, laiks un iemesls tīrīšanai. Orientējoši 8 līdz 12 reizes mēnesī ir jāveic ziemas sezonai atbilstošie tīrīšanas darbi. Ikmēneša atskaite (rēķins, akts) tiks iesniegta Pasūtītājam pēc faktiski veiktajiem darbiem;
18.3.2. izmantojot traktortehniku vai mazo dārza kopšanas tehniku, piemēram, sniega pūtēju - celiņa seguma attīrīšana no sniega un lapām jāveic ar īpašu piesardzību. Greidera (sniega pūtēja) asmenim jābūt novietotam 1-2 cm virs seguma virsmas, lai nepieļautu birstošā seguma virskārtas mehānisku bojāšanu un smalko akmens daļiņu saslaucīšanu (sapūšanu) apdobēs un zālienā;
18.3.3. ap soliņiem nav pieļaujama sniega tīrīšana ar tehniku, kas var bojāt granīta segumu vai labiekārtojuma elementus;
18.3.4. pēc pasūtītāja norādījumiem atsevišķās vietās var izmantot smilts- sāls maisījumu. Smilts maisījums nedrīkst būt ar augsnes, akmeņu, šķembu u.c. piemaisījumiem;
18.3.5. pirms celiņu kaisīšanas celiņi ir jāattīra no sniega.

18.4. Celiņu ar birstošo segumu HanseGrand līdzenuma atjaunošana:
18.4.1 nepieciešamības gadījumā, lai atjaunot vienmērīgu un līdzenu struktūru, kad segums pēc ziemas sezonas vai citu faktoru rezultātā ir nelīdzens, veikt seguma līdzenuma atjaunošanu;
18.4.2 lai atjaunotu noārdījušos virsējo slāni, esošais pārseguma  slāņa materiāls ir jāuzirdina optimālā mitrumā;
18.4.3. līdzināšanas darbi veicami izmantojot greidera lāpstu ar rotējošiem pirkstiem vai ķemmes tipa nazi , ne vairāk kā ¾ kārtas dziļumā un veltni;
18.4.4. vietās, kur seguma reljefs ir bojāts minimāli, virsējā slāņa uzirdināšana veicama ar grābekli un noblīvējot virsmu ar veltni;
18.4.5. orientējošais birstošā seguma līdzināšanas apjoms 10% no kopējā birstošā seguma apjoma.
18.5. Celiņu ar birstošo segumu HanseGrand labošana ar pierullēšanu:
18.5.1. pēc ziemas sasaluma un atkušanas cikliem un intensīvas lietošanas vai bojājumiem augšējais seguma slānis ir jāblīvē, jāprofilē, lai atjaunotu birstošā seguma nesošās īpašības un nodilumizturību;
18.5.2. lai izvairītos no augšējā materiāla slāņa nobīdes, segums ir jāpieblīvē (jāpierullē);
18.5.3. celiņu pieblīvēšanai ir  jāizmanto veltnis ar dalītu valci, asām kantīm vismaz 50 cm diametru (piemēram, zāliena rullis);
18.5.4. pirms profilēšanas un blīvēšanas ir jānovērš virmas defekti, seguma iegruvumi, materiāla smalknes sanesumi un citi bojājumi;
18.5.5. materiālu (slāņi), kas ir savstarpēji sajaukušies no vairākiem slāņiem ir jānoņem un jāaizstāj ar jaunu pievesto materiālu;
18.5.6. orientējošais birstošā seguma labošanas apjoms 10% no kopējā birstošā seguma apjoma.

18.6. Celiņu ar birstošo segumu HanseGrand mitrināšana- laistīšana:
18.6.1. ilgstoša sausuma perioda laikā, var būt nepieciešama visu celiņu laistīšana, mitrināšana;
18.6.2. paredzamais darbu apjoms - visu birstošo visu celiņu laistīšana 0-1 reizes sezonā;
18.6.3. laistīšanai izmantojama parka teritorijā pieejamā laistīšanas sistēma;
18.6.4. Izpildītājam jānodrošina laistīšanai nepieciešamās laistīšanas šļūtenes ar atbilstošiem savienojumiem un laistīšanas uzgaļiem.

18.7. Granīta seguma klājuma atjaunošana:
18.7.1. Iztrūkstoša granīta bruģakmens nomaiņā jāparedz gan darbs, gan nepieciešamie materiāli un tehnika;
18.7.2. šķelts granīta bruģakmens;
· krāsa- melns/pelēks (“Black Gabro”);
· izmērs 10 x 10 x 10+/- 1cm;
· izmērs 10 x 10 x 6 cm;
18.8. Asfalta un betona bruģakmens seguma kopšana :
18.8.1. Asfalta un betona bruģakmens seguma kopšana pavasara/ vasaras sezonā:
18.8.1.1. periods, kad tiek veikta pavasara/ vasaras kopšana paredzēta no 1.aprīļa – 31. oktobrim;
18.8.1.2. jāparedz sadzīves atkritumu, lapu, zaru  un kritalu savākšanu un asfalta seguma attīrīšanu no smiltīm, dubļiem un to savākšanu;
18.8.1.3. nav pieļaujama smilšu, atkritumu un kritalu saslaucīšana zālienā;
18.8.1.4. nezāļu iznīcināšana pie ielu malām, laukumos un apmalēs, ja tas nepieciešams;
18.8.1.5. paredzamais ikdienas kopšanas asfalta un betona bruģakmens seguma apjoms 16178 m2;
18.8.1.6. orientējošais darbu apjoms 1-2 reizes nedēļā visiem asfalta seguma celiņiem un stāvlaukumam;
18.8.2. Asfalta un betona bruģakmens seguma kopšana rudens/ ziemas sezonā:
18.2.2.1. ziemas sezonā no 1.novembra līdz 31.martam (ieskaitot) vai citā laika periodā, ja ir ziemas periodam atbilstoši laika apstākļi (sniegs, apledojums, sals) jāveic ceļu, ietvju un laukumu mehanizēta (kur tas iespējams) un nemehanizēta attīrīšana no sniega pilnā platumā un kaisīšana ar pretslīdes materiāliem (sāls maisījums) pēc nepieciešamības. Snigšanas laikā sniega tīrīšana uzsākama ne vēlāk kā 2 stundu laikā pēc snigšanas beigām. Pēc katras tīrīšanas reizes elektroniski (e-pastā) ir jāinformē Pasūtītāja pārstāvis par veiktajiem darbiem. Iesniedzot ikmēneša atskaiti (rēķinu, aktu) klāt jāpievieno informatīvu atskaiti, kurā ir atspoguļotas iepriekšējā mēnesī veiktās ziemas sezonas tīrīšanas reizes, kur redzams datums, laiks un iemesls tīrīšanai. Orientējoši 4 līdz 8 reizes mēnesī ir jāveic ziemas sezonai atbilstošie tīrīšanas darbi. Ikmēneša atskaite (rēķins, akts) tiks iesniegta Pasūtītājam pēc faktiski veiktajiem darbiem. 
18.2.2.2. darbi tiek veikti, pamatojoties uz pasūtītāja izsniegtajiem darba uzdevumiem, kuros norādīts tīrāmā asfalta /betona bruģakmens seguma apjoms un vieta;
18.2.2.3. paredzamais ziemas kopšanas asfalta un bruģakmens  seguma apjoms 7000 m2;
18.2.2.4. ikdienas kopšanas darbi paredz atkritumu, lapu, zaru un kritalu savākšanu, celiņu attīrīšanu no sniega un kaisīšanu ar pretslīdes materiāliem - sāls maisījumu. Maisījumam sāls daudzums ir ne mazāk kā 10 %;
18.2.2.5. pirms kaisīšanas ir jāveic segumu attīrīšana no sniega;
18.2.2.6. nav pieļaujama sniega sastumšana vaļņos uz laukumiem un ielu brauktuvēs;
18.2.2.7. sniega tīrīšana jāveic tā, lai netiktu bojāta infrastruktūra, kustamie un nekustamie īpašumi.
19. Labiekārtojuma elementu apsaimniekošana un remonts:
19.1. Parka teritorijā pieejamas trīs veidu atkritumu urnas:
19.1.1. 8 gab. – partera daļās (orientējošā urnu iztukšošanas regularitāte 5-7 reizes nedēļā);
19.1.2. 53 gab. - parka aktīvajā un mežaparka daļā (orientējošā urnu iztukšošanas regularitāte 3-5 reizes nedēļā);
19.2. Parka teritorijā pieejami divu veidu soli:
19.2.1. 20 gab. partera daļā;
19.2.2. 167 gab. citviet parka un meža daļā;
19.2.3. 3 komplekti - soli – paneļi (12 x 2.9 m) bērnu rotaļu laukumā.
19.3. Atkritumu urnu iztukšošana:
19.3.1. paredz atkritumu urnu iztukšošanu un savākto atkritumu utilizāciju;
19.3.2. iztukšojot atkritumu urnas, jāsavāc arī atsevišķi izbērtie atkritumi 1.5 m rādiusā ap atkritumu urnu;
19.3.3. paredzamais darbu apjoms 1- 7 reizes nedēļā;
19.4. Atkritumu urnu mazgāšana un slaucīšana:
19.4.1. orientējošais darbu apjoms - visu atkritumu urnu mazgāšana un slaucīšana 1- 4 reizes gadā;
19.4.2. urnu mazgāšana ietver arī grafiti krāsojumu tīrīšanu;
19.4.3. atkritumu urnu mazgāšanai izmantojami tīrīšanas līdzekļi, kas nav kaitīgi apkārtējai videi, nav toksiski;
19.5. Atkritumu urnu remonts:
19.5.1. urnas jāatjauno atbilstoši pielikumā norādītajiem atkritumu urnu rasējumiem;
19.5.2. urnu remonts paredz ne vairāk kā 30% no atkritumu urnu daļu nomaiņas;
19.5.3. mainot atsevišķus dēļus un elementus, to materiāliem, krāsai jābūt identiskai esošo urnu krāsām un izmēriem;
19.6. Atkritumu urnu krāsošana un lakošana:
19.6.1. krāsošanas un/vai lakošanas darbos iekļaujama gan atkritumu urnu pārkrāsošana un lakošana, gan sagatavošanās darbi – vecās krāsas, putekļu notīrīšana u.c.;
19.6.2. krāsas tonim jābūt atbilstošam urnu rasējumos norādītajam tonim;
19.6.3. krāsai jābūt piemērotai lietošanai āra apstākļiem;
19.6.4. krāsojums un/vai lakojums jāparedz tik kārtās, lai krāsojums būtu vienmērīgs un necaurspīdīgs;
19.6.5. krāsojumam un/vai lakojumam jābūt vienmērīgam, bez notecējumiem un citiem defektiem;
19.6.6. ja krāsošana un/vai lakošana notiek parka teritorijā, jānodrošina krāsoto urnu  norobežošana;
19.7. Atkritumu urnu pārbetonēšana :
19.7.1. paredz pārbetonēšanu tajā pašā vai citā pasūtītāja norādītā vietā parka teritorijā;
19.7.2. pārbetonēšana jāparedz atbilstoši rasējumos norādītajām instrukcijām;
19.7.3. pēc pārbetonēšanas jāparedz vietas sakopšana (zāliena, bruģa atjaunošana);
19.8. Atkritumu urnu demontāža un deponēšana:
19.8.1. paredz urnu demontāžu un deponēšanu;
19.8.2. urnas atrašanās vietas sakārtošanu (zāliena, bruģējuma atjaunošanu, ja tas nepieciešams).
19.9.Suņu ekskrementu urnu apsaimniekošana: 
19.9.1. ekskrementu urnu iztukšošana un papildināšana ar suņu ekskrementu maisiņiem:
19.9.1.1ekskrementu urnu iztukšošana līdz plkst. 8.00, ekskrementu nodošana vienotajam sadzīves atkritumu apsaimniekotājam;
			19.9.1.2.urnu papildināšanu ar suņu ekskrementu maisiņiem.

	19.9.2.ekskrementu urnu slaucīšana vai mazgāšana no ārpuses un iekšpuses, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšanas.

	19.9.3. ekskrementu urnu remonts – labošana vai krāsošana, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšanas:
19.9.3.1.krāsošanas darbos iekļaujama gan urnu pārkrāsošana, gan sagatavošanās darbi – 19.9.3.2.vecās krāsas, putekļu notīrīšana u.c.;
19.9.3.3.krāsas tonim jābūt atbilstošam darba uzdevumā Pasūtītāja norādītajam toni;
19.9.3.4.krāsai jābūt piemērotai lietošanai āra apstākļiem;
19.9.3.5.krāsojums un/vai lakojums jāparedz tik kārtās, lai krāsojums būtu vienmērīgs un necaurspīdīgs;
19.9.3.6.krāsojumam un/vai lakojumam jābūt vienmērīgam, bez notecējumiem un citiem defektiem;
19.9.3.7.ja krāsošana un/vai lakošana notiek parka teritorijā, jānodrošina krāsoto urnu  norobežošana;
19.9.3.8.urnu remonts paredz ne vairāk kā 30% no atkritumu urnu daļu nomaiņa. Sašķiebto urnu iztaisnošana.
19.10. Solu mazgāšana un slaucīšana:
19.10.1. paredzama gan sēdvirsmas, gan sola metāla konstrukciju mazgāšana un/vai slaucīšana, attīrot tos no putekļiem, košļājamām gumijām, grafiti u.c. netīrumiem;
19.10.2. orientējošais darbu apjoms - visu solu  mazgāšana un/vai slaucīšana 2 - 6 reizes gadā;
19.10.3. solu mazgāšanai izmantojami tīrīšanas līdzekļi, kas nav kaitīgi apkārtējai videi un nav toksiski.
19.11. Solu remonts:
19.11.1. soli jāatjauno atbilstoši pielikumā norādītajiem solu rasējumiem;
19.11.2. solu remonts paredz ne vairāk kā 50% no sola daļu nomaiņas;
19.11.3. mainot atsevišķus dēļus un elementus, to materiāliem, krāsai jābūt identiskai esošo materiālu krāsām un izmēriem;
19.12. Solu krāsošana un lakošana:
19.12.1. krāsošanas un/vai lakošanas darbos iekļaujama gan solu pārkrāsošana, gan sagatavošana krāsošanai – vecās krāsas, putekļu notīrīšana u.c. darbi;
19.12.2. krāsas tonim jābūt atbilstošam solu rasējumos norādītajam tonim;
19.12.3. krāsai jābūt piemērotai lietošanai āra apstākļiem;
19.12.4. krāsojums un/vai lakojums jāparedz tik kārtās, lai krāsojums būtu vienmērīgs un necaurspīdīgs;
19.12.5. krāsojumam un/vai lakojumam jābūt vienmērīgam bez notecējumiem un citiem defektiem;
19.12.6. ja krāsošana un/vai lakošana notiek parka teritorijā, jānodrošina krāsoto un/vai lakoto solu norobežošana;
19.13. Sola virsmas krāsošana bērnu laukumā, Ķemeru parkā:
19.13.1.sols bērnu laukumā uz betona atbalsta sienas. Pamatne  - betona atbalsta siena, kas kalpo kā pacelta dobe;
19.13.2.solu virsma izgatavota no lapegles masīvkoka;
19.13.3. sēdvirsmas masīvkoka dēļi 140x45 mm., sēdvirsmas laukums, orientējoši 13,90 m2 ;
19.13.4. solu krāsošanai izmantot koka eļļu tonī “Ķemeru pelēcis”;
19.13.5. krāsojums jāparedz tik kārtās, lai krāsojums būtu vienmērīgs un necaurspīdīgs;
19.13.6. krāsojumam un/vai lakojumam jābūt vienmērīgam bez notecējumiem un citiem defektiem;
19.13.7. ja krāsošana un/vai lakošana notiek parka teritorijā, jānodrošina krāsoto un/vai lakoto solu norobežošana;
19.13.7. kopējais sēdvirsmas laukums trim soliem 41,70 m2 ;

19.14. Sola virsmas krāsošana Parterī:
	19.14.1 sols izgatavots no skujkoka, sola izmēri 1640x510x900;
	19.14.2. soli stiprināti pie pamatnes;
19.14.3. saskaņojot ar Pasūtītāju, veikt soliņu saudzīgu demontāžu un žāvēšanu noslēgtās telpās pirms soliņu krāsošanas;
19.14.4. krāsošanas darbos iekļaujama gan solu pārkrāsošana, gan sagatavošana krāsošanai – vecās krāsas, putekļu notīrīšana u.c. darbi;
19.14.5. krāsas tonim jābūt atbilstošam solu rasējumos norādītajam tonim;
19.14.6. krāsai jābūt piemērotai lietošanai āra apstākļiem;
19.14.7. krāsojums jāparedz tik kārtās, lai krāsojums būtu vienmērīgs un necaurspīdīgs;
19.14.8. krāsojumam jābūt vienmērīgam bez notecējumiem un citiem defektiem;
19.14.9. ja krāsošana notiek parka teritorijā, jānodrošina krāsoto solu norobežošana.
 
19.15. Solu pārbetonēšana:
19.15.1. paredz pārbetonēšanu tajā pašā vai citā Pasūtītāja norādītā vietā parka teritorijā;
19.15.2. pārbetonēšana jāparedz atbilstoši pielikumā esošajiem rasējumiem;
19.15.3. pēc pārbetonēšanas jāparedz vietas sakopšana (zāliena, bruģa atjaunošana);
19.16. Solu demontāža un deponēšana:
19.16.1. paredz sola demontāžu un deponēšanu;
19.16.2. sola atrašanās vietas sakārtošanu (zāliena, bruģējuma atjaunošanu, ja tas nepieciešams);
19.16.3. pēc  deponēšanas Izpildītājs kopā ar darbu nodošanas – pieņemšanas aktu iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu par sola/u deponēšanu.
19.17. Velostatīvu mazgāšana:
19.17.1. orientējošais darbu apjoms - visu velostatīvu  mazgāšana 1- 3 reizes gadā;
19.17.2. velostatīvu mazgāšanai izmantojami tīrīšanas līdzekļi, kas nav kaitīgi apkārtējai videi, nav toksiski.
19.18. Velostatīvu krāsošana:
19.18.1. krāsošanas darbos iekļaujama gan velostatīvu pārkrāsošana, gan sagatavošana krāsošanai – vecās krāsas, putekļu notīrīšana u.c. darbi;
19.18.2. krāsas tonim jābūt atbilstošam velostatīvu rasējumos norādītajam tonim;
19.18.3. krāsai jābūt piemērotai lietošanai āra apstākļiem;
19.18.4. krāsojums jāparedz tik kārtās, lai krāsojums būtu vienmērīgs un necaurspīdīgs;
19.18.5. krāsojumam jābūt vienmērīgam bez notecējumiem un citiem defektiem;
19.18.6. krāsošanas darbu laikā ir jānodrošina velostatīvu norobežošana ar signāllentām un informācijas zīmēm;
19.19. Velostatīvu remonts:
19.19.1. velostatīvi jāatjauno atbilstoši pielikumā norādītajiem rasējumiem;
19.19.2. velostatīvu remonts paredz ne vairāk kā 30% no tā daļu nomaiņas;
19.19.3. materiāliem, krāsai jābūt identiskai esošo materiālu krāsām un izmēriem;

19.20. Velostatīvu pārbetonēšana:
19.20.1. paredz pārbetonēšanu tajā pašā vai citā pasūtītāja norādītā vietā parka teritorijā;
19.20.2. pārbetonēšana jāparedz atbilstoši rasējumos norādītajām instrukcijām;
19.20.3. pēc pārbetonēšanas jāparedz vietas sakopšana (zāliena, bruģa atjaunošana);
19.21. Velostatīvu demontāža un deponēšana:
19.21.1. paredz velostatīvu demontāžu un deponēšanu;
19.21.2. velostatīva atrašanās vietas sakārtošanu (zāliena, bruģējuma atjaunošanu, ja tas nepieciešams);
19.21.3. pēc  velostatīva deponēšanas Izpildītājs kopā ar darbu nodošanas – pieņemšanas aktu iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu par velostatīva/u deponēšanu.
19.22. Informācijas stendu un norāžu stabu (ar plāksnēm) mazgāšana:
19.22.1. paredz stendu  un norāžu stabu un plākšņu mazgāšanu, tai skaitā grafiti tīrīšanu un  norādāmā virziena regulēšanu, ja tas ir nepieciešams un skrūvju pievilkšanu;
19.22.2. paredzamais darbu apjoms - visu stendu un norāžu mazgāšanai 1-2 reizes gadā.
19.23. Mazo arhitektūras formu un esošās apbūves kopšana:
19.23.1. paredz objektu virsmu, stūru  tīrīšanu un slaucīšanu no ziedputekšņiem, kritalām, u.c. veida dabas radītiem elementiem;
19.23.2 paredzamais darbu apjoms - visu objektu tīrīšanai 1-2 nedēļā  orientējoši astoņi objekti.
20. Koka laipu apsaimniekošana un remonts:
20.1. Koka laipu ikdienas kopšana Ķemeru parkā:
20.1.1. kopējā koka laipu (orientējošā) platība – 968,09 m2;
20.1.2. paredz gan laipu celiņa klājuma tīrīšanu, noslaukot to, vai nopūšot ar lapu pūtēju un savācot atlikumus, lapas un citas kritalas;
20.1.3. nav pieļaujama atkritumu un atlikumu sapūšana, saslaucīšana meža daļā;
20.1.4. laipu  kopšanas regularitāte orientējoši 2 - 3 reizes nedēļā;
20.2. Meža daļas kopšana, salasot un utilizējot atsevišķi izmestos atkritumus:
20.2.1. kopjamā meža daļa orientējoši 3m uz abām pusēm no  koka laipām;
20.2.2. darbu regularitāte  orientējoši 1-2 reizes nedēļā.
20.3. Koka laipu remonts:
20.3.1. BBR keramzītbloka 1 gab. atjaunošana:
· vieglbetona bloks uz šķembotas pamatnes 300 x 200(H) x 600;
· Solis 1.5 m;
· Izmērs 300 x 185 x 490;
20.3.2. priedes koka margu stata nomaiņa:
· priedes koks;
· koka brusas izmērs D 100 x 1000;
· HC3 impregnācija+ lineļļa (koka darvas- lineļļas impregnants);
20.3.3. koka margas dēļa nomaiņa:
· priedes koks;
· koka brusa 55 x 80 mm;
· H=1600;
· HC3 impregnācija+ lineļļa (koka darvas- lineļļas impregnants);
20.3.4. koka terases dēļa nomaiņa:
· priedes koka terases dēlis 140 x 40;
· H =1600;
· 3. klases impregnācija + lineļļa (koka darvas- lineļļas impregnants);
· pielikumā terases dēļa sķērsgriezuma profils.
20.3.5. iztrūkstošu skrūvju  atjaunošana, esošu skrūvju pievilkšana:
· konstrukciju skrūves ar gremdgalvu /ar flanča galvu;
· diametrs 6, 8 un 10 mm;
· garums no 36 - 400mm;
· dzelteni cinkotas ( atbilstoši EU direktīvai REACH) oglekļa tērauds;
· paredzamais darba apjoms orientējoši 1 reizi mēnesī.
20.3.6. koka laipas elementu apstrāde ar koka darvu – lineļļu;
· darbus veikt iestājoties atbilstošiem laikapstākļiem, kad koka laipas elementi ir dabiski apžuvuši, orientējošais darba izpildes laiks pavasara sezonā – aprīlī;paredzamais darba apjoms koka laipas 761,8 m2, ieskaitot koka margu konstrukciju.
21. Bērnu rotaļu laukuma kopšana:
21.1. Sintētiskā seguma slaucīšana un sadzīves atkritumu savākšana un aizvešana:
21.1.1. seguma tīrīšana 1020 m2 platībā, nemehanizēti noslaukot vai nopūšot gumijas segumu ar lapu pūtēju un savācot atkritumus, smiltis, kritalas;
21.1.2. lielā paviljona 108 m2 platībā un mazā paviljona 72m2 platībā  tīrīšana, kas atrodas pie parka aktīvajā zonā;
21.1.3. rotaļu iekārtu vizuāla apskate un  atkritumu, kritalu savākšana no iekārtām, paviljoniem;
21.1.4. nepieciešamības gadījumā, ja šūpoļu ķēdes apmestas ap škērsbalstu, veikt to atritināšanu;
21.1.5. nepieciešamības gadījumā veikt atsevišķu, netīru elementu mazgāšanu, piemēram, dubļains slidkalniņš, šūpoļu sēdeklis utt.;
21.1.6. ja konstatēta bojāta iekārta, nekavējoties informēt par to Pasūtītāja pārstāvi;
21.1.7. ikdienas kopšana tiek organizēta orientējoši 2 - 7 reizes nedēļā, pamatojoties uz Pasūtītāja izsniegtajiem darba uzdevumiem;
21.2. Sintētiskā seguma mazgāšana:
21.2.1. seguma mazgāšanai ir jāizmanto augstspiediena mazgātājs vai speciāla iekārta gumijas seguma mazgāšanai:
21.2.2. seguma mazgāšanai izmantojams ūdens pieslēgums, kas pieejams parka teritorijā;
21.2.3. elektrības pieslēgums pieejams lielajā paviljonā, kas atrodas pie bērnu rotaļu laukuma;
21.2.4. rotaļu laukuma gumijas seguma virsmas mazgāšana;
21.2.5. seguma mazgāšana paredz netīrumu, dubļu, košļājamo gumiju, smilšu u.c. nomazgāšanu;
21.2.6. mazgāšanai paredzamais orientējošais iekārtu apjoms ir 3 gab. divvietīgo šūpoļu sēdvirsmas (zīdaiņu, parastā); 2 gab. atsperšūpoles (sēdvirsmas, rokturi, sānu paneļi);  2 gab. rotaļu kompleksi (platformas, slidkalniņi, sānu paneļi, uzejas, rokturi); 1 gab. līdzsvara šūpoles (sēdvirsma, rokturi); 1 gab. trošu ceļš (rokturis);
21.2.7. iekārtu mazgāšanai var izmantot augstspiediena mazgātāju un tīrīšanas līdzekļus, kas nav kaitīgi apkārtējai videi, nav toksiski;
21.2.8. rotaļu iekārtu un seguma mazgāšanas regularitāte (orientējoši)  divas  reizes gadā –  pavasarī un rudenī;
21.1.3. nekavējoties (telefoniski un rakstiski) informēt Pasūtītāju par gadījumiem, kad konstatēti bērnu rotaļu laukumu vai sporta laukumu elementu, laukumu segumu un citi bojājumi;
22. Laistīšanas sistēmas, dzeramā ūdens strūklaku apsekošana, apkope, remonts Ķemeru parkā:
22.1. Laistīšanas sistēmas apkope:
22.1.1. laistīšanas sistēmas atvēršana, apkope – filtru maiņas, bojāto hidrantu nomaiņa, ja tāda nepieciešama – vienu reizi gadā (aprīlī);
22.1.2. laistīšanas sistēmas ieziemošana, izpūšot to ar kompresoru, kas pievienots pie laistīšanas “actiņas” un ūdens no sistēmas izpūšana sūknētavā, kurā uzstādīts izlaides ventilis – vienu reizi gadā (oktobrī);
23. Zaļo zonu kopšana: 
23.1.  Zāliena pļaušana:
	23.1.1. zāliena pļaušanas augstums 3-5 cm;
	23.1.2. pļaušanai izmantot rotējošo benzīntraktora pļaujmašīnu (ar vai bez savācējgroza);
	23.1.3. ne vēlāk kā vienas dienas laikā pēc zāliena pļaušanas ar traktoriem, veikt zāliena piepļaušanu gar koku stumbriem, pie laternām, gar žogiem, ap celiņiem, soliņiem, apdobēm, nogāzēs un citās sarežģītās vietās, kur nav iespējams nopļaut ar traktoriem, izmantojot trimmeri;
23.1.4. jāparedz nopļautās zāles savākšana un utilizācija; 
23.1.5. orientējošais zālāja pļaušanas apjoms aktīvajā parka daļā, orientējoši 79510 m2 platībā;
23.1.6. nav pieļaujama nopļautās zāles uzkrāšana Ķemeru parka teritorijā;
23.1.7. pļaušanas laikā jāsavāc arī lielie zari, ja tādi ir, jāizlīdzina kurmju rakumi, ja tādi ir;
23.1.8. paredzamā pļaušanas regularitāte 2-4 reizes mēnesī.

23.2. Zāliena pļaušana ar zāles savākšanu. Pļaujot zālienu parka zaļajās zonās pēc nepieciešamības, ievērot sekojošas prasības:
23.2.1.orientējošais zāles augstums pirms pļaušanas – 15 cm;
23.2.2.zāliena pļaušanas augstums 3-5 cm, nebojājot augsnes virskārtu. Pļāvums līdzens, nopļautā zāle savākta. 
23.2.3.pļaušanai izmantojot rotējošo benzīntraktora pļaujmašīnu (ar savācējgrozu) vai raideri;
23.2.4.zāles pļaušanas darbu laikā, nedrīkst bojāt koku stumbrus, kokaugu stumbru mizas, žogus, būves, ielu, ceļu, ietvju un taciņu aprīkojumu, labiekārtojuma elementus u.c., tajā skaitā arī pļaušanas platībām pieguļošos īpašumus;
23.2.5.pļaujot gar koku stumbriem, pie laternām, gar žogiem, nogāzēs un citās sarežģītās vietās, kur nav iespējams nopļaut ar traktoriem, izmantot trimmeri;
23.2.6.orientējošais darbu apjoms 10 000 m2 vienu reizi nedēļā;

23.3. Zāliena atjaunošana ar augsnes piebēršanu:
Veicot zaļo zonu atjaunošanu vietās, kur kādu iemeslu dēļ zāliena nav vai tas izbojāts, ievērot šādas prasības:
23.3.1.uzbērt līdz 10 cm biezu melnzemes kārtu un izlīdzināt to;
23.3.2.iestrādāt pamatmēslojumu (uz 100 m2 2 kg superfosfātu);
23.3.3.iesēt zāliena sēklu maisījumu (piemērotu augšanas vietai un gaismas apstākļiem) - izsējas norma 30g uz m2;
23.3.4.pēc sēšanas sēklas iestrādāt 1 cm dziļumā;
augsni noblietēt;
23.3.5.laistīt zālienu (pēc nepieciešamības), paredzot apmēram 15 l ūdens uz 1m2;
23.3.6.orientējošais darbu apjoms sezonā - aptuveni 500 m2. 

23.4. Zāliena piesēšana bez augsnes piebēršanas: 
Vietās, kur nav nepieciešama augsnes piebēršana, veikt zāliena piesēšanu, ievērojot sekojošus nosacījumus:
	23.4.1.bojātā vietās veikt zāliena aerāciju un savākt atmirušo zāli, lapas un citu atkritumus, kas sakrājušies tieši uz augsnes;
		23.4.2.	iesēt zāliena sēklu maisījumu (piemērotu augšanas vietai un gaismas apstākļiem) - izsējas norma 20g uz m2;
	23.4.3.pēc sēšanas sēklas iestrādāt 1 cm dziļumā;
	23.4.4. augsni noblietēt;
	23.4.5.laistīt zālienu (pēc nepieciešamības), paredzot apmēram 15 l ūdens uz 1 m2;
g.	orientējošais darbu apjoms sezonā - aptuveni 500 m2 .

23.5. Ekstensīva zālāja pļaušana ar nopļautās zāles sagrābšanu un aizvešanu:
23.5.1. paredz zālāja pļaušanu ar traktortehniku vai trimmeri;
23.5.2. zāliena pļaušanas augstums 7 cm;
23.5.3. nopļautās zāles vāli, ja tādi veidojas ir  jāsagrābj un jāaizvedne vēlāk kā trīs dienu laikā, pēc zāliena pļaušanas;
23.5.4. nav pieļaujama nopļautās zāles uzkrāšana Ķemeru parka teritorijā;
23.5.5. pļaušanas laikā jāsavāc arī lielie zari, ja tādi ir, jāizlīdzina kurmju rakumi;
23.5.6. paredzamais orientējošais zāliena pļaušanas apjoms parka mierīgajā pastaigu daļā ~ 34542 m2;
23.5.7. paredzamā zāliena pļaušanas regularitāte (orientējoši) 0-1 reizi mēnesī;
23.5.8. neveikt Vēršupītes un tās attekas krastu pļaušanu un atstāt 2 m platu nepļautu joslu, lai varētu atjaunoties dabiskā upes krastmalu augu josla.
23.6. Zālāja – dabisko pļavu pļaušana:
23.6.1. paredz zālāja pļaušanu ar trimmeri (motoriskapti);
23.6.2. orientējošā zālāja pļaušanas regularitāte 0 - 3 reizes gadā;
23.6.3. paredz zālāja pļaušanu gar laipām, ceļa malām;
23.6.4. orientējošā zālāja pļaušanas platība 34542 m2;
23.6.5. orientējošais zālāja pļaušanas apjoms 1-3 reizes sezonā.
23.6.6. dabisko pļavu – zālāja kopšana jāveic saskaņā ar “Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā. Dabiskās pļavas un ganības.”, ko izstrādājusi Dabas aizsardzības pārvalde.

23.7. Zāliena grābšana. 
23.7.1.pavasara vai bezsniega periodā pēc sniega nokušanas ar grābekli savākt sakrājušos gružus, kritalas, nesavāktās lapas un savāktos atlikumus aizvest;
23.7.2.vasarā nogrābt zālienu un veikt sagrābto lapu, zāles un atlikumu aizvešanu;
ziemas sezonā – novākt atsevišķus atkritumus un kritalas.

23.8. Zāliena grābšana rudens sezonā:
23.8.1.zāliena grābšana rudens sezonā orientējoši no 1. septembra līdz  18.novembrim un sagrābto lapu, koka kritalu u.c. aizvešana;
23.8.3.orientējošais darbu apjoms 79510 m2 dienā.

23.9. Zāliena vertikulēšana 
23.9.1. paredz veikt atsevišķu zāliena daļu vertikulāciju (1 gājiens) ar zāliena skarifikatoru, zāliena nogrābšanu, piesēšanu un mēslošanu;
23.9.2. paredzamais darbu apjoms aptuveni  2825 m2;
23.9.3. skarifikatora asmeņi  jānoregulē atbilstoši esošajai situācijai (orientējoši 0.5- 1cm cm dziļumā);
23.9.4. pēc vertikulācijas zāliens ir jānogrābj ar lapu grābekli, jāsavāc “izķemmēta” kūla, sūna, kritalas u.c. atlikumi; 
23.9.5. jāveic zāliena piesēja ar augšanas apstākļiem piemērotu zāliena sēklu (graudzāļu) maisījumu 15 g/m2;
23.9.6. jāveic zāliena mēslošana ar ilgstošas iedarbības komplekso mēslojumu ~25g/m2 (orientējošais  NPK 20-5-8).
23.10. Zāliena mēslošana:
23.10.1. Zāliena pavasara mēslojums ar ilgstošas iedarbības mēslojumu:
23.10.1.1. NPK- 20-5-8*;
23.10.1.2. mēslojuma apjoms 25-30 g/m2;
23.10.1.3. mēslojums jāizkaisa vienmērīgi;
23.10.1.4. zāliena mēslošana jāveic pirms lietus vai vēlu vakarā;
23.10.1.5. cenā iekļaujama, gan mēslojuma piegāde, gan mēslojuma kasīšana;
23.10.2. Zāliena rudens mēslošana:
23.10.2.1. NPK 3-8-20*;
23.10.2.2. mēslojuma apjoms 25-30 g/m2;
23.10.2.3. mēslojums jāizkaisa vienmērīgi;
23.10.2.4. zāliena mēslošana jāveic pirms lietus vai vēlu vakarā;
23.10.2.5. cenā iekļaujama, gan mēslojuma piegāde, gan mēslojuma kaisīšana.
23.10.3. Kompleksā mēslojuma piegāde lapu koku, krūmu un ziemciešu mēslošanai:
23.10.3.1. NPK 14-11-25*;
23.10.3.2. mēslojuma apjoms 25-30 g ap vienu augu;
23.10.3.3. mēslojums jāizkaisa vienmērīgi;
23.10.3.4. nav pieļaujama  mēslojuma nokļūšana uz auga lapām, auga rozetēm vai graudzālēm;
23.10.3.5. pēc mēslošanas jāveic mēslojuma iestrāde augsnē;
23.10.3.6. cenā iekļaujama, gan mēslojuma piegāde, gan mēslojuma kaisīšana.
24. Atvasāju nopļaušana vidēji biezi aizaugušās teritorijās :
24.1. Paredz sekojošu teritoriju pļaušanu:
	24.1.1.ap koka laipām meža zonā 3 m platumā uz katru pusi;				24.1.2.Miervalža Ķemera gatves ceļa malas 3 m platumā;
 	24.1.3.ap saimniecības laukuma nožogojumu 3 m platumā;
	24.1.4.ceļa mala no saimniecības laukuma līdz partera zonai 3 m platumā gar meža daļu;
24.1.5. orientējošās atvašu pļaušanas platības - 77909 m2;
24.1.6.orientējošā meža atvašu pļaušanas regularitāte 1 – 3 reizes  gadā;
24.1.7.pļaušana jāveic ar trimmeri vai krūmgriezi;
	24.1.8.pēc pļaušanas atvases un nopļautā zāle ir jāsagrābj un jāaizved.

25. Parka teritoriju un pašvaldības īpašumu tīrīšana, visā teritorijā savācot atsevišķi izmestos atkritumus :
25.1. paredz atsevišķi izmesto sadzīves atkritumu un suņu ekskrementu savākšanu un utilizēšanu visā parka teritorijā;
25.2. paredz visas Ķemeru parka teritorijas, izņemot meža daļas kopšanu;
25.3. regularitāte (orientējoši) 1 -3 reizi nedēļā;
26. Partera zonas apstādījumu kopšana:
26.1. darbi tiek veikti, pamatojoties uz pasūtītāja izsniegtajiem darba uzdevumiem, kuros tiek norādīts partera zonas kopšanas laiks (mēnešos);
26.2. Partera stādījumu kopšana no aprīļa līdz oktobrim:
26.2.1. regulāra dobju ravēšana (vismaz vienu reizi nedēļā), nodrošinot dobju regulāru sakopšanu;
26.2.2. partera dzīvžogu regulāru cirpšana  (vismaz vienu reizi mēnesī vai biežāk),  nodrošinot dzīvžoga taisno līniju saglabāšanu un zema, blīva dzīvžoga veidošanos;
26.2.3.augu atlikumi ir jāsavāc un jāaizved;
26.2.4. rožu pavasara apgriešana vienu reizi – aprīlī;
26.2.5. noziedējušo rožu ziedu un bojāto lapu izgriešana;
26.2.6. ziemciešu kopšanu, nogriežot bojātās auga daļas, noziedējušās ziedkopas un ziedkātus;
26.2.7. nepieciešamības gadījumā ir jāveic ziemciešu dalīšanu, pārstādīšanu (esošie stādījumi, lai aizpildītu tukšās vietas un nodrošinātu arī augiem atbilstošus augšanas apstākļus);
26.2.8. augu kaitēkļu un slimību profilakse un apkarošana, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
26.2.9. hortenziju mēslošana 2 reizes sezonā:
· maijā un jūlijā;
· mēslojuma orientējošais sastāvs NPK  10-5-10 + Mg, Fe, S;
· deva 50 – 60 g uz vienu augu;
26.2.10. krūmu rožu un floribundrožu  mēslošana vismaz divas reizes sezonā :
· rožu mēslošanu jāveic maija sākumā  un jūlija sākumā;
· NPK 12-11-18 (orientējošā NPK attiecība);
· deva 50 – 60 g uz vienu augu;
26.2.11. stādījumu laistīšana:
· laistīšanai izmantojama  partera zonā pieejamā laistīšanas sistēma;
· izpildītājam jānodrošina laistīšanas šļūtenes ar atbilstošiem savienojumiem un laistīšanas uzgaļiem;
· laistīšanas regularitāte - pēc nepieciešamības;
26.3. Partera zonas stādījumu kopšana novembrī un martā (vai citā mēnesī atbilstoši rudens/ziemas/pavasara sezonai):
26.3.1. paredz stādījumu kopšanu un apsekošanu:
· lapu, zaru savākšanu;
· aizlauzto (atsevišķu augu) rožu, graudzāļu apgriešanu;
· aizlauzto  hortenziju ziedu nogriešanu, savākšanu;
26.3.2. paredz pakāpenisku ziemciešu, kas zaudējušas dekorativitāti apgriešanu:
· nogriezto ziemciešu lakstu savākšanu;
· nobirušo lapu, zaru savākšanu visā partera zonā;
· pilnīgu  vai daļēju graudzāļu apgriešanu (atbilstoši graudzāļu veidam) un ziemciešu apgriešanu - agrā pavasarī;
26.3.3. paredz skaraino hortenziju apgriešanu pavasarī:
· hortenziju ziedu dzinumu apgriešanu (saīsināšanu)  ~ 1/3 daļu;
· smalko zaroju, aizlauzto zaru izgriešanu, atstājot spēcīgākos zarus;
26.3.4. krūmu rozēm  un floribundrožu ziemas apgriešanu:
· tiek apgriezti nenobriedušie dzinumi un ziedi;
· atlapotas, savāktas nobirušās lapas;
· “aprausta” zeme ap rozēm – izveidoti augsnes vai mulčas “konusi”, lai veicinātu rožu ziemcietību;
26.3.5. parka rožu ieziemošana:
· tiek apgriezti noziedējušie ziedi;
· izgriezti nolauztie, nokaltušie dzinumi un savāktas nobirušās lapas.
26.3.6. parka rožu apgriešanu (agri pavasarī):
· dzinumu saīsināšanu ne vairāk kā  par ~1/3 daļu;
· sauso, aizlauzto zaru izgriešanu;
26.3.7.Partera zonas parkarožu ieziemošana:
· paredz rožu stādījumu piesegšanu ar priežu vai egļu zariem – skujām vai saskaņojot ar pasūtītāju izmantot sausu, ūdens caurlaidīgu  materiālu – ēnošanas – pārsegtīklu;
· skuju/ zaru klājumam jābūt necaurspīdīgam;
· izpildītājam jānodrošina kvalitatīvu skuju piegāde – ar smalku zarojumu, blīvām skujām, kas nebirst.
26.3.8. Floribundrožu un krūmu rožu atsegšana un apgriešana (agri pavasarī, atkarībā no laika apstākļiem):
· paredz skuju vai caurspīdīgā materiāla noņemšanu, ja tādas/s ir uzliktas/s; 
· augsnes/mulčas konusu izlīdzināšanu.
27. Parka apstādījumu kopšana:
27.1. Ziemciešu – prēriju stādījumu kopšana:
27.1.1. nezāļu ravēšana, zaru, lapu un atkritumu savākšana un aizvešanu;
27.1.2. slimību un kaitēkļu profilakse un apkarošana;
27.1.3. aizlauzto dzinumu apgriešana;
27.1.4. atsevišķu noziedējušo ziedu nogriešana, ievērojot “Prēriju stādījumu” koncepciju, t.i., dekoratīvs augs ir ne tikai ziedošs, bet arī tāds, kas nezaudē savu dekorativitāti (noziedējis  augs ir stabils, veido pogaļas, maina krāsu utt.);
27.1.5. nepieciešamības gadījumā veikt nelielas pārstādīšanas (ne vairāk kā 0.5m2 platībā uz 100 m2), sadalot, paretinot esošos stādījumus un aizpildot tukšās vietas;
27.1.6. ap stādījumiem esošo dzīvžogu cirpšana, lai veidotu taisnas kontūras - “rāmi” ap dobēm, pēc nepieciešamības;
27.1.7. kopējais prēriju (ziemciešu) stādījumu apjoms ~ 2359 m2 ( tai skaitā 51 m2 garšaugu dobes pie rotaļu laukuma);
27.1.8. paredzamais kopšanas apjoms (orientējoši) 3 - 8 reizes sezonā.
27.2. Ziemciešu - prēriju stādījumu ziemas kopšana:
27.2.1. atsevišķu ziemciešu, graudzāļu, kas  nav dekoratīvi stabilas, nogriešana;
27.2.2. lapu, zaru  un atkritumu savākšana;
27.2.3. paredzamais apjoms 1- 2 reizes ziemas sezonā;
27.3. Ziemciešu – prēriju stādījumu  pilnīga apgriešana:
27.3.1. ziemciešu un graudzāļu apgriešana atbilstoši augu prasībām;
27.3.2. lapu, nogriezto dzinumu un kritalu savākšana un aizvešana;
27.3.3. darbu apjoms 1 reizi sezonā (februārī vai decembrī).

27.4. Rožu stādījumu dobju kopšana:
27.4.1. noziedējušo ziedu apgriešana un aizvešana;
27.4.2. nezāļu ravēšana, nobirušo lapu, kritalu u.c. atkritumu savākšana un aizvešana;
27.4.3. kaitēkļu un slimību profilakse un apkarošana (maijs- oktobris);
27.4.4. rožu dzinumu saīsināšana pēc nepieciešamības;
27.4.5. ap stādījumiem esošo dzīvžogu cirpšana, lai veidotu taisnas kontūras ap dobēm pēc nepieciešamības;
27.4.6. kopējais rožu stādījumu apjoms ~1560 m2;
27.4.7. kopšanas regularitāte 3 - 8 reizes sezonā;
27.5. Rožu stādījumu apgriešana:
27.5.1. paredz visu rožu rudens apgriešanu, saīsinot izstīdzējušos un smalkos dzinumus;
27.5.2. veicot atlapošanu un nenobriedušo dzinumu izgriešanu;
27.5.3. ap rožu stādiem veidojot augsnes konusus (apraust esošo augsni ap rozēm).
27.6. Rožu stādījumu piesegšana rudenī. Rožu (cildoto) ieziemošana:
27.6.1. paredz rožu stādījumu piesegšanu ar priežu vai egļu zariem/skujām vai saskaņojot ar pasūtītāju izmantot sausu, ūdens caurlaidīgu  materiālu – ēnošanas – pārsegtīklu;
27.6.2. skuju/ zaru klājumam jābūt necaurspīdīgam;
27.6.3. jānodrošina kvalitatīvu skuju piegāde – ar smalku zarojumu, blīvām skujām, kas nebirst
27.6.4. orientējošais darba apjoms – 348 m2 (195gab.) (Tūristu ielas rožu dobe);
27.7. Rožu stādījumu atsegšana pavasarī. Floribundrožu un krūmu rožu atsegšana (agri pavasarī, atkarībā no laika apstākļiem):
27.7.1. skuju noņemšana un aizvešana vai caurlaidīgu  materiālu – ēnošanas – pārsegtīkla noņemšana;
27.7.2. augsnes/ mulčas konusu izlīdzināšana;
27.7.3. Orientējošais darba apjoms – 348 m2 (195gab.) (Tūristu ielas rožu dobe);
27.8. Rožu pavasara apgriešana:
27.8.1. paredz dzinumu saīsināšanu - apgriešanu orientējoši par 1/3 daļu;
27.8.2. aizlauzto, veco, bojāto un pārāk smalko dzinumu izgriešanu;
27.8.3. lapu un kritalu, nogriezto dzinumu savākšanu un aizvešanu; 
27.8.4. darbu apjoms visu rožu apgriešanai vienu 1 reizi gadā, pavasarī;
27.9. Rožu mēslošana:
27.9.1. NPK 12-11-18*;
27.9.2. mēslojuma apjoms 40- 60 g ap vienu augu;
27.9.3. mēslojums jāizkaisa vienmērīgi;
27.9.4. nav pieļaujama  mēslojuma nokļūšana uz auga lapām, auga rozetēm[footnoteRef:1]; [1: * mēslojuma NPK attiecība var atšķirties par 2-5% katram no makroelementiem, katrā virzienā.
] 

27.9.5. pēc mēslošanas jāveic mēslojuma iestrāde augsnē;
27.9.6. cenā iekļaujama, gan mēslojuma piegāde, gan mēslojuma kaisīšana.
27.10. Kokaugu un jauktu stādījumu dobju kopšana:
27.10.1. paredz dobju ravēšanu, nobirušo lapu un citu kritalu savākšanu, bojāto dzinumu un noziedējušo ziedu nogriešanu un azvešanu; 
27.10.2. paredz apdobju atduršanu, lai nepieļautu apauguma veidošanos un tiktu saglabātas esošo stādījumu dobju kontūras;
27.10.3. aizlauzto dzinumu, zaru (nelielu) apgriešanu;
27.10.4. atsevišķu, dobē augošo  krūmu formēšanu, piemēram, kerijas, slotzari;
27.10.5. slimību un kaitēkļu profilaksi un apkarošanu pēc nepieciešamības;
27.10.6. orientējošais dobju apjoms 7165 m2;
27.10.7. orientējošā kopšanas regularitāte 1 - 2 reizes mēnesī;
27.11. Dzīvžogu formēšana:
27.11.1. paredz gan lapu koku, krūmu un tūju dzīvžogu cirpšanu (neizmantojot pacēlēju) un labirintveida dzīvžoga cirpšanu (pie bērnu laukuma);
27.11.2. kopējais dzīvžogu apjoms ~ 1934 m;
27.11.3. izmaksās iekļaujama gan krūmu cirpšana, gan nogriezto dzinumus savākšana, aizvešana un apdobes sakopšana;
27.11.4. darbi jāveic, ņemot vērā projektā paredzētos norādījumus (augstumus, platums, formu);
27.11.5. darbi jāveic, ņemot vērā augu kopšanas prasības un augšanas apstākļus;
27.11.6. dzīvžoga cirpšana ir jāparedz no 3 pusēm (abi sāni un augša);
27.11.7. ja tiek atjaunota vecā dzīvžoga pagriešana, jāparedz stādījumu nogriešana līdz zemei – agri pavasarī pirms lapu plaukšanas;
27.11.8. visu dzīvžogu cirpšana paredzēta 1 - 3 reizes sezonā;
27.12. Priežu formēšana:
27.12.1. paredz  priežu jauno dzinumu saīsināšanu par 1/3 daļu  vai 1/2 daļu no jaunā priežu dzinuma, lai veidotu kompaktu, blīvu priežu vainagu;
27.12.2. izmaksās iekļaujama arī noīsināto dzinumu savākšana, aizvešana un apdobes sakopšana;
27.12.3. darba apjoms (orientējoši) Pinus sylvestris 'Waterri' – 9 gab., un Pinus Peuce 16 gab. (2020. gadā ierīkoti stādījumi);
27.12.4. priežu formēšanas regularitāte 1 reizi gadā (maija beigās vai jūnija sākumā).

27.13. Apstādījumu laistīšana Ķemeru parkā (izņemot parteri):
27.13.1. paredz kokaugu, rožu, ziemciešu un  2020. gadā ierīkoto liepu stādījumu (155 gab.) laistīšanu;
27.13.2. sausā laikā (laiks ir nomācies un dūmakains, bez tieša saules apgaismojuma laistīt ziemciešu dobes, ūdens daudzumu uz 1 m2 plānot apmēram 15l vienā laistīšanas reizē. Kokaugiem ūdens daudzumu uz 1 m2 plānot apmēram 25 litrus.
27.13.3.laistīšana aptuveni 10 reizes sezonā;
27.14.4.laistīšanai izmantojama  Parkā pieejamā laistīšanas sistēma;
27.15.5.Izpildītājam jānodrošina laistīšanas šļūtenes ar atbilstošiem savienojumiem un laistīšanas uzgaļiem;
27.13.6.darbi tiek veikti pēc nepieciešamības, saskaņot ar Pasūtītāju un pēc katras laistīšanas reizes elektroniski (e-pastā) ir jāinformē Pasūtītāja pārstāvis par veiktajiem darbiem un apjomiem. Iesniedzot ikmēneša atskaiti (rēķinu, aktu) klāt jāpievieno informatīvu atskaiti, kurā ir atspoguļotas iepriekšējā mēnesī veiktās laistīšanas reizes un apjomi, kur redzams datums, laiks. Ikmēneša atskaite (rēķins, akts) tiks iesniegta Pasūtītājam pēc faktiski veiktajiem darbiem.

27.14. Koka atsaišu atjaunošana:
27.14.1. paredz koku atsaišu atjaunošanu;
27.14.2. atsaites krāsa – melna vai balta;
27.14.3. atsaites platums 2 cm (orientējoši);
27.14.4. atsaites vēlams siet “8”;
27.14.5. atsaitēm jābūt tādām, lai tās nebojātu koka mizu;
27.14.6. atsaites jāstiprina ar papes nagliņām vai skavām;
27.15. Koka atbalsta mietu atjaunošana:
27.15.1. paredz mietu piegādi un uzstādīšanu;
27.59.2. mietiem jābūt virpotiem un impregnētiem zaļā krāsā zem rūpnieciskās vakuuma spiediena apstrādes klases HC3, bez vizuāliem bojājumiem;
27.15.3. mieta izmēri – 75 mm  x 2.40 m;
27.16. Kokaugu stādījumu dobju mulčēšana:
27.16.1. paredz dažādu frakciju priežu mizas mulčas piegādi un izlīdzināšanu:
27.16.1.1.  vidējas frakcijas mulča- 30 - 50 mm;
27.16.2. mulčai jābūt kvalitatīvai bez piemaisījumiem – akmeņiem, atkritumiem u.c.;
27.16.3. paredzamais mulčas apjoms 25l/m2, lai nodrošinātu 3- 5cm biezu mulčas slāni.
28. Augu aizsardzība:
28.1. Invazīvās sugas Sasnovska latvāņa apkarošana un ierobežošana:
28.1.1. pēc sugu un biotopu eksperta atzinuma parkā sešās atsevišķās daļās ir atrodama bīstama invazīvā augu suga – Sosnovska latvānis (Heracleum sosnowskyi), no kurām trijās vietās ir punktveida atradnes ar dažiem eksemplāriem;
28.1.2. kopējā populācijas platība aptuveni 665 m2;
28.1.3. apkarošanas darbi veicami, ievērojot 2008.gada 14.jūnija Ministru kabineta noteikumus Nr.559 “Invazīvās sugas – Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas noteikumi”;
28.1.4. jāveic regulāra teritorijas apsekošana, orientējoši reizi 3 nedēļās;
28.1.5. jāveic mehāniskas darbības – centrālo rozešu izduršanu – izrokot latvāni ~ 20 cm dziļumā;
28.1.6. nav pieļaujama latvāņa sēklu izplatīšanās,  ja attīstītās ziedkopas ar sēklām - tās novāc, neļaujot tām izbirt, un jāsadedzina.
29. Pirms līgumsaistību izpildes uzsākšanas ar aktu pieņemt no Pasūtītāja Ķemeru parka teritoriju ar ēkām, aprīkojumu, būvēm u.c. 
30. Pēc pakalpojumu līguma termiņa beigām ar aktu nodot Pasūtītājam Ķemeru parku ar aprīkojumu kvalitātē ne sliktākā, kāds tas bija līguma darbības sākumā, kā arī pievienojot izziņas no komunālo pakalpojumu sniedzējiem par galīgā norēķina veikšanu par saņemtajiem pakalpojumiem.



1.6.pielikums
Iepirkuma pieprasījumam

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
DĀRZKOPĪBAS PAKALPOJUMIEM KAUGURU ATPŪTAS PARKĀ

1. Izpildītājam jāveic dārzkopības pakalpojumi Kauguru atpūtas parkā (skatīt ilustratīvu attēlu Nr.11) (turpmāk – Parkā), nodrošinot sekojošu pamatdarbu izpildi: 
apstādījumu un pameža kopšanu;
bērnu rotaļu laukumu kopšanu; 
celiņu un laukumu kopšanu;
parkā esošo labiekārtojuma elementu apsaimniekošanu.
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2. Parks  iedalās vairākās funkcionālās zonās:
a. organizētu sporta nodarbību zona;
b. sporta un aktīvās atpūtas zona (trennažieru laukums, skeitparks);
c. mierīgās atpūtas zonas (pikniku laukums, košuma dārzs);
d. bērnu rotaļu zona;
e. saimnieciskā zona;
f. priekšlaukums ar autostāvvietām;
g. pameža zona ar dabisko zemsedzi.
3. Visi darbi tiek veikti pamatojoties uz Pasūtītāja izsniegtajiem darba uzdevumiem, kuros norādīts darba veids, izpildes termiņš, veicamo darbu apjoms, regularitāte u.c. precizējoša informācija, kas nepieciešama darbu izpildei.
4. Darbi jāveic tā, lai netiktu traucēti parka apmeklētāji.  Ja tas nav iespējams, Izpildītājam jāveic vietas norobežošana ar būvžogu vai izvietojot brīdinājuma zīmes un signāllentas.
5. Pēc darbu veikšanas Izpildītājam jānodrošina darba vietas sakopšana.
6. Nav pieļaujama ilgstoša atkritumu uzglabāšana parka teritorijā.
7. Darbu izpildes laikā jāievēro izstrādātā un ierīkotā projekta nosacījumi (materiāli, izmēri, krāsas utt.).
8. Izpildītāja lietošanā tiek nodota saimniecības ēka kopējā platība 39,8 m2 ārtelpu ieskaitot.  Saimniecības ēka (skatīt ilustratīvu 12. attēlu) paredzēta tikai parka teritorijas uzkopšanas inventāra glabāšanai. Ēkai nodrošināta piekļūšana arī no blakus esošās ielas. Ēka nav paredzēta siltināta vai apkurināma. Paredzēts elektrības un arī ūdens, kanalizācijas pieslēgums, bet gada aukstajos mēnešos jāparedz ēkas atslēgšana no ūdens pieslēguma. Saimniecības ēkā atrodas Laistīšanas krāns (nav paredzēts laistīšanai), Sadales skapis, Kontaktligzdu bloks.. Telpās jānodrošina sanitārā tīrība un kārtība. Pie saimniecības ēkas Izpildītājs var novietot atkritumu konteinerus un bioloģisko atkritumus īslaicīgai glabāšanai – konteineros.
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9. Par novietoto priekšmetu drošību atbildīgs ir Izpildītājs un Pasūtītājs nenes atbildību par Izpildītājam nodarītajiem zaudējumiem, ko veikusi trešā persona.
10. Izpildītājs ir atbildīgs par sanitāro normu ievērošanu un kārtību teritorijā.

11. Teritorijas apsekošana:
Esošās teritorijas, segumu, rotaļu iekārtu, labiekārtojuma elementu apsekošana katru dienu  vismaz  vienu reizi dienā. Par katru apsekošanas reizi jāveic ieraksts  apsekošanas žurnālā, kurā jāfiksē veiktās apsekošanas datums, laiks, konstatētie bojājumi, ja tādi ir. Apsekošanas žurnālam ir jābūt pieejamam Pasūtītāja pārstāvim. Ja tiek konstatēti būtiski bojājumi, kas radušies vandālisma rezultātā, nekavējoties jāinformē Pasūtītāja pārstāvis, Jūrmalas pašvaldības policija un Valsts policija. Par nelieliem bojājumiem jāveic fotofiksācijas, kuras kopā ar detalizētu bojājuma aprakstu elektroniski jānosūta pasūtītāja pārstāvim. Par iespējamu vandālismu vai aizdomīgu personu uzturēšanos parka teritorijā, jāinformē Jūrmalas pašvaldības policijas dežūrdaļa.

12. Sabiedriskās tualetes apsaimniekošana Kauguru atpūtas parkā:
12.1. Paredzamais orientējošais apmeklēju skaits - 300 apmeklētāji dienā.
12.2. Tualetes ēkas (skatīt ilustratīvu attēlu Nr.13) platība 38.3 m2, t.sk., 
vīriešu WC 5,5 m2;
sieviešu WC 10,2 m2;
invalīdu WC  3,7 m2;
priekštelpa sieviešu tualetē 3,1 m2;
priekštelpa vīriešu tualetē 4,2 m2;
apkopēja palīgtelpa 1.9 m2;
priekštelpa pirms ieejām tualetē 9.7 m2 ;
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12.3. Tualetes telpās atrodas:
klozetpods cilvēkiem ar invaliditāti  ar skalojamo kasti un stiprinājumiem -1 kompl.;
izlietne cilvēkiem ar invaliditāti  komplektā ar sifonu, stiprinājumiem, maisītāju  - 1 kompl.;
izsaukumu sistēma invalīdu tualetē;
klozetpods komplektā ar skalojamo kasti, noslēgarmatūru, 4 kompl.;
izlietne komplektā ar sifonu, stiprinājumiem, maisītāju  - 4 kompl.;
urināls - 2 kompl.;
griestu klātbūtnes sensors v/a (230V, VP54, 2kW, 4x4) – 4.gab.;
griestu kustību sensors v/a (230V, IP54, 2kW, 20m) – 5. gab.;
iekārts griestu gaismeklis ar LED spuldzēm – 5.gab.;
elektriskais ūdens sildītājs V80l (virs izlietnes) – 1.gab.
elektriskia radiators 500W – 4 gab.;
elektriskia radiators 750W – 1.gab.;
sadalnes skapis IP31, z/apm. 1. gab.

12.4. nodrošināt tualetes darba laiku vienādu ar parka darba laiku vai citu darba laiku pēc Pasūtītāja rakstiska rīkojuma saņemšanas. Paredzēt apkalpojošā personāla dežūras tualetes darba laikā (katru dienu, tai skaitā sestdienās un svētdienās);
12.5. Tualetes atvēršana apmeklētājiem paredzēta no rīta un aizslēgšana vakaros.
12.6. Orientējošais tualetes darba laiks:
vasaras /rudens (maijs - oktobris) sezonā katru dienu no plkst. 9.00- 22.00;
pavasara /ziemas (novembris - aprīlis) sezonā katru dienu no plkst.9.00- 20.00;
12.7. pēc Pasūtītāja darba uzdevuma, tualetes darba laiks var tikt pagarināts vai saīsināts svētku, dienās un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības organizētu pasākumu laikā, par ko Izpildītājs tiek rakstiski informēts;
12.8. izvietot informāciju par tualetes darba laiku ēkas ārpusē pie ieejas; 
12.9. Izpildītājam jānodrošina:
tualetes telpu uzkopšanu vismaz piecas reizes dienā, orientējoši, plkst.: 9.00; 12.00; 15.00; 18.00; 20.00, nodrošinot tīrību, dezinfekciju, santehnikas darbošanos un vispārējo sanitāro normu ievērošanu, paredzot tualetes iekštelpu un aprīkojuma tīrīšanu un higiēnas preču izvietošanu:
sēdpodu un urinālu tīrīšanu un dezinficēšanu; 
nodrošināt tualetes papīra atrašanos tualetes papīra turētājos; 
uzpildīt šķidro ziepju traukus;
mazgāt spoguļus un  izlietnes;
iztukšot atkritumu urnas, nepieļaujot pārpildītu atkritumu urnu veidošanos;
uzskaites veikšana par katru uzkopšanas reizi, ko fiksē uzkopšanas žurnālā, norādot uzkopšanas datumu, laiku, kad veikta uzkopšana;
uzkopšanas žurnālu pieejamība katrā no tīrīšanas telpām;
pakalpojuma sniegšanā izmantoto tīrīšanas līdzekļu atbilstību visām Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī tas uzņemas pilnu atbildību par līdzekļu, kurus izmantos līgumā paredzēto darbu veikšanai, pareizu pielietojumu.
12.10. informācijas sniegšanu Pasūtītāja pārstāvim par gadījumiem, kad konstatēti tualetes ēkas vai tualetes aprīkojuma bojājumi, vai citi fakti, kuri varētu pārtraukt vai apgrūtināt tualetes darbības nodrošināšanu ne vēlāk kā stundas laikā pēc bojājumu vai konkrēto apstākļu konstatēšanas;
12.11. ikdienas apsaimniekošanas darbu veikšanu, tai skaitā santehnikas iekārtu un citu tualešu iekārtu un inventāra remontu un apkopes un avārijas dienesta pakalpojumus, skaitītāju verifikācijas u.c. darbi;
12.12. pēc līguma noslēgšanas par Parka apsaimniekošanu, tai skaitā stacionārās tualetes apsaimniekošanu, trīs darbadienu laikā Izpildītājs noslēdz līgumus ar komunālo pakalpojuma sniedzējiem un iesniedz Pasūtītājam noslēgto līgumu kopijas.
12.13. ik mēnesi Izpildītājs veic komunālos maksājumus atbilstoši patērētajam apjomam.
12.14. rēķinu dokumentu kopijas par komunālajiem maksājumiem un apmaksātiem rēķiniem iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša  20. datumam;
12.15. Pasūtītājs kompensē Izpildītāja samaksātos komunālo pakalpojumu maksājumus;
12.16. Norēķinos par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem sabiedriskās tualetes ēkas apsaimniekošanas darbiem Izpildītājam:
a. iekļaut tualetes ēkas apsaimniekošanas izmaksas attiecīgā mēnesī; 
b. iekļaut norēķinu par faktiski veiktajiem komunāliem maksājumiem tualetes ēkas un saimniecības ēkas apsaimniekošanai, atbilstoši apstiprinātiem tarifiem un faktiskam pakalpojuma patēriņam attiecīgā mēnesī  saskaņā ar rēķiniem, kurus Izpildītājs apmaksājis komunālo pakalpojumu sniedzējiem.
12.17. Inventāra apsekošana un apkope:
vismaz  vienu reizi nedēļā ir  jāveic inventāra un iekārtu apsekošana un apkope (radiatori, ventilācijas sistēmas, ūdens uzsildīšanas iekārtas utt.);
ja konstatēti iekārtu, inventāra bojājumi, kas radušies vandālisma rezultātā un kuriem nav iespējams veikt remontu, informēt par to Pasūtītāja pārstāvi un Valsts policiju.
13. Parka kopējā apsaimniekojamā orientējošā platība 36355 m2:
13.1.Ceļi un laukumi aizņem:
a. betona bruģakmens brauktuvēm, veloceliņiem, gājēju celiņiem ~8430 m2;
b. granīta bruģakmens ~325 m2;
c. betona seguma ietve ~2291 m2;
d. grants segums gājēju ietvēm ~1600 m2;
e. gumijas segums mazo bērnu rotaļu laukumā, sporta/bērnu rotaļu laukumā ~1801 m2;
f. skeitparka monolīta betona segums ~1021 m2;
g. koka dēļu klājums celiņiem un skatuvei ~657 m2;
h. kājslauķi apjoms 29.2 m2
13.2. Apbūve parka teritorijā:
a. jauniešu māja ~1058 m2;
b. sabiedrisko pakalpojumu ēka ~279 m2;
c. saimniecības ēka ~39 m2;
d. skeitparka nojume ~350  m2.
13.3.Labiekārtojuma elementi parka teritorijā (skatīt parka pielikumus):
a. soli parkā 165 gab.;
b. piknika vietas galds un divu solu komplekts 10 gab.;
c. atkritumu urnas 67 gab;
d. velosipēdu turētāji 34 gab.;
e. metāla augu kastes 21 gab.;
f. metāla žogs, kas ierobežo bērnu laukumu 231 m;
g. teritorijas ieejas vārtu elementi 2 gab.;
h. parka skulptūra “K” burts 1gab.;
i. vides elementi – soli 9 gab.;
j. rotaļu iekārtas parka teritorijā:
k. rotaļu iekārtas  19 kompl.;
l. sporta trennažieri 24 kompl.;
m. info zīmes 3 gab.
13.4. Apstādījumu dobes  ~ 2322 m2.
13.5. Brīvā zaļā teritorija ~ 16152 m2.

14. Parka  teritorijas uzturēšana un kopšana:

14.1.Zāliena plaušana: 
orientējošais zāles augstums pirms pļaušanas – 15 cm;
zāliena pļaušanas augstums 3-5 cm, nebojājot augsnes virskārtu. Pļāvums līdzens, nopļautā zāle sasmalcināta un vienmērīgi izkliedēta;
zāliena pļaušana veicama ar zāles pļaušanas tehniku (pašgājēju traktoriem un rokas pļāvējiem – trimmeriem) atbilstoši apvidum un reljefam, lai nodrošinātu kvalitatīvu un līdzenu zāles nopļaušanu gan līdzenas vietās, gan nogāzēs, gan ap apstādījumiem, būvēm, soliņiem, apgaismes stabiem u.c. zaļās zonas labiekārtojuma elementiem), bet vietās, kur tas ir iespējams – gar autoceļiem, gar mazākas nozīmes ielām pļaušanai izmantot riteņtraktoru;
zāles pļaušanas darbu laikā, nedrīkst bojāt koku stumbrus, kokaugu stumbru mizas, žogus, būves, ielu, ceļu ,ietvju un taciņu aprīkojumu, labiekārtojuma elementus u.c., tajā skaitā arī pļaušanas platībām pieguļošos īpašumus.
pļaujot gar koku stumbriem, pie laternām, gar žogiem, nogāzēs un citās sarežģītās vietās, kur nav iespējams nopļaut ar traktoriem, izmantot trimmeri;
ne vēlāk kā vienas dienas laikā pēc zāliena pļaušanas ar traktoriem, veikt zāliena piepļaušanu ar trimmeriiem;;
nav pieļaujama nopļautās zāles izkliedēšana uz taciņām, ietvēm un laukumiem. Ja sasmalcinātā zāle nokļūst uz cietā seguma, tā jānotīra trīs stundu laikā pēc pļaušanas;
zāles pļaušanas darbi jāveic, ievērojot visus drošības noteikumus (darba drošības, satiksmes drošības, ugunsdrošības u.c.);
pēc zāles pļaušanas zālienā nedrīkst palikt iebrauktas padziļinātas sliedes;
orientējošais darbu apjoms - 1792 m2;
pļaušanas laikā jāsavāc arī lielie zari, ja tādi ir, jāizlīdzina kurmju rakumi, ja tādi ir;
paredzamā pļaušanas regularitāte 1-2 reizes mēnesī no maija līdz septembrim;

14.2. Zāliena atjaunošana ar augsnes piebēršanu. Veicot zaļo zonu atjaunošanu vietās, kur kādu iemeslu dēļ zāliena nav, vai izbojāts, ievērot šādas prasības:
sagatavot pamatslāni - esošās augsnes noņemšana un aizvešana; 
uzbērt līdz 10 cm biezu melnzemes kārtu un izlīdzināt to;
iestrādāt pamatmēslojumu (uz 100 m2 2 kg superfosfātu);
iesēt zāliena sēklu maisījumu (piemērotu augšanas vietai un gaismas apstākļiem) - izsējas norma 30g uz m2;
pēc sēšanas, sēklas iestrādāt 1 cm dziļumā;
augsni noblietēt;
laistīt zālienu (pēc nepieciešamības), paredzot apmēram 15 l ūdens uz 1 m2 
orientējošais darbu apjoms sezonā - aptuveni 500 m2. 

14.3.Zāliena iesēšana bez augsnes piebēršanas. Vietās, kur nav nepieciešama augsnes piebēršana, veikt zāliena piesēšanu, ievērojot sekojošus nosacījumus:
a. bojātās vietās veikt zāliena aerāciju un savākt un aizvest atmirušo zāli, lapas un citu atkritumus, kas sakrājušies tieši uz augsnes;
b. iesēt zāliena sēklu maisījumu (piemērotu augšanas vietai un gaismas apstākļiem) - izsējas norma 20g uz m2;
c. pēc sēšanas sēklas iestrādāt 1 cm dziļumā;
d. augsni noblietēt.;
e. laistīt zālienu (pēc nepieciešamības), paredzot apmēram 15 l ūdens uz 1m2;
f. orientējošais darbu apjoms sezonā - aptuveni 200 m2 .

 14.4. Atvasāju nopļaušana mežos un nopļauto atvasāju savākšana un sašķeldošana:
a. pameža jeb brīvās „zaļās” teritorijas kopšana, nopļaut visus lapu koku atvasājus pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšana;
b. nopļaut zālaugus, kas augstāki par 30 cm no zemes virsmas;
c. pļaušanas griezumam jābūt 5 - 10 cm no zemes virsmas;
d. saglabāt visus skuju koku sējeņus;
e. nopļautos atvasājus savākšanu un aizvešanu no parka teritorijas;
f. orientējošais darbu apjoms - 16152 m2.

14.5. Dekoratīvo apstādījumu uzturēšana un kopšana:
14.5.1.Apstādījumu grupu kopšana Kauguru atpūtas parkā:
paredz apdobju ravēšanu, nobirušo lapu un citu kritalu savākšanu un aizvešanu, bojāto dzinumu stādījumu dobju kopšanu,noziedējušo ziedu nogriešanu (rododendriem, hortenzijām, ziemcietēm) un ziemciešu stublāju nogriešanu rudens vai agra pavasara mēnešos;
paredz apdobju atduršanu, lai nepieļautu apauguma veidošanos un tiktu saglabātas esošo stādījumu dobju kontūras;
aizlauzto dzinumu, zaru (nelielu) apgriešana; 
atsevišķu, dobē augošo krūmu formēšanu - apgriešanu, piemēram hortenzijas, grimoņi, grīšļi, segliņi.
atsevišķu skujkoku un krūmu vainagu apgriešana veidojot vienotu “spilvenu”,  šādiem augiem - atvašu grimonis, Japānās spirejas, iegrieztā stefanandra, Šeno sniegogas, zemā kalnu priede;
mulčēt apdobes ar priežu mizu mulču vidējo frakciju rudenī vai pavasarī;
orientējošais dobju apjoms aptuveni 2322 m2;
orientējošā kopšanas regularitāte 1 - 2 reizes mēnesī no maija līdz oktobrim.

14.5.2. Apstādījumu laistīšana Kauguru atpūtas parkā:
a. paredz kokaugu, ziemciešu, augu kastu stādījumu laistīšanu sausā laikā (laiks ir nomācies un dūmakains, bez tieša saules apgaismojuma laistīt ziemciešu dobes, ūdens daudzumu uz 1 m2 plānot apmēram 15l vienā laistīšanas reizē. Kokaugiem ūdens daudzumu uz 1 m2 plānot apmēram 25 litrus;
b. laistīšana aptuveni 10 reizes sezonā;
c. laistīšanai izmantojama  Parkā pieejamā laistīšanas sistēma;
d. Izpildītājam jānodrošina laistīšanas šļūtenes ar atbilstošiem savienojumiem un laistīšanas uzgaļiem;
e. darbi tiek veikti pēc nepieciešamības, saskaņot ar Pasūtītāju un pēc katras laistīšanas reizes elektroniski (e-pastā) ir jāinformē Pasūtītāja pārstāvis par veiktajiem darbiem un apjomiem. Iesniedzot ikmēneša atskaiti (rēķinu, aktu) klāt jāpievieno informatīvu atskaiti, kurā ir atspoguļotas iepriekšējā mēnesī veiktās laistīšanas reizes un apjomi, kur redzams datums. Ikmēneša atskaite (rēķins, akts) tiks iesniegta Pasūtītājam pēc faktiski veiktajiem darbiem.


14.5.3.Apstādījumu kopšana augu kastēs Kauguru atpūtas parkā:
paredz kastes ravēšanu, noziedējušo ziedu nogriešanu (ziemcietēm), nobirušo lapu un citu kritalu, augļu savākšanu, nelielu aizlauzto zaru nogriešanu kokiem un krūmiem;
krūmu formēšanu, apgriešana veidojot vienotu “spilvenu” augiem Japānās spirejas šķ. (pavasarī pirms lapu plaukšanas un otreiz pēc ziedēšanas) un mūžzaļajam buksim (apgriešana aprīlī un jūlijā) veidojot lodveida formu;
ja nepieciešams, mūžzaļos bukšus ziemas beigās vai pavasara sākumā noēnot ar ūdens caurlaidīgu  materiālu – ēnošanas – pārsegtīklu (rūpīgi ietinot un nostiprinot katru auga vainagu)
mēslot kokaugu stādījumus pēc nepieciešamības ar katrai kokaugu sugai atbilstošu mēslojumu un mēslojuma daudzumu;
mulčēt ar priežu mizu mulču vidējo frakciju rudenī vai pavasarī;
orientējošā kopšanas regularitāte 1 - 2 reizes mēnesī no maija līdz oktobrim;
augu kastes parametri ne lielāki kā 900x2900 mm, H=660 mm), krāsa -RAL7024, vai ekvivalents.  Augu kaste, pamatkonstrukija - tērauds ar pulveraveida pārklājumu.

15. Parka teritoriju un pašvaldības īpašumu tīrīšana, visā teritorijā savācot atsevišķi izmestos atkritumus:
vasaras periodā savākt atkritumus (papīru, plastmasu, stiklu, kritalas, izsmēķus, u.c.) visā kopjamā teritorijā līdz plkst. 8.00. Savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus nodot Jūrmalas valstspilsētas administratīvās teritorijas vienotajam sadzīves atkritumu apsaimniekotājam;
ziemas periodā sniega zonā un pēc tā nokušanas savākt atsevišķi izmestos nešķirotos sadzīves atkritumus. Savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus nodot Jūrmalas valstspilsētas administratīvās teritorijas vienotajam sadzīves atkritumu apsaimniekotājam.
16.Parka teritoriju ceļu un laukumu  kopšana:
16.1. Ceļu, ietvju un laukumu ar cieto segumu tīrīšana ziemas sezonā:
a. ziemas sezonā no 1.novembra līdz 31.martam (ieskaitot) vai citā laika periodā, ja ir ziemas periodam atbilstoši laika apstākļi (sniegs, apledojums, sals) jāveic ceļu, ietvju un laukumu mehanizēta (kur tas iespējams) un nemehanizēta attīrīšana no sniega pilnā platumā un kaisīšana ar pretslīdes materiāliem (sāls/smilts maisījums) pēc nepieciešamības. Snigšanas laikā sniega tīrīšana uzsākama ne vēlāk kā 2 stundu laikā pēc snigšanas beigām. Pēc katras tīrīšanas reizes elektroniski (e-pastā) ir jāinformē Pasūtītāja pārstāvis par veiktajiem darbiem. Iesniedzot ikmēneša atskaiti (rēķinu, aktu) klāt jāpievieno informatīvu atskaiti, kurā ir atspoguļotas iepriekšējā mēnesī veiktās ziemas sezonas tīrīšanas reizes, kur redzams datums, laiks un iemesls tīrīšanai. Orientējoši 8 līdz 12 reizes mēnesī ir jāveic ziemas sezonai atbilstošie tīrīšanas darbi. Ikmēneša atskaite (rēķins, akts) tiks iesniegta Pasūtītājam pēc faktiski veiktajiem darbiem;
b. gājēju celiņus, laukumus pilnā to platumā attīrīt no sniega līdz plkst. 8.00, bet dienas laikā - pēc nepieciešamības;
c. pretslīdes materiālus (smilts -sāls maisījumu) nodrošina izpildītājs;
d. izpildītājam krājumā jābūt pietiekošam pretslīdes materiālu daudzumam (smilts – sāls maisījums);
e. tīrot sniegu, nodrošināt zaļo stādījumu saglabāšanu;
f. izvest sniegu no kopjamās teritorijas, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšanas;
g. orientējošā kopšanas regularitāte katru dienu, aptuveni 11046 m2.

16.3. Ceļu, ietvju un laukumu ar cieto segumu slaucīšana pavasara - vasaras - rudens sezonā:
a. gājēju celiņus, veloceliņu un laukumus pilnā to platumā slaucīt līdz plkst. 8.00, bet dienas laikā - pēc nepieciešamības;
b. nezāļu  likvidēšana bruģa un flīžu segumos, gar apmalēm un tml, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšanas;
c. mazgāt cietā ieseguma celiņu, ja tas ir aprakstīts ar grafiti, izmantojot tikai videi draudzīgus un ekoloģiskus tīrīšanas līdzekļus;
d. ceļu un laukumu  malu atduršana, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšanas;
e. noņemt un aizvest apaugumu no gājēju celiņiem un ielu apmalēm;
f. nekavējoties pēc konstatēšanas novākt gājēju kustību traucējošos priekšmetus no celiņiem un laukumiem;
g. gājējiem bīstamu vietu iežogošana un telefoniska vai rakstiska paziņošana par to Pasūtītāja pārstāvim;
h. orientējoši 12 līdz 18 reizes mēnesī ir jāveic pavasara-vasaras-rudens sezonai atbilstošie tīrīšanas darbi;

16.4.Ceļu un laukumu ar koka segumu tīrīšana ziemas sezonā:
ziemas sezonā no 1.novembra līdz 31.martam (ieskaitot) vai citā laika periodā, ja ir ziemas periodam atbilstoši laika apstākļi (sniegs, apledojums, sals) jāveic koka celiņu un  laukumu nemehanizēta attīrīšana no sniega pilnā platumā un kaisīšana ar pretslīdes materiāliem (smilts maisījums) pēc nepieciešamības. Snigšanas laikā sniega tīrīšana uzsākama ne vēlāk kā 2 stundu laikā pēc snigšanas beigām. Pēc katras tīrīšanas reizes elektroniski (e-pastā) ir jāinformē Pasūtītāja pārstāvis par veiktajiem darbiem. Iesniedzot ikmēneša atskaiti (rēķinu, aktu) klāt jāpievieno informatīvu atskaiti, kurā ir atspoguļotas iepriekšējā mēnesī veiktās ziemas sezonas tīrīšanas reizes, kur redzams datums, laiks un iemesls tīrīšanai. Orientējoši 8 līdz 12 reizes mēnesī ir jāveic ziemas sezonai atbilstošie tīrīšanas darbi. Ikmēneša atskaite (rēķins, akts) tiks iesniegta Pasūtītājam pēc faktiski veiktajiem darbiem;
izpildītājam krājumā jābūt pietiekošam pretslīdes materiālu daudzumam (smilts maisījums);
tīrot sniegu, nodrošināt zaļo stādījumu saglabāšanu;
atsevišķu koka dēļu pieskrūvēšanu pie koka celiņu konstrukcijas;
veikt koka dēļu seguma notīrīšanu, ja tas ir aprakstīts ar grafiti, izmantojot tikai videi draudzīgus un ekoloģiskus tīrīšanas līdzekļus, kas nebojā koka konstrukcijas;
izvest sniegu no kopjamās teritorijas, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšana;
orientējošā kopšanas regularitāte katru dienu, aptuveni 657 m2.

16.5. Ceļu ar koka segumu tīrīšana pavasara - vasaras - rudens sezonā:
koka dēļu segumu (tai skaitā skatuves un terases zona) pilnā to platumā slaucīt līdz plkst. 8.00, attīrot no jebkura veida atkritumiem (papīriem, plastmasas, zariem, lapām u.c.), un savāktos atkritumu deponēt. Savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus nodot Jūrmalas administratīvās teritorijas vienotajam sadzīves atkritumu apsaimniekotajam;
atsevišķu koka dēļu pieskrūvēšana pie koka celiņu konstrukcijas;
koka dēļu segumu tīrīt tikai nemehanizēti;
mazgāt koka dēļu segumu, ja tas ir aprakstīts ar grafiti, izmantojot tikai videi draudzīgus un ekoloģiskus tīrīšanas līdzekļus, kas nebojā koka konstrukcijas;
nekavējoties pēc konstatēšanas novākt gājēju kustību traucējošos priekšmetus no celiņiem un laukumiem;
gājējiem bīstamu vietu iežogošana un telefoniska vai rakstiska paziņošana par to Pasūtītāja pārstāvim;
orientējošā kopšanas regularitāte katru otro dienu, orientējošais celiņu un laukumu apjoms aptuveni 657 m2.
16.5.Grants segumu tīrīšana ziemas sezonā:
paredz grants  klājuma tīrīšanu ar mazo traktoru, kam uzkabināta sniega lāpsta;
ziemas sezonā no 1.novembra līdz 31.martam (ieskaitot) vai citā laika periodā, ja ir ziemas periodam atbilstoši laika apstākļi (sniegs, apledojums, sals) jāveic grants seguma un  laukumu attīrīšana no sniega pilnā platumā un kaisīšana ar pretslīdes materiāliem (smalkas frakcijas grants - šķembas maisījums) pēc nepieciešamības. Snigšanas laikā sniega tīrīšana uzsākama ne vēlāk kā 2 stundu laikā pēc snigšanas beigām. Pēc katras tīrīšanas reizes elektroniski (e-pastā) ir jāinformē Pasūtītāja pārstāvis par veiktajiem darbiem. Iesniedzot ikmēneša atskaiti (rēķinu, aktu) klāt jāpievieno informatīvu atskaiti, kurā ir atspoguļotas iepriekšējā mēnesī veiktās ziemas sezonas tīrīšanas reizes, kur redzams datums, laiks un iemesls tīrīšanai. Orientējoši 8 līdz 12 reizes mēnesī ir jāveic ziemas sezonai atbilstošie tīrīšanas darbi. Ikmēneša atskaite (rēķins, akts) tiks iesniegta Pasūtītājam pēc faktiski veiktajiem darbiem;
aizliegts braukt pāri metāla režģu “kājslauķiem” ar mehanizētiem transportlīdzekļiem;
gājēju celiņus pilnā to platumā attīrīt no sniega līdz plkst. 8.00, bet dienas laikā pēc nepieciešamības;
celiņu kaisīšana ar smalkas frakcijas grants-šķembu, ja tas nepieciešams, lai nepieļautu apledojuma veidošanos;
pirms celiņu kaisīšanas celiņi ir jāattīra no sniega;
orientējošais celiņu un laukumu apjoms aptuveni 1600 m2.
16.6.Grants segumu tīrīšana pavasara - vasaras - rudens sezonā  sezonā:
paredz celiņa tīrīšanu, noslaukot to, vai nopūšot ar lapu pūtēju un savācot atkritumus, lapas un citas kritalas. Savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus nodot Jūrmalas administratīvās teritorijas vienotajam sadzīves atkritumu apsaimniekotājam;
aizliegts braukt pāri metāla režģu “kājslauķiem” ar mehanizētiem transportlīdzekļiem;
nepieciešamības gadījumā jāveic nezāļu izraušana, iznīcināšana no celiņa seguma un pie atkritumu urnām, soliņiem, apmalēm;
mehāniski (ar grābekli vai birsti, vai tehniku, kuras izmantošana ir pieļaujama birstošo segumu kopšanā) jānoņem zāles, augi, aļģes, sūnas;
nav pieļaujama nezāļu sakņu iespiešanās, lai  nepieļautu seguma lielākus bojājumus;
celiņa malu atduršana pēc nepieciešamības;
orientējoši kopšana 12-18 reizes mēnesī, celiņu un laukumu apjoms aptuveni 1600 m2;
16.7.Armēta monolīta betona kopšana skeitparkā:
monolīta betona seguma kopšanu nodrošināt ar lapu pūtēju, savācot atkritumus, lapas un citas kritalas, nepieciešamības gadījumā saslaukot atkritumus iekšienē ar slotu;
reizi nedēļā iztīrīt un pārliecināties, ka drenāžas notekas pilnvērtīgi funkcionē;
seguma kopšana veicama bezsniega periodā;
kopšana jānodrošina katru dienu (izņemot sniega periodā), orientējošais apjoms aptuveni 1021 m2.
17. Bērnu rotaļu un sporta laukumu apsaimniekošana:
17.1 Sintētiskā seguma slaucīšana un sadzīves atkritumu savākšana un aizvešana:
nemehanizēti kopt speciālo iesegumu zem rotaļu un vingrošanas iekārtām vasaras, rudens un bezsniega laikā, ziemas sezonā – laukumu slaucīšana un saslauku aizvešana deponēšanai;
informēt Pasūtītāju par gadījumiem, kad konstatēti bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma, laukumu segumu un/vai citi bojājumi;
nepieciešamības gadījumā, ja šūpoļu ķēdes apmestas ap škērsbalstu, veikt to atritināšanu;
orientējošais darbu apjoms – 1801 m2.
17.2. Rotaļu iekārtu mazgāšana:
Pavasarī, iestājoties piemērotiem laika apstākļiem - iekārtu mazgāšana ar augstspiediena mazgāšanas iekārtām, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšana;
pirms darbu veikšanas pārbaudīt rotaļu un vingrošanas iekārtas;
mazgāšanai paredzamais orientējošais iekārtu apjoms ir 43 gab.
17.3. Sintētiskā seguma mazgāšana:
seguma mazgāšanai ir jāizmanto augstspiediena mazgātājs vai speciāla iekārta gumijas seguma mazgāšanai un tīrīšanas līdzekļus, kas nav kaitīgi apkārtējai videi, nav toksiski;
seguma mazgāšana paredz netīrumu, dubļu, košļājamo gumiju, smilšu u.c. nomazgāšanu;
orientējošais kopšanas apjoms 1801 m2 platībā;
orientējošā regularitāte  divas  reizes gadā –  pavasarī un rudenī;
nekavējoties (telefoniski un rakstiski) informēt Pasūtītāju par gadījumiem, kad konstatēti bērnu rotaļu laukumu vai sporta laukumu elementu, laukumu segumu un citi bojājumi.
17.4.Rotaļu iekārtas komplekta “namiņa” apsekošana:
veikt “namiņa” apsekošanu visos stāvos, savācot sadzīves atkritumus.
17.5. Rotaļu iekārtas “batuta” zemsedzes daļas tīrīšana:
veikt batuta elastīgās virsmas noņemšanu ar speciālu uzgali, lai tiktu pie zemsedzes virsmas un savāktu sadzīves atkritumus.
18. Atkritumu urnu apsaimniekošana:

18.1.atkritumu urnu iztukšošana:
atkritumu urnu iztukšošana līdz plkst. 9.00. iztukšot atkritumu urnas un nodot sadzīves atkritumus Jūrmalas administratīvās teritorijas vienotajam atkritumu apsaimniekotājam. Pēc urnu iztukšošanas savākt atkritumus ap atkritumu urnām;
orientējošais darbu apjoms 67 atkritumu urnu iztukšošana 18-23 reizes mēnesī.

18.2. atkritumu urnu slaucīšana vai mazgāšana;
	a. vasaras sezonā slaucīt vai mazgāt atkritumu urnas no ārpuses un iekšpuses;
b. orientējošais darbu apjoms - visu urnu  mazgāšana un/vai slaucīšana vienu vai divas reizes mēnesī, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšanas.

19. Soliņu apsaimniekošana:
19.1.Solu slaucīšana vai mazgāšana:
paredzama gan sēdvirsmas, gan sola metāla konstrukciju mazgāšana un/vai slaucīšana, attīrot tos no putekļiem, košļājamām gumijām, grafiti u.c. netīrumiem, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšanas;
orientējošais darbu apjoms - visu solu  mazgāšana un/vai slaucīšana vienu vai divas reizes mēnesī, pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšanas;
solu mazgāšanai izmantojami tīrīšanas līdzekļi, kas nav kaitīgi apkārtējai videi un nav toksis un nebojājot sola koka konstrukciju;
paredzama solu sēdvirsmu tīrīšana no sniega kārtas ziemas sezonā;
orientējošais daudzums 175 soli.
19.2. Sola virsmas eļļošana Kauguru atpūtas parkā:
a. solu eļļošana veicama solu ‘Metalco Isola Urbana’ (21 sols)  koka elementiem;
b. solu eļļošanai izmantot “remmers” dekoratīvo eļļu uz šķīdinātāja bāzes koka āra mēbelēm ar toni ’ Tīkkoks’ vai analogu;
c. eļļošanas darbos iekļaujama gan solu eļļošana, gan sagatavošana eļļošanai– vecās krāsas, putekļu notīrīšana u.c. darbi;
d. apstrādājamajai koka virsmai jābūt sausai ar mitruma procentu ne vairāk par 18-20 %;
e. eļļošanai jāparedz tik kārtās, lai krāsojums būtu vienmērīgs. Uzklājot pirmo kārtu vismaz 30-60 min. jānogaida, lai eļļa kārtīgi iesūcas, un klāj nākošo kārtu;
f. eļļas klājumam jābūt vienmērīgam bez notecējumiem un citiem defektiem;
g. ja eļļošana notiek parka teritorijā, jānodrošina krāsoto solu norobežošana;
h. darbus veikt iestājoties atbilstošiem klimatiskajiem laikapstākļiem, orientējoši 1-2 reizes gadā.
20. Laistīšanas sistēmas apkope Kauguru atpūtas parkā:
veikt laistīšanas sistēmas apkopi un apsekošanu divas reizes gadā – pavasara sezonā un rudens sezonā;
pirms ziemas perioda iestāšanās (pirms temperatūras pazemināšanās līdz +0 grādiem), obligāti nepieciešams atgriezt eksplutācijas aizbīdni, griežot to pulksteņrādītāja virzienā līdz atdurei. Brīdī, kad aizbīdnis ir pilnībā noslēgts, caur drenāžas vārstu ūdensvada caurulē esošais ūdens nonāk un uzsūcas gruntī, nodrošinot to, ka ūdensvads ziemas periodā netiks bojāts, ūdenim sasalstot;
pirms siltā perioda iestāšanās (diennakts gaisa vidējai temperatūrai sasniedzot +5 grādus, bet ne mazāk kā +0 grādi) var atgriezt ekspluatācijas aizbīdni, pievienot laistīšanas cauruļvadu un pagriezt ventili;
laistīšanas sistēmas apkope  divas reizes gadā – pavasara sezonā un rudens sezonā.
21. Pirms līgumsaistību izpildes uzsākšanas ar aktu pieņemt no Pasūtītāja Parka teritoriju ar ēkām, aprīkojumu u.c. 
22. Pēc pakalpojumu līguma termiņa beigām ar aktu nodot Pasūtītājam Parku ar aprīkojumu kvalitātē ne sliktākā, kāds tas bija līguma darbības sākumā, kā arī pievienojot izziņas no komunālo pakalpojumu sniedzējiem par galīgā norēķina veikšanu par saņemtajiem pakalpojumiem.
Tehniskās specifikācijas izstrādātas 2024.gada maijā.
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