Atklāta konkursa
VIAA 2024/09 ERAF RSMT
nolikuma 7.1.pielikums


DARBA UZDEVUMS

Rīgas Stila un modes tehnikuma administratīvā korpusa vienkāršotās atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība Ūdeļu ielā 22, Rīgā, LV- 1064

Pasūtītājs: Rīgas Stila un modes tehnikums (turpmāk “RSMT”)
Objekts: Administratīvais korpuss, Ūdeļu ielā 22, Rīgā, LV-1064, (kad.apz. 0100 123 2166 001) 
Teritorijas dati būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei: atbilstoši zemes gabalu robežu plāniem. 
Informācija par objektu:
[bookmark: _Hlk160459148]Atjaunojamā būve ir RSMT administratīvais korpuss, kas kalpo kā galvenais ieejas mezgls tehnikuma kompleksā un četros stāvos apvieno pulcēšanās, sporta nodarbību, audzēkņu darbu izstāžu, garderobes, kā arī administratīvās un audzēkņu ēdināšanas funkcijas. Korpuss nodots ekspluatācijā 1980.gadā. Kopš nodošanas ekspluatācija korpusam veikti vienkāršoti interjera atjaunošanas projekti, kā arī 2015.gadā veikti korpusa energoefektivitātes paaugstināšanas darbi (siltinātas ēkas norobežojošās konstrukcijas, nomainīti logi, jumta segums).
2022. gadā tika izstrādātas RSMT administratīvā korpusa vienkāršotās telpu atjaunošanas apliecinājuma kartes un RSMT publiskās ārtelpas attīstības koncepcija. 
Papildus izstrādātajām apliecinājuma kartēm pasūtītājs vēlas uzdod administratīvā korpusā uzlabot galveno konstrukciju un būvdetaļu ilgmūžību, nodrošināt normatīviem atbilstošus tehniskos un funkcionālos risinājumus. Vienlaicīgi pasūtītāja mērķis ir pārbūvēt un uzlabot siltumtrasi starp mācību ēku korpusiem, atjaunot un uzlabot ap administratīvā korpusa ārtelpu, izveidot ērtu ilgtspējīgu mūsdienīgu labiekārtojumu ar funkcionālu vides pieejamību.

Projekta uzdevums:
	1.
	Objekta nosaukums
un tā būvniecības vieta
	“Rīgas Stila un modes tehnikuma administratīvā korpusa vienkāršotās atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība Ūdeļu ielā 22, Rīgā, LV-1064”
 (kad. apz. 0100 123 2166 001).

	2.
	Pasūtītājs
	Rīgas Stila un modes tehnikums
Ūdeļu iela 22, Rīga, LV-1064
Reģ. Nr. LV90000039361

	3.
	Objekta būvniecības veids
	Atjaunošana

	4.
	Darba uzdevuma  mērķis
	Izstrādāt:
1) jaunas durvju ailas ēkas D puses fasādē, esošo logu ailu vietās;
2) jaunu durvju ailu 4.stāva ventilācijas iekārtu telpā, kas paredzēta izejai uz jumtu;
3) ārējo inženiertīklu (KT un LKT) atjaunošanu līdz ievadam ēkā; 
4) lietus ūdens savākšanas un uzkrāšanas sistēmu iekšpagalmā, kas paredzēta ēkas 1.stāva sanitārajos mezglos un dārza laistīšanai;
5) iekšējo lietus ūdens kanalizācijas stāvvadu atjaunošanu;
6) kāpņu telpas stikla vitrīnas un ārdurvju remontu/atjaunošanu, korpusa R puses fasādē; 
7) administratīvā korpusa ārtelpas  labiekārtošanu (priekšlaukumu,
iekšpagalmu un esošo lieveņu atjaunošanu);
8) ārējās siltumtrases demontāžu un jaunas iekšējās siltumtrases izbūvi no mācību korpusa uz administratīvo un mācību darbnīcas korpusu;

	5.
	Ēkas un 
inženierbūvju 
grupa, 
funkcija
un parametri
	Grupa: 3. grupa, 
Skola (CC 1263 - Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēka).
Zemes gabala atļautās izmantošanas veids – publiskās apbūves teritorija.
Informācija par būvi: 
Apbūves laukums – 1528,3 m2
Ēkas kopplatība – 2810,40 m2
Būvtilpums – 13412m3
Virszemes stāvu skaits – 3(4.stāvs - tehniskais)
Informācija par telpu grupu: 
Atrašanās vieta - pirmais un ceturtais stāvs	

	6.

	Projektēšanas izejas materiāli

	Zemesgrāmatas kopija
	Nodrošina pasūtītājs

	
	
	Zemes robežu plāna kopija
	Nodrošina pasūtītājs

	
	
	Tehniskie noteikumi saskaņā ar būvvaldes norādījumiem (ja attiecināms)
	Nodrošina izpildītājs

	
	
	Papildus tehniskie noteikumi (uzdevumi) un atzinumi, ja nepieciešamība pēc tiem rodas projektēšanas gaitā
	Nodrošina izpildītājs

	
	
	Būves tehniskās apsekošanas atzinums saskaņā ar LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana”	
	Nodrošina izpildītājs

	
	
	Inženierizpēte
	Nodrošina izpildītājs

	
	
	Topogrāfija
	Nodrošina izpildītājs

	7.1
	Būvniecības ieceres dokumentācija
	Ietvert risinājumus saskaņā ar:
- Projekta mērķi;
- MK noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”;
- MK noteikumiem Nr.326 “Būvju klasifikācijas noteikumi”;
- MK noteikumiem Nr.639 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs”;
- MK noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”;
- MK noteikumiem Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” (7.sadaļa);
- u.c. LR spēkā esošiem normatīviem un noteikumiem

	7.2
	Būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvs (minimālās prasības)
	7.2.1. Vispārīgie dati (VD)
7.2.1.1. Projektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;
7.2.1.2. Skaidrojošs apraksts ar ēkas tehniskajiem rādītājiem;
7.2.2. Arhitektūras daļa
7.2.2.1. Ģenerālplāna risinājumi. Teritorijas labiekārtojums ar vides pieejamības un apzaļumošanas risinājumiem. Teritorijas labiekārtojumu plānot pa kārtām;
7.2.2.2. Arhitektūras risinājumi (AR);
7.2.2.3. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, apjomi;
7.2.3. Būvkonstrukciju daļa (BK) -Pēc nepieciešamības;
7.2.4. Inženieru risinājumu daļa
7.2.4.1. Lietus kanalizācijas iekšējie tīkli (K2);
7.2.4.2. Sadzīves kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas ārējie tīkli (KT, LKT);
7.2.4.3. Elektroapgāde, ārējie tīkli (ELT);
7.2.4.4. Siltummehānika (SM);
7.2.5. Ekonomiskā daļa 
7.2.5.1. Būvdarbu apjomu saraksts (BA);
7.2.5.2. Izmaksu aprēķins (T), izmaksu aprēķina lokālajā tāmē „Vispārīgie būvdarbi” iekļaut izmaksas informācijas stenda (būvtāfeles) uzstādīšanai, kā arī būvlaukuma ierīkošanas un uzturēšanas izmaksas. Izmaksu aprēķina koptāmē iekļaut visus pieskaitāmos un virsizdevumus;
7.2.6. Darbu organizēšanas projekts (DOP).
7.2.7. Citas neuzskaitītās būvniecības ieceres daļas - kuras izpildītājs paredzējis ievērot tehniskās specifikācijas prasības;


	8.
	Projektēšanas darbi
	8.1. Prasības AR daļai:
8.1.1. Demontāžas plāni;
8.1.2. Stāvu plāni, fasādes rasējumi, sienu tipu specifikācija;
8.1.3.Atjaunojamo daļu izstrādāti mezgli, detaļas, griezumi, norādot būvizstrādājumus un to parametrus (ugunsdrošību, skaņas izolācijas prasības) logu/durvju specifikācijas, apdares darbu tabulas (apjomi, materiālu un krāsu kodi); 
8.1.4. Nodrošināt izvēlētā ražotāja apstiprinātas tehnoloģijas risinājumus, iekļaujot izvēlētā ražotāja apstiprināto standartizēto risinājumu vai  iekļaujot to no ražotāja kataloga, veidojot atsauci. Nestandarta mezgli izstrādājami detalizēti;
8.1.5. Teritorijas labiekārtojumam par pamatu izmantot SIA”ALPS ainavu darbnīcas” izstrādāto konceptuālo projektu “Rīgas stila un modes tehnikums. Publiskās ārtelpas koncepcija”. Labiekārtošanas darbus sadalīt šādās kārtās:
8.1.5.1. 1.kārta – Administratīvā korpusa priekšlaukuma labiekārtošana un  lieveņu atjaunošana pie evakuācijas izejām administratīvā korpusa A un R fasādēm;
8.1.5.2. 2.kārta - Terases izbūve iekšpagalmā gar administratīvā korpusa D fasādi un savienojošā gaiteņa.
8.1.5.3. 3.kārta – Žoga un vārtu izbūve iekšpagalmā starp mācību ēku korpusiem;
8.1.5.4. 4. kārta - Lieveņu atjaunošana pie mācību darbnīcas korpusa R un D fasādēm;
8.1.5.5. 5.kārta - Iekšpagalma labiekārtojums. Atpūtas un saietu telpa.
8.2.Prasības K2/UKT/ LKT daļai
8.2.1. Paredzēt lietus kanalizācijas čuguna stāvvadu cauruļu nomaiņu. Papildus esošos, atjaunotos PVC lietus kanalizācijas stāvvadus nepieciešams izolēt ar pretkondensāta  izolācijas čaulu;
8.2.2. Kanalizācijas ārējie tīkli:
8.2.2.1. Paredzēt sadzīves un lietus kanalizācijas cauruļu sonēšanu un ja nepieciešams, cauruļu atjaunošanu, kanalizācijas aku līmeņošanu;
8.2.2.2. Iekšpagalmā izbūvēt lietus ūdens savākšanas pazemes sistēmu ar sūkni un automātisko vārstu. Paredzēt filtru sistēmas automātisko mazgāšanu. Sistēma paredzēta dārza laistīšanai un ēkas 1.stāva wc;
8.3. Prasības elektroapgādes ārējiem tīkliem (ELT) daļai:
8.3.1. Paredzēt elektroenerģiju taupošu apgaismojuma izveidošanu, jāparedz parka apgaismojumu (~4m), zemo dārzu apgaismojumu un dekoratīvo apgaismojumu kokiem;
8.3.2. Nodrošināt mobilitātes punkta un USB uzlādes vietas;
8.3.3. Ārējos elektrotīklu darbus sadalīt šādās kārtās:
8.3.3.1. 1.kārta – Administratīvā korpusa priekšlaukuma labiekārtošana un  lieveņu atjaunošana pie evakuācijas izejām administratīvā korpusa A un R fasādēm;
8.3.3.2. 2.kārta - Terases izbūve iekšpagalmā gar administratīvā korpusa D fasādi un savienojošā gaiteņa.
8.3.3.3. 3.kārta – Žoga un vārtu izbūve iekšpagalmā starp mācību ēku korpusiem;
8.3.3.4. 4. kārta - Lieveņu atjaunošana pie mācību darbnīcas korpusa R un D fasādēm;
8.3.4.5. 5.kārta - Iekšpagalma labiekārtojums. Atpūtas un saietu telpa.
8.4. Prasības siltummehānikai (SM) daļai:
8.4.1. Paredzēt izbūvēt iekšējo siltumtrasi no “AS Rīgas Siltums” ievada, mācību korpusa siltummezgla uz administratīvā un mācības darbnīcas korpusiem;
8.4.2. Iekļaut ārējās siltumtrases demontāžu pagalma teritorijā;
8.5. Darba organizācijas projekts (DOP):
Izstrādājot DOP, izvērtēt iespēju mainīt būvlaukuma robežas darbu laikā, saglabājot daļēju administratīvā korpusa funkcionalitāti.

	9.
	Norādījumi par dokumentācijas papildus eksemplāru izgatavošanu
	Atbilstoši MK noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 20.punktam, būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā elektroniski vienā eksemplārā un pievienojama būvniecības informācijas sistēmā. 
Pasūtītājam - būvniecības ieceres dokumentāciju (tai skaitā *.dwg un PDF faili) un pilnīga būvdarbu tāme (tai skaitā *.xls faili), vienas pilnas dokumentācijas kopija, ietverot skaņojumus un visu speciālistu parakstus un apliecinājumus digitālā formātā saglabāts vienā USB datu nesējā;

	10.
	Īpašās atzīmes
	· Projektējamo risinājumu saskaņošana ar pasūtītāju ne retāk kā divas reizes mēnesī, sniedzot pasūtītājam izsmeļošu informāciju par risinājumu, t.sk. materiālu tehniskos parametrus, paredzamo apjomu (kas var tikt precizēts turpmākas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes gaitā), risinājuma kopējās izmaksas un vienas vienības izmaksas;
· paredzētās ārtelpas labiekārtojuma elementus (piem. soliņus, velosipēdu turētājus, atkritumu urnas u.c.) pirms to iekļaušanas būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvā, saskaņot ar pasūtītāju;
· ēkā paredzētos galdniecības izstrādājumus ( furnitūru, u.c.), pirms to iekļaušanas būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvā, saskaņot ar pasūtītāju.



Pielikumā: Vispārīgais tehniskais uzdevums ar pielikumu.
