	
	



Tehniskās specifikācijas 1.pielikums

“Bīstamo atkritumu un citu atsevišķi savācamu atkritumu veidu apsaimniekošana”
[bookmark: _GoBack]
Atkritumu veidi

	Nr.
p.k.
	Bīstamo atkritumu nosaukums, kods
	Provizoriskais apjoms 12 mēnešos (tonnas)
	Piezīmes

	1.
	Eļļas un ūdens attīrīšanas iekārtu nogulsnes (klases kods 130502)
	2
	Atkritumu izvešana ar vakuumtehniku

	2.
	Eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu naftas produkti (klases kods 130506)
	1
	Atkritumu izvešana ar vakuumtehniku

	3.
	Eļļains ūdens no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām (klases kods 130507)
	80
	Atkritumu izvešana ar vakuumtehniku

	4.
	Atstrādātas eļļas:
	
	

	4.1.
	Atstrādātas eļļas (citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas), šķidras (klases kods 130208)
	60
	Atkritumu izvešana ar vakuumtehniku vai uzstādīto konteineru apmaiņa

	4.2.
	Atstrādātas eļļas (citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas), biezas (klases kods 130208)
	10
	

	5.
	Degeļļa un dīzeļdegviela (klases kods 130701)
	1
	Atkritumu izvešana ar vakuumtehniku vai uzstādīto konteineru apmaiņa

	6.
	Degviela  (klases kods 130702)
	1,5
	Atkritumu izvešana ar vakuumtehniku vai uzstādīto konteineru apmaiņa

	7.
	Iepakojums: 
	
	

	7.1.
	Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus, vai ir ar tām piesārņots, pārējais piesārņotais iepakojums (klases kods 150110)
	9,8
	

	7.2.
	Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus, vai ir ar tām piesārņots, atsevišķi atšķiroti, uzkrāti aerosola flakoni (klases kods 150110)
	0,2
	

	8.
	Absorbenti, filtru materiāli, kas piesārņoti ar bīstamām vielām (klases kods 150202)
	10
	

	9.
	Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri neatbilst 150202 klasei (klases kods  150203)
	0,1
	

	10.
	Eļļas filtri (klases kods 160107)
	5
	

	11.
	Bremžu šķidrums (klases kods 160113)
	0,1
	

	12.
	Antifrīza šķīdums, kurš satur bīstamas vielas (klases kods 160114)
	4
	

	13.
	Ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas (klases kods 161001)
	10
	Atkritumu izvešana ar vakuumtehniku vai uzstādīto konteineru apmaiņa

	14.
	Bīstamas vielas saturoša augsne un akmeņi (klases kods 170503)
	200
	

	15.
	Azbestu saturoši būvmateriāli (klases kods 170605)
	3,5
	

	16.
	Skābes (klases kods 200114)
	0,1
	

	17.
	Luminiscences spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi (klases kods 200121)
	0,5
	

	18.
	Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu krāsu un laku atkritumi (klases kods 080111)
	0,8
	

	19.
	Nolietotas riepas (klases kods 160103)
	80
	[bookmark: OLE_LINK1]Savākšana no atkritumu uzglabāšanas vietas ar manipulatoru vai izmantojot savu darbaspēku / nodrošināšana ar riepu konteineri pēc pieprasījuma

	20.
	Nolietotas kāpurķēdes un tanku ķēžu posmi (gumija ar metāla elementiem) (klases kods .........)
	20
	Savākšana no atkritumu uzglabāšanas vietas ar manipulatoru vai izmantojot savu darbaspēku.

Pretendentam norādīt atkritumu klases kodu. Nepiedāvāt kodu, kas beidzas ar 99 (Valsts vides dienesta prasība) un metāllūžņu kodus.

	21.
	Nehlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas (klases kods 130205)
	0,15
	

	22.
	Laboratoriju ķīmiskās vielas, kuras sastāv no bīstamām vielām vai satur bīstamas vielas, arī laboratoriju ķīmisko vielu maisījumi (klases kods 160506)
	0,4
	

	23.
	Baterijas un akumulatori, kas iekļauti 160601, 160602 vai 160603 klasē, un nešķirotas baterijas un akumulatori, kas satur šīs baterijas (klases kods   200133)
	0,15
	Bateriju savākšana.

	24.
	Šaušanas gumijas plāksnes ar metāla elementiem (klases kods .........)
	3
	Pretendentam norādīt atkritumu klases kodu. Nepiedāvāt kodu, kas beidzas ar 99 (Valsts vides dienesta prasība) un metāllūžņu kodus.

	25.
	Šķīdinātāji (klases kods 200113)
	0,1
	

	26.
	Sārmi (klases kods 200115)
	0,1
	

	27.
	Neorganiskie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas (klases kods 160303)
	0,3
	

	28.
	Organiskie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas (klases kods 160305)
	0,4
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