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	1.jautājums:
Atklāta konkursa (id. Nr. CAIP 2024/80) nolikuma kvalifikācijas prasību 3.5.2. un 3.6.2.apakšpunktos ir noteikta iepriekš veikto darbu pieredze:

“3.5.2 vismaz 1 (vienā) veikta dabīgā (kaltā) akmens bruģa seguma izbūve;”
“3.6.2 vismaz 1 (vienā) veikta dabīgā (kaltā) akmens bruģa seguma izbūve.”

Pamatojoties uz augstāk minēto, lūdzam apstiprināt, ka “Projektētais laukakmeņu bruģējums saliņai stāvlaukumā. Neskaldīts laukamens bruģējums, fr.  150-250 mm, hvid=15,0-25.0 cm uz betona C35 pamata hvid=10.0 cm, tai skaitā papildus aizpildījums starp akmeņiem.” ir pietiekoša specifisko darbu izpildes pieredze, lai kvalificētos atbilstoši atklāta konkursa (id. Nr. CAIP 2024/80) nolikuma 3.5.2. un 3.6.2.apakšpunktu prasībām. 

Atbilde:
Komisija skaidro, ka “Projektētais laukakmeņu bruģējums saliņai stāvlaukumā. Neskaldīts laukamens bruģējums, fr.  150-250 mm, hvid=15,0-25.0 cm uz betona C35 pamata hvid=10.0 cm, tai skaitā papildus aizpildījums starp akmeņiem.” nav pietiekoša specifisko darbu izpildes pieredze, lai kvalificētos atbilstoši nolikuma 3.5.2. un 3.6.2.apakšpunktu prasībām. 
Komisija norāda, ka, lai kvalificētos nolikuma 3.5.2. un 3.6.2.apakšpunktu prasībām, darbu izpildes pieredzei jābūt atbilstošai VSIA “Latvijas Valsts ceļi” izstrādāto “Autoceļu būvdarbu specifikāciju” (https://lvceli.lv/celu-tikls/tehniskie-noteikumi-metodiskie-noradijumi/specifikacijas/autocelu-specifikacijas/) 5.6.2.apakšpunktā sniegtajai definīcijai: “Dabīgā akmens bruģis – autotransporta, gājēju un velosipēdu kustībai paredzēts ceļa segums, kas izgatavots no skaldītiem (kaltiem) vai neskaldītiem dabīgiem kalnu iežu akmeņiem.”


