2.pielikums
Iepirkuma identifikācijas

Nr. MNP 2024/ 67, noteikumiem

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
(projektēšana un būvniecība)
Tīraines sporta parka nojumes būvprojekta izstrāde un izbūve
	1.
	Vispārīgie dati par objektu

	1.1
	Objekta mērķis 
	Nojume sporta parkā – slidotavai un hokejam ziemā. Skrituļošanai, velo braukšanai, futbolam, florbolam, basketbolam, velo polo un citām sporta, aktīvās atpūtas aktivitātēm vasarā

	1.2
	 Objekta adrese
	Lapiņu dambis 19, Tīraine, Mārupes pagasts, Mārupes novads

	1.3
	Zemes gabala īpašnieks
	Mārupes novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000012827

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167

	1.4
	Zemes vienības kadastra

apzīmējums
	8076 008 0224

	1.5
	Projekta pasūtītājs
	Mārupes novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000012827

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167

	1.6
	Objekta atrašanās vieta 
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	2. 
	VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTU

	2.1.
	Esošās situācijas apraksts
	Esošais segums objektā: asfalta segums  

	2.2.
	Projektēšanas mērķis
	Izbūvēt normatīvajiem aktiem atbilstošu sporta laukuma nojumi Tīrainē, Mārupes novadā, nodrošinot  mūsdienīgu, ilgtspējīgu sporta  infrastruktūru un estētisku, sakārtotu vidi.

	2.3.
	Zemes gabala platība
	2,72 ha 

	2.4.
	Būves grupa
	II grupa

	2.5.
	Būvniecības veids 
	Jaunbūve 

	2.6.
	Projektēšanas stadijas 
	Būvprojekts

	3.
	BŪVNECĪBAS IECEREI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

	Atbilstoši spēkā esošajiem būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem tai skaitā: Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumiem, ievērojot Latvijas valsts standartus un citus saistošus dokumentus. 

	3.1.
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabaliem/objektam
	Sagatavo un izsniedz pasūtītājs

	3.2.
	Izpildītāja veicamās inženierizpētes
	· Topogrāfiskās uzmērīšanas darbi veicami atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likumā, 15.11.2011. Ministru kabineta  noteikumos Nr.879„Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi” un 24.04.2012 Ministru kabineta  noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi” noteiktajam regulējumam, topogrāfijai jābūt reģistrētai Mārupes novada pašvaldībā.
· Ģeotehniskās izpētes darbi Izpildītājam jānodrošina tādā apjomā un kvalitātē, lai tie būtu atbilstoši šajā projektēšanas uzdevumā noteiktajiem uzdevumiem, un tie būtu pietiekami visiem projektā iekļautajiem elementiem.
· Jāveic jebkuri citi izpētes darbi, ja Izpildītājs uzskata, ka kvalitatīvai darbu veikšanai pieejamā informācija projekta izstrādes robežās ir nepietiekama, lai   uzņemtos atbildību par projekta risinājumu pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, standartiem un specifikācijām. 
· Jebkuru papildus izpēti  un uzmērījumus Izpildītājs veic par saviem līdzekļiem, pirms to veikšanas saskaņojot ar Pasūtītāju.

	3.3.
	Tehniskie un/vai īpašie noteikumi
	•
Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk, BIS) saskaņoto būvniecības ieceres dokumentāciju (Būvprojektu) un iesniedz Būvvaldei saskaņošanai.
•
Jāpieprasa un jāsaņem projektēšanai nepieciešamos saistošos tehniskos vai īpašos noteikumus, atļaujas vai/un saskaņojumus, citus dokumentus,  kas nepieciešami būvniecības ieceres uzsākšanai un dokumentācijas izstrādei, saskaņojot ieceres dokumentāciju ar ieinteresētajām organizācijām, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

	3.4.
	Citi nosacījumi
	Uzsākot projektēšanu, Izpildītājs veic objekta tehnisko apsekošanu un projektēšanai nepieciešamo lielumu uzmērīšanu, kā arī citus izpētes un papildus uzmērīšanas darbus projekta izstrādes robežās, saskaņā ar spēkā esošajiem būvnormatīviem, kas ļaus Izpildītājam uzņemties atbildību par projekta risinājumu pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, standartiem un specifikācijām.

	4.
	PRASĪBAS IZSTRĀDĀT

	4.1.
	Vispārīgie nosacījumi
	Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju sporta nojumei.  Izstrādāt priekšlikumus nojumes konstrukcijai  un to izvietojumam.

	4.2.
	Vispārīgie projektēšanas noteikumi
	1.   Sporta nojumes laukuma aptuvenā platība ir plānota aptuveni 1500 m2, izvietota zemesgabala daļā pie asfaltētā laukuma. 
2. Nojumes dimensijas

Ārējais platums 30m

Ārējais garums 50m

Augstums līdz jumta dzegai 5m
3. Nojumes izmantojamie materiāli

 Karsti cinkota tērauda konstrukcija atbilstoši EN 1090 prasībām
PVC pārklājums ne mazāk kā 0.64mm biezumā un ne mazāk kā 900gr/m2
Jumta krāsu saskaņot ar pasūtītāju
Konstrukcijai jābūt sagatavotai PVC sienu uzstādīšanai
4. Pamati 

Nojumes konstrukcijas pamata pēdām jābūt nostiprināmām uz esošā asfalta laukuma, atbilstoši būvnormatīvos noteiktajām prasībām. Enkurojuma risinājumam jāatbilst reģionā noteiktajām vēja un sniega slodzēm.


	4.3.
	Projektēšanas nosacījumi
	Izpildītājs nodod Pasūtītājam  papīra formātā Būvprojektu (būvniecības ieceres dokumentāciju) vienā eksemplārā (identisku saskaņotajam Būvniecības būvprojektam BIS sistēmā), noformētu atbilstoši LVS 190 grupas standartu prasībām.

Būvprojekta  sastāvs:
1) aizpildīts būvniecības iesniegums ;
2) vispārīgā daļa (projektēšanas uzdevums, tehniskie noteikumi, skaidrojošs apraksts-izejas dati, topogrāfiskais plāns, inženierizpēte, tehniskie rādītāji, risinājumi un citi dokumenti);
3) skaidrojošs apraksts;
4) arhitektūras daļa:

- ģenerālplāns (ĢP),
- būvkonstrukcijas (BK)

· Nojumei 

· horizontālais plāns, 

· vertikālais plāns,

· šķērsprofili, 

· seguma konstruktīvie risinājumi, 

5) inženierrisinājumu daļa:

- iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, specifikācijas (IS)

6) ekonomikas daļa:

- būvdarbu apjomu saraksts (BA),

- izmaksu aprēķins – tāmes (T)

7) Būvdarbu organizēšana;

- Darbu organizēšanas projekts (DOP)

Kvalitatīvas un pilnvērtīgas ieceres izstrādei Izpildītāja ieskatā sadaļu skaits var tikt papildināts vai mainīts, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju.

	5.
	NOSACĪJUMI

	5.1.
	Projektēšanas ilgums
	· Izpildītājam jāiesniedz Būvprojekta izstrādes laika grafiks ne vēlāk kā 1 (vienas) nedēļas laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas,  atskaites un progresa ziņojumi ne retāk kā 1 x mēnesī par paveikto.
· Būvprojekta izstrādes laikā Izpildītājs organizē regulāras sanāksmes, ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī, apspriežot ar Pasūtītāju projektēšanas darbu gaitu. Papildus sanāksmes tiek organizētas pēc nepieciešamības, bet, ne biežāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā. Pirmo sapulci rīko ne vēlāk kā 1 (vienas) nedēļas laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

· Izpildītājs veic sapulces protokolēšanu un Protokolu Izpildītājs 1 (vienas) nedēļas laikā iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai.

	5.2. 
	Saskaņošana ar pasūtītāju
	Veic projektētājs pēc saskaņošanas ar ieinteresētajām institūcijām, saskaņā ar ieceres dokumentāciju.

Saskaņošanas ilgums  no pilnas būvprojekta dokumentācijas saņemšanas brīža - 1 nedēļa (ja nav nepieciešama tehniskās dokumentācijas koriģēšana)

	5.3.
	Saskaņošana ar citām institūcijām
	Projekta saskaņošanu veic Izpildītājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar Pasūtītāju. 

	5.4.
	Ieceres dokumentācijas akceptēšana
	Izstrādāts Būvprojekts ar Būvvaldes akceptu tiek iesniegts Pasūtītājam ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas (noslēgšanas) brīža.

	5.5.
	Ieceres dokumentācijas eksemplāru skaits
	Papildus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā BIS iesniegtajam saskaņotajam Būvprojektam, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam šādus saskaņota Būvprojekta materiālus, kas akceptēti Būvvaldē:

•
Būvprojekta izdrukas versiju  1 (vienā) eksemplārā; 

•
1 (vienu) Būvprojekta eksemplāru USB datu nesējā kas sastādīts Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg). būvizmaksu atbilstoši LBN un aktuālajām 2023.gada būvniecības izmaksām. Izmaksu aprēķins (tāme) noformējams atbilstoši 2017.gada 3.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.239 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" prasībām.

	6.
	Būvdarbi 
	· Būvdarbu veicējam ir jāveic nepieciešamie pasākumi atbilstoši visiem spēkā esošajiem apkārtējās vides aizsardzības noteikumiem.
· Jālieto būvniecības metodes, kas nodrošina nepieciešamos pasākumus, lai novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos. 
· Pēc būvniecības darbu pabeigšanas būvdarbu veicējam jāsakārto būvdarbu laikā skartā teritorija. 

Būvniecības termiņš: 
Būvdarbi jāpabeidz (objekts pieņemts ekspluatācijā) 3 kalendāro mēnešu laikā pēc atzīmes izdarīšanas būvniecības ieceres dokumentācijā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. 



