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VAS “Latvijas dzelzceļš”
organizētā atklātā konkursā “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija līnijā Rīga-Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2024/152-AK)
(turpmāk – iepirkums)

SKAIDROJUMS NR.7

	Nr.
p.k.
	Jautājums
	Atbilde

	1.
	Lūdzu precizēt, vai esošajā stacijas ēkās, kur plānots uzstādīt iekārtas ir esoša signalizācijas sistēma un vai ir brīvas 4 zonas papildus iekārtu pievienošanai?
	Pasūtītājs apstiprina, ka Liepājas esošajā stacijas ēkā NX-8 apsardzes panelis, pie kura, ar paplašinātāju, var izveidot atsevišķu rajonu ar 4 zonām. Dobeles esošajā stacijas ēkā nav brīvas 4 zonas papildus iekārtu pievienošanai.
Papildus norādām, ka, saskaņā ar Nolikuma 5.pielikuma III sējumu – Speciālās prasības, punktu Nr.3.9.6., “ja sakaru telpa atrodas ēkā, pirms projektēt serveru skapju RACK izvietojumu, Pasūtītājs kopā ar Uzņēmēju veic telpas apsekošanu un ar aktu apstiprina serveru skapju RACK izvietošanas vietas.”


	2.
	Lūdzu precizēt, vai LED displeju ir pieļaujams stiprināt uz “L” vieda balsta augšpuses
	LED displejs stiprināms saskaņā ar “Pasažieru infrastruktūras universālā dizaina standartu”, kas publiski pieejams https://www.ldz.lv/sites/default/files/LDz-pasazieru-infrastrukturas-Universala-dizaina-standarts-2025.pdf.


	3.
	Lūdzu precizēt, vai esošajā stacijas ēkās, kur plānots uzstādīt iekārtas ir kondicionieris, kas nodrošina telpā pietiekamu temperatūru?
	Saskaņā ar Nolikuma 5.pielikuma III sējumu – Speciālās prasības, punktu Nr.3.9.7., “ja telpā, kurā plānots izvietot serveru skapjus RACK un aparatūru netiek izmantota kā sakaru telpa un tajā nav atbilstoša kondicioniera, Uzņēmējs veic telpas kosmētisko remontu, nodrošinot kondicioniera uzstādīšanu, mikroklimata nodrošināšanu (..).”


	4.
	Vai ir iespēja saņemt un iepazīties ar elektroapgādes principiālo shēmu Dobeles stacijai ieskaitot KS-189 elektroapgādes principiālo shēmu un ar elektroapgādes principiālo shēmu Dobeles stacijai ieskaitot TP-1217 elektroapgādes principiālo shēmu, lai kvalitatīvi izvērtēt 1.3 sējuma,  3.5 punkta 3.5.1. apakšpunktu, 3 sējuma  3.5 punkta 3.5.7. apakšpunktu ?
	Pasūtītājs informē, ka norādītie dokumenti ieinteresētajiem piegādātājiem tiks izsniegti pēc atsevišķa pieprasījuma, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: iveta.dementjeva@ldz.lv 



