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	Nr.p.k.
	Raksturlielums
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1. 
	Dārzeņu rindstarpu kultivators


	Ražotājs
Modelis
Norāda saiti tīmekļa vietnē vai pievieno instrukciju

	2. 
	Rāmja platums
	vismaz 1.5 m
	

	3. 
	Sakabes veids
	3 punktu uzkarināms
	

	4. 
	Paredzēts traktortehnikai ar jaudu
	Līdz 50 ZS
	

	5. 
	Precizitātes nodrošināšanas veids
	Manuāla vadība ar papildus operatoru, ar iespēju mainīt rindu platumus
	

	6. 
	Lemeši
	Vienpusēji (lelievre blades)
Pirkstveida rotējoši
Vērpes atsperzaru (torsion springs)

	

	7. 
	Sekciju skaits
	4 (četras)
	

	8. 
	Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši (pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas)
	Jānorāda precīzs piedāvātais termiņš mēnešos 

	9. 
	Prece atbilst ES noteiktam standartiem 
	Jānodrošina
	

	10. 
	Precei jābūt jaunai
(iepriekš nelietotai)
	Jānodrošina
	

	11. 
	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 150 kalendāra dienas no līguma noslēgšanas dienas

	Jānorāda precīzs piedāvātais piegādes termiņš kalendāra dienās

	12. 
	Garantijas laikā jānodrošina rezerves daļu un servisa apkalpošana
	Ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pieteikšanas brīža jānodrošina servisa mehāniķa ierašanās preces atrašanās vietā.
	

	13. 
	Piegādes vieta
	“Tauriņi”, Dzintars, Pūres pagasts, Tukuma novads
	

	14. 
	Uzstādīšana un apmācības
	Pretendentam pēc preces piegādes jānodrošina tā uzstādīšana darba (izmantošanas) kārtībā, regulēšana, testēšana un jāveic Pasūtītāja darbinieku apmācības latviešu valodā (ne mazāk kā vienas darba dienas ietvaros)
	



Tehniskajam piedāvājumam pievieno preces garantijas nosacījumu aprakstu brīvā formā un ražotāja tehnisko dokumentāciju. 

Pretendenta pārstāvēt tiesīgās personas paraksts[footnoteRef:1]:  [1:  Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.] 


