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TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS


	
	Pozīcija
	Prasība
	Pretendenta piedāvājums
(norādīt precīzus tehniskos datus)

	
	1
	2
	3

	1. 
	Marka / modelis
	

	2. 
	Skaits (gab.)
	2 (divas) 
	

	3. 
	Izlaiduma gads
	2024. gads (jauna)
	

	4. 
	Odometrs (nobraukums)
	Ne vairāk kā 100 km
	

	5. 
	TL kategorija
(https://ripozali.lv/izvelies-sev-jaunu-zea/) 
	Klase - mazā daudzfunkciju 
Virsbūves tips - pasažieru furgons Kategorija - M1
	

	6. 
	Krāsa
	Pelēka
	

	7. 
	Motora parametri:
Jauda
Motors darba tilpums
Degvielas veids
	Atbilstoši EURO VI standartiem
Ne mazāka par 100 ZS
Ne lielāks par 2.0 litri
Dīzelis
	

	8. 
	Oglekļa dioksīda (CO2) emisiju apjoms kombinētajā ciklā
(vērtēšanas kritērijs)
	Ne vairāk kā 150 g/km
	

	9. 
	Slāpekļa oksīdu (NOx) emisiju apjoms
	Atbilstoši EURO VI prasībām
	

	10. 
	Metānu nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) emisiju apjoms
	Atbilstoši EURO VI prasībām
	

	11. 
	Cieto daļiņu (PM) emisiju apjoms
	Atbilstoši EURO VI prasībām
	

	12. 
	Degvielas patēriņš kombinētajā ciklā
	Ne lielāks kā 6.0 l /100 km
	

	13. 
	Pārnesuma kārba
	Manuālā
	

	14. 
	Pārnesumu skaits
	Ne mazāk kā 6 pārnesumi
	

	15. 
	Piedziņas veids
	Priekšpiedziņa
	

	16. 
	Drošības aprīkojums:

	17. 
	Sēdvietu skaits 
	5 sēdvietas, ieskaitot vadītāju
	

	18. 
	
	Vadītāja sēdeklis ar elkoņa balstu, augstuma un muguras atzveltnes regulāciju
	

	19. 
	Riepas 
	Vasaras un ziemas riepas, diskiem ne mazākiem kā 16 collas
	

	20. 
	Rezerves ritenis
	Pilnizmēra rezerves ritenis un domkrats
	

	21. 
	Durvis
	Vismaz 4
	

	22. 
	TL pilna masa
	Ne vairāk par 2450kg
	

	23. 
	Riteņu garenbāze
	Ne mazāk par 2700 mm
	

	24. 
	TL garums
	Ne mazāk par 4600 mm
	

	25. 
	TL platums ar spoguļiem 
	Ne mazāk par 1850 mm
	

	26. 
	TL augstums
	Ne vairāk par 1950 mm
	

	27. 
	Aprīkojums 
	Aptumšoti aizmugurējie sānu un aizmugurējais stikls 
	

	28. 
	
	Jumta reliņi
	

	29. 
	
	Galvas drošības spilvenu sistēma priekšā un aizmugurē sēdošajiem, sānu drošības spilveni priekšā sēdošajiem
	

	30. 
	
	Lietus sensors
	

	31. 
	
	Salona atpakaļskata spogulis ar automātisko aptumšošanos
	

	32. 
	
	LED priekšējie lukturi ar atsevišķām LED dienasgaismām
	

	33. 
	
	Piekabes āķis
	

	34. 
	Papildus nosacījumi:

	35. 
	Ražotāja rūpnīcas minimālā garantija
	Ne mazāk kā 4 gadi vai ne mazāk kā 100 000 km
	

	36. 
	Tehniskās apkopes un serviss
	Tehniskās apkopes intervāls ne mazāks kā 20 000 km
	

	37. 
	TL piegāde
	Līdz  2024.g. 30.novembrim
	

	38. 
	Cits
	[bookmark: _Hlk172289620][bookmark: _Hlk172289713]TL pirmreizējā reģistrācija uz Pircēja vārda (apliecība, nr. zīmes, tehniskā apskate) norādot Pircēju kā īpašnieku vai turētāju. Cenā iekļauti visi nodokļi, nodevas, piegādes izdevumi, pirmspārdošanas sagatavošana, OCTA apdrošināšana 1 (vienam) gadam.
Pirmās palīdzības aptieciņa. Ugunsdzēsības aparāts. Avārijas apstāšanās zīme.
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