17.09.2024.
Iepirkuma procedūras CK 2024/17/AK  Piegādātājiem
SIA „CĒSU KLĪNIKA” Iepirkumu komisija sniedz atbildes  uz ieinteresētā  Piegādātāja uzdotajiem jautājumiem iepirkumu konkursā „Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa 1. stāva bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru griestu un inženiertīklu remonta darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr. CK 2024/17/AK

Pretendents Pasūtītāja Iepirkumu komisijai ir uzdevis sekojošu jautājumus: 

Jautājums:
1. Projekta lapa AR-8. Pie grīdas sagatavošanas darbiem minēta izlīdzinošā kārta. Lūdzam precizēt, kāda un cik biezā kārtā jāparedz izlīdzinošā kārta.
Atbilde: 
Projekta lapā AR-8 izlīdzinošajai kārtai materiāla veids nav noteikts, piezīmēs 10. Punktā minēts par ekvivalentiem materiāliem par izlīdzinošās kārtas biezums atkarīgs no esošās grīdas seguma demontāžas (cik nelīdzena paliks esošās grīdas pamatne). Pielikumā pievienota AR-8 tabula.

Jautājums:
2. Lokālā tāme Nr. 1-1:
	1
	Grīdas sagatavošanas darbi
	 
	 

	2
	Esošā grīdas seguma demontāža un utilizācija
	m2
	513,00

	3
	Izlīdzinošā kārta
	m2
	488,10


Projekta lapā AR-8 atbilstošie apjomi ir 513,2m2 abām pozīcijām. Lūdzam precizēt.
Atbilde:
	Precizētais apjoms ir 488,10 m2, jo šobrīd tiek realizēta būvniecība 1. stāvā Bērnu slimību nodaļā ar dienas stacionāru, kur būvniecības laikā tika palielināti apjomi, savukārt tie samazinās „Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa 1. stāva bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru griestu un inženiertīklu remonta darbi”, apjomos. 
[bookmark: _GoBack]Pretendentam sagatavojot piedāvājumu saistošs ir Nolikuma 1. pielikums Būvdarbu apjomi Cēsu klīnikā  1. stāvs
Jautājums:
3. Lokālā tāme Nr. 1-1:
	8
	PVC homogēnā linoleja grīdas segums uz hidroizolējošas līmes, 34-43 klase, biezums 2 mm, ar EVERCARE virsmas pārklājumu, T virsmas cietības klasi, pretslīdēšanas klasi R9, ar labi ķīmisko noturību, ugunsreakcijas klasi ne zemāku kā Bfl-s1. GERFLOR MIPOLAM PLANET, tonis 5430 sideral grey (NCS S 4502-B) vai analogs. Pie sienas linoleju uzlocīt 150 mm.
	m2
	85,80


Projekta lapā atbilstošais apjoms norādīts 110,9m2. Lūdzam precizēt.
Atbilde:
	
Šobrīd tiek realizēta būvniecība 1. stāvā Bērnu slimību nodaļā ar dienas stacionāru, kur būvniecības laikā tika palielināti apjomi, savukārt tie samazinās „Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa 1. stāva bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru griestu un inženiertīklu remonta darbi”, apjomos.
Pretendentam sagatavojot piedāvājumu saistošs ir 1. pielikums Būvdarbu apjomi Cēsu klīnikā  1. stāvs

Jautājums:
4. Lokālā tāme Nr. 1-1
	12
	Esoša siena, labota, špaktelēta, sagatavota gruntēšanai un krāsošanai vai linoleja līmēšanai
	m2
	1295,00


Projekta lapā AR-8 atbilstošais apjoms ir 1355,2m2. Lūdzam precizēt.
Atbilde:
Šobrīd tiek realizēta būvniecība 1. stāvā Bērnu slimību nodaļā ar dienas stacionāru, kur būvniecības laikā tika palielināti apjomi, savukārt tie samazinās „Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa 1. stāva bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru griestu un inženiertīklu remonta darbi”, apjomos.
Pretendentam sagatavojot piedāvājumu saistošs ir Nolikuma 1. pielikums Būvdarbu apjomi Cēsu klīnikā  1. stāvs	
 Jautājums:
5. Lokālā tāme Nr. 1-1:
	13
	Bojāta apmetumu demontāža. Jauns apmetums
	m2
	198,00


Projekta lapā AR-8 ir papildināts apraksts, iekļaujot flīžu demontāžu, kā arī cits apjoms, 313m2. Lūdzam precizēt.
 
Atbilde:
Pretendentam sagatavojot piedāvājumu saistošs ir 1. pielikums Būvdarbu apjomi Cēsu klīnikā  1. stāvs	
Jautājums:
6. Lokālā tāme Nr. 1-1:
	15
	Sienas gruntētas un krāsotas ar Tikkurila Argentum 20, tonis NCS S 1500-N
	m2
	813,10


Projekta lapā AR-8 atbilstošais apjoms ir 843,1m2. Lūdzam precizēt.
 
Atbilde:
[bookmark: _Hlk177477413]Pretendentam sagatavojot piedāvājumu saistošs ir Nolikuma 1. pielikums Būvdarbu apjomi Cēsu klīnikā  1. stāvs

Jautājums:
7. Lokālā tāme Nr. 1-1:
	16
	Sienas gruntētas un krāsotas ar Tikkurila Argentum 20, tonis NCS S 1015-Y20R
	m2
	355,10


Projekta lapā AR-8 atbilstošais apjoms ir 385,1m2. Lūdzam precizēt.
 
Atbilde:
Pretendentam sagatavojot piedāvājumu saistošs ir Nolikuma 1. pielikums Būvdarbu apjomi Cēsu klīnikā  1. stāvs
Jautājums:
8. Lokālā tāme Nr. 1-1:
	25
	Sienu horizontālie sargi gaitenī un vestibilā h=400 mm, augša h=900 mm no grīdas - linolejs Gerflor Mipolam Planet, tonis 5408 chalk dust (NCS S 1500-N) vai analogs
	m2
	57,10


Projekta lapā AR-8 atbilstošais apjoms ir 60,5m2. Lūdzam precizēt.

Atbilde:
[bookmark: _Hlk177477490]Pretendentam sagatavojot piedāvājumu saistošs ir 1. Nolikuma pielikums Būvdarbu apjomi Cēsu klīnikā  1. stāvs	

 Jautājums:
9. Lokālā tāme Nr. 1-1:
	26
	Sienu stūru sargi Gerflor SPM PVC PROFILA 50, tonis 0101 Mist, 50x50x1300(h) mm
	gb
	42,00

	27
	Sienu stūru sargi Gerflor SPM PVC PROFILA 50, tonis 0007 Wicker, 50x50x1300(h) mm
	gb
	4,00


Projekta lapā AR-8 atbilstošie apjomi ir 44 un 6 gaab.

Atbilde:
Pretendentam sagatavojot piedāvājumu saistošs ir Nolikuma 1. pielikums Būvdarbu apjomi Cēsu klīnikā  1. stāvs

Jautājums: 
10. Lūdzam pārbaudīt un labot griestu apdares apjomus, kuri nesakrīt ar projekta apdares darbu tabulu lapā AR-7.
Atbilde:
Pretendentam sagatavojot piedāvājumu saistošs ir Nolikuma 1. pielikums Būvdarbu apjomi Cēsu klīnikā  1. stāvs
Jautājums:
11. Lokālā tāme Nr. 1-1:
	31
	Ģipškartona piekārtie griesti špaktelēti un krāsoti ar ūdensemulsijas krāsu Tikkurila Argentum 20. Krāsoti balti
	m2
	82,90


Lūdzam precizēt pozīcijas aprakstu. Šis apraksts ir ņemts no apdares darbu tabulas, taču piekārtie ģipškartona griesti un špaktelēšana ar krāsošanu un divi dažādi darbi, kurus parasti raksta atsevišķās pozīcijās. Varbūt šie ģipškartona griesti ir esoši un nepieciešama tikai apdare (špaktelēšana, krāsošana)? Lūdzam precizēt.
Atbilde:
	Šie ģipškartona piekārtie griesti jāizbūvē no jauna (jāveic viss komplekts, kā apdares darbu tabulā).

Jautājums: 
12. Lokālā tāme Nr. 1-1:
	2
	Esošā grīdas seguma demontāža un utilizācija
	m2
	513,00


Kāds esošais grīdas segums jādemontē (linolejs vai flīzes vai vēl kāds cits)? Lūdzam precizēt.
Atbilde:
Jādemontē esošais linolejs un flīzes.
	

Jautājums:
13. Lokālā tāme Nr. 1-1:
	18
	Reģipša apšuvums
	m2
	4,80


Vai šim apjomam nav jāparedz apdare? Lūdzam precizēt.

Atbilde:
Apdare nav nepieciešama.
3

