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Tehniskā specifikācija/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
(aktualizēts 17.07.2024.)
	Nr.

p.k.
	Pakalpojuma nosaukums, izvirzītās prasības un citi nosacījumi
	Pretendenta sniegtā 

informācija

	1.
	Rezerves daļu tiešas piegādes iespējas no ražotāja, tā dīlera vai izplatītāja.

	2.
	Virsbūves remonta darbi, virsbūves krāsošana, atsevišķas vienas detaļas krāsošana. 
Nepieciešamības gadījumā servisam jānodrošina arī citu Pasūtītāja sauszemes transportlīdzekļu vienību, kas nav iekļautas finanšu piedāvājumā (piekabju, motociklu, motorolleru un kvadriciklu), virsbūvju remonts un krāsošana.

	3.
	Virsbūves trafarēšana ar pašlīmējošām uzlīmēm atbilstoši Latvijas Standartā LVS 63 „Operatīvie transportlīdzekļi, krāsojums, aprīkojums” noteiktajam tiek piemērota transportlīdzekļiem ar operatīvā transportlīdzekļa statusu.

Trafarēšanas uzlīmju izgatavošanā izmantot tikai speciālās auto līmplēves, kas ir elastīgas un noturīgas uz liektām virsmām, mainīgo laika apstākļu noturīgas un kurām ir ilgāks ekspluatācijas laiks (5-7gadi).

	4.
	4.1.Remonta darbu izpildes maksimālais termiņš 5 (piecas) darba dienas, ja nav nepieciešama rezerves daļu piegāde.
	_____darba dienas

	
	4.2. Remonta darbu izpildes maksimālais termiņš ne ilgāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienas, ja nepieciešama rezerves daļu piegāde. Ja rezerves daļu piegādes dēļ darba izpildes termiņu nepieciešams pagarināt, Izpildītājam, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, jāvienojas ar Pasūtītāju par darba izpildes termiņa pagarināšanu.
	_____darba dienas

	
	4.3. Virsbūves remonta darbu izpildes maksimālais termiņš (pilns darbu cikls līdz transportlīdzekļa pilnīgai ekspluatācijas gatavībai)  - ne ilgāk kā 10 (desmit) darba dienas.
	_____darba dienas

	
	4.4. Virsbūves atsevišķas vienas detaļas krāsošanas darbu izpildes maksimālais termiņš (pilns darbu cikls līdz transportlīdzekļa pilnīgai ekspluatācijas gatavībai)  - ne ilgāk kā 5 (piecas) darba dienas.
	_____darba dienas

	
	4.5. Virsbūves trafarēšana ar pašlīmējošām uzlīmēm (pilns darbu cikls līdz transportlīdzekļa pilnīgai ekspluatācijas gatavībai) – darbu izpildes maksimālais termiņš ne ilgāk kā 2 (divas) darba dienas.
	_____darba dienas

	5.
	Nepieciešamais pakalpojuma sniegšanas vietas – servisa, specializētais aprīkojums.

(jāpievieno pretendenta apstiprinātas 5.2. un 5.3. punktos minēto iekārtu tehniskās pārbaudes dokumentu kopijas)
	Norādīt iekārtas modeli, izlaiduma gadu, atrašanās vietas adresi un norādīt Tehniskajā specifikācijā pieprasīto dokumentu atrašanās vietu (lapaspusi) piedāvājumā.

	
	5.1. Elektroiekārtu un dzinēja darbības diagnostikas stends (iekārta).
	

	
	5.2. Riteņu ģeometrijas regulēšanas stends.

Jāpievieno iekārtas tehniskās pārbaudes dokumenta kopiju

	

	
	5.3. Bremžu sistēmas diagnostikas stends.

Jāpievieno iekārtas tehniskās pārbaudes dokumenta kopiju

	

	
	5.4. Kondicioniera sistēmas darbības diagnostikas un uzpildes stends (iekārta).

Jāiesniedz sertifikāta kopija vai ar trešo personu, kura ir sertificēta atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.704 „Prasības darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm”, noslēgtā līguma apliecināta kopija un sertifikāts par minētā pakalpojuma nodrošināšanu.
	

	
	5.5. Lukturu gaismas kūļa virziena pārbaudes iekārta. 
	

	
	5.6. Darbam aprīkota krāsošanas kamera (krāsošanas kamera ar remonta cehu var neatrasties teritoriāli vienotā atrašanās vietā (vienā adresē). Ja ir nepieciešama transportlīdzekļa pārvietošana no remonta ceha uz krāsošanas kameru vai otrādi, Izpildītājs nodrošina transportlīdzekļa pārvietošanu par saviem līdzekļiem ar auto evakuatoru, vai citā veidā, iepriekš saskaņojot to ar Pasūtītāju.
	

	
	5.7. Ne mazāk, kā 8 (astoņi) stacionārie auto pacēlāji (vienā adresē), katra celtspēja ne mazāk kā 3 ( trīs) tonnas.
	

	
	5.8. Pretendenta rīcībā ir likumīgs transportlīdzekļu ražotāja vai cita neatkarīga piegādātāja diagnostikas un remonta informācijas datubāzes elektroniskās tiešsaistes pieslēgums (pretendents pierāda likumīgo datu bāzes izmantošanu pievienojot minētās datubāzes izmantošanas tiesību apliecinošu dokumentu kopijas (datu bāzes turētāja apmaksātie rēķini vai citi apmaksas dokumenti vai ar datu bāzes turētāja noslēgtā līguma kopiju)). Pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz ziņas no diagnostikas un remonta informācijas datubāzes, par remontā nodotajiem Pasūtītāja transportlīdzekļiem.
	Norādīt datubāzes (5.8.p.) un datorizētās remontu informatīvās sistēmas (5.10.p.) nosaukumu.
  (5.8.; 5.9. un 5.10. punktos pieprasīto dokumentu atrašanās vietu (lapaspusi) piedāvājumā)


	
	
	

	
	5.9. Virsbūvju remonta izmaksu aprēķina un tāmju sastādīšanas tiešsaistes sistēma. Pretendenta rīcībā ir apmaksāta pieeja globāla mēroga transportlīdzekļu zaudējumu regulēšanas risinājumu nodrošinātāja “Audatex” internetā bāzētajai platformai, kā arī attiecīgi apmācīti darbinieki darbam ar aprēķinu un failu apmaiņas moduļiem, kas ļauj aprēķināt un sastādīt remonta izmaksu tāmi izmantojot transportlīdzekļu ražotāju datus latviešu valodā bez papildus tulkojuma un pārsūtīt tāmes darbu un izmaksu saskaņošanas laika ekonomijas nolūkos.

(jāpievieno esošās datubāzes izmantošanas tiesību apliecinošu dokumentu kopijas (datu bāzes turētāja apmaksātie rēķini vai citi apmaksas dokumenti par programmas atbalstu vai ar datu bāzes turētāja noslēgtā līguma kopiju))
	

	
	5.10. Datorizēta remontu informatīvā sistēma transportlīdzekļiem, ieskaitot servisa vēstures arhīva uzturēšanu.
	

	6.
	6.1. Tehniskā kārtībā esošs auto evakuators vai auto treileris, kuram izieta valsts tehniskā apskate un ir spēkā VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (turpmāk – CSDD) izsniegta atļauja piedalīties ceļu satiksmē, derīga OCTA, derīga kravas pārvadājumu licence vai pašpārvadājuma sertifikāts un veikta autopārvadātāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ar atbildības limitu vismaz 30 000,00 EUR par vienu gadījumu vai arī pretendents ir noslēdzis līgumu par auto evakuatora vai auto treilera pakalpojumu nodrošināšanu ar trešo personu.

	
	6.2. Jāpievieno CSDD valsts tehniskās apskates protokola kopiju vai e-CSDD izdruku par tehniskā kārtībā esoša auto evakuatora vai auto treilera valsts tehniskās apskates derīguma termiņu, kravas pārvadājumu licences vai pašpārvadājuma sertifikāta apliecināta kopija, autopārvadātāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecināta kopija ar  maksājuma dokumentu vai arī, ja pretendents ir noslēdzis līgumu par auto evakuatora vai auto treilera pakalpojumu nodrošināšanu ar trešo personu – jāiesniedz līguma apliecināta kopija, kur norādīts: līguma puses, autopārvadātāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas atbildības limits un līguma darbības termiņš.

	7.
	Apkalpošanas kārtība:

	
	7.1. Izpildītājs garantē transportlīdzekļa pieņemšanu un remonta darbu uzsākšanu 1 (vienas) diennakts laikā no pieprasījuma saņemšanas, izņemot gadījumos, kad Izpildītāja visi 8 (astoņi) auto pacēlāji ir aizņemti ar Pasūtītāja transportlīdzekļiem. Izpildītājs saņem pieprasījumu pa telefonu vai e-pastu.

	
	7.2. Transportlīdzekļa evakuācija kā papildus bezmaksas pakalpojums – atbilstoši 9. punktam.

	
	7.3. Dokumentu elektroniskā aprite. Servisam jānodrošina tāmju un rēķinu sagatavju elektroniskā aprite darbu un izmaksu saskaņošanas laika ekonomijas nolūkā.

	8.
	Trūkumu novēršana:

Ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas.
	____darba dienas

	9.
	Papildus bezmaksas pakalpojumu nodrošināšana

(nodrošina norādītos papildpakalpojumus, kuru faktiskās izmaksas sedz pakalpojumu sniedzējs)

	
	9.1. Transportlīdzekļa plānota evakuācija uz servisu gadījumos, kad transportlīdzeklis tehnisku defektu dēļ nevar piedalīties satiksmē un atrodas Rīgā, kādā no Pasūtītāja objektiem: 
RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJA

Valērijas Seiles iela 12A 

Ziemeļu pārvalde

Viestura prospekts 17/1 

Vidzemes pārvalde

Zentas Mauriņas iela 1

Latgales pārvalde

Daugavpils iela 9

Zemgales pārvalde

Eduarda Smiļģa iela 48

Kurzemes pārvalde

Spilves iela 25A

Centra pārvalde

Hanzas iela 7

Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļa

Vizlas iela 1

Operatīvās vadības un drošības uzraudzības pārvalde

Eduarda Smiļģa iela 48

Drošības uz ūdens pārvalde

Viestura prospekts 17/1

glābšanas stacija “Ķīšezers”

Pāvu iela 16

glābšanas stacija “Vecāķi”

Selgas ielā 23

glābšanas stacija “Bābelīte”

Jaunelku iela 9

glābšanas stacija “Vakarbuļļi”

Ilmeņa ielas galā

glābšanas stacija “Lucavsala”

Lucavsala

glābšanas stacija “Lucavsalas līcis”

Lucavsala pie Salu tilta

glābšanas stacija “Rumbula”  

Latgales iela 326

glābšanas stacija “Daugavgrīva”

Buļļu sala

glābšanas stacija “Ķīpsala”

Balasta dambis 46/48

Izpildītājs garantē transportlīdzekļa evakuāciju un pieņemšanu remontā 1 (vienas) diennakts laikā pēc pieprasījuma nosūtīšanas, ievērojot tehniskās specifikācijas 7. punktu.

	
	9.2. Transportlīdzekļa neplānota ārkārtas evakuācija – visos pārējos gadījumos transportlīdzeklis Rīgas teritorijā jāevakuē 2 (divu) stundu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas brīža, kurš veikts servisa darba laikā (evakuācijas laiku neieskaitot), uz tuvāko Pasūtītāja objektu vai līgumservisu – atbilstoši nepieciešamībai un apstākļiem, neatkarīgi no tā atrašanās vietas.  

Izpildītājs garantē transportlīdzekļa evakuāciju 2 (divu) stundu laikā pēc pieprasījuma nosūtīšanas. 

	
	9.3. Transportlīdzekļa atrašanās apsargājamā teritorijā.

	
	9.4. Pretendents nodrošina transportlīdzekļa tīrību pēc remonta veikšanas.

	10.
	Garantijas laiks mēnešos

	
	10.1. Veiktajiem pakalpojumiem ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no Pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.
	______mēneši

	
	10.2. Uzstādītām jaunām oriģinālajām vai jaunām atbilstošas kvalitātes rezerves daļām un materiāliem - ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no Pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas vai atbilstoši ražotāja noteiktajam garantijas laikam.
	______mēneši

	11.
	Tāmes un Rēķina noformēšanas kārtība:
remonta Tāmē, virsbūves remonta Tāmē un Rēķinā katram pakalpojuma un detaļas ierakstam jābūt precīzam, izsmeļošam un konsekventam, piem., ja mainīts lodbalsts, tad jānorāda kurš – labais vai kreisais, augšējais, vai apakšējais u.tml. 

Izmantotajām rezerves daļām remonta Tāmē, virsbūves remonta Tāmē un Rēķinā ir obligāti jānorāda ražotāja piešķirtais rezerves daļas numurs, pēc kura var identificēt detaļu un noskaidrot tās izcelsmi, lai pārbaudītu vai izmantotā rezerves daļa ir oriģinālā vai alternatīvas izcelsmes. Nav pieļaujama ražotāja piešķirtā rezerves daļas numura aizstāšana ar servisa noliktavas iekšējās uzskaites kodu u.tml.

	12.
	Minētie pakalpojumi tiek izpildīti visam Pasūtītāja rīcībā esošajam autotransportam, atkarībā no nepieciešamības. Pasūtītāja rīcībā uz līguma noslēgšanas brīdi ir 102 transportlīdzekļi (tajā skaitā 54 mikroautobusi), 23 piekabes un dažādas mototehnikas vienības.

 Minētais autotransporta skaits iepirkuma līguma darbības laikā var mainīties.


	

	Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts* un datums*


* Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

1

