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I.  NODAĻA
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VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs
OSI 2024/15 AK ANM

1.2. Iepirkuma priekšmets un CPV kodi
1.2.1. Iepirkuma priekšmets ir Latvijas Organiskā institūta esošo konferenču nodrošināšanas sistēmu atjaunošana Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk-ANM) līdzfinansētā projekta „Latvijas Organiskās sintēzes institūta un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra konsolidācija”, id. Nr. 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/001, ietvaros, turpmāk tekstā „Piegāde”.
Piegādātājam ir jāveic Piegāde, atbilstoši Tehniskajās specifikācijās (II. Nodaļa) noteiktajām prasībām.
1.2.2. Galvenais CPV kods: 32300000-6.
1.2.3. Tehnisko specifikāciju aktualizācijas datums: 2024. gada 18. septembris.

1.3. Pasūtītājs
	Pasūtītāja nosaukums
	APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts

	Adrese
	Aizkraukles iela 21, Rīga, LV -1006, Latvija

	Reģ. Nr.
	LV90002111653

	Kontaktpersona
	Artūrs Aksjonovs

	Tālruņa Nr.
	+371 67014884

	Faksa Nr.
	+371 67014847

	e-pasta adrese
	arturs@osi.lv

	Darba laiks
	No 9.00 līdz 17.00



1.4. Konkursa nolikuma saņemšana
Iepirkuma nolikums ir brīvi pieejams elektroniskā formā. Nolikumu var brīvi lejupielādēt Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv.
Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs izsniedz nolikumu triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

1.5. Iepirkuma metode
Iepirkuma metode ir atklāts konkurss (turpmāk – Konkurss), kas tiek organizēts saskaņā ar „Publisko iepirkumu likumu”.

1.6. Piedāvājumu iesniegšanas veids, iesniegšanas termiņš un atvēršana
1.6.1. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un kārtība:
1.6.1.1. Piedāvājumi iesniedzami elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas (www.eis.gov.lv, turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.6.2. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2024. gada 5. novembrim, plkst. 12.00.
1.6.3. Piedāvājumi tiks atvērti 2024. gada 5. novembrī, plkst. 16.00. Piedāvājumu atvēršana notiks elektroniski.
Pretendenti var sekot līdzi piedāvājumu atvēršanai elektronisko iepirkumu sistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/). 
1.6.4. Pretendenti drīkst atsaukt, papildināt vai izdarīt labojumus iesniegtajā piedāvājumā pirms Nolikuma 1.6.2.punktā noteiktā termiņa.
1.6.5. Piedāvājuma papildinājumi, labojumi vai atsaukumi ir jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 1.6.2.punktā norādītajam termiņam, attiecīgi to noformējot kā “PAPILDINĀJUMI”, “LABOJUMI” vai “ATSAUKUMS”.
1.6.6. Ja ir iesniegts iesniegums attiecībā uz prasībām, kas noteiktas atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu, tad Pasūtītājs pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus. Tālāk Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Ministru Kabineta  noteikumu Nr. 107 (28.02.2017.) 14.punktā aprakstīto procedūru.
1.6.7. Ja no Elektronisko iepirkumu sistēmas uzturētāja (Valsts reģionālās attīstības aģentūra) būs saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams iesniegt pieteikumus, pieteikumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pircēja profilā publicēs informāciju par pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu. Ja no sistēmas uzturētāja būs saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt pieteikumu drošību, iepirkuma procedūra tiks pārtraukta.
1.7. Piedāvājuma spēkā esamība
1.7.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i., saistošs iesniedzējam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Pretendenta, kurš atzīts par konkursa uzvarētāju, piedāvājums kļūst par līgumu sastāvdaļu.
1.7.2. Piedāvājuma spēkā esamības laikā pretendents nemaina sava piedāvājuma saturu un cenu.
1.8. Piedāvājuma nodrošinājums
Piedāvājuma nodrošinājums nav nepieciešams.

1.9. Piedāvājuma valoda
1.9.1. Konkursa Piedāvājumam, dokumentiem un korespondencei starp Pasūtītāju un Pretendentu, kas saistīta ar konkursa norisi, jābūt latviešu vai angļu valodā. (Papildus materiālus no iekārtu ražotājiem drīkst iesniegt angļu valodā arī latviski sastādītajos piedāvājumos.)
1.10. Piedāvājuma noformēšana
1.10.1. Piedāvājums tiek noformēts aizpildot EIS ievietotās formas piedāvājuma sagatavošanai un/vai teksta ievades laukus (kur tādi ir paredzēti) kā arī augšupielādējot sistēmā prasītos atlases un kvalifikācijas dokumentus.
1.10.2. Piedāvājumi iesniedzami elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas (www.eis.gov.lv, turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmā ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:
1.10.2.1. Izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
1.10.2.2. Elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas dokumentu formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
1.10.3. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:
1.10.3.1. Pieteikuma dalībai konkursā, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā, formātā, kas ir savietojams ar „MS Office” lietojumprogrammām; ja pretendentam nav šādu iespēju, tas var izvēlēties jebkuru citu plaši izplatītu un/vai brīvi publiski pieejamu datnes formātu.
1.10.3.2. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents to paraksta, izmantojot EIS iestrādāto paraksta rīku, vai elektronisko parakstu, kas atbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu un elektroniskā paraksta statusu;
1.10.3.3. Citus dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar EIS piedāvāto parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
1.10.4. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
1.10.5. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvēttiesīgā persona vai tās pilnvarota persona.
1.10.6. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus. Attiecīgais pilnvarojums jāpievieno piedāvājuma dokumentiem.
1.10.7. Dalībai iepirkuma procedūrā tiks pieņemti un vērtēti tikai EIS e-konkursu apakšsistēmā iesniegtie piedāvājumi. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstoši iesniegtiem tiks atgriezti to iesniedzējiem.

1.11. Cita informācija
1.11.1. Ja pretendentam ir jautājumi vai papildu informācijas pieprasījumi par konkursa nolikuma prasībām, tehniskajām specifikācijām vai nolikumam pievienoto iepirkuma līguma projektu, tie iesniedzami Iepirkumu komisijai, nosūtot tos EIS e-konkursu apakšsistēmā vai sūtot tos pa pastu vai uz elektroniskā pasta adresi arturs@osi.lv.
Ja no Pretendenta ir saņemts rakstisks jautājums kādā no minētajiem veidiem, Pasūtītājs piecu darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, sagatavo rakstisku atbildi un kopā ar uzdoto jautājumu (nenorādot iesniedzēju) to publicē arī Pasūtītāja profilā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
Saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 36.panta trešo un ceturto daļu, un ievērojot, ka iepirkuma Nolikums ir brīvi pieejams elektroniskā formā, pretendenti paši ir atbildīgi par to, lai laikus iepazītos ar IUB tīmekļvietnē vai Pasūtītāja profilā EIS e-konkursu apakšsistēmā publicēto informāciju par jebkādām izmaiņām vai precizējumiem Nolikumā.
1.11.2. Iepirkumu komisija izveidota ar rīkojumu Nr. 1.1. – 2/2 (02.01.2024.).
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2.1. Piedāvājumu skaits
Pretendents var iesniegt vienu piedāvājumu par visu iepirkuma apjomu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. (skat. Nolikuma II nodaļu „Tehniskās specifikācijas”).

2.2. Piedāvājuma varianti
Šajā iepirkumā piedāvājuma variantu iesniegšana nav paredzēta.
2.3. Līguma slēgšanas nosacījumi
Tiks slēgts viens iepirkuma līgums ar vienu pretendentu par visu iepirkuma apjomu.
2.4. Līguma izpildes un preču piegādes vieta
Līguma izpildes vieta ir Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006, Latvija. Preču piegāde atbilstoši Incoterms 2020 noteikumiem DDP (Delivered Duty Paid).
2.5. Līguma izpildes termiņš un garantija
2.5.1. Līguma izpildes laiks ir 3 (trīs) mēneši pēc iepirkuma līguma noslēgšanas, ja preču piegādes un uzstādīšanas termiņi, kas detalizētāk aprakstīti Tehniskajās specifikācijās, neparedz īsāku līguma izpildes periodu. 
2.5.2. Garantijas laiks no beigu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža visām precēm (izņemot projektorus) ir vismaz 2 (divi) gadi. Precīzs garantijas laiks projektoriem ir norādīts Tehniskajās specifikācijās.
2.6. Apspriede ar piegādātājiem
2.6.1. Par šo iepirkumu tika rīkota apspriede ar piegādātājiem atbilstoši PIL 18. panta otrās un 2.1 daļas prasībām.
2.6.2. Apspriedes dokumenti ir pieejami Pasūtītāja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS).
2.7. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme
2.7.1. Ieinteresēto piegādātāju sanāksmi Pasūtītājs nav paredzējis rīkot.
2.7.2. Pasūtītājs saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 107 (28.02.2017.) 11.punkta noteikumiem rīkos ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas saņems vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi.
2.7.3. Iestājoties Iepirkuma procedūras Iepirkuma procedūras nolikuma 2.6.2. punktā noteiktajiem nosacījumiem, interesēto piegādātāju sanāksme tiks rīkota ne vēlāk kā 5 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informācija par sanāksmi tiks ievietota pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš.
2.7.4. Sanāksmes gaitā Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.
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3.1. Nosacījumi Pretendenta dalībai konkursā
3.1.1. Konkursā var piedalīties jebkura persona vai personu apvienība no jebkuras valsts, kura ir reģistrēta likumā noteiktajā kārtībā un kura atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām.
Personu apvienībām nav nepieciešams organizēties noteiktā juridiskā statusā, lai tās kā pretendents iesniegtu piedāvājumu iepirkuma procedūrā.
3.1.2. Pasūtītājs var prasīt, lai personu apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.
3.2. Piedāvājumu atbilstības prasības
3.2.1. Pasūtītājs noraida pretendenta piedāvājumu atklātā konkursā, ja pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz 150 procentus no iepirkuma procedūras dokumentos norādītās paredzamās līgumcenas.
3.2.2. Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, ja atklātā konkursā piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens pretendents, izņemot gadījumus, kad pasūtītājs pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas ir rīkojis PIL 18. panta 2.1 daļas prasībām atbilstošu apspriedi ar piegādātājiem.
3.3. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi
3.3.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā PIL 42.panta otrajā daļā minētajos gadījumos (izņemot PIL 42.panta otrās daļas 8. un 9. punktā minētos gadījumus).
3.3.2. Pārbaudi par pretendenta izslēgšanas gadījumu esamību Pasūtītājs veic PIL 42.pantā noteiktajā kārtībā.
3.3.3. PIL 42.panta otrajā daļā minētie izslēgšanas gadījumi tāpat attiecas uz:
3.3.3.1. personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;
3.3.3.2.  uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
3.3.3.3. uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 eiro;
3.3.3.4.  PIL 42.panta panta otrās daļas 1., 2. un 3. punkts — uz personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē.
3.3.3.5.  PIL 42.panta otrās daļas 1., 2. un 11. punkts — uz pretendenta patieso labuma guvēju.
3.3.4. Pasūtītājs tomēr neizslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no PIL 42.panta ceturtajā daļā minētajiem gadījumiem.
3.3.5. Ja pasūtītājs konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju pretendentam vai Nolikuma 3.2.3. punktā minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir neizpildītas saistības nodokļu jomā, pasūtītājs nosaka termiņu — trīs darbdienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas — PIL 42. panta sestajā daļā minēto pierādījumu iesniegšanai par to, ka pretendentam vai Nolikuma 3.2.3. punktā minētajai personai attiecīgajā dienā nebija neizpildītu saistību nodokļu jomā,.
3.3.6. Ja pasūtītājs konstatē, ka pretendents būtu izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, pamatojoties uz PIL 42. panta otrās daļas 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem, tai skaitā saistībā ar PIL 42. panta trešās daļas 1., 4. un 5. punktā minēto personu, un nav piemērojami PIL 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4., 5. un 6. punktā noteiktie izņēmumi, pasūtītājs dod pretendentam tiesības termiņā, kas ir vismaz 10 dienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas, iesniegt skaidrojumu un pierādījumus, kas apliecina pretendenta uzticamību saskaņā ar šā panta noteikumiem.
3.3.7. Ja pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus, pasūtītājs izslēdz attiecīgo pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā.
3.3.8. Pasūtītājs izvērtē pretendenta veiktos pasākumus un to pierādījumus saskaņā ar PIL 43.panta nosacījumiem.
3.3.9. Saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmo daļu Pasūtītājs, attiecībā uz pretendentu, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda, vai attiecībā uz šo pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas. Ja attiecībā uz pretendentu vai kādu no minētajām personām noteiktās starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas kavēs līguma izpildi, pretendents ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā..
3.4. Pretendenta Kvalifikācijas prasības
3.4.1. Pretendenta finanšu apgrozījums pēdējo 3 (trīs) gadu (2021., 2022., un 2023.) laikā ir ne mazāks kā EUR 100 000 (viens simts tūkstošu) katrā no gadiem, ko pretendents apstiprina iesniedzot norādīto periodu peļņas/zaudējumu aprēķinu. Ja pretendents ir dibināts vēlāk, tad iesniedzama informācija par apgrozījumu kopš dibināšanas brīža.
3.4.2. Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu (2021., 2022., 2023. un 2024. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) laikā ir izpildījis vismaz divus līdzvērtīga apjoma līgumus par konferenču nodrošināšanas sistēmu ierīkošanu un/vai atjaunošanu.
3.4.3. Par līdzvērtīgiem līgumiem tiks atzīti līgumi, kuru apjoms naudas izteiksmē ir vismaz 80% no iepirkuma plānotās līgumcenas un līgumi, kuri īstenoti konferenču zālēs, kur maksimālais vietu skaits nav mazāks kā 160 cilvēki. Attiecīgo līgumu ietvaros jābūt veiktai vismaz mikrofonu un bezvadu mikrofonu sistēmas, kameru un kameru automātiskās vadības sistēmas, telpas vadības sistēmas un projektora piegādei
3.4.4. Visi pieredzi apliecinošie projekti ir pabeigti, nodoti pasūtītājam un par līgumu izpildi ir parakstīti pieņemšanas–nodošanas akti vai līdzvērtīgi dokumenti.
3.4.5. Pretendents var iesniegt pozitīvas atsauksmes par izpildītajiem pieredzi apliecinošajiem līgumiem. Līgumi, par kuriem netiks iesniegtas pozitīvas pasūtītāju atsauksmes netiks uzskatīti par pieredzi apliecinošiem.
3.4.6. Pretendentam ir galveno piedāvāto iekārtu ražotāja (vai ražotāja pilnvarotas personas) sertificēts speciālists, kuram ir iepriekšēja pieredze konferenču nodrošināšanas sistēmu ierīkošanā un/vai atjaunošanā pēdējo 3 gadu laikā (speciālists ir piedalījies vismaz viena attiecīga līguma izpildē).
Ja pastāv objektīvi apstākļi, kuru dēļ pozitīvas atsauksmes vai izziņas iegūšana nav iespējama, pretendentam ir tiesības iesniegt alternatīvus dokumentus, kas pierāda pakalpojuma saņēmēja apmierinātību ar saņemto pakalpojumu.
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4.1. Pretendentu atlases dokumenti
4.1.1. Pieteikums dalībai konkursā.
Pretendenta pieteikums dalībai konkursā apliecina Pretendenta apņemšanos veikt Preču piegādi, saskaņā ar nolikuma prasībām. Pieteikumu paraksta persona vai personas, kas ir pilnvarotas to darīt uzņēmuma vārdā. Katras personas parakstam jābūt atšifrētam (jānorāda pilns vārds, uzvārds un ieņemamais amats).
4.1.2. Pieteikumu dalībai konkursā sagatavo atbilstoši pievienotajai formai. Skatīt nolikuma IV Nodaļas Formu Nr. 1.
4.1.3. Ja Pretendents savas kvalifikācijas apliecināšanai balstās uz citām personām, informācija par šīm personām, jāiesniedz saskaņā ar Nolikuma IV Nodaļas Formu Nr. 4, kur norādīts personas nosaukums, kontaktpersona, un īss apraksts, kādā veidā persona piedalīsies iepirkuma līguma izpildē. Minētās personas iesniedz rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties līguma izpildē.
4.1.4. Ja pretendents iepirkuma līguma izpildē plāno izmantot apakšuzņēmējus, tam obligāti jānorāda visus piesaistītos apakšuzņēmējus (ieskaitot apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus, ja tādi tiek piesaistīti) saskaņā ar nolikuma IV Nodaļas Formu Nr. 4, kur norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, apakšuzņēmēja kontaktpersona, apakšuzņēmējam paredzēto darbu īss apraksts un proporcionālais apjoms. Apakšuzņēmēji iesniedz rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties līguma izpildē un pieejamību visā līguma darbības laikā (saskaņā ar Nolikuma prasībām).
4.1.5. Ja Pretendents ir reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs ārvalstī, tam jāiesniedz sekojoši dokumenti:
4.1.5.1. reģistrācijas valsts uzņēmējdarbības reģistra izdotas reģistrācijas apliecības kopija;
4.1.5.2. reģistrācijas valsts uzņēmējdarbības reģistra izziņa par Pretendenta amatpersonām, kurām ir paraksta tiesības.
4.1.6. Ja Pretendenta reģistrācijas valstī neizsniedz 4.1.5.punktā minētos dokumentus, Pretendents ir tiesīgs iesniegt cita veida pierādījumus par reģistrācijas faktu un paraksttiesīgajām amatpersonām saskaņā ar savas reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām.
4.1.7. Papildus prasības Pretendentam, ja Pretendents ir personu apvienība vai grupa:
4.1.7.1.  Katra dalībnieka līdzdalības apjomam (t.i., līguma daļai, ko plānots nodot attiecīgā dalībnieka izpildei) jābūt skaidri norādītam iesniegtajā piedāvājumā;
4.1.7.2.  Kopīgais Pieteikums par dalību iepirkuma procedūrā jāparaksta katram personu apvienības dalībniekam vai arī visu personu apvienības dalībnieku pilnvarotai personai.
4.2. Pretendentu kvalifikācijas dokumenti
4.2.1. Apliecinājums par apgrozījumu pēdējos 3 (trīs) noslēgtajos finanšu gados.
4.2.2. Peļņas – zaudējumu aprēķins par pēdējiem 3 (trīs) noslēgtajiem finanšu gadiem.
4.2.3. Apliecinājumus par realizētajiem projektiem, kas atbilst Nolikuma 3.4.2. un 3.4.3. punktu prasībām, iekļaujot projektu nosaukumus un pasūtītājus saskaņā ar Nolikuma Formu Nr. 5.
4.2.4. Pozitīvas atsauksmes vai izziņas atbilstoši Nolikuma 3.4.2. un 3.4.3. punktu prasībām alternatīvi dokumenti, kas apliecina Nolikuma 3.4.2. un 3.4.3. punktu prasību izpildi.
4.2.5. Pieņemšanas nodošanas akti atbilstoši Nolikuma 3.4.4. punkta prasībām vai alternatīvi dokumenti, kas apliecina Nolikuma 3.4.4. punkta prasību izpildi.
4.2.6. Piedāvāto speciālistu (personāla, kas būs iesaistīts pakalpojuma izpildē) sertifikācijas dokumenti saskaņā ar Nolikuma 3.4.6. punkta prasībām.
4.2.7. Ja kāds no piedāvātajiem speciālistiem nav Pretendenta vai kāda no Pretendenta dalībniekiem darbinieks, tad nepieciešams iesniegt Pretendenta vai kāda no Pretendenta dalībniekiem un norādītās personas vienošanos par piedalīšanos iepirkuma līguma izpildē, ja tāds tiks noslēgts.
4.2.8. Ja Pretendents savas kvalifikācijas apliecināšanai balstās uz citām personām, tad punktos 4.2.1. līdz 4.2.6. minētie dokumenti ir jāiesniedz tām personām, uz kuru kvalifikāciju Pretendents balstās savā Piedāvājumā.
4.2.9. Gadījumā, ja pretendents ir personu apvienība, pretendentam kopumā (summējot visu dalībnieku spējas) jāatbilst visām Nolikumā minētajām kvalifikācijas prasībām.
4.3. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments.
4.3.1.  Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases un kvalifikācijas prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 eiro. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.
4.3.2. Pretendents var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
4.3.3. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokuments (EVIPD) pieejams aizpildīšanai sekojošā interneta adresē:
http://espd.eis.gov.lv/
Pretendentam jāaizpilda visas EVIPD sadaļas.
4.3.4. Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību iepirkuma Nolikumā noteiktajām atlases un kvalifikācijas prasībām.
4.3.5. Ja pretendents, kuram iepirkuma procedūrā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases un kvalifikācijas prasībām, kas noteiktas iepirkuma Nolikumā, Iepirkumu komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasīs iesniegt dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību pretendentu atlases un kvalifikācijas prasībām.
4.4. Pretendentu, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izslēgšanas nosacījumu izvērtēšanai nepieciešamie dokumenti.
4.4.1. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā Pasūtītājs iegūst informāciju par pretendentu izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu saskaņā ar PIL 42.panta piektās daļas nosacījumiem.
4.4.2. Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā Pasūtītājs, saskaņā ar PIL 42.panta nosacījumiem, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu(-as), kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas izslēgšanas nosacījumi no iepirkuma procedūras.
4.4.3. Lai pārbaudītu, vai uz Latvijā reģistrēta pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, nav attiecināmi PIL 42. panta otrajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, Pasūtītājs, izņemot PIL 42. panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgo kompetento institūciju izziņas, kas apliecina, ka uz minēto personu neattiecas PIL 42. panta otrajā daļā minētie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas.
4.4.4. Punktos 4.4.1. līdz 4.4.3. minētos dokumentus Pasūtītājs pārbauda arī attiecībā uz nolikuma 3.2.3.punktā minētajām personām.
4.5. Tehniskais piedāvājums
4.5.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās (II Nodaļa) noteiktajām prasībām. Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši Nolikuma IV Nodaļas „Formas piedāvājuma sagatavošanai” Formai nr. 2.
4.5.2. Pretendents var brīvi pievienot piedāvājumam papildus materiālus par piedāvātajiem pakalpojumiem.
4.5.3. PretendentsGadījumos, kad iepirkuma Nolikuma Tehniskajās specifikācijās ir norādīti konkrēti materiāli, tehniskie risinājumi vai standarti, gatavojot tehnisko piedāvājumu pretendents var izvēlēties piedāvāt norādītos vai ekvivalentus materiālus, tehniskos risinājumus vai standartus. (Šis nosacījums neattiecas uz prasībām par savietojamību ar Pasūtītāja īpašumā esošajām iekārtām; savietojamība, ja tāda prasīta tehniskajās specifikācijās, jānodrošina ar konkrētajiem norādītajiem iekārtu modeļiem.)
4.5.4. Piegādātājs norāda tās piedāvājuma daļas, kuras satur komercnoslēpumu (ja attiecināms)
4.6. Finanšu piedāvājums
4.6.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo, ņemot vērā Tehniskajās specifikācijās noteikto piegādājamo Preču un Saistīto pakalpojumu apjomu un raksturojumu atbilstoši Finanšu piedāvājuma formai (Nolikuma IV Nodaļas Forma Nr. 3).
4.6.2. Finanšu piedāvājumā cenas norāda EUR, atsevišķi norādot cenu bez pievienotās vērtības nodokļa, piemērojamo PVN (atbilstošā proporcijā) un cenu ar PVN. Finanšu piedāvājumā jābūt atšifrētām katras preces vienības cenām.
4.6.3. Finanšu piedāvājumā preču vienības cenās jābūt iekļautām visām izmaksām, tai skaitā:
· preču piegādes izdevumiem pasūtītāja norādītajās adresē;
· tehniskā nodrošinājuma izmaksām;
· citām nodokļu izmaksām, t.sk. ar preču atmuitošanu saistītiem izdevumiem, izņemot pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, ar ko tiek aplikta preču piegāde un ar tām saistīto pakalpojumu sniegšana;
· Preču apdrošināšanai līdz pieņemšanai (ja nepieciešams);
· preču uzstādīšanas un palaišanas izmaksām (ja nepieciešams);
· transporta, uzturēšanās (viesnīcu) izmaksām, dienas naudām (ja nepieciešams);
· lietotāju apmācībai (ja nepieciešams);
· un citām ar preču piegādi un tām saistīto pakalpojumu sniegšanu saistītajām izmaksām.
4.6.4. Pretendenta piedāvātajām vienību cenām jābūt nemainīgām visā līguma izpildes laikā.
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5.1. Preču piegādes prezentācija
5.1.1. Preču prezentācija nav paredzēta.

5.2.  Piedāvājumu noformējuma pārbaude
5.2.1. Piedāvājuma noformējuma, pretendentu atlases un kvalifikācijas dokumentācijas un Tehnisko un Finanšu piedāvājumu atbilstību vērtēšanu veic Iepirkumu komisija slēgtā komisijas sēdē.
5.2.2. Iepirkumu komisija sākotnēji pārbauda, vai iesniegtie Pretendentu piedāvājumi ir atbilstoši  noformēšanas prasībām, kā arī, vai ir iesniegti visi nolikuma 4. punktā noteiktie dokumenti.
5.2.3. Ja  piedāvājums nav atbilstoši noformēts vai neatbilst nolikuma prasībām, iepirkuma komisijai ir tiesības lemt par šāda piedāvājuma noraidīšanu.
5.3.  Pretendentu atbilstības un kvalifikācijas pārbaude
5.3.1. Pretendentu atbilstības pārbaudes laikā iepirkumu komisija veiks nolikuma 4.1. punktā noteikto dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai Pretendents atbilst 3. punktā noteiktajām  Pretendentu atlases prasībām.
5.3.2. Pēc atbilstības pārbaudes komisija vērtēs pretendentu iesniegtos kvalifikācijas dokumentus (ja attiecināms).
5.3.3. Iepirkumu komisija bez tālākas izskatīšanas noraidīs to Pretendentu piedāvājumus, kurus tā būs atzinusi par neatbilstošiem un/vai nepietiekoši kvalificētiem preču piegādei.
5.3.4. Iepirkumu komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības (tikai gadījumos, kad pretendenta piedāvājuma vērtējums nav atkarīgs no citu pretendentu piedāvājumiem).
5.4. Piedāvājuma izvēles kritēriji
5.4.1. Iepirkumu komisija veic Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā komisija izvērtē Tehnisko piedāvājumu atbilstību Tehniskajām specifikācijām. Ja Pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām, iepirkumu komisija tālāk šo piedāvājumu neizskata.
5.4.2. Iepirkumu komisija, šaubu gadījumā, veic piedāvājumos iekļautās informācijas patiesuma pārbaudi izmantojot visus pieejamos informācijas avotus (Saskaņā ar Nolikuma 7.1.4. punktu). Ja atklājas, ka pretendenta piedāvājums satur nepatiesu informāciju, tas tiek noraidīts.
5.4.3. Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajām specifikācijām ar nosacījumu, ka Pretendents atbilst pretendentu atlases un kvalifikācijas prasībām.
5.4.4. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji šajā iepirkumā ir sekojoši:
5.4.4.1. Par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums, kas būs saņēmis visvairāk punktu saskaņā ar šajā nolikumā iekļautajiem punktu piešķiršanas kritērijiem.
5.4.5. Punktu piešķiršanas kritēriji ir sekojoši:
	Nr.
	Vērtēšanas kritērijs
	Maksi-mālais punktu skaits
	Punktu piešķiršanas metodika

	

	
K1
	
Kopējā piedāvājuma cena EUR bez PVN.

Informācija iepirkuma nolikumā.
	
70

	
Kritērijs K1. 
Piedāvājumam ar viszemāko kopējo cenu EUR bez PVN tiek piešķirts maksimālais punktu skaitu – 70 punkti.

Pārējo piedāvājumu punkti par kopējo piedāvāto cenu tiek aprēķināti pēc formulas:
PC = (a / b)*70, kur 
70 – maksimāli iespējamais punktu skaits;
a – viszemākā piedāvātā kopējā cena (EUR bez PVN);
b – piedāvātā kopējā cena attiecīgajā piedāvājumā (EUR bez PVN), kuram aprēķina punktus;
PC – attiecīgā piedāvājuma iegūtie punkti.


	
K2
	
Piedāvāto projektoru kopējā elektriskā jauda
	
15
	Kritērijs K2. 
Piedāvājumam ar vismazāko kopējo piedāvāto projektoru elektrisko jaudu tiek piešķirts maksimālais punktu skaits – 15 punkti.

Pārējo piedāvājumu punkti par piedāvātās iekārtas kopējo elektrisko jaudu tiek aprēķināti pēc formulas:
PJ = (g / h)*15, kur 
15 – maksimāli iespējamais punktu skaits;
g – viszemākā piedāvātās iekārtas kopējā elektriskā jauda;
h – piedāvātās iekārtas kopējā elektriskā jauda piedāvājumam, kuram tiek aprēķināti punkti;
PJ – attiecīgā piedāvājuma iegūtie punkti.


	
K3
	
Sociāli atbildīgā iepirkuma prasības
	
15
	
Papildus 10 punkti pretendentam tiek piešķirti, ja tas var apliecināt, ka iepirkuma līguma izpildes ietvaros jaunajiem darbiniekiem tiks piedāvāta iespēja paaugstināt kvalifikāciju un iegūt darba prasmes vai arī līguma izpildē tiks iesaistīti studējošie vai praktikanti.

Papildus 5 punkti pretendentam tiek piešķirti, ja tas plāno līguma izpildes aspektos iesaistīt vismaz vienu nevalstisko organizāciju, kas sniegs izvērtējumu un/vai ieteikumus par līguma izpildītāja piedāvātajiem risinājumiem.


Detalizētu informāciju par līguma izpildes ietvaros paredzētajiem sociāli atbildīgajiem pasākumiem un plānu to īstenošanai pretendents norāda savā tehniskajā piedāvājumā.


	
	Kopā iegūtie punkti:
	
100
	



5.4.6. Vērtējot cenu, komisija ņem vērā piedāvājumu kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda, iepirkumu komisija kļūdas labo.
5.4.7. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem iepirkumu komisija 3 darba dienu laikā paziņo Pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti.  Iepirkumu komisija turpina vērtēt labotos piedāvājumus ņemot vērā izdarītos labojumus.
5.4.8. Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums Iepirkumu komisijai šķiet nepamatoti lēts , Iepirkumu komisija rīkojas saskaņā ar PIL 53.panta noteikumiem.
5.5. Piedāvājuma izvēle gadījumā, ja vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds
5.5.1. Ja izvērtējot iesniegtos piedāvājumus tiks konstatēts, ka vismaz divu Pretendentu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, labākā piedāvājuma izvēle notiks saskaņā ar zemāk aprakstīto procedūru.
5.5.2. Iepirkumu komisija izvēlēsies to piedāvājumu, kurš būs labāks pēc kāda no sekojošiem kritērijiem (vērtējot kritērijus pa vienam, tādā kārtībā, kādā tie uzskaitīti; ja piedāvājumi pēc pirmā kritērija ir vienādi, tad tiek vērtēts nākamais kritērijs, utt.,):
i. Garāks garantijas termiņš;
ii. Īsāks piegādes termiņš.

5.5.3. Ja nevienā no iepriekš uzskaitītajiem veidiem nebūs iespējams izvēlēties labāko piedāvājumu, tiks rīkota izloze, uz kuru tiks uzaicināti ierasties visi ieinteresētie pretendenti.

6. [bookmark: _Toc490519845][bookmark: _Toc38622406][bookmark: _Toc178696564][bookmark: _Toc159621554][bookmark: IEPIRKUMA_LĪGUMS_6]IEPIRKUMA LĪGUMS

6.1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzītajiem Pretendentiem, pamatojoties uz Pretendentu piedāvājumiem un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem, un iepirkuma līguma projektu Nolikuma III Nodaļā.
6.2. Iepirkuma līgums ar izraudzītajiem Pretendentiem tiks slēgts ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Nogaidīšanas termiņš saskaņā ar „Publisko iepirkumu likumu” ir sekojošs:
6.2.1. 10 dienas pēc dienas, kad informācija par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīta visiem pretendentiem elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, faksu, vai nodota personiski, un papildus viena darbdiena;
6.2.2. 15 dienas pēc 6.2.1. punktā minētās informācijas nosūtīšanas dienas, ja kaut vienam pretendentam tā nosūtīta pa pastu, un papildus viena darbdiena.
6.2.3. Ja šā 6.2.1.punktā minētā desmitā diena un 6.2.2.punktā minētā piecpadsmitā diena ir sestdiena, svētdiena vai likumā noteikta svētku diena, nogaidīšanas termiņš pagarināms par vienu darbdienu.
6.3. Ja Pretendentam ir jautājumi vai papildu informācijas pieprasījumi par Nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta nosacījumiem, tie jāizsaka ne vēlāk kā sešas dienas līdz piedāvājumu atvēršanas termiņa beigām. Iepirkumu komisijai ir tiesības izvērtēt, vai pieprasījums ir iesniegts laikus atbildes sniegšanai.
Piedāvājumā norādītie un pēc piedāvājumu atvēršanas iesniegtie iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiks ņemti vērā.

7. [bookmark: _Toc490519846][bookmark: _Toc38622407][bookmark: _Toc178696565][bookmark: _Toc159621555][bookmark: IEPIRKUMA_KOMISIJAS_TIES_PIEN_7]IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Iepirkuma komisijas tiesības
7.1.1. Iepirkumu komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus Nolikumā saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 35.panta 3. daļā noteikto kārtību.
7.1.2. Iepirkumu komisijai ir tiesības izvērtēt, vai pretendents ir iesniedzis papildu informācijas pieprasījumu laikus, lai Iepirkumu komisija varētu atbildēt uz to saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 36.panta otrās daļas prasībām.
7.1.3. Pieprasīt, lai Pretendents precizētu  informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējumu pārbaudei, pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, kā arī tehnisko vai finanšu piedāvājumu vērtēšanai saskaņā ar PIL 41.panta nosacījumiem.
7.1.4. Iepirkumu komisijai ir tiesības pārliecināties par sniegtās informācijas patiesumu.
7.1.5. Labot finanšu piedāvājumos aritmētiskās kļūdas.
7.1.6. Pieaicināt ekspertus piedāvājuma noformējuma pārbaudē, Pretendentu kvalifikācijas pārbaudē un tehniskā un finanšu piedāvājumu novērtēšanā.
7.1.7. Iepirkumu komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu Piedāvājumu saskaņā ar šo Nolikumu, „Publisko iepirkumu likumu” un attiecīgajiem MK noteikumiem.
7.1.8. Izvēlēties iepirkuma līguma slēgšanai pretendentu, kas iesniedzis nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu.
7.1.9. Veikt pretendenta atbilstības un kvalifikācijas atbilstības pārbaudi tikai tiem pretendentiem, kuriem būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības (tikai gadījumos, kad pretendenta piedāvājuma novērtējums nav atkarīgs no citu pretendentu piedāvājumiem).
7.2. Iepirkuma komisijas pienākumi
7.2.1. Nodrošināt konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.
7.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvi konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
7.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma sniegt informāciju un atbildēt uz Pretendentu papildu pieprasījumiem par nolikumu saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 36.panta nosacījumiem. Par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi Pasūtītājs sniedz informāciju ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ar nosacījumu, ka pieprasījums iesniegts laikus.
7.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar „Publisko iepirkumu likumu”, citiem normatīvajiem aktiem un Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
7.2.5. Triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu vai lēmuma izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu, vienlaikus (vienā dienā) nosūtīt visiem pretendentiem informāciju par pieņemto lēmumu. Paziņojumā par iepirkuma rezultātiem tiek ietverta informācija saskaņā ar PIL 37.panta otro vai trešo daļu.
7.2.6. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, izvērtēt, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu.
7.2.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, Ja piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens pretendents, izņemot gadījumus, kad pasūtītājs pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas ir rīkojis PIL 18. panta 2.1 daļas prasībām atbilstošu apspriedi ar piegādātājiem.

8. [bookmark: _Toc490519847][bookmark: _Toc38622408][bookmark: _Toc178696566][bookmark: _Toc159621556][bookmark: PRETENDENTA_TIES_PIEN_8]PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1. Pretendenta tiesības
8.1.1. Apvienoties grupā ar citiem piegādātājiem un iesniegt vienu kopējo piedāvājumu.
8.1.2. Pretendentam ir tiesības izvirzīt nosacījumus tās informācijas konfidencialitātei, kuru iesniedzis iepirkumu komisijai.
8.1.3. Pretendentam ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par Nolikumu saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 36. panta nosacījumiem.
8.1.4. Pretendentam ir tiesības iesniegt iesniegumu par atklāta konkursa nolikumā un paziņojumā par līgumu iekļautajām prasībām Iepirkumu uzraudzības birojam ne vēlāk kā septiņas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
8.1.5. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
8.1.6. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.
8.1.7. Pieprasīt Pasūtītājam iespēju iepazīties ar iepirkuma procedūras ziņojumu un komisijas protokoliem.
8.1.8. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Iepirkumu uzraudzības birojā Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu, pamatojoties uz „Publisko iepirkuma likuma” 68.pantu (Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai; skatīt Nolikuma punktu 6.2.).
8.2. Pretendenta pienākumi
8.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.
8.2.2. Sniegt patiesu informāciju.
8.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu kvalifikācijas pārbaudei un piedāvājumu novērtēšanai.
8.2.4. Pretendents iesniedzot piedāvājumu, pilnībā akceptē visus atklāta konkursa nolikumā ietvertos nosacījumus.
8.2.5. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.


9. [bookmark: _Toc475705942][bookmark: _Toc490519848][bookmark: _Toc38622409][bookmark: _Toc178696567][bookmark: _Toc159621557]APAKŠUZŅĒMĒJI UN TO VEICAMO DARBU APJOMS

9.1.  Apakšuzņēmēji
9.1.1. Saskaņā ar PIL 1.pantu apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei. Sekojoši, visur, kur prasīts norādīt apakšuzņēmējus, pretendentam ir jānorāda ne tikai „pirmās pakāpes” apakšuzņēmēji, bet arī šādu apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.
9.1.2. Ja apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 eiro, arī uz to attiecas PIL 42.panta otrajā daļā minētie izslēgšanas gadījumi no iepirkumu procedūras.
9.1.3. Tā kā šajā iepirkuma līgumā ietvertie pakalpojumi tiks sniegti pasūtītāja objektā, pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendentam jāiesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. 
9.1.4. Iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājam jāpaziņo Pasūtītājam par jebkurām  Nolikuma 9.1.3.punktā minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmējiem, kas tiek vēlāk iesaistīti pakalpojumu sniegšanā (ja attiecināms).
9.2. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējā vērtība
9.2.1. Saskaņā ar PIL 63.panta trešo daļu apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

10. [bookmark: _Toc98886538][bookmark: _Toc178696568][bookmark: _Toc159621558]PERSONAS DATU APSTRĀDE

10.1. Datu pārzinis
10.1.1. Konkrētā iepirkuma ietvaros personas datu pārzinis ir Atvasināta publiska persona “Latvijas Organiskās sintēzes institūts”.
10.2. Datu apstrādes pamats
10.2.1. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta (a), (c) un (f) apakšpunkti. Pasūtītāja leģitīmā interese šajā gadījumā ir iepirkuma mērķu sasniegšana noslēdzot iepirkuma līgumu par attiecīgo iepirkuma priekšmetu.
10.2.2. Informējam, ka pretendentu izvērtēšanas ietvaros Pasūtītājs patstāvīgi var veikt personas datu iegūšanu pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu (PIL) un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu kā arī citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē publiskos iepirkumus un/vai uzņēmējdarbības vidi šajos aktos noteiktajā apjomā un kārtībā.
10.2.3. Informējam, ka personas datu sniegšana ir nepieciešama, lai Pasūtītājs varētu veikt pilnvērtīgu pretendentu un pretendentu iesniegtā piedāvājuma vērtēšanu. Personas datu nesniegšana var būtiski ietekmēt pretendenta un tā iesniegtā piedāvājuma vērtējumu, var būt pamats pretendenta izslēgšanai no iepirkuma vai pretendenta piedāvājuma atzīšanu par neatbilstošu prasībām. 
10.3. Personas datu apstrāde, glabāšana un nodošana trešajām pusēm
10.3.1. Pasūtītājs iepirkumā iesniegtos personas datus apstrādās, iepirkuma dokumentu glabās un personas datus nodos Iepirkumu uzraudzības birojam un/vai Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim un/vai Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai un/vai citām Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītājām iestādēm un/vai Administratīvajai rajona tiesai atbilstoši Publisko iepirkuma likumā, Eiropas Savienības fondu vadību regulējošos tiesību aktos,  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā (ES) 2016/679 “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti” un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
10.4. Datu subjektu tiesības
10.4.1. Datu subjektiem ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana un tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai, http://www.dvi.gov.lv).
10.4.2. Detalizēti ar kārtību, kādā Pasūtītājs organizē personas datu apstrādi var iepazīties Pasūtītāja tīmekļvietnē esošajā privātuma politikā http://www.osi.lv/privatuma-politika/.

11. [bookmark: _Toc42617807][bookmark: _Toc51060981][bookmark: _Toc98886539][bookmark: _Toc178696569][bookmark: _Toc159621559]FORMAS PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAI UN NOLIKUMA PIELIKUMI

11.1. [bookmark: _Toc358712896][bookmark: _Toc358715993][bookmark: _Toc366760790]Formas piedāvājuma sagatavošanai (Nolikuma IV nodaļa):
11.1.1. [bookmark: _Toc358712897][bookmark: _Toc358715994][bookmark: _Toc366760791] Pieteikums dalībai atklātā konkursā (Forma Nr. 1);
11.1.2. [bookmark: _Toc358712898][bookmark: _Toc358715995][bookmark: _Toc366760792] Tehniskais piedāvājums (Forma Nr. 2);
11.1.3. [bookmark: _Toc358712899][bookmark: _Toc358715996][bookmark: _Toc366760793] Finanšu piedāvājums (Forma Nr. 3);
11.1.4. [bookmark: _Toc358712901][bookmark: _Toc358715998][bookmark: _Toc366760795] Informācija par personām uz kuru iespējām pretendents balstās un apakšuzņēmējiem (Forma Nr. 4);
11.1.5. Forma informācijai par pretendenta pieredzi apliecinošajiem līgumiem (Forma Nr. 5);
11.1.6. Forma informācijai par pretendenta piedāvātajiem speciālistiem (Forma Nr. 6).

11.2. Nolikuma pielikumi.
Nolikumam nav pievienoti pielikumi.





II.   NODAĻA

[bookmark: _Toc313875853][bookmark: _Toc490519849][bookmark: _Toc38622411][bookmark: _Toc178696570][bookmark: _Toc159621560][bookmark: TEHNISKĀS_SPECIFIKĀCIJAS_II]TEHNISKĀS  SPECIFIKĀCIJAS


[bookmark: _Toc313875854][bookmark: _Toc490519850][bookmark: _Toc38622412][bookmark: VISPĀRĒJA_INFORMĀCIJA_II_1]
[bookmark: _Toc178696571][bookmark: _Toc159621561]VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA


Tehnisko piedāvājumu Pretendentam jāsagatavo atbilstoši Tehniskajai specifikācijai.

Pasūtītājs
APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Aizkraukles 21, Rīga LV-1006, Latvija

Piegādes apraksts
Iepirkuma priekšmets ir Latvijas Organiskā institūta esošo konferenču nodrošināšanas sistēmu atjaunošana Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk-ANM) līdzfinansētā projekta „Latvijas Organiskās sintēzes institūta un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra konsolidācija”, id. Nr. 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/001, ietvaros, turpmāk tekstā „Piegāde”.

Piegādātājam ir jāveic preču piegādes, atbilstoši Tehniskajās specifikācijās (II. Nodaļa) noteiktajām prasībām.

Tiek izskatīti tikai jaunu, iepriekš nelietotu preču piedāvājumi, ja tie atbilst šajā nodaļā aprakstītajiem parametriem un nosacījumiem.

Preču garantijas nosacījumi
Preču garantijas prasības norādītas attiecīgo preču Tehniskajās specifikācijās.

Preču piegādes nosacījumi
Preču piegāde veicama tādā laikā pēc  iepirkuma līguma noslēgšanas, kas norādīts iepirkuma Nolikumā vai iekārtas tehniskajās specifikācijās.



	

[bookmark: _Toc490519851][bookmark: _Toc38622413]

[bookmark: _Toc178696572][bookmark: _Toc159621562]TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS


Latvijas Organiskā institūta esošo konferenču nodrošināšanas sistēmu atjaunošana.

Vispārējs apraksts.

Iepirkuma mērķis ir atjaunot/uzlabot (tālāk tekstā - atjaunot) esošās konferences sistēmas Latvijas Organiskā institūta telpās (tālāk tekstā OSI) Aizkraukles ielā 21. Atjaunojamās zāles ir četras – lielā konferenču zāle 4 stāvā (tālāk tekstā LKZ), mazā konferenču zāle (tālāk tekstā MKZ), kas atrodas blakus LKZ ,pārrunu telpa (tālāk tekstā PT) otrajā stāva, ekrāns vestibilā (tālāk tekstā V). LKZ un MKZ tiek atjaunotas/uzlabotas. PT apraide tiek mainīta no projektora projicēšanas uz displeja attēlu. Vestibilā vecais displejs tiek nomainīts pret jaunāku ar atskaņošanas iespēju. Potenciālajiem iepirkuma dalībniekiem ir iespēja iepriekš vienojoties ar Pasūtītāju apskatīt šīs zāles klātienē un uz vietas paskatīt pieejamās shēmas. Jāņem vērā , ka zāles tiek izmantotas un sistēmu atjaunošanu ir iespējams veikt tikai laikā, kad zālēs nenotiek plānotie pasākumi.. Zāles apskates datums ir norādīts iepirkuma nolikumā.

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA LKZ
(atjaunojamās vienības, saderīgas ar esošajām iekārtām)

I	Tehniskās prasības: 

	Nosaukums
	Tehniskajā specifikācijā noteiktās minimālās prasības*
	Skaits
	Pretendenta piedāvājums

	1. Konferenču mikrofonu griestu sistēma
	· Griestos montējama mikrofonu masīva sistēma;
· Iebūvētas vismaz 25 mikrofonu kapsulas;
· Automātiska dinamiskā uztveršanas kūļa veidošana (beam tracking technology);
· Vismaz 2 gab. LAN pieslēgumi (Dante un vadība) vismaz viena analogā izeja;
· Diapazons vismaz no vismaz no 200Hz līdz 18000Hz;
· Trokšņu attiecība vismaz 80 dB;
· Latentums ne lielāks kā 4ms;
· Maksimālais skaņas spiediens vismaz 104SPL;
· Dinamiskais diapazons vismaz 90 dB;
· PoE barošana;
· Iespējams izslēgt noteiktas zonas audio uztveršanai, kā arī noteikt prioritārās zonas;
· Uztveršana tiek nodrošināta telpās vismaz  līdz 90m²;
· Nodrošina kameras vadību, izmantojot runātāja pozīciju;
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	2. Audio apstrādes procesors
	· Audio procesoram vismaz 6 mikrofonu/līnijas ieejas;
· Vismaz 4 audio līniju izejas;
· Iebūvētas vismaz šādas funkcijas: akustiskā atbalss atcelšana (AEC), DSP –digitālais signālu procesors, audio ieeju un izeju miksēšana pēc matricas principa;
· Atbalsta vismaz DANTE audio protokolu;
· Atbalstītais frekvenču diapazons vismaz robežās no 20Hz līdz 20kHz;
· Harmoniskie kropļojumi ne lielāki kā 0.01%;
· Audio ieejas vismaz 6 mono vai  vismaz 3 stereo, balansētas/nebalansētas ar “phantom” barošanas iespēju;
· Izejas audio signāli vismaz 4 mono vai  vismaz 2 stereo, balansētas/nebalansētas;
· Vismaz viens USB audio ports;
· Vismaz viens ports DANTE audio protokola nodrošināšanai;
· Iekārtas vadība vismaz pa RS-232 portu, USB mini portu un RJ45 portu;
· Iekārtas barošana arī caur PoE+;
· Iespēja montēt rack skapī, augstumā kas nepārsniedz 1U ( Iekārtas izmēri nepārsniedz (augstums x platums x dziļums) 4.5cm x 23cm x 25cm);
· Komplektācijā barošanas bloks;
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	3. Bezvadu mikrofonu sistēmas komplekts ar mikrofoniem, kas sastāv no šāda aprīkojuma  
	· Sistēmas kopējās prasības:
· Runai un prezentācijai optimizēta digitāla bezvadu mikrofonu sistēma licences brīvā diapazonā, atbilstoši LV spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
· Aizture (latency) ne lielāka kā 5ms.
· Atbalstītais frekvenču diapazons audio vismaz robežās no 50Hz līdz 18kHz;
· Tipiskie kopējie harmoniskie kropļojumi (THD) nepārsniedz 0,1% , signāla/trokšņa attiecība ne mazāka kā 60 dB;
· Iebūvēta bezvadu signāla kvalitātes novērtējuma funkcionalitāte (walk test), lietotājam pārvietojoties ar raidītāju telpā. Attēlojums uz raidītāja grafiskā displeja;
· Iespēja vienkārši un ātri mainīt uztvērēja kanālam piesaistīto raidītāju, ar uz iekārtu korpusiem izvietotām tieši šim mērķim paredzētām “sapārošanas” pogām un uzskatāmu statusa indikatoru. Pasūtītājs pēc nepieciešamības sapāros četrus no pieciem piedāvājumā iekļautajiem mikrofoniem; 
· Divu antenu diversity tipa uztvērējs, jutība vismaz -60 dB;
· Audio izejas: vismaz 1gb. simetriska 3-pin XLR tipa, 1gb. nesimetriska audio izeja. Regulējams signāla izejas līmenis vismaz līdz +15 dBu;
· Grafiskais displejs ar vismaz sekojošu parametru attēlošanu: radio trakta signāla līmenis, radio kanālam piešķirtais nosaukums, audio signāla līmenis, raidītāja baterijas līmenis, auto gain kontroles stāvoklis, raidītāja klusināšanas (mute) stāvoklis;
· 19” statnē montējams korpuss ar kopējo augstumu ne vairāk kā 1U;
· Bezvadu rokas mikrofons;
· Audio frekvenču diapazons vismaz robežās no 50Hz līdz 20kHz;
· Kardioda kapsula;
· Barošana no litija jonu akumulatora (vai 2 AA baterijām);
· Darbība no akumulatora vismaz 12 stundas;
· Izmērs iekļaujot ne lielāks kā 50mm x 270mm;
· Svars ne vairāk kā 310g (bez barošanas elementa);
· Raidītāja korpuss ir triecienizturīgs;
· Maksimālais spiediens SPL ne mazāks kā 150dB;
· Jutība ne mazāka kā 2mV/Pa;
· 
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	4. Audio pastiprinātājs
	· Četru kanālu D klases jaudas pastiprinātājs ar katra kanāla izejas jaudu ne mazāku kā 100W RMS pie 4 omiem;
· Frekvenču diapazons vismaz  no 20Hz līdz 20kHz;
· Kropļojums (THD) pie 1kHz ne vairāk kā 0.1%;
· Signāla /trokšņu attiecība ne mazāk kā 100dB;
· Simetriskā audio ieejas, vismaz 2 gab.;
· Iespēja regulēt katra kanāla līmeni atsevišķi, ar uz aizmugurējā paneļa izvietotiem potenciometriem;
· Darbībā pilnīgi kluss, bezventilatora dzesēšanas sistēma (vai ekvivalents risinājums);
· Automātiska zemas enerģijas režīma (standby) aktivizācija, ja ieejā nav audio signāls;
· Automātiska ieslēgšanās pilnas jaudas režīmā parādoties signālam, ne ilgāk kā 150ms laikā;
· Vismaz signāla un pārslodzes indikācija uz priekšējā un aizmugurējā paneļa, katram kanālam;
· Aizsardzība  vismaz pret pārslodzi, pārkaršanu un izejas īssavienojumu;
· Pastiprinātājs paredzēts montēšanai 19” statnē, kopējais augstums ne vairāk par 1U, montāžas platums līdz 220mm (1/2 no statnes standarta platuma).
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	5. Kameru automātiskās vadības sistēma ar video pārslēdzēju
	· Kameru automātiskās vadības un pārslēgšanās risinājums ar sekojošu funkcionalitāti:
· Lektoram telpas priekšā runājot vai nu griestu mikrofonā vai pasūtītāja rīcībā esošajos bezvadu mikrofonos, tiek aktivēta lektora kamera ar personas izsekošanu un šīs kameras video attēla aktivēšana konferenču zvanā;
· Ja sāk runāt telpā sēdošais dalībnieks, tad tiek aktivēta viena no dalībnieku kamerām ar piemērotāko skata leņķi un mērogošanas līmeni uz runājošo dalībnieku un šīs kameras video attēla aktivēšana konferenču zvanā;
· Aktivējot dalībnieku kameru jābalstās uz griestu mikrofona sistēmas noteiktām runājošās personas koordinātēm.
· Risinājums var būt viena vai vairāku iekārtu komplekts;
· Risinājums paredz USB tīmekļa kameras izeju uz konferenču datoru;
· USB video atbalstītā kvalitāte vismaz 1920x1080p ar vismaz 30 kadriem sekundē;
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	6. PTZ Kamera lektoram

	· PanTiltZoom tipa kamera ar vienlaicīgu video attēlošanu vismaz  HDMI, USB, NDI-HX vai IP straumēšanai;
· Kameras skata leņķis platākajā pozīcijā: 72 grādi vai lielāks;
· Kameras HDMI signāls vismaz 3840x2160 izšķirtspēja ar vismaz 60 kadriem sekundē;
· Kamera nodrošina vismaz 12x optisko mērogošanu;
· Kameras CMOS sensors 1/2.5” vai lielāks;
· Kameras horizontāls pagriešanas (pan) leņķis vismaz ±170°, kameras vertikāls pagriešanas (tilt) leņķis vismaz +90° un -30°;
· Minimālais apgaismojums 0.5 lux vai mazāks, kamera paredzēta uzstādīšanai arī ar objektīvu uz leju (image flip un image mirror atbalsts);
· Kamerā iebūvēta autonoma personas izsekošanas funkcionalitāte;
· Iespēja saglabāt vismaz 100 kameras pozīcijas skatus (preset);
· Iebūvēts atbalsts vismaz sekojošiem protokoliem: SRT, RTSP, RTMP, NDI-HX;
· Kameras ražotājs nodrošina kameras firmware jauninājumus (publiski pieejami);
· Komplektā rokas tālvadības pults;
· Kameras barošana atbalsta gan 12V, gan PoE standartu;
· Vismaz sekojoši pieslēgumi: HDMI, 3G-SDI, USB, Ethernet RJ45 Gigabit tīkla interfeiss video IP straumēšanai un kameras vadībai (jābūt savietojamai ar piedāvāto vadības sistēmu un joystick pulti), 3.5mm Line-In audio;
· Kamerā iebūvēta Tally light indikācija;
· Komplektā stiprinājums pielāgots kameras korpusa krāsai;
· Iespēja izvēlēties kameru tumšā vai baltā krāsā.
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	7. PTZ Kamera auditorijas dalībniekiem

	· PanTiltZoom tipa kamera ar vienlaicīgu video attēlošanu vismaz  HDMI, USB vai IP straumēšanai;
· Kameras skata leņķis platākajā pozīcijā: 72 grādi vai lielāks;
· Kameras HDMI signāls vismaz 1920x1080 izšķirtspēja ar vismaz 60 kadriem sekundē;
· Kamera nodrošina vismaz 12x optisko mērogošanu;
· Kameras CMOS sensors 1/2.8” vai lielāks;
· Kameras horizontāls pagriešanas (pan) leņķis vismaz ±170°, kameras vertikāls pagriešanas (tilt) leņķis vismaz +90° un -30°;
· Minimālais apgaismojums 0.5 lux vai mazāks, kamera paredzēta uzstādīšanai arī ar objektīvu uz leju (image flip un image mirror atbalsts);
· Kamerā iebūvēta autonoma personas izsekošanas funkcionalitāte;
· Iespēja saglabāt vismaz 100 kameras pozīcijas skatus (preset);
· Iebūvēts atbalsts vismaz sekojošiem protokoliem: SRT, RTSP, RTMP;
· Kameras ražotājs nodrošina kameras firmware jauninājumus (publiski pieejami);
· Komplektā rokas tālvadības pults;
· Kameras barošana atbalsta gan 12V, gan PoE+ standartu;
· Vismaz sekojoši pieslēgumi: HDMI, 3G-SDI, USB, Ethernet RJ45 tīkla interfeiss video IP straumēšanai un kameras vadībai (jābūt savietojamai ar piedāvāto vadības sistēmu un joystick pulti), 3.5mm Line-In audio;
· Komplektā stiprinājums pielāgots kameras korpusa krāsai;
· Iespēja izvēlēties kameru tumšā vai baltā krāsā.
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	8. Profesionālās sērijas dublējošais displejs
	· Tiek izmantots kā dublējošais displejs lektoram;
· Izmērs pa diagonāli ne mazāks kā 180 cm (vismaz 75” izmēra klase);
· Dabiskā izšķirtspēja: vismaz 3840x2160 punkti;
· Tipiskais spilgtums ne mazāks kā 500 nit;
· Displeja reakcijas laiks (GrayToGray): ne lielāks kā 8 ms;
· Displeja ekrāna virsma matēta, bezatspīduma; matējums (haze) ne mazāks kā 25%;
· Video signālu pieslēgumi: vismaz HDMI ieeja, DisplayPort ieeja;
· Aizsardzība pret nesankcionētu lietošanu ar iespēju bloķēt IR vadības pults uztvērēju un uz korpusa izvietotos vadības taustiņus;
· Vadības pieslēgums: vismaz LAN;
· Iebūvēts satura atskaņotājs ar iespēju saturu augšupielādēt pa datortīklu;
· Audiovizuālo signālu pieslēgumu ligzdu konstrukcija nodrošina kabeļu pievienošanu no apakšas vai sāniem, neizvirzot pieslēguma kabeļa konektoru ārpus displeja gabarītiem; risinājumā izmantotie būtiskie pieslēguma konektori nedrīkst būt perpendikulāri displeja aizmugurējai virsmai;
· Ražotājs paredzējis noslodzei līdz pat 24/7;
· Malu platums (bezel): ne vairāk kā 15mm katrai malai;
· Komplektācijā sienas stiprinājums, precīzs tips tiek saskaņots līguma izpildes gaitā;
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	9. Telpas vadības panelis/sistēma
	· Uz sienas montējams skārienjūtīgs vadības panelis ar krāsu ekrānu;
· Pieskārienu jūtīgā ekrāna redzamās daļas izmērs: ne mazāks kā 170mm pa diagonāli;
· Pieskārienu jūtīga ekrāna virsma ir stikla pa visu virsmu (edge-to-edge). Pieskārienu tehnoloģija - projected capacitive vai ekvivalenta, kas atbalsta objektu pārvietošanu ar „drag and drop” metodi, slider tipa regulatoru pielietojumu u.tml.;
· Izšķirtspēja: ne mazāka kā 1280 x 800 punkti. Paneļa spilgtums ne mazāks kā 400 cd/m2, kontrasts ne mazāks kā 700:1;
· Paneļa redzamības leņķis ne mazāks kā +/- 80 grādi pa horizontāli un +/- 80 grādi pa vertikāli;
· Iebūvēts audio skaļrunis, iebūvēts klātbūtnes sensors (aktivizē paneli, kad pie tā kāds tuvojas), apkārtējā apgaismojuma līmeņa sensors ar iespēju automātiski regulēt paneļa ekrāna spilgtumu;
· Paneļa barošana iespējama izmantojot Power over Ethernet, t.i. paneļa pieslēgšanai izmantojot tikai vienu kabeli. Komplektācijā ir nepieciešams PoE barošanas bloks;
· Atbalsta tīkla pieslēguma autentifikācijas protokolu 802.1x un lietotāja drošības sertifikātu ielādi;
· Paneļa programmatūra nodrošina tieša paneļa divvirzienu TCP/UDP komunikāciju ar pievienotajām iekārtām (t.i. neizmantojot papildus kontroles procesorus), izmantojot datortīkla pieslēgumu un standarta IP infrastruktūru. Atbalsta arī drošu savienojumu ar iekārtām, vismaz HTTPS un SSH;
· Iespēja paneļa atmiņā ierakstīt un startēt jaunu Pretendenta sagatavoto programmatūras versiju, izmantojot web pārlūku un attālinātu piekļuvi panelim. Iespēja atgriezties agrākā programmatūras versijā, izmantojot web pārlūku un attālinātu piekļuvi panelim, vai lokālo administratora saskarni;
· No paneļa atmiņas, izmantojot standarta pārlūkprogrammu, lejupielādējams log fails, kas satur ar laika zīmogu marķētu informāciju par paneli un pievienotajām iekārtām. Informācija satur vismaz paneļa ieslēgšanu/izslēgšanu, pārstartēšanos, programmatūras versiju, iekārtu kļūmes, lietotāja izmantotajām izvēlnēm;
· Iespēja paplašināt sistēmu, pievienojot citus moduļus (RS232/485 porti, releji, stacionāri montēti pogu vai skārienjūtīgas virsmas paneļi, DALI apgaismojuma un KNX telpas vadības kontrolieri);
· Paneļa korpusa ietvara materiāls: izturīgs vieglmetāla sakausējums vai ekvivalents;
· Vadības panelī funkcionējoša audiovizuālo iekārtu vadības programmatūra, kas nodrošina lietotājam ērtu audiovizuālo iekārtu vienotu vadību pēc scenāriju principa;
· Brīvi programmējams lietotāja grafiskais interfeiss (izvēlnes, pogas, paziņojumu logi, attēlu ievietošana, bargraph attēlošana u.tml.) un iekārtu vadības funkcionalitāte;
· Lietotāja interfeisam (pogām, izvēlnēm, statiskiem tekstiem, paziņojumiem) ir jāatbalsta gan latviešu, gan angļu valoda. Pārslēgšanās no vienas valodas uz otru ir jābūt iespējamai jebkurā vadības paneļa izmantošanas brīdī;
· Automātiska aprīkojuma izslēgšana pēc noteikta dīkstāves laika perioda;
· Vadības paneļa funkcionalitāte un lietotāja saskarne projekta realizācijas gaitā ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju;
· Panelim jānodrošina pieslēgto iekārtu vadība, izmantojot LAN pieslēgumu;
· Vadības panelī funkcionējoša audiovizuālo iekārtu vadības programma, kas nodrošina lektoram ērtu audiovizuālo iekārtu vienotu vadību;
· Lietošanas ērtumam panelim ir jāatbalsta vismaz divi lietotāja saskarnes scenāriji: minimālā funkcionalitāte (uzreiz pēc paneļa ieslēgšanas) un paplašinātā funkcionalitāte (aktivizējama);
· Paneļa vadības minimālās funkcionalitātes:
· Tiek nodrošināta iekārtu ieslēgšana un izslēgšana;
· Prezentācijas avotu izvēle;
· Skaļuma regulēšana;
· Kameru vadība – automātiskā režīma ieslēgšana un manuālas vadības iespēja kameras izvēlei un kameras iepriekš ievadīto uzstādījumu (preset) izsaukšana;
· Kameras pozīciju (preset) pieregulēšana un saglabāšana tikai ar paneļa vadību;
· Mikrofonu vadība (ieslēgšana/izslēgšana, skaņas līmeņa regulēšana).
· Vadības paneļa programmatūras izveidošanu veic vadības paneļa ražotāja sertificēts speciālists.
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	10. Telpas vadības paneļa papildus interfeiss attālinātai vadībai.
	· Mobilajās iekārtās no vadības sistēmas ielādējama vadības programma/aplikācija, kas nodrošina papildus iespējas vadīt audiovizuālās sistēmas iekārtas, piemēram, vieslektora vai pasākuma laikā tehniskā atbalsta speciālistam atrodoties auditorijas sēdvietās vai attālināti;
· Atbalsta vismaz datorus ar Windows operētājsistēmu, iOS un Android sistēmas planšetes un telefonus;
· Ja funkcionalitātes nodrošināšanai ražotājs ir paredzējis maksas licences, tad licencēšanas politika ir balstīta uz vienlaicīgi aktīvo vadības pieslēgumu skaitu (nevis jālicencē katra mobilā iekārta, kas kādreiz izmanto vadības pieslēgumu). Piedāvājumā jāiekļauj ne mazāk kā viena vienlaicīga pieslēgumu nodrošinājums. Licencei ir jābūt bez lietošanas laiku ierobežojoša termiņa, t.i. piegādātajai versijai ir jāsaglabā pilna funkcionalitāte arī pēc garantijas termiņa beigām;
· Programmai ir jānodrošina visa telpas vadības panelī esošā funkcionalitāte, kā arī papildus iespējas: izvēlēties pārslēdzēja/mērogotāja citas HDMI ieejas, mikrofonu ekvalaizeru iepriekš ievadītus uzstādījumus (preset);
· Mobilo iekārtu vadības programmas lietotāja saskarne darbojas autonomi no telpas vadības paneļa (t.i. nav pieļaujama 1:1 dublēšana reālā laika režīmā). Piemēram, telpas vadības panelim esot prezentācijas režīmā, mobilajā iekārtā ir iespēja regulēt mikrofona līmeņus tiem neparādoties/nepārslēdzoties telpas vadības panelī (nenovēršot lektora uzmanību vai radot pārpratumus);
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	11. Vadības bloks, žalūziju vadībai un žalūziju nomaiņa
	· Vadības bloks nodrošina automātisku žalūziju vadību;
· Saderīgs ar piedāvāto vadības paneli;
· Ne mazāk kā seši releju pieslēgumi;
· Tīkla pieslēgums iekārtas vadībai;
· Metāla (vai ekvivalenta materiāla) korpuss, ievietojams serveru skapī, augstums ne lielāks kā 1U;
· Esošo 4 logu žalūziju nomaiņa, izmantojot esošās vadotnes. Logu izmēri ir sekojoši: 1 logs 2.30mx3.15m augstums no grīdas līdz kārbai, 2 logs 3.86mx3.12m, 3 logs  2.30mx 3.15m,  uz skatuves  2.26m*3.17m;
· Neuzliesmojošs materiāls. Parametri: svars 420 g/m² vai smagāks . Biezums 0,50 mm vai biezāks. Krāsu jāsaskaņo ar Pasūtītāju;
· Žalūziju kustību nodrošinošo elektromotoru pilnīga nomaiņa.
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	12. Projektors
	· Pie griestiem montējams projektors,
· Spilgtuma līmenis (saskaņā ar ISO21118:2012 mērīšanas metodiku) baltajai gaismai: ne mazāks kā 8200 lūmeni;
· Spilgtuma līmenis (saskaņā ar IDMS 15.4 mērīšanas metodiku) pilnkrāsu attēlam: ne mazāks kā 8200 lūmeni
· 3LCD vai ekvivalenta projekcijas tehnoloģija. Ekvivalences kritērijs ir visu attēla veidojošo pamatkrāsu vienlaicīga attēlošana uz ekrāna vai tāfeles.
· Dabiskā (native) izšķirtspēja: ne mazāka kā FullHD (1920x1080), malu attiecību iespēja 16:9;
· Kontrasts: ne mazāks kā 2000:1;
· Iebūvēts lāzera tehnoloģijas (vai ekvivalents) gaismas avots ar projektora ražotāja specificēto darba mūžu ne mazāku kā 20 000 stundas pilnas jaudas režīmā;
· Video signālu ieejas: vismaz divas HDMI ieejas (t.sk. vismaz viena HDMI ieeja ar MHL atbalstu);
· Audio signālu ieejas: Ne mazāk kā divas stereo audio ieejas (2 x stereo mini jack), attiecīgi piesaistītas atbilstošajām VGA un video ieejām, vismaz viena stereo mini jack audio izeja (atbalsta HDMI video ieejas skaņas izdalīšanu);
· Vadības ieeja, vismaz: divvirzienu RS232 ports, LAN RJ45(atbalsta PJLink protokolu), USB 2.0 Type B, USB 2.0 Type A;
· Trokšņu līmenis: ne vairāk kā 38dB pilnas jaudas režīmā;
· Projektora apkope un lampu nomaiņa ir veicama bez projektora noņemšanas no stacionārā stiprinājuma;
· Projektorā var ievietot bezvadu WiFi karti, kas nodrošina attēla pārraidi uz projektoru bez video vadu izmantošanas. Jāatbalsta vismaz IEEE 802.11b/g/n/ac standarti;
· Video/audio signāla pārraide no datora uz projektoru izmantojot Ethernet tīklu (gan iebūvētajai LAN ieejai, gan WiFi pieslēguma modulim). Miracast bezvadu prezentācijas pieslēguma atbalsts;
· Iespēja bloķēt projektora vadības taustiņus
· Ražotāja nodrošināta projektora (t.sk. gaismas avota un citu ekspluatācijas materiālu) garantija ir ne mazāka kā 5 gadi vai 12 000 stundas (kas izpildās pirmais). 
	
	

	13. Pieslēgvieta Skatuves grīdā
	· Sienā / grīdā montējama pieslēguma vieta;
· Viens HDMI pieslēgums;
· Viens USB-C pieslēgums;
· Signālu pārraide notiek pa Cat 6 vadu vismaz 50m attālumā
· Gaismas indikatori, kas norāda pieslēguma statusu 
· Visām pieslēguma ligzdām un to dekoratīvajiem paneļiem ir jābūt saskaņā ar vienotu dizaina paraugu un tā elementiem ir jābūt modulāriem (iespēja nomainīt vai papildināt ligzdu moduļus.
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	14. Pakalpojumi un materiāli
	· Tehniskā risinājuma izstrāde sekojošā apjomā:
· Visu iekārtu slēgumu shēmas norādot iekārtu modeļus un parametrus;
· Dokuments izstrādājams PDF vai DWG formātā.
· Saskaņojumi ar Pasūtītāju;
· Starpkomponentu kabeļi tādā apjomā, lai tiktu nodrošināta tehniskajai specifikācijai atbilstoša funkcionalitāte;
· Stiprinājumi, palīgmateriāli un montāžas elementi, dekoratīvie nosegi u.tml.;
· [bookmark: _Hlk170985314]Pretendents nodrošina pasūtītāja rīcībā esošo griestu skaļruņu integrāciju, kā arī pasūtītāja rīcībā esošo bezvadu rokas un bezvadu piekaramā mikrofona integrāciju piedāvātajā audio DSP risinājumā. Ar esošajām iekārtām ieinteresētie piegādātāji var iepazīties apskatot Pasūtītāja telpas zāles apskates datumā;
· Instrumentu, mēriekārtu izmantošana;
· Iekārtu, stiprinājumu un kabeļu instalācijas darbi;
· Iekārtu konfigurācija un darbspējas testēšana, mērījumi;
· Iepakojuma utilizācija un telpas uzkopšana pēc darbiem;
· Iekārtu garantijas nodrošināšana Pasūtītāja objektā.
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TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA MKZ
(atjaunojamās vienības, saderīgas ar esošajām iekārtām)

I	Tehniskās prasības: 

	Nosaukums
	Tehniskajā specifikācijā noteiktās minimālās prasības*
	Skaits
	Pretendenta piedāvājums

	15. Konferenču mikrofonu griestu sistēma
	· Griestos montējama mikrofonu masīva sistēma;
· Iebūvētas vismaz 25 mikrofonu kapsulas;
· Automātiska dinamiskā uztveršanas kūļa veidošana (beam tracking technology);
· Vismaz 2 gab. LAN pieslēgumi (Dante un vadība) vismaz viena analogā izeja;
· Diapazons vismaz no 200Hz līdz 18000Hz;
· Trokšņu attiecība vismaz 80 dB;
· Latentums ne lielāks kā 4ms;
· Maksimālais skaņas spiediens vismaz 104SPL;
· Dinamiskais diapazons vismaz 90 dB;
· PoE barošana;
· Iespējams izslēgt noteiktas zonas audio uztveršanai, kā arī noteikt prioritārās zonas;
· Uztveršana tiek nodrošināta telpās līdz 90m²;
· Nodrošina kameras vadību, izmantojot runātāja pozīciju;
.
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	16. Audio apstrādes procesors
	· Audio procesoram vismaz 6 mikrofonu/līnijas ieejas;
· Vismaz 4 audio līniju izejas;
· Iebūvētas vismaz šādas funkcijas: akustiskā atbalss atcelšana (AEC), DSP –digitālais signālu procesors, audio ieeju un izeju miksēšana pēc matricas principa;
· Atbalsta vismaz DANTE audio protokolu;
· Atbalstītais frekvenču diapazons vismaz robežās no 20Hz līdz 20kHz;
· Harmoniskie kropļojumi ne lielāki kā 0.01%;
· Audio ieejas vismaz 6 mono vai vismaz 3 stereo, balansētas/nebalansētas ar “phantom” barošanas iespēju;
· Izejas audio signāli vismaz 4 mono vai vismaz 2 stereo, balansētas/nebalansētas;
· Vismaz viens USB audio ports;
· Vismaz viens ports DANTE audio protokola nodrošināšanai;
· Iekārtas vadība vismaz pa RS-232 portu, USB mini portu un RJ45 portu;
· Iekārtas barošana arī caur PoE+;
· Iespēja montēt rack skapī, augstumā kas nepārsniedz 1U (Iekārtas izmēri nepārsniedz (augstums x platums x dziļums) 4.5cm x 23cm x 25cm);
· Komplektācijā barošanas bloks;

	1
	<...>

	17. Kameru automātiskās vadības sistēma ar video pārslēdzēju
	· Kameru automātiskās vadības un pārslēgšanās risinājums ar sekojošu funkcionalitāti:
· Lektoram telpas priekšā runājot vai nu griestu mikrofonā vai pasūtītāja rīcībā esošajos bezvadu mikrofonos, tiek aktivēta lektora kamera ar personas izsekošanu un šīs kameras video attēla aktivēšana konferenču zvanā;
· Ja sāk runāt telpā sēdošais dalībnieks, tad tiek aktivēta viena no dalībnieku kamerām ar piemērotāko skata leņķi un mērogošanas līmeni uz runājošo dalībnieku un šīs kameras video attēla aktivēšana konferenču zvanā;
· Aktivējot dalībnieku kameru jābalstās uz griestu mikrofona sistēmas noteiktām runājošās personas koordinātēm.
· Risinājums var būt viena vai vairāku iekārtu komplekts;
· Risinājums paredz USB tīmekļa kameras izeju uz konferenču datoru;
· USB video atbalstītā kvalitāte vismaz 1920x1080p ar vismaz 30 kadriem sekundē;
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	18. PTZ Kamera lektoram

	· PanTiltZoom (vai ekvivalenta) tipa kamera ar vienlaicīgu video attēlošanu HDMI, USB, NDI-HX vai IP straumēšanai;
· Kameras skata leņķis platākajā pozīcijā: 72 grādi vai lielāks;
· Kameras HDMI signāls vismaz 3840x2160 izšķirtspēja ar vismaz 60 kadriem sekundē;
· Kamera nodrošina vismaz 12x optisko mērogošanu;
· Kameras CMOS sensors 1/2.5” vai lielāks;
· Kameras horizontāls pagriešanas (pan) leņķis vismaz ±170°, kameras vertikāls pagriešanas (tilt) leņķis vismaz +90° un -30°;
· Minimālais apgaismojums 0.5 lux vai mazāks, kamera paredzēta uzstādīšanai arī ar objektīvu uz leju (image flip un image mirror atbalsts);
· Kamerā iebūvēta autonoma personas izsekošanas funkcionalitāte;
· Iespēja saglabāt vismaz 100 kameras pozīcijas skatus (preset);
· Iebūvēts atbalsts vismaz sekojošiem protokoliem: SRT, RTSP, RTMP, NDI-HX;
· Kameras ražotājs nodrošina kameras firmware jauninājumus (publiski pieejami);
· Komplektā rokas tālvadības pults;
· Kameras barošana atbalsta gan 12V, gan PoE standartu;
· Vismaz sekojoši pieslēgumi: HDMI, 3G-SDI, USB, Ethernet RJ45 Gigabit tīkla interfeiss video IP straumēšanai un kameras vadībai (jābūt savietojamai ar piedāvāto vadības sistēmu un joystick pulti), 3.5mm Line-In audio;
· Kamerā iebūvēta Tally light indikācija;
· Komplektā stiprinājums pielāgots kameras korpusa krāsai;
· Iespēja izvēlēties kameru tumšā vai baltā krāsā.
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	19. Telpas vadības panelis/sistēma
	· Uz sienas montējams skārienjūtīgs vadības panelis ar krāsu ekrānu;
· Pieskārienu jūtīgā ekrāna redzamās daļas izmērs: ne mazāks kā 170mm pa diagonāli;
· Pieskārienu jūtīga ekrāna virsma ir stikla pa visu virsmu (edge-to-edge). Pieskārienu tehnoloģija - projected capacitive vai ekvivalenta, kas atbalsta objektu pārvietošanu ar „drag and drop” metodi, slider tipa regulatoru pielietojumu u.tml.;
· Izšķirtspēja: ne mazāka kā 1280 x 800 punkti. Paneļa spilgtums ne mazāks kā 400 cd/m2, kontrasts ne mazāks kā 700:1;
· Paneļa redzamības leņķis ne mazāks kā +/- 80 grādi pa horizontāli un +/- 80 grādi pa vertikāli;
· Iebūvēts audio skaļrunis, iebūvēts klātbūtnes sensors (aktivizē paneli, kad pie tā kāds tuvojas), apkārtējā apgaismojuma līmeņa sensors ar iespēju automātiski regulēt paneļa ekrāna spilgtumu;
· Paneļa barošana iespējama izmantojot Power over Ethernet, t.i. paneļa pieslēgšanai izmantojot tikai vienu kabeli. Komplektācijā ir nepieciešams PoE barošanas bloks;
· Atbalsta tīkla pieslēguma autentifikācijas protokolu 802.1x un lietotāja drošības sertifikātu ielādi;
· Paneļa programmatūra nodrošina tieša paneļa divvirzienu TCP/UDP komunikāciju ar pievienotajām iekārtām (t.i. neizmantojot papildus kontroles procesorus), izmantojot datortīkla pieslēgumu un standarta IP infrastruktūru. Atbalsta arī drošu savienojumu ar iekārtām, vismaz HTTPS un SSH;
· Iespēja paneļa atmiņā ierakstīt un startēt jaunu Pretendenta sagatavoto programmatūras versiju, izmantojot web pārlūku un attālinātu piekļuvi panelim. Iespēja atgriezties agrākā programmatūras versijā, izmantojot web pārlūku un attālinātu piekļuvi panelim, vai lokālo administratora saskarni;
· No paneļa atmiņas, izmantojot standarta pārlūkprogrammu, lejupielādējams log fails, kas satur ar laika zīmogu marķētu informāciju par paneli un pievienotajām iekārtām. Informācija satur vismaz paneļa ieslēgšanu/izslēgšanu, pārstartēšanos, programmatūras versiju, iekārtu kļūmes, lietotāja izmantotajām izvēlnēm;
· Iespēja paplašināt sistēmu, pievienojot citus moduļus (RS232/485 porti, releji, stacionāri montēti pogu vai skārienjūtīgas virsmas paneļi, DALI apgaismojuma un KNX telpas vadības kontrolieri);
· Paneļa korpusa ietvara materiāls: izturīgs vieglmetāla sakausējums vai ekvivalents;
· Vadības panelī funkcionējoša audiovizuālo iekārtu vadības programmatūra, kas nodrošina lietotājam ērtu audiovizuālo iekārtu vienotu vadību pēc scenāriju principa;
· Brīvi programmējams lietotāja grafiskais interfeiss (izvēlnes, pogas, paziņojumu logi, attēlu ievietošana, bargraph attēlošana u.tml.) un iekārtu vadības funkcionalitāte;
· Lietotāja interfeisam (pogām, izvēlnēm, statiskiem tekstiem, paziņojumiem) ir jāatbalsta gan latviešu, gan angļu valoda. Pārslēgšanās no vienas valodas uz otru ir jābūt iespējamai jebkurā vadības paneļa izmantošanas brīdī;
· Automātiska aprīkojuma izslēgšana pēc noteikta dīkstāves laika perioda;
· Vadības paneļa funkcionalitāte un lietotāja saskarne projekta realizācijas gaitā ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju;
· Panelim jānodrošina pieslēgto iekārtu vadība, izmantojot LAN pieslēgumu;
· Vadības panelī funkcionējoša audiovizuālo iekārtu vadības programma, kas nodrošina lektoram ērtu audiovizuālo iekārtu vienotu vadību;
· Lietošanas ērtumam panelim ir jāatbalsta vismaz divi lietotāja saskarnes scenāriji: minimālā funkcionalitāte (uzreiz pēc paneļa ieslēgšanas) un paplašinātā funkcionalitāte (aktivizējama);
· Paneļa vadības minimālās funkcionalitātes:
· Tiek nodrošināta iekārtu ieslēgšana un izslēgšana;
· Prezentācijas avotu izvēle;
· Skaļuma regulēšana;
· Kameru vadība – automātiskā režīma ieslēgšana un manuālas vadības iespēja kameras izvēlei un kameras iepriekš ievadīto uzstādījumu (preset) izsaukšana;
· Kameras pozīciju (preset) pieregulēšana un saglabāšana tikai ar paneļa vadību;
· Mikrofonu vadība (ieslēgšana/izslēgšana, skaņas līmeņa regulēšana).
· Vadības paneļa programmatūras izveidošanu veic vadības paneļa ražotāja sertificēts speciālists.
	
	

	20. Telpas vadības paneļa papildus interfeiss  attālinātai vadībai.
	· Mobilajās iekārtās no vadības sistēmas ielādējama vadības programma/aplikācija, kas nodrošina papildus iespējas vadīt audiovizuālās sistēmas iekārtas, piemēram, vieslektora vai pasākuma laikā tehniskā atbalsta speciālistam atrodoties auditorijas sēdvietās vai attālināti;
· Atbalsta vismaz datorus ar Windows operētājsistēmu, iOS un Android sistēmas planšetes un telefonus;
· Ja funkcionalitātes nodrošināšanai ražotājs ir paredzējis maksas licences, tad licencēšanas politika ir balstīta uz vienlaicīgi aktīvo vadības pieslēgumu skaitu (nevis jālicencē katra mobilā iekārta, kas kādreiz izmanto vadības pieslēgumu). Piedāvājumā jāiekļauj ne mazāk kā viena vienlaicīga pieslēgumu nodrošinājums. Licencei ir jābūt bez lietošanas laiku ierobežojoša termiņa, t.i. piegādātajai versijai ir jāsaglabā pilna funkcionalitāte arī pēc garantijas termiņa beigām;
· Programmai ir jānodrošina visa telpas vadības panelī esošā funkcionalitāte, kā arī papildus iespējas: izvēlēties pārslēdzēja/mērogotāja citas HDMI ieejas, mikrofonu ekvalaizeru iepriekš ievadītus uzstādījumus (preset);
· Mobilo iekārtu vadības programmas lietotāja saskarne darbojas autonomi no telpas vadības paneļa (t.i. nav pieļaujama 1:1 dublēšana reālā laika režīmā). Piemēram, telpas vadības panelim esot prezentācijas režīmā, mobilajā iekārtā ir iespēja regulēt mikrofona līmeņus tiem neparādoties/nepārslēdzoties telpas vadības panelī (nenovēršot lektora uzmanību vai radot pārpratumus);
	
	

	21. PTZ Kamera auditorijas dalībniekiem

	· PanTiltZoom tipa kamera ar vienlaicīgu video attēlošanu HDMI, USB vai IP straumēšanai;
· Kameras skata leņķis platākajā pozīcijā: 72 grādi vai lielāks;
· Kameras HDMI signāls vismaz 1920x1080 izšķirtspēja ar vismaz 60 kadriem sekundē;
· Kamera nodrošina vismaz 12x optisko mērogošanu;
· Kameras CMOS sensors 1/2.8” vai lielāks;
· Kameras horizontāls pagriešanas (pan) leņķis vismaz ±170°, kameras vertikāls pagriešanas (tilt) leņķis vismaz +90° un -30°;
· Minimālais apgaismojums 0.5 lux vai mazāks, kamera paredzēta uzstādīšanai arī ar objektīvu uz leju (image flip un image mirror atbalsts);
· Kamerā iebūvēta autonoma personas izsekošanas funkcionalitāte;
· Iespēja saglabāt vismaz 100 kameras pozīcijas skatus (preset);
· Iebūvēts atbalsts vismaz sekojošiem protokoliem: SRT, RTSP, RTMP;
· Kameras ražotājs nodrošina kameras firmware jauninājumus (publiski pieejami);
· Komplektā rokas tālvadības pults;
· Kameras barošana atbalsta gan 12V, gan PoE+ standartu;
· Vismaz sekojoši pieslēgumi: HDMI, 3G-SDI, USB, Ethernet RJ45 tīkla interfeiss video IP straumēšanai un kameras vadībai (jābūt savietojamai ar piedāvāto vadības sistēmu un joystick pulti), 3.5mm Line-In audio;
· Komplektā stiprinājums pielāgots kameras korpusa krāsai;
· Iespēja izvēlēties kameru tumšā vai baltā krāsā.
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	22. Projektors
	· Pie griestiem montējams projektors,
· Spilgtuma līmenis (saskaņā ar ISO21118:2012 mērīšanas metodiku) baltajai gaismai: ne mazāks kā 5000 lūmeni;
· Spilgtuma līmenis (saskaņā ar IDMS 15.4 mērīšanas metodiku) pilnkrāsu attēlam: ne mazāks kā 5000 lūmeni
· 3LCD vai ekvivalenta projekcijas tehnoloģija. Ekvivalences kritērijs ir visu attēla veidojošo pamatkrāsu vienlaicīga attēlošana uz ekrāna vai tāfeles.
· Dabiskā (native) izšķirtspēja: ne mazāka kā FullHD (1920x1080), malu attiecību iespēja 16:9;
· Kontrasts: ne mazāks kā 2000:1;
· Iebūvēts lāzera tehnoloģijas (vai ekvivalents) gaismas avots ar projektora ražotāja specificēto darba mūžu ne mazāku kā 20 000 stundas pilnas jaudas režīmā;
· Video signālu ieejas: vismaz divas HDMI ieejas (t.sk. vismaz viena HDMI ieeja ar MHL atbalstu);
· Audio signālu ieejas: Ne mazāk kā divas stereo audio ieejas (2 x stereo mini jack), attiecīgi piesaistītas atbilstošajām VGA un video ieejām, vismaz viena stereo mini jack audio izeja (atbalsta HDMI video ieejas skaņas izdalīšanu);
· Vadības ieeja: divvirzienu RS232 ports, LAN RJ45(atbalsta PJLink protokolu), USB 2.0 Type B, USB 2.0 Type A;
· Trokšņu līmenis: ne vairāk kā 38dB pilnas jaudas režīmā;
· Projektora apkope un lampu nomaiņa ir veicama bez projektora noņemšanas no stacionārā stiprinājuma;
· Projektorā var ievietot bezvadu WiFi karti, kas nodrošina attēla pārraidi uz projektora bez video vadu izmantošanas. Jāatbalsta vismaz IEEE 802.11b/g/n/ac standarti;
· Video/audio signāla pārraide no datora uz projektoru izmantojot Ethernet tīklu (gan iebūvētajai LAN ieejai, gan WiFi pieslēguma modulim). Miracast bezvadu prezentācijas pieslēguma atbalsts;
· Iespēja bloķēt projektora vadības taustiņus
· Ražotāja nodrošināta projektora (t.sk. gaismas avota un citu ekspluatācijas materiālu) garantija ir ne mazāka kā 5 gadi vai 12 000 stundas (kas izpildās pirmais)..
	
	

	23. Pakalpojumi un materiāli
	· Tehniskā risinājuma izstrāde sekojošā apjomā:
· Visu iekārtu slēgumu shēmas norādot iekārtu modeļus un parametrus;
· Dokuments izstrādājams PDF vai DWG formātā.
· Saskaņojumi ar Pasūtītāju;
· Starpkomponentu kabeļi tādā apjomā, lai tiktu nodrošināta tehniskajai specifikācijai atbilstoša funkcionalitāte;
· Stiprinājumi, palīgmateriāli un montāžas elementi, dekoratīvie nosegi u.tml.;
· Pretendents nodrošina pasūtītāja rīcībā esošo griestu skaļruņu integrāciju, kā arī pasūtītāja rīcībā esošo bezvadu rokas un bezvadu piekaramā mikrofona integrāciju piedāvātajā audio DSP risinājumā.  Ar esošajām iekārtām ieinteresētie piegādātāji var iepazīties apskatot Pasūtītāja telpas zāles apskates datumā;
· Instrumentu, mēriekārtu izmantošana;
· Iekārtu, stiprinājumu un kabeļu instalācijas darbi;
· Iekārtu konfigurācija un darbspējas testēšana, mērījumi;
· Iepakojuma utilizācija un telpas uzkopšana pēc darbiem;
· Iekārtu un darbu garantijas uzturēšana objektā.
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TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA PT 
(atjaunojamās vienības, saderīgas ar esošajām iekārtām)

I	Tehniskās prasības: 

	Nosaukums
	Tehniskajā specifikācijā noteiktās minimālās prasības*
	Skaits
	Pretendenta piedāvājums

	24. Displejs
	· Tiek izmantots kā dublējošais displejs lektoram;
· Izmērs pa diagonāli ne mazāks kā 155 cm (vismaz 65” izmēra klase);
· Dabiskā izšķirtspēja: vismaz 3840x2160 punkti;
· Tipiskais spilgtums ne mazāks kā 500 nit;
· Displeja reakcijas laiks (GrayToGray): ne lielāks kā 8 ms;
· Displeja ekrāna virsma matēta, bezatspīduma; matējums (haze) ne mazāks kā 25%;
· Video signālu pieslēgumi: vismaz HDMI ieeja, DisplayPort ieeja;
· Aizsardzība pret nesankcionētu lietošanu ar iespēju bloķēt IR vadības pults uztvērēju un uz korpusa izvietotos vadības taustiņus;
· Vadības pieslēgums: vismaz LAN;
· Iebūvēts satura atskaņotājs ar iespēju saturu augšupielādēt pa datortīklu;
· Audiovizuālo signālu pieslēgumu ligzdu konstrukcija nodrošina kabeļu pievienošanu no apakšas vai sāniem, neizvirzot pieslēguma kabeļa konektoru ārpus displeja gabarītiem; risinājumā izmantotie būtiskie pieslēguma konektori nedrīkst būt perpendikulāri displeja aizmugurējai virsmai;
· Ražotājs paredzējis noslodzei līdz pat 24/7;
· Malu platums (bezel): ne vairāk kā 15mm katrai malai;
· Komplektācijā sienas stiprinājums, precīzs tips tiek saskaņots līguma izpildes gaitā;
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	25. Pieslēgvieta
	· Galdā iestrādājama pieslēguma vieta ar kabeļus nosedzošu plāksni;
· Pieslēguma vietas ietvars izgatavots no metāla (vai ekvivalenta materiāla), pieslēguma vietu moduļus var nomainīt tikai izmantojot instrumentus. 
· Vismaz viens 220V elektrības pieslēgums;
· Viens HDMI pieslēgums;
· Iebūvēta vismaz viena USB-A un vismaz viena USB-C iekārtu lādēšanas ligzda; kopējā nodrošinātā jauda ne mazāka kā 22W;
· Visām pieslēguma ligzdām un to dekoratīvajiem paneļiem ir jābūt saskaņā ar vienotu dizaina paraugu un tā elementiem ir jābūt modulāriem (iespēja nomainīt vai papildināt ligzdu moduļus.
	
	

	26. Viss vienā konferenču kamera

	· Uz galda liekama vai pie sienas montējama videokonferenču iekārta ar vienā korpusā iebūvētiem mikrofoniem, skaļruņiem un kameru;
· Iekārta ir spējīga darboties vismaz divos režīmos – autonomi pieslēdzot internetam vai USB režīmā pieslēdzot pie datora veicot zvanus ar datora programmatūru un izmantojot iekārtā iebūvēto kameru, skaļruņus un mikrofonus;
· Pārslēgšanās starp darbības režīmiem notiek automātiski pievienojot vai atvienojot USB vadu pie datora
· Autonomie režīmi atbalsta vismaz Teams room sistēmu un Zoom rooms sistēmu
· Iekārta aprīkota ar papildus fiksētu kopskata kameru, kas atbalsta galvenās kameras automātisko darbību
· Iekārtas kamera nodrošina automātiski darbību ar grupas kadrēšanu (group framing) vai runātāja izsekošanu un pietuvināšanu (speaker tracking), iespējas attēlot telpas kopskata attēlu mazā logā, ja kamera darbojas speaker tracking režīmā, iespējas attēlot vairākus (vismaz četrus) runātājus blakus laukumos dinamiski mainot runātājus un to skaitu atkarībā no runāšanas biežuma
· Kameras atbalstītā izšķirtspēja: vismaz līdz 4K (3840 x 2160) pikseļi pie vismaz 30 fps (kadri sekundē);
· Iebūvēta motorizēta kamera ar pagriešanās leņķiem vismaz +/- 25 grādi horizontāli un vismaz +/- 15 grādi vertikāli;
· Galvenās kameras redzes lauks (FOV): vismaz 120 grādi;
· Kamera nodrošina vismaz 4x mērogošanu 
· Kameru iespējams vadīt ar pults palīdzību, pults komplektā;
· Kameras pultij var iestatīt vismaz vienu fiksētu kameras pozīciju;
· Iebūvēto skaļruņu jauda ir vismaz 12 W (Rated Power).
· Iebūvēto mikrofonu sistēma nodrošina vismaz šādas funkcijas: AEC (Acoustic echo cancellation) akustiskā eho atcelšana, VAD (Voice activity detector), fona trokšņu slāpētājs;
· Iebūvēto mikrofonu uztveršanas attālums vismaz līdz 7m
· Iespējas papildus pieslēgt vismaz līdz 3 ārējiem 360 grādu mikrofonu masīviem ķēdes vai zvaigznes slēgumā.
· Iespējas papildus pieslēgt galda kameru ar vismaz 300 grādu leņķi, kas paredzēta 360 grādu skata pieredzei kombinējot attēlus gan no galvenās kameras, gan no galda kameras
· Iespējas stiprināt mikrofonus ar oriģināliem stiprinājumiem vismaz sekojošos veidos: galda virsmā iestrādātus, griestu virsmā iestrādātus, no griestiem nokarinātus (pendant mount)
· Iespējas papildus pieslēgt pie iekārtas tā paša savietojamu sistēmas vadības paneli izmērā vismaz 10 collas pa diagonāli
· Iekārtā iebūvēti vismaz šādi pieslēgumi un porti: 2x HDMI izejas, 1xHDMI ieeja, 3x USB porti, 1xUSB-C ports datora pieslēgumam, WiFi: 802.11a/b/g/n/ac, Gigabit ethernet, ārējā mikrofonu pieslēgums; 
· Komplektā iekļauts, vismaz: elektriskās barošanas nodrošinājums, pults – attālinātai vadībai, USB pieslēguma kabelis, galda stiprinājums/statīvs, (pretendentam jānodrošina atbilstoša garuma kabeļus starp iekārtu un mikrofoniem);
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	27. Pakalpojumi un materiāli
	· Tehniskā risinājuma izstrāde sekojošā apjomā:
· Visu iekārtu slēgumu shēmas norādot iekārtu modeļus un parametrus;
· Dokuments izstrādājams PDF vai DWG formātā.
· Saskaņojumi ar Pasūtītāju;
· Starpkomponentu kabeļi tādā apjomā, lai tiktu nodrošināta tehniskajai specifikācijai atbilstoša funkcionalitāte;
· Stiprinājumi, palīgmateriāli un montāžas elementi, dekoratīvie nosegi u.tml.;
· Instrumentu, mēriekārtu izmantošana;
· Iekārtu, stiprinājumu un kabeļu instalācijas darbi;
· Iekārtu konfigurācija un darbspējas testēšana, mērījumi;
· Iepakojuma utilizācija un telpas uzkopšana pēc darbiem;
· Iekārtu un darbu garantijas uzturēšana objektā.
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TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA Vestibils
I	Tehniskās prasības: 

	Nosaukums
	Tehniskajā specifikācijā noteiktās minimālās prasības*
	Skaits
	Pretendenta piedāvājums

	28. Displejs
	· Izmērs pa diagonāli ne mazāks kā 130 cm (vismaz 55” izmēra klase);
· Dabiskā izšķirtspēja: vismaz 3840x2160 punkti;
· Tipiskais spilgtums ne mazāks kā 500 nit;
· Displeja reakcijas laiks (GrayToGray): ne lielāks kā 8 ms;
· Displeja ekrāna virsma matēta, bezatspīduma; matējums (haze) ne mazāks kā 25%;
· Video signālu pieslēgumi: vismaz HDMI ieeja, DisplayPort ieeja
· USB pieslēgvieta ar vismaz 1A jaudu
· USB iekārtām atbalstāmās failu sistēmas – vismaz FAT32 un NTFS
· Iebūvētam video atskaņotājam jābūt spējīgam atskaņot šādus formātus  *.avi,*.mkv,*.asf,*.wmv,*.mp4,*.mov,*.3gp,*.mpg,*.mpeg,*.ts,*.tp,*.trp,*.flv,*.vob
· Spējīgam atvērt uz ekrāna Ms Powerpoint, Ms Word un PDF failus.
· Aizsardzība pret nesankcionētu lietošanu ar iespēju bloķēt IR vadības pults uztvērēju un uz korpusa izvietotos vadības taustiņus;
· Vadības pieslēgums: vismaz LAN;
· Iebūvēts satura atskaņotājs ar iespēju saturu augšupielādēt pa datortīklu;
· Audiovizuālo signālu pieslēgumu ligzdu konstrukcija nodrošina kabeļu pievienošanu no apakšas vai sāniem, neizvirzot pieslēguma kabeļa konektoru ārpus displeja gabarītiem; risinājumā izmantotie būtiskie pieslēguma konektori nedrīkst būt perpendikulāri displeja aizmugurējai virsmai;
· Ražotājs paredzējis noslodzei līdz pat 24/7;
· Malu platums (bezel): ne vairāk kā 15mm katrai malai;
· Komplektācijā sienas stiprinājums, precīzs tips tiek saskaņots līguma izpildes gaitā;
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	29. Pakalpojumi un materiāli
	· Tehniskā risinājuma izstrāde sekojošā apjomā:
· Visu iekārtu slēgumu shēmas norādot iekārtu modeļus un parametrus;
· Dokuments izstrādājams PDF vai DWG formātā.
· Saskaņojumi ar Pasūtītāju;
· Starpkomponentu kabeļi tādā apjomā, lai tiktu nodrošināta tehniskajai specifikācijai atbilstoša funkcionalitāte;
· Stiprinājumi, palīgmateriāli un montāžas elementi, dekoratīvie nosegi u.tml.;
· Instrumentu, mēriekārtu izmantošana;
· Iekārtu, stiprinājumu un kabeļu instalācijas darbi;
· Iekārtu konfigurācija un darbspējas testēšana, mērījumi;
· Iepakojuma utilizācija un telpas uzkopšana pēc darbiem;
· Iekārtu un darbu garantijas uzturēšana objektā.
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II	Vispārīgās prasības: 

	Nr.p.k.
	Vispārīgās prasības:
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Piedāvātajām precēm/iekārtām jābūt jaunām un iepriekš nelietotām, kā arī nepārveidotām tās nedrīkst saturēt iepriekš lietotas komponentes. Garantija visām precēm vismaz 2 gadi; projektoru garantija ir ne mazāka kā 5 gadi vai 12 000 stundas (kas izpildās pirmais).
	<...>

	2.
	Preču iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preces to transportēšanas laikā.
	<...>

	3.
	Izpildes vieta
Preču piegādi un instalāciju Pretendents veic Pasūtītāja norādītajās telpās Aizkraukles iela 21, Rīgā, ar Pasūtītāju iepriekš saskaņotos laikos, neierobežojot Pasūtītāja plānoto telpu noslodzi.
	<...>

	4.
	Iekārtu instalācijas nosacījumi
Iekārtu izvietojumu un montāžas precīzu vietu Pretendents saskaņo ar Pasūtītāju pirms montāžas.
Ja Pretendents to uzskata par nepieciešamu, tad pirms piedāvājuma iesniegšanas var pieprasīt Pasūtītājam izsniegt telpu rasējumus un fotogrāfijas, pieprasījumu adresējot Pasūtītāja kontaktpersonai.
Iekārtu savienojošie vadi jāinstalē tā, lai nebūtu redzami, paredzot montāžu ģipškartona starpsienā vai zem piekārto griestu plātnēm.
	<...>

	5.
	Telpu uzkopšana pēc darbu veikšanas
Telpas pēc instalācijas darbu pabeigšanas ir jāuzkopj, lai tās nebūtu sliktākā stāvoklī kā pirms instalācijas darbu uzsākšanas.
Pretendents spēj nodrošināt visu iepakojumu, kas izmantots preču piegādei, savākšanu pārstrādei vai reģenerācijai, lai samazinātu preču piegādes radīto ietekmi uz vidi.
	<...>

	6.
	Piedāvājumā iekļautās izmaksas 
Piedāvājuma cenā ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas ir saistītas ar tehnikas piegādi, instalāciju, vadu pievienošanu, programmēšanu un regulēšanu, kā arī projekta realizācijai nepieciešamajiem palīgmateriāliem un iekārtām, kas nav detalizēti uzskaitītas Tehniskajā specifikācijā.
Piedāvājuma cenā ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas ir saistītas ar instalācijas risinājuma mezglu saskaņošanu ar Pasūtītāju vai Pasūtītāja norādītajām trešajām personām.
	<...>

	7.
	Lietošanas instrukcija iekārtām
Ja piedāvājumā netiek pievienota iepirkuma priekšmeta lietošanas instrukcija, piegādes brīdī tā ir jāiesniedz angļu vai latviešu valodā.
	<...>







Lai apliecinātu piedāvātā konferenču zāles aprīkojuma atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām, Pretendentam, kā daļu no saviem piedāvājuma dokumentiem ir jāiesniedz vismaz šādi dokumentāri pierādījumi:
· Komentāru pie katras Tehniskās specifikācijas pozīcijas, kas demonstrētu to, kā Pretendents nodrošinās konkrētās prasības izpildi. Komentāros ir jāietver skaidras savstarpējas atsauces uz attiecīgajām lapām palīgmateriālos;
· Palīgmateriāli, kas pamatotu minētos komentārus pie Tehniskās specifikācijas pozīcijām, piemēram, ražotāja specifikācijas, datu lapas, produktu brošūras, lietotāja instrukcijas, faktu lapas, un tamlīdzīgi.









[bookmark: _Toc490519858][bookmark: _Toc2700726][bookmark: _Toc38622414][bookmark: _Toc178696573]Papildus nosacījumi:

1. Gadījumos, kad iepirkuma Nolikuma Tehniskajās specifikācijās ir norādītas konkrētas preces, materiāli, tehniskie risinājumi vai standarti, gatavojot tehnisko piedāvājumu pretendents var izvēlēties piedāvāt norādītās vai ekvivalentas preces, materiālus, tehniskos risinājumus vai standartus.

2. Ja Tehniskajā specifikācijā ir norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

3. Par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc to funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).

4. Ekvivalences nosacījums neattiecas uz prasībām par savietojamību ar Pasūtītāja īpašumā esošām iekārtām; savietojamība, ja tāda prasīta tehniskajās specifikācijās, jānodrošina ar konkrētajiem norādītajiem iekārtu modeļiem.

5. Tehniskajā specifikācijā ir norādītas iekārtām izvirzītās minimālās prasības. Pretendenti drīkst piedāvāt iekārtas, kuras pārsniedz izvirzītās prasības un nodrošina plašāku funkcionalitāti nekā prasīts tehniskajā specifikācijā.






III.   NODAĻA

[bookmark: _Toc313875856][bookmark: _Toc490519859][bookmark: _Toc38622415][bookmark: _Toc178696574][bookmark: _Toc159621563][bookmark: LĪGUMA_PROJEKTS_III]IEPIRKUMA LĪGUMA  PROJEKTS



[bookmark: _Toc289092137][bookmark: _Toc289172682][bookmark: _Toc289174422][bookmark: _Toc289183520][bookmark: _Toc313361958][bookmark: _Toc313875857][bookmark: _Toc2700728][bookmark: _Toc3817562][bookmark: _Toc3817657][bookmark: _Toc14180412][bookmark: _Toc14180538][bookmark: _Toc38622304][bookmark: _Toc38622416][bookmark: _Toc62487862][bookmark: _Toc62510972][bookmark: _Toc62554512][bookmark: _Toc74340096][bookmark: _Toc100863695][bookmark: _Toc101287849][bookmark: _Toc101288389]LĪGUMS Nr.
[bookmark: _Toc289092138][bookmark: _Toc289172683][bookmark: _Toc289174423][bookmark: _Toc289183521][bookmark: _Toc313361959][bookmark: _Toc313875858][bookmark: _Toc2700729][bookmark: _Toc3817563][bookmark: _Toc3817658][bookmark: _Toc14180413][bookmark: _Toc14180539][bookmark: _Toc22296160][bookmark: _Toc22296238][bookmark: _Toc38622305][bookmark: _Toc38622417][bookmark: _Toc41647041][bookmark: _Toc62487863][bookmark: _Toc62510973][bookmark: _Toc62554513][bookmark: _Toc71841365][bookmark: _Toc74340097][bookmark: _Toc100863696][bookmark: _Toc101287850][bookmark: _Toc101288390][bookmark: _Toc115713175][bookmark: _Toc116037468]<līguma numurs, kas iekļauj projekta numuru>

<Līguma noslēgšanas vieta>	<gads>.<datums>. mēnesis>

	
[bookmark: _Ref313360540][bookmark: _Toc367361881][bookmark: _Toc418085197][bookmark: _Toc490519860][bookmark: _Toc38622418][bookmark: _Toc178696575]LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI

Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un

<Pārdevēja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs> tās <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pārdevējs, no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz Latvijas Organiskās sintēzes institūta rīkotā atklātā konkursa Nr. <iepirkuma ID> par <iepirkuma nosaukums>, turpmāk tekstā saukts Konkurss, rezultātiem un Pārdevēja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:


1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pārdevējs izgatavo (vai piegādā no ražotāja) un pārdod Pasūtītājam, un Pasūtītājs pērk no Pārdevēja, ievērojot šajā līgumā un tā pielikumos, kā arī iepriekšminētajā konkursā iesniegtajā Pārdevēja piedāvājumā ietverto specifikāciju un nosacījumus, šādas preces: 
<nosaukums> turpmāk tekstā sauktu Prece, 
un sniedz šādus saistītos pakalpojumus: 
Preču uzstādīšanu, Preču pārbaudes un Preču darbības testus, turpmāk tekstā saukti Saistītie pakalpojumi. 


2. LĪGUMA DOKUMENTI

2.1. Līgums sastāv no sekojošiem dokumentiem, kuri ir uzskatāmi par tā neatņemamu sastāvdaļu:
1) Līguma speciālie noteikumi;
2) Līguma vispārīgie noteikumi;
3) Tehniskās specifikācijas (Līguma Pielikums Nr.1);
4) [bookmark: _Toc48377884][bookmark: _Toc89853616][bookmark: _Toc90174193]Tehniskais piedāvājums (Līguma Pielikums Nr.2)
5) Finanšu piedāvājums, (Līguma Pielikums Nr.3);
6) Laika grafiks (Līguma Pielikums Nr.4).

2.2. Pretrunu vai nesaskaņu gadījumā starp minētajiem dokumentiem prioritāte ir dokumentiem tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā.


3. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Preču cena, kuru Pasūtītājs samaksā Piegādātājam, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus nepieciešamos izdevumus, izņemot PVN, ir EUR<summa>(summa vārdiem), kur PVN (ja attiecināms) sastāda EUR<summa>(summa vārdiem) un preces cena, iekļaujot PVN piemērojamā apjomā, ir EUR<summa>(summa vārdiem), turpmāk tekstā saukta Līgumcena.

3.2. Līguma cenas samaksu Pārdevējam Pasūtītājs veic šādā kārtībā:
1) Pasūtītājs samaksā avansu 30% (trīsdesmit procentu) apmērā no kopējās Līgumcenas, kas sastāda EUR <summa> (summa vārdiem), kur PVN (ja attiecināms) sastāda EUR <summa> (summa vārdiem) un preces avansa summa, iekļaujot PVN piemērojamā apjomā, ir EUR <summa> (summa vārdiem). Avanss tiek samaksāts pēc Līguma parakstīšanas, maksājumu veicot 30 (trīsdesmit) dienu laikā no atbilstoša rēķina saņemšanas no Izpildītāja. Izpildītājs drīkst atteikties no avansa saņemšanas.
2) 70 % (septiņdesmit procentus) no kopējās Līgumcenas, kas sastāda EUR <summa> (summa vārdiem), kur PVN (ja attiecināms) sastāda EUR <summa> (summa vārdiem) un preces cena, iekļaujot PVN piemērojamā apjomā, ir EUR <summa> (summa vārdiem) Pasūtītājs samaksā, kad pabeigta Preču uzstādīšana, veikti, un no Pasūtītāja puses apstiprināti Preču pieņemšanas testi un parakstīts Beigu pieņemšanas – nodošanas akts kā arī saņemta preču pavadzīme – rēķins. Pasūtītājs maksājumu veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā, pārskaitot naudu Pārdevēja iesniegtajā rēķinā norādītajā bankas kontā.
Ja izpildītājs ir atteicies no avansa saņemšanas, šajā punktā norādītājā kārtībā tiek veikta Līgumcenas samaksa 100% (viens simts procentu) apmērā.

4. PIEGĀDES VIETA UN TERMIŅI

4.1. Preču piegādes un Saistīto pakalpojumu sniegšanas vieta ir: Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006, Latvija. Preču piegādi, nodošanu Pasūtītājam un Saistītos pakalpojumus Pārdevējs veic līgumam pievienotajā Laika grafikā noteiktajos termiņos. Pilnīgu līguma izpildi Pārdevējs veic līdz <datums> (neskaitot garantijas saistības).

4.2. Piegādātājs nodrošina Preču transportu uz Pasūtītāja norādīto adresi (saskaņā ar 4.1. punktu) un sedz sūtīšanas, pārvadāšanas, apdrošināšanas un muitas (ja nepieciešams) izdevumus.

5. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

5.1. Līgums sastādīts divos eksemplāros, katrs uz <lapu skaits> (<lapu skaits vārdiem>) lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Pārdevēja.

5.2. Pasūtītājs par atbildīgo personu šī līguma izpildes laikā nozīmē <atbildīgās personas vārds, uzvārds>, tālrunis <tālruņa numurs>.

5.3. Pārdevējs par atbildīgo personu šī līguma izpildes laikā nozīmē <atbildīgās personas vārds, uzvārds>, tālrunis <tālruņa numurs>.


	„Pasūtītājs”:
APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Reģ.Nr. 90002111653
PVN Reģ.Nr. LV90002111653
Aizkraukles ielā 21,
Rīga, LV-1006, Latvija
Valsts Kase
Kods : TRELLLV2X
Konts: LV95TREL913021104000B


Latvijas Organiskās sintēzes institūta
Direktors:



Osvalds Pugovičs


<Līguma noslēgšanas vieta>
<gads>.<datums>. mēnesis>
	„Piegādātājs”  
„ Nosaukums” 
Reģ.Nr.
PVN Reģ.Nr.
Adrese,
Pilsēta, pasta indekss, valsts
Bankas nosaukums
Kods: XXXX
Konts: XXXX



Amata nosaukums:



Vārds uzvārds


<Līguma noslēgšanas vieta>
<gads>.<datums>. mēnesis>
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Šie Līguma vispārīgie noteikumi papildina Līguma speciālos noteikumus. Pretrunu vai nesaskaņu gadījumā Līguma speciālajiem noteikumiem ir prioritāte attiecībā pret Līguma vispārīgajiem noteikumiem.


1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pārdevējs piegādā un nodod Pasūtītājam Preces, kas pēc raksturojuma, apjoma un specifikācijas atbilst Līguma speciālajos noteikumos un Līgumam pievienotajās Tehniskajās specifikācijās noteiktajam, kā arī Tehniskajam piedāvājumam, ja tāds ir pievienots Līgumam.

1.2. Pārdevējs sniedz Pasūtītājam tādus ar Precēm Saistītos pakalpojumus, kuri ir noteikti Līgumam pievienotajās Tehniskajās specifikācijās vai piegādātāja tehniskajā piedāvājumā. 


2. PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Pārdevējs nodod Preces Pasūtītājam tādā kārtībā un ar tādu modifikāciju, parametriem, papildus aprīkojumu u.tml., kā tas ir noteikts Līguma speciālajos noteikumos un Tehniskajās specifikācijās. Vienlaicīgi ar Preču nodošanu, Pārdevējs nodod Pasūtītājam šādus dokumentus:
2.1.1. Preču ekspluatācijas instrukciju latviešu un/vai angļu valodā;
2.1.2. Preču tehnisko pasi vai ekvivalentu dokumentu, kas apraksta preču specifiskos parametrus;
2.1.3. ražotāja(-u) garantijas sertifikātu(-s);
2.1.4. atbilstības sertifikātus (ja attiecināms);
2.1.5. transporta pavadzīmi vai preču pavadzīmi–rēķinu;
2.1.6. kā arī un citus dokumentus, kuri ir noteikti Tehniskajās specifikācijās. 

2.2. Pasūtītājs var pieprasīt Pārdevējam veikt preču piegādi pa daļām, ja vienlaicīga preču piegāde pārmērīgi noslogo Pasūtītāja telpas.

2.3. Beigu pieņemšanas-nodošanas aktu Līdzēji paraksta pēc tam, kad ir izpildīti visus šie nosacījumi:
2.3.1. Preces ir piegādātas Pasūtītājam;
2.3.2. ir veikta Preču uzstādīšana (ja tā ir bijusi nepieciešama);
2.3.3. ar apmierinošiem rezultātiem ir beidzies pārbaudes periods, ja tāds ir paredzēts tehniskajās specifikācijās vai tehniskajā piedāvājumā;
2.3.4. ir veikti galīgās pieņemšanas testi (ja attiecināms);
2.3.5. Pārdevējs ir nodevis Pasūtītājam ražotāja tehnisko dokumentāciju, ar Precēm saistīto izpilddokumentāciju, kā arī ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatas u.c. dokumentāciju;
2.3.6. ir izlaboti visi atklātie defekti;
2.3.7. ir pabeigtas lietotāju apmācības (ja attiecināms);
2.3.8. ir izpildīti jebkuri citi Līguma noteikumi (neskaitot garantijas saistības).

2.4. Par Preču galīgās nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kurā parakstīts Beigu pieņemšanas –nodošanas akts.

2.5. Īpašumtiesības uz Precēm pāriet no Pārdevēja pie Pasūtītāja vēlākajā no šiem datumiem: Gala pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana vai pēdējā maksājuma izdarīšana saskaņā ar līgumu. Neatkarīgi no šiem notikumiem, ar Precēm saistītie riski pāriet Pasūtītājam pēc Preču piegādes (izņemot 5.1. punktā minētos gadījumus).

2.6. Preču pavadzīmi-rēķinu un pieņemšanas-nodošanas aktu Pasūtītājs paraksta piecu darba dienu laikā no to saņemšanas brīža. Pie Preču un Saistīto pakalpojumu pieņemšanas Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt ekspertus vai citus speciālistus, vai veikt autonomus testus, lai pārliecinātos par Preču atbilstību Līguma noteikumiem.

2.7. Šaubu gadījumā par iekārtas veiktspēju, Pasūtītājam ir tiesības pirms pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas pieprasīt Pārdevējam pierādīt tehniskajā specifikācijā norādītos iekārtas veiktspējas parametrus ar attiecīgo testu rezultātiem. Šādā gadījumā testi tiek veikti pēc iekārtas piegādes Pasūtītājam uz Pārdevēja rēķina.

2.8. Gadījumā, ja Līgumā paredzētās pārbaudes un testi nav veiksmīgi, Līdzēji sastāda defektu aktu, norādot defektu novēršanas termiņus, un Pārdevējs pēc visu defektu izlabošanas veic atkārtotas pārbaudes un testus.

2.9. Preču pārbaudes un testi, kuri tiek veikti Pārdevēja rūpnīcā vai kurus saskaņā ar Līgumu ir pienākums veikt Pārdevējam, tiek veikti uz Pārdevēja riska un rēķina. Pārbaudes un testi, kuri nav noteikti iekārtas tehniskajā specifikācijā vai Līgumā, vai kurus Pasūtītājs sākotnēji nav pieprasījis saskaņā ar šī līguma 2.7. punktu, vai arī tie tiek veikti pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, tiek veikti uz Pasūtītāja rēķina, tomēr, ja šīs pārbaudes vai testa laikā tiek konstatēta Preču neatbilstība Līgumam, tad atkārtotā šāda pārbaude vai tests tiek veikts jau uz Pārdevēja riska un rēķina. Jebkurā gadījumā Līdzēji katrs pats sedz izdevumus, kuri saistīti ar attiecīgā Līdzēja personāla atlīdzību, komandējumu vai transportu.

2.10. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt Pārdevēja piegādātās Preces un Saistītos pakalpojumus, ja Pasūtītājs konstatē, ka Saistītie pakalpojumi ir veikti nekvalitatīvi vai nepietiekošā apjomā, Preces ir nekvalitatīvas vai bojātas, vai, ja tās nav darba kārtībā, vai satur kādus citus defektus, vai, ja tās nav pilnā komplektācijā (ieskaitot Līgumā noteikto dokumentāciju), vai neatbilst Līguma noteikumiem. Šādā gadījumā Pasūtītājs sastāda aktu, kurā norāda konstatētos trūkumus un to novēršanas termiņus, un šo aktu iesniedz Pārdevējam. Šajā punktā noteiktais trūkumu novēršanas termiņš neietekmē Pasūtītāja tiesības aprēķināt līgumsodu par Pārdevēja saistību izpildes kavējumu.

2.11. Pēc Pārdevēja paziņojuma par Pasūtītāja norādīto trūkumu novēršanu Pasūtītājs veic atkārtotu Preču vai Saistīto pakalpojumu pieņemšanu līgumā noteiktajā kārtībā.

2.12. Pārdevējs ir atbildīgs par Preču pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz tās nodošanai Pasūtītājam.


3. PRECES IESAIŅOJUMS

3.1. Pārdevējam ir jānodrošina tāds Preču iesaiņojums, kāds nepieciešams, lai pasargātu tās no bojājumiem transportēšanas laikā. Iesaiņojumam ir jābūt pietiekoši izturīgam pret straujas pārvietošanas iedarbību, temperatūras svārstībām un nokrišņiem transportēšanas laikā.

3.2. Visām iesaiņojuma vienībām jābūt attiecīgi nomarķētām, lai būtu iespējams identificēt to saturu. 


4. KVALITĀTE UN GARANTIJA

4.1. Pārdevējs garantē, ka piegādātā Prece ir Līgumā vai Tehniskajās specifikācijās norādītais modelis, kā arī atbilst tajos norādītajiem parametriem un citiem Līguma noteikumiem. Tāpat Pārdevējs garantē, ka saskaņā ar Līgumu piegādātajām Precēm nav un ekspluatācijas laikā neradīsies defekti to konstrukcijas, materiālu, izgatavošanas vai kādu citu iemeslu dēļ, izņemot, ja Pasūtītājs veic Preču ekspluatāciju neatbilstoši ekspluatācijas instrukcijām.

4.2. Pārdevējs garantē, ka piegādātās Preces būs augstas kvalitātes un atbildīs visu to Latvijas Republikas un/vai Eiropas Savienības spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz tām attiecas.

4.3. Šajā līgumā minētā garantija ir spēkā <gadu skaits> gadus no Preču nodošanas Pasūtītājam, ja vien Līguma speciālajos noteikumos nav noteikts savādāk.

4.4. Gadījumā, ja Pasūtītājs iepriekšminētajā garantijas periodā konstatē defektu, trūkumu vai kādu neatbilstību Precēs vai jebkurā to daļā, Pasūtītājs par to sastāda aktu, nepieciešamības gadījumā pieaicinot Pasūtītāja speciālistus vai citus ekspertus. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka defekts, trūkums vai neatbilstība ir attiecināma uz šajā Līgumā noteikto garantiju, Pasūtītājs nosūta rakstisku paziņojumu Pārdevējam.

4.5. Pārdevējs apņemas bez maksas veikt bojātās vai neatbilstošās Preces remontu vai nomaiņu, ja uz radušos defektu attiecas garantijas nosacījumi. Pārdevējs atbild uz garantijas pieprasījumu 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas brīža bojājumu cēloņa diagnosticēšanai. Defektu gadījumā Pārdevējs tos novērš 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja tas nav iespējams, jo bojājums ir pārāk nopietns un nepieciešamas rezerves daļas no ražotāja (vai pat iekārtas aizvietošana), par remonta termiņu abas puses vienojas rakstiski.

4.6. Gadījumā, ja Pārdevējs nav novērsis uz garantiju attiecināmos defektus, trūkumus vai neatbilstību Līguma vispārīgo noteikumu 4.5. punktā noteiktajā termiņā vai citā pušu savstarpēji rakstiski saskaņotā termiņā, Pārdevējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05% (piecas simtās daļas procenta) apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Līguma cenas. Līgumsods nav jāmaksā par laika periodu, kurā Pārdevējs ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu remontējamo Preci aizvieto ar citu līdzvērtīgu preci.
[bookmark: _Toc89853621][bookmark: _Toc90174198]

5. [bookmark: _Toc463167311]APDROŠINĀŠANA

5.1. Pārdevējs ir pilnībā atbildīgs par visiem riskiem pret Preču pazušanu vai sabojāšanu transportēšanas, uzglabāšanas, uzstādīšanas, pārbaužu un testu laikā līdz brīdim, kamēr Preces ir nodotas Pasūtītājam un parakstīts Preču pieņemšanas - nodošanas akts. Pārdevējs ir pilnībā atbildīgs par visiem riskiem attiecībā uz Precēm, Preču uzstādīšanas un pārbaužu laikā ko veic Pārdevēja personāls Pasūtītāja telpās.

5.2. Ja nepieciešams, Pārdevējs uz sava rēķina apņemas veikt Preču apdrošināšanu piegādes, uzstādīšanas, pārbaužu un testu laikā. Precēm ir jābūt apdrošinātām 100% (viens simts procentu) apmērā no Preču vērtības pret visiem riskiem.


6. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1. Pārdevēja tiesības un pienākumi:
6.1.1. Pārdevējs ir atbildīgs par Preču atbilstību Līguma noteikto un starptautisko standartu prasībām.
6.1.2. Pārdevējs ir atbildīgs par to, lai Saistīto pakalpojumu sniegšanā tiktu izmantots atbilstoši kvalificēts un sertificēts personāls. Visas Pārdevēja pārstāvju uzturēšanās, viesnīcas, transporta u.c. izmaksas ir iekļautas Līguma cenā. 
6.1.3. Pārdevējs ir atbildīgs par jebkuriem patenta, preču zīmes vai rūpnieciskās ražošanas tiesību aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar Preču piegādi vai tās turpmāku izmantošanu paredzētajiem mērķiem.
Pārdevējs patur tiesības pārņemt aizstāvību šādas prasības gadījumā.
6.1.4. Pārdevējs apņemas Preču piegādi, kā arī ar tām saistītos pakalpojumus, veikt Pasūtītāja personālam noteiktajā darba laikā.
6.1.5. Pārdevējs apņemas Preču piegādes un citu saistīto pakalpojumu sniegšanas laikā,  strādājot Pasūtītāja telpās, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos darba aizsardzības noteikumu, ugunsdrošības noteikumu, elektrodrošības noteikumu, vides aizsardzības noteikumu un citus spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī Pasūtītāja uzņēmumā spēkā esošo darba drošības noteikumus. Pasūtītājs uzņemas iepazīstināt Pārdevēju ar Pasūtītāja uzņēmumā esošajiem darba drošības noteikumiem.
6.1.6. Pārdevējs apņemas uzskatīt par konfidenciāliem jebkuru no Pasūtītāja saistībā ar šī Līguma izpildi saņemto dokumentāciju. Pārdevējs apņemas minēto dokumentāciju bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas nepublicēt un nenodot trešajām personām, izņemot nodošanu tiesībsargājošajām vai valsts pārvaldes iestādēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. Konfidencialitātes nosacījumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma darbības termiņš.
6.1.7. Pārdevējs apņemas nodrošināt piekļuvi ar Līgumu saistītajai dokumentācijai 5 (piecus) gadus pēc Piegādes noslēguma, ja Eiropas Komisija, Eiropas Komisijas nolīgti revidenti, Eiropas Revīzijas Palāta vai Eiropas Birojs Krāpšanas Apkarošanai to pieprasa.

6.2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:
6.2.1. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Precēm šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
6.2.2. Pasūtītājs apņemas parakstīt Preču pieņemšanas-nodošanas aktu, vai arī rakstiski sniegt motivētu atteikumu Preces pieņemt.
6.2.3. Pasūtītājs nodrošina Pārdevēja speciālistiem brīvu pieeju Preču piegādes un uzstādīšanas vietai pušu savstarpēji saskaņotajā laikā.


7. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA

7.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuri līguma grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.

7.2. Līguma grozījumi, ja tādi nepieciešami, var tikt veikti saskaņā ar PIL 61.panta noteikumiem šādos gadījumos:
7.2.1. grozījumi ir nebūtiski;
7.2.2. Pasūtītājam ir nepieciešami papildu pakalpojumi vai piegādes, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības;
7.2.3. iepirkuma līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt;
7.2.4. visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri izdarīti saskaņā ar šī līguma 7.2.2. un 7.2.3. punktiem), vienlaikus nesasniedz:
a) 140 000,00 EUR (viens simts četrdesmit tūkstoši eiro 00 centi);
b) 10% (desmit procentus) no sākotnējās iepirkuma līguma Līgumcenas.

7.3. Līgumcenas pieaugums, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtības summu, nevar pārsniegt 50% (piecdesmit procentus) no sākotnējās iepirkuma līguma Līgumcenas attiecībā uz katru gadījumu, kas minēts šī līguma 7.2.2. līdz 7.2.3. punktos.

7.4. Cena par tehniskajā piedāvājumā iekļautajām precēm un pakalpojumiem nedrīkst tikt grozīta un vienību cenas paliek nemainīgas Līguma izpildes laikā, izņemot gadījumus, kad abpusēji vienojoties, tiek grozīta sākotnēji piedāvāto preču vai pakalpojumu specifikācija vai pasūtītais vienību skaits.

7.5. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, nosūtot Pārdevējam rakstisku paziņojumu, ja izpildās kaut viens no zemāk minētajiem nosacījumiem:
7.5.1. ja Pārdevējs ir nokavējis jebkuru no Līgumā vai tā pielikumos noteiktajiem piegādes termiņiem, ieskaitot starptermiņus, un ja Pārdevēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas; 
7.5.2. ja Pārdevējs nepilda kādas citas saistības saskaņā ar Līgumu, un ja Pārdevējs minēto saistību neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma par šādu saistību neizpildi saņemšanas;
7.5.3. Ja izpildās kāds no sekojošiem PIL 64.panta pirmās daļas nosacījumiem:
7.5.3.1. iepirkuma līgumā ir izdarīti būtiski grozījumi, kas nav pieļaujami saskaņā ar šā likuma 61. panta pirmo daļu;
7.5.3.2. iepirkuma līgums nav noslēgts atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos paredzētajiem noteikumiem, vai ir mainīti būtiski iepirkuma procedūras dokumentos iekļautā iepirkuma līguma projekta noteikumi;
7.5.3.3. iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas brīdī piegādātājs bija atbilstošs kādam no šā likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas gadījumiem un bija izslēdzams no iepirkuma procedūras;
7.5.3.4. iepirkuma līguma slēgšanas tiesībām piegādātājam nevajadzēja tikt piešķirtām Līgumā par Eiropas Savienību, Līgumā par Eiropas Savienības darbību un šajā likumā paredzēto pienākumu būtiska pārkāpuma dēļ, kuru Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. pantā noteiktajā procedūrā konstatējusi Eiropas Savienības Tiesa.

7.6. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

7.7. Gadījumā, ja Līdzēji pārtrauc šo Līgumu pirms tā izpildes, Līdzēji sastāda aktu, ar kuru tiek fiksētas uz šī Līguma pārtraukšanas brīdi Pārdevēja piegādātās un Līgumā noteiktā kārtībā pieņemtās Preces. Pasūtītājs veic norēķinu ar Pārdevēju par saskaņā ar šo aktu pieņemtajām Precēm, atbilstoši Līgumā noteiktajiem izcenojumiem. Pasūtītājs ir tiesīgs no Pārdevējam izmaksājamās summas ieturēt aprēķināto līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzību.

7.8. Pasūtītājs var jebkurā laikā pārtraukt Līgumu, iesniedzot rakstisku paziņojumu Piegādātājam un neizmaksājot viņam nekādu kompensāciju, ja Piegādātājs bankrotē vai kļūst maksātnespējīgs, ar nosacījumu, ka Līguma pārtraukšana neietekmē un neatceļ nekādas rīcības tiesības vai atlīdzību, kas pienākas vai vēlāk pienāksies Pasūtītājam.

7.9. [bookmark: _Toc48377892] Līguma izpildes termiņš var tikt pagarināts gadījumā, ja Līguma izpildi tiešā veidā kavē COVID-19 sakarā ieviestie ceļošanas vai pulcēšanās ierobežojumi Latvijā, preču izgatavotāja vai tranzīta valstī. Līguma izpildes termiņš var tiks pagarināts līdz ierobežojumu atcelšanai vai mīkstināšanai tādā mērā, kas padara iespējamu Līguma izpildi, bet ne ilgāk kā uz 12 (divpadsmit) mēnešiem.

7.10. Līguma izpildes termiņš var tikt pagarināts gadījumā, ja Līguma izpildi tiešā veidā kavē Krievijas veiktā karadarbības Ukrainā kā arī pret Krieviju un Baltkrieviju ieviestās sankcijas  (personāla, izejvielu, sastāvdaļu, transporta pieejamība, utt.). Līguma izpildes termiņš var tikt pagarināts līdz ierobežojumu atcelšanai vai mīkstināšanai tādā mērā, kas padara iespējamu Līguma izpildi, bet ne ilgāk kā uz 12 (divpadsmit) mēnešiem.

7.11. Ja kāda no Pusēm lūdz līguma pagarinājumu pamatojoties uz 7.9. vai 7.10 punktos minētajiem apstākļiem, tā iesniedz pierādījumus par šo apstākļu esamību un to ietekmi uz šī Līguma izpildi. Pierādījumus var aizstāt ar atsaukšanos uz normatīvajiem aktiem un/vai publiski pieejamu informāciju.


8. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

8.1. Ja Pārdevējs nepiegādā Preces vai neveic Saistītos pakalpojumus Līgumā noteiktajos termiņos, ieskaitot starptermiņus, Pārdevējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no termiņā nepiegādāto Preču vai neveikto Saistīto pakalpojumu vērtības par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma cenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pārdevēju no šajā līgumā paredzēto saistību izpildes.

8.2. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Preci Līgumā noteiktajos termiņos, tad Pasūtītājs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma cenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no šajā līgumā paredzēto saistību izpildes.

8.3. Gadījumā, ja Pārdevējs nepilda vai atsakās pildīt Līgumu, vai ja Līgums tiek pārtraukts Pārdevēja vainas dēļ, Pārdevējs atmaksā Pasūtītājam visu nedzēsto avansa maksājumu (ja attiecināms) un papildus vēl maksā vienreizēju līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma cenas.

8.4. Līdzēji atbild par sakarā ar šī Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi otram Līdzējam vai trešajām personām nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem.


9. [bookmark: _Toc89853623][bookmark: _Toc90174200]APAKŠUZŅĒMĒJI UN PERSONĀLS

9.1. Pārdevējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus vai personālu iepirkuma līguma izpildē.
9.2. Ja šī līguma izpildē Pārdevējs piesaista apakšuzņēmējus, tad to nomaiņas un jaunu apakšuzņēmēju piesaistīšana tiek veikta saskaņā ar PIL 62.panta noteikumiem.
9.3. Tā kā šajā iepirkuma līgumā ietvertie pakalpojumi tiek sniegti pasūtītāja objektā, pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Pārdevējs iesniedz visu pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. 
9.4. Iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājam jāpaziņo Pasūtītājam par jebkurām  Nolikuma 9.3.punktā minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmējiem, kas tiek vēlāk iesaistīti pakalpojumu sniegšanā (ja attiecināms).
9.5. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja piesaistei PIL 62.panta trešajā un ceturtajā daļā noteiktajos gadījumos.
9.6. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai iepirkuma līgumā norādītajos gadījumos un PIL 62.panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos.


10. PERSONAS DATU APSTRĀDE

10.1. Pārdevējam ir pienākums apstrādāt fizisko personu datus tikai atbilstoši  tam pilnvarojumam, kas tam noteikts Līgumā vai Pasūtītāja  Privātuma politikā (http://www.osi.lv/privatuma-politika/) kā pakalpojuma sniedzējam un/vai sadarbības partnerim.

10.2. Pārdevējam ir pienākums saglabāt un neizpaust personas datus, kas iegūti izpildot Līgumu. Pienākums neizpaust personas datus ir spēkā arī pēc Līgumā noteikto attiecību izbeigšanās.

10.3. Pārdevējs apliecina, ka ir iepazinies ar Pasūtītāja Privātuma politiku, it sevišķi tiem nosacījumiem, kas attiecināmi uz to kā pakalpojuma sniedzēju un/vai sadarbības partneri, kā arī Pārdevējs apliecina, ka fiziskās personas, kas veiks līguma izpildi, ir informētas par Pasūtītāja Privātuma politiku. Pārdevējs sekos izmaiņām Pasūtītāja Privātuma politikā.


11. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

11.1. Visus strīdus, nesaskaņas vai domstarpības Līdzēji risinās savstarpēju sarunu ceļā vai Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.


12. NEPĀRVARAMA VARA

12.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

12.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

12.3. Ikviens no Līdzējiem ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, nosūtot otram Līdzējam rakstisku paziņojumu vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, ja nepārvaramas varas apstākļi, kuri ierobežo Līguma izpildi, nepārtraukti turpinās ilgāk par trim mēnešiem. 


13. CITI NOTEIKUMI

13.1. Diena Līguma ietvaros ir kalendārā diena un mēnesis ir kalendārais mēnesis.

13.2. Šis līgums ir saistošs Pasūtītājam un Pārdevējam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

13.3. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

13.4. Visai sarakstei, saskaņojumiem, dokumentācijai un citai informācijai, ar kuru apmainās Līdzēji un kura ir attiecināma uz Līgumu, ir jābūt latviešu vai angļu valodā, noformētai rakstiski, un tai ir jābūt iesniegtai otram Līdzējam personiski pret parakstu vai nosūtītai ierakstītā vēstulē uz Līgumā norādīto adresi vai attiecīgā Līdzēja juridisko adresi.

[bookmark: _Toc367361883][bookmark: _Toc418085199][bookmark: _Toc490519862][bookmark: _Toc3817661][bookmark: _Toc38622420][bookmark: _Toc178696577][bookmark: _Toc159621565]
Pielikums Nr. 1
Līgumam Nr.<līguma numurs>


[bookmark: TEHNISKĀS_SPECIFIKĀCIJAS_III_2]TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS



(Vieta Jūsu piegādājamo produktu specifikācijām no konkursa nolikuma)










[bookmark: _Toc367361884][bookmark: _Toc418085200][bookmark: _Toc490519863][bookmark: _Toc3817662][bookmark: _Toc38622421][bookmark: _Toc178696578][bookmark: _Toc159621566]
Pielikums Nr. 2
Līgumam Nr.<līguma numurs>


TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS



(Te ir vieta Jūsu Tehniskajam  piedāvājumam)










[bookmark: _Toc367361885][bookmark: _Toc418085201][bookmark: _Toc490519864][bookmark: _Toc3817663][bookmark: _Toc38622422][bookmark: _Toc178696579][bookmark: _Toc159621567]
Pielikums Nr. 3
Līgumam Nr.<līguma numurs>


[bookmark: FINANŠU_PIEDĀVĀJUMS_III_3]FINANŠU PIEDĀVĀJUMS



(Te ir vieta Jūsu finanšu piedāvājumam)










[bookmark: _Ref313360870][bookmark: _Toc367361886][bookmark: _Toc418085202][bookmark: _Toc490519865][bookmark: _Toc3817664][bookmark: _Toc38622423][bookmark: _Toc178696580][bookmark: _Toc159621568]
Pielikums Nr. 4
Līgumam Nr.<līguma numurs>


LAIKA GRAFIKS



(Te ir vieta Jūsu ar preču  piegādi un uzstādīšanu saistīto pakalpojumu izpildes grafikam)












IV.   NODAĻA

[bookmark: _Toc313875865][bookmark: _Toc490519866][bookmark: _Toc38622424][bookmark: _Toc178696581][bookmark: _Toc159621569][bookmark: FORMAS_PIEDĀVĀJUMA_SAGATAVOŠANAI_IV]FORMAS PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAI
[bookmark: FORMA_IV_1]

[bookmark: _Toc313875866][bookmark: _Toc490519867][bookmark: _Toc38622425][bookmark: _Toc178696582][bookmark: _Toc159621570]FORMA Nr. 1

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ


Pasūtītājs: Latvijas Organiskās sintēzes institūts
ID Nr.: OSI 2024/15AK ANM

Iepirkuma nosaukums: „Latvijas Organiskā institūta esošo konferenču nodrošināšanas sistēmu atjaunošana”

Iepazinušies ar atklāta konkursa nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam piegādāt preces saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma prasībām un piekrītot visiem atklāta konkursa noteikumiem.

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies piegādāt visas Tehniskajās specifikācijās paredzētās preces kā arī izpildīt pārējos tehniskās specifikācijas un iepirkuma līguma nosacījumus saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu, kas ir daļa no mūsu piedāvājuma.

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no Pretendentu atlases un kvalifikācijas dokumentiem, kuri noteikti konkursa nolikumā, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma.


Statuss (mazais vai vidējais uzņēmums): 
(skat. OV L124, 20.5.2003.)[footnoteRef:2] [2:  Mazais  uzņēmums ir  uzņēmums, kurā  nodarbinātas  mazāk  nekā  50 personas un kura gada apgrozījums un/vai  gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;
   Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.] 


Personu saraksts (jānorāda vismaz nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrācijas valsts), kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē (ja attiecināms)[footnoteRef:3]:  [3:  Izšķirošā ietekme: Jānorāda visas personas, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē (Koncernu likuma 3. panta trešā daļa).] 



Pretendenta nosaukums: 	reģistrācijas nr.: 


Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:	
	

Pilnvarotās personas paraksts:	paraksts[footnoteRef:4] [4:  Piedāvājuma dokumenti tiek parakstīti ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) piedāvāto elektronisko parakstu.] 




[bookmark: _Toc313875867][bookmark: _Toc490519868][bookmark: _Toc38622426][bookmark: _Toc178696583][bookmark: _Toc159621571]FORMA Nr. 2

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS


Iepirkuma nosaukums: „Latvijas Organiskā institūta esošo konferenču nodrošināšanas sistēmu atjaunošana”
ID Nr.: OSI 2024/15AK ANM



1. Piegādājamo preču detalizēts apraksts

Tehniskā piedāvājuma tabula nokopējama no sadaļas “Tehniskās specifikācija”.
Ja pretendents vēlas, tas var papildināt tabulu ar papildu informāciju (veidojot jaunas ailes).

Atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām piedāvājumā nepieciešams skaidri norādīt. Pretī Pasūtītāja prasībām, attiecīgajā ailē, jānorāda piedāvātās iekārtas tehniskais sniegums. Piedāvājumi ar nepatiesu informāciju par piedāvātās sistēmas tehnisko sniegumu tiks noraidīti.
Atbilstība specifikācijas prasībām jāpamato ar piedāvāto iekārtu ražotāju izdotiem dokumentiem (var būt arī angļu valodā) vai norādēm, kur šī informācija atrodama ražotāju tīmekļvietnēs.

Iesniedzam sekojošu piedāvājumu:



2. Papildus aprīkojums un izejvielas (ja attiecināms)



3. Atbilstība standartiem (ja attiecināms)
Piegādātās preces atbildīs šādiem standartiem:
<jāuzskaita kvalitātes, ekoloģiskie, drošības vai citi standarti (ja attiecināms)>



4. Iesniedzamās informācijas un dokumentu saraksts
Tiks iesniegti sekojoši dokumenti:
<Iekļaut un aprakstīt iesniedzamo dokumentu, tādu kā tehnisko aprakstu, lietošanas un tehniskās apkopes rokasgrāmatas u.c. sarakstu un aprakstu>



5. Preču piegādes vieta
Preču piegādes un Saistīto pakalpojumu sniegšanas vieta ir Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Aizkraukles ielā 21, Rīgā.



6. Laika grafiks un Preču piegādes termiņš
Preces tiks piegādātas un ar tām saistītie pakalpojumi tiks veikti šādos termiņos:

	Darbība
	Termiņš*
	Atbildīgais 

	
	
	

	
	
	

	
	
	


* - Piedāvātais līguma izpildes termiņš nevar būt garāks par Nolikuma 2.6.1. punktā vai preces specifikācijā noteikto līguma izpildes termiņu.



7. Preču uzstādīšana (ja nepieciešams)
Preču uzstādīšana tiks veikta šādā kārtībā <preču uzstādīšanas apraksts>



8. Preču darbības pārbaudes un testi (ja nepieciešams vai paredzēts ražotāja instrukcijās)
Precēm tiks veiktas šādas pārbaudes:

	Nr.
	Pārbaudes un/vai testa nosaukums
	Pārbaudes un/vai testa apraksts

	
	
	

	
	
	

	
	
	




9. Garantijas saistības
Preču piegādātājs apņemas nodrošināt šādas garantijas saistības <mēnešu skaits> mēnešu periodam:
Piedāvāto iekārtu garantijas noteikumi:


10. Cita informācija (Ja nepieciešams)
Piedāvājumā ir jānorāda iekārtas tehniskās apkopes intervāli.


Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar konkursa nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu un nosacījumus, kādu prasa konkursa nolikums, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.


Pilnvarotās personas paraksts:	paraksts[footnoteRef:5] [5:  Piedāvājuma dokumenti tiek parakstīti ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) piedāvāto elektronisko parakstu.] 



Vārds, uzvārds un amats:


Pretendenta nosaukums:


[bookmark: _Toc38622427][bookmark: _Toc178696584][bookmark: _Toc159621572]FORMA Nr. 3

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS


Iepirkuma nosaukums: „Latvijas Organiskā institūta esošo konferenču nodrošināšanas sistēmu atjaunošana”
ID Nr.: OSI 2024/15 AK ANM



Iesniedzam sekojošu piedāvājumu:

<Preču ražotāja(-u) nosaukums(-i)>
	Nr. p. k.
	[bookmark: _Toc289092139][bookmark: _Toc289171997]Kods katalogā vai daļas numurs (part number)
(ja eksistē)
	[bookmark: _Toc289092140][bookmark: _Toc289171998]Preces (vai pakalpojuma) nosaukums
	[bookmark: _Toc289092141][bookmark: _Toc289171999]Preces vienība
	Preces vienības cena
EUR
	Preces vienību
skaits
	Summa
EUR

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Kopējā preču cena bez PVN
	

	PVN piemērojamā proporcija
	

	Kopējā preču cena ar PVN piemērojamo proporciju
	






Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar konkursa nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu un nosacījumus, kādu prasa konkursa nolikums, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti. 



Pilnvarotās personas paraksts:	paraksts[footnoteRef:6] [6:  Piedāvājuma dokumenti tiek parakstīti ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) piedāvāto elektronisko parakstu.] 



Vārds, uzvārds un amats:


Pretendenta nosaukums:



[bookmark: _Toc313875870][bookmark: _Toc490519870][bookmark: _Toc38622429][bookmark: _Toc178696585][bookmark: _Toc159621573]FORMA Nr. 4

Informācija par personām uz kuru iespējām pretendents balstās un apakšuzņēmējiem: (ja attiecināms)


	Nosaukums
	Statuss piedāvājumā
	Adrese, telefons, kontaktpersona
	Īss apraksts kā partneris piedalīsies līguma izpildē
	Partnerim nododamā iepirkuma līguma daļa

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




Pretendentam obligāti jānorāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 eiro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.


Papildus jānorāda, vai sarakstā iekļautās personas ir klasificējamas kā mazie vai vidējie uzņēmumi!


Pilnvarotās personas paraksts:	paraksts[footnoteRef:7] [7:  Piedāvājuma dokumenti tiek parakstīti ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) piedāvāto elektronisko parakstu.] 




[bookmark: _Toc159621574][bookmark: _Toc82525185][bookmark: _Toc178696586]FORMA Nr. 5


Informācija par pretendenta pieredzi apliecinošajiem līgumiem


	[bookmark: _Toc178696587]Nr. p. k.
	Pakalpo-jumu sniegšanas periods
	Sniegto pakalpojumu (darbu) īss apraksts
	Sniegto pakalpojumu apjoms, EUR
(bez PVN)
	Pasūtītāja kontaktinformācija

	
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	








Pilnvarotās personas paraksts:	paraksts[footnoteRef:8] [8:  Piedāvājuma dokumenti tiek parakstīti ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) piedāvāto elektronisko parakstu.] 






[bookmark: _Toc159621575][bookmark: _Toc178696588]FORMA Nr. 6


Informācija par pretendenta pieredzi piedāvātajiem speciālistiem


	[bookmark: _Toc178696589]Nr. p. k.
	Vārds, Uzvārds
	Sertifikāta sniedzējs
	Iepriekšējā pieredze līdzīgu līgumu izpildē

	
	
	
	

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	








Pilnvarotās personas paraksts:	paraksts[footnoteRef:9] [9:  Piedāvājuma dokumenti tiek parakstīti ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) piedāvāto elektronisko parakstu.] 







54
image1.png
IEGULDIJUMS TAVA NAKOTNE




image2.jpeg
EmERAF

EIROPAS REGIONALAS
ATTISTIBAS FONDS




image3.png




image4.jpeg
EIROPAS SAVIENIBA




