Atklāts konkurss 
(ES sliekšņa)
“Salaspils pilsētas centrālās daļas satiksmes infrastruktūras pārbūve un pilsētas galvenā laukuma izveide 1. kārta”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2024/41)


09.12.2024. 

1. Darbu daudzumu saraksta lokālajā tāmē Nr.1,2 stiegru specifikācija ir dota 2 reizes pozīcijas 1-18 un pozīcijas 42-47, šie apjomi dublējās. Lūdzam pasūtītāju skaidrot, kā izcenot šīs pozīcijas?
Komisijas atbilde:
Tehniskās specifikācijas pozīcijas 1-18 atspoguļo nepieciešamo apjomu konkrētām stiegrām un tādejādi var pasūtīt konkrētos stiegrojumus, taču tehniskās specifikācijas pozīcijas 42-47 ietver šo pašu apjomu tonnās. Apjoms ir norādīts “tīrais” bez atgriezumiem. Izbūvējot jāņem vērā izbūves tehnoloģija.  Faktiski priekš izcenojuma veikšanas ievērtējama tehniskās specifikācijas pozīcijas 42-47.
2. Darbu daudzumu saraksta lokālajā tāmē Nr.1,8 dotas sekojošas izmaksu pozīcijas: 
	Nr.p.k.
	Kods
	Būvdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	
	
	

	Pašvaldības zemes
	

	Satiksmes aprīkojums
	

	72
	 
	4. grupas zīmes
	gab.
	1.00
	

	73
	 
	Kopā pārvietojamas zīmes
	gab.
	          1.00 
	


Projekta rasējumos ir norādīts, ka jāpārvieto 1 gab. Lūdzam pasūtītāju skaidrot, kura no šīm pozīcijām ir jāizceno, kā arī svītrot lieko pozīciju, vai tās apjomu, no darbu daudzumu saraksta.

Komisijas atbilde:
Izcenojama tehniskās specifikācijas 72. pozīcija. Tehniskās specifikācijas 73. pozīcija svītrojama. Skat. Tehnisko specifikāciju ar 09.12.2024. grozījumiem.

3. Darbu daudzumu saraksta lokālajā tāmē Nr.1,8 dotas sekojošas izmaksu pozīcijas: 
	Nr.p.k.
	Kods
	Būvdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	
	
	

	Pašvaldības zemes
	

	Satiksmes aprīkojums
	

	75
	 
	Ceļa zīmes demontējamas t.sk. balsts ja nepieciešams. Demontētās zīmes nododamas pašvalībai.
	 
	 
	

	76
	 
	2. grupas zīmes
	gab.
	          1.00 
	

	77
	 
	3. grupas zīmes
	gab.
	          2.00 
	

	78
	 
	4. grupas zīmes
	gab.
	          3.00 
	

	79
	 
	5. grupas zīmes
	gab.
	          4.00 
	

	80
	 
	8. grupas zīmes
	gab.
	          6.00 
	

	81
	 
	Kopā demontējamas zīmes
	gab.
	        15.00 
	


Vēršam pasūtītāja uzmanībai, ka kopā demontējamo zīmju skaits, saskaitot pēc tipiem ir 16 gab., savukārt pozīcijā Nr.81 ir norādītas 15 gab. Lūdzam pasūtītāju skaidrot, kuras no šīm pozīcijām ir jāizceno, kā arī svītrot liekās pozīcijas, vai to apjomus, no darbu daudzumu saraksta.

Komisijas atbilde:
Pieļauta aritmētiskā kļūda.  Kopā ir 16 demontējamas zīmes, kas izcenojamas atbilstoši tehniskās specifikācijas pozīcijām 76-80. Tehniskās specifikācijas 81.pozīcija svītrojama. Skat. Tehnisko specifikāciju ar 09.12.2024. grozījumiem.

4. Darbu daudzumu saraksta lokālajā tāmē Nr.1,8 dotas sekojošas izmaksu pozīcijas ar izpildāmo apjomu 0: 
	Nr.p.k.
	Kods
	Būvdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	
	
	

	Pašvaldības zemes
	

	Satiksmes aprīkojums
	

	105
	 
	849
	gab.
	0.00
	

	113
	 
	Horizontālā marķējuma ieklāšana ar termoplastu
	m
	0.00
	


Lūdzam pasūtītāju svītrot liekās pozīcijas no darbu daudzumu saraksta.

Komisijas atbilde:
Tehniskās specifikācijas 113. pozīcija ir skaidrojums 114., 115. pozīcijai pašvaldības zemēs. Tā nav skaitāma kā atsevišķa pozīcija. 

5. Darbu daudzumu saraksta lokālajā tāmē Nr.1,8 dotas sekojošas izmaksu pozīcijas ceļa horizontālā marķējuma ar termoplastu ieklāšanai: 
	Nr.p.k.
	Kods
	Būvdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	
	
	

	Pašvaldības zemes
	

	Satiksmes aprīkojums
	

	114
	 
	920
	m
	36.00
	

	Privātā/Juridisku personu zeme
	

	Satiksmes aprīkojums
	

	63
	 
	920
	gab.
	        22.00 
	


Projekta rasējumos ir iezīmētas 5 gab. 5m garuma līnijas bruģētajā stāvlaukumā pie Līvzemes ielas Lūdzam pasūtītāju skaidrot, kur ir paredzēts ieklāt pārējo marķējumu un kāds garums ir jāparedz pozīcijas Nr. 63 marķējumam?

Komisijas atbilde:
Tehniskās specifikācijas 63. pozīcija attiecināma uz teritoriju pie Līvzemes ielas 2 ar apjomu 22m (4x5m un 1x2m). Tāmes 114.pozīcija svītrojama. Skat. Tehnisko specifikāciju ar 09.12.2024. grozījumiem.

6. Darbu daudzumu lokālās tāmes Nr.1,8 pašvaldības zemes sadaļā dotas pozīcijas 56 “Melnzeme (h=15cm), sk. arī zemes klātnes pozīcijā 2.3”, un 57 “Auglīgā augsne 50% + min. materiāla maisījums (fr.0/45) N-III klase 50% (h=15cm), sk. arī zemes klātnes pozīciju 2.3”, pēc kuru izbūves jāsēj zālājs, kas norādīts lokālās tāmes Nr.1,9 pašvaldības zemes sadaļas pozīcijās 8 “Z1 - Zāliens un izbūve [..]” un 9 “Z1 - Zāliens un izbūve”. Darbu daudzumu lokālās tāmes Nr.1.8 Privātā/Juridisku personu sadaļā nav dotas pozīcijas ne melnzemes izbūvei, ne auglīgās augsnes un šķembu maisījuma izbūvei, bet lokālās tāmes Privātā/Juridisku personu sadaļā 1,9 ir dotas pozīcijas 7 “Z1 - Zāliens un izbūve [..]” un 8 “Z2 - Stiprināts zāliens un izbūve [..]”. 
Lūdzam pasūtītāju darba daudzumu saraksta Privātā/Juridisku personu sadaļai pievienot iztrūkstošās pozīcijas.

Komisijas atbilde:
Papildinātas lokālās tāmes 1.8 Privātā/Juridisku personu zemes darbu 39 un 39a pozīcijas. Skat. Tehnisko specifikāciju ar 09.12.2024. grozījumiem.

7. Darbu daudzuma sarakstā ir dotas pozīcijas 48 “Minerālmateriālu maisījums 0/45, N-III klase (h=15cm) (ietvēs, stiprinātam zālienam)” un 57 “Auglīgā augsne 50% + min.materiāla maisījums (fr.0/45) N-III klase 50% (h=15cm), sk. arī zemes klātnes pozīciju 2.3”, kurās dublējās minerālmateriālu maisījuma 0/45 N-III izbūve.
Lūdzam pasūtītāju svītrot “stiprinātam zālienam” no pozīcijas 48 un attiecīgi samazināt šīs pozīcijas apjomu, jo minerālmateriālu maisījumu stiprinātam zālienam pirms izbūves ir nepieciešams jaukt ar melnzemi, kas ir cita tehnoloģija kā izbūvēt minerālmateriālu maisījumu ietvē, un darbs jau izpildās pozīcijā 57.

Komisijas atbilde:
Lokālās tāmes 1.8 Pašvaldības zemēs precizēta 48.pozīcija. Privātās/juridiskās zemēs precizēta 36.pozīcija. Skat. Tehnisko specifikāciju ar 09.12.2024. grozījumiem.

8. Darbu daudzumu saraksta lokālajā tāmē Nr.1,8 dotas sekojošas izmaksu pozīcijas ar šķietami neloģiskām mērvienībām:
	Nr.p.k.
	Kods
	Būvdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	
	
	

	Privātā/Juridisku personu zeme
	

	Ceļu izbūves darbi
	

	Dažādi darbi
	

	8
	 
	Nedarbojoša ūdensvada (d100) demontāža un aizvešana. Demontēto tīklu galu noslēgšana. Tranšejas aizbēršana pa kārtām noblīvējot.
	gab.
	        43.00 
	

	Zemes klātne
	

	25
	 
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība un aizvešana uz atbērtni 
	m
	      451.05 
	

	26
	 
	Augsnes virskārtas noņemšana (H=15cm). Būvniecības stadijā Izvērtēt iespēju izmantot atkārtoti.
	m
	   1 468.90 
	

	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas
	

	40
	 
	Mehāniski saistīta minerālmat. maisījuma virskārta HanseGrand Original (fr.0/5), bēšs granīts - 4cm
	m
	      186.40 
	

	41
	 
	Mehāniski saistīta minerālmat. maisījuma pamatkārta HanseGrand Minerall (fr.0/16) - 6cm
	m
	      199.40 
	



Lūdzam pasūtītāju pārbaudīt šīs pozīcijas un nepieciešamības gadījumā veikt korekcijas.


Komisijas atbilde:
Precizētas mērvienības. Skat. Tehnisko specifikāciju ar 09.12.2024. grozījumiem.

9. Saskaņā ar Nolikuma p. 4.3.5.pieredzes prasībām:
Pretendentam pēdējo piecu gadu (2019., 2020., 2021., 2022., 2023., 2024. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) laikā ir pieredze 2 (divu) pilsētas vai ciemu publiskās ārtelpas objektu labiekārtošanas darbu veikšanā, kuru ietvaros:
a) katrā objektā veikti ielu, laukumu, brauktuvju vai ietvju bruģakmens seguma izbūves darbi ne mazāk kā 2000 m2 apjomā; 
b) katrā objektā veikti lietus ūdens kanalizācijas un/ vai saimnieciskās kanalizācijas tīklu izbūves darbi ne mazāk kā 300 m apjomā;
c) katrā objektā veikti apgaismojuma tīklu izbūves darbi un uzstādītas ne mazāk kā 10 laternas;
d) katrā objektā veikti labiekārtojuma elementu uzstādīšanas vai izbūves darbi, kuru ietvaros uzstādīti ne mazāk kā 10 labiekārtojuma elementi (soliņi, atkritumu urnas, stendi, velosipēdu turētāji u.c.);
e) vismaz vienā objektā veikti apstādījumu ierīkošanas darbi, kas ietver ne mazāk kā 10 koku un 50 krūmu un/ vai 200 ziemciešu stādīšanu;
f) vismaz viena objekta vērtība ir vismaz 40% no paredzamās līgumcenas.
Pretendentam ir pieredze tāda objekta būvdarbu veikšanā, kura ietvaros veikti ūdenstilpnes, izņemot grāvju, izbūves vai pārbūves darbi, kas ietver krastu nostiprināšanu un labiekārtošanu, izmantojot akmens materiālus. Pretendents var apliecināt pieredzi arī ar atsevišķu objektu.
Savukārt, Nolikuma p. 4.3.6. nosaka, ka Atbildīgajam būvdarbu vadītājam jābūt  p.4.3.5. punktam atbilstoša pieredzei, bet nav nepieciešama pieredze ūdenstilpnes izbūves vai pārbūves darbu veikšanā.
Saskaņā ar Piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem, lai saņemtu papildus punktus, 
Atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzei jābūt vairāk kā 2 (divu) publiskās ārtelpas objektu labiekārtošanas darbu veikšanā, kas atbilst nolikuma 4.3.5. punkta a)-e) apakšpunktam.
Jautājumi. Punkta 4.3.5. e) prasības nosaka, ka vismaz vienā objektā veikti apstādījumu ierīkošanas darbi, kas ietver ne mazāk kā 10 koku un 50 krūmu un/ vai 200 ziemciešu stādīšanu;
Lūdzam precizēt, vai katrā Atbildīgā būvdarbu vadītāja papildus pieredzes objektā jābūt izpildītām 4.3.5. e) punkta pieredzes prasībām?
Būvprojektos un darbu daudzumu sarakstos bieži dekoratīvo krūmu un ziemciešu stādījumu mērvienība ir nevis gabali, bet metri vai kvadrātmetri. Piemēram: dzīvžogs, kur iestādīts liels skaits dekoratīvo krūmu, mērvienība ir m, un nevienā no dokumentiem nav atrodams, cik tas ir gabalos vai cik gab. uz 1 metru bija jāstāda.
Tas par ar ziemcietēm, kur bieži vien dokumentācijā to mērvienība ir m2, bet ja stādīts rindā, tad m, un nekur nav atrodams cik tas ir gabalu.
Vēršam Jūsu uzmanību arī uz to, ka Atbildīgais būvdarbu vadītājs ir sertificēta persona ceļu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā, nevis ainavu tehniķis vai dārznieks, un prasība pierādīt Atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālo pieredzi ar iestādīto krūmu vai puķu skaitu objektā, nav korekta un nepamatoti ierobežo konkurenci.

Lūdzam izņemt no Atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzes prasībām krūmu un ziemciešu stādījumu apjoma prasību.

Komisijas atbilde:
Pasūtītājs piekrīt no Nolikuma 4.3.6. punkta dzēst e) apakšpunktu, veicot grozījumus Nolikuma 4.3.6. apakšpunktā (skat. 09.12.2024. veiktos grozījumus Nolikumā). Ņemot vērā veiktos grozījumus Nolikuma 4.3.6. punktā, attiecīgi tiek grozīts saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas D kritērijs.
Pasūtītājs negrozīs Nolikuma 4.3.5 punktu, jo augi, koki u.c. stādi netiek pārdoti metros vai m2, bet gan pēc to skaita.

10. Lūdzam skaidrot vērtēšanas kritērija D punktu - Apakšpunkts e) vismaz vienā objektā veikti apstādījumu ierīkošanas darbi, kas ietver ne mazāk kā 10 koku un 50 krūmu un/ vai 200 ziemciešu stādīšanu;- vērtēs ja vismaz vienā papildus objektā izpildīs e) punkta prasību vai visiem papildus objektiem šī prasība jāizpilda?
	D













	Atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze vairāk kā 2 (divu) publiskās ārtelpas objektu labiekārtošanas darbu veikšanā, kas atbilst nolikuma 4.3.5. punkta a)-e) apakšpunktam.
Lai apliecinātu savu pieredzi, pretendents iesniedz:
a) atbildīgā būvdarbu vadītāja darba pieredzes aprakstu, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 5.pielikuma formai;
b) pozitīvas pasūtītāju paraksttiesīgās amatpersonas vai pilnvarotās personas atsauksmes;
c) trešās puses izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka objekts ir nodots ekspluatācijā.
Pretendents dokumentus iesniedz EIS e-konkursu sadaļā “Atbildīgais būvdarbu vadītājs”.
	5
	Punktu skaits tiek aprēķināts šādi:
- par pieredzi 2 (divos) objektos piešķir 0 punktus;
- par pieredzi 3 (trīs) objektos piešķir 3 punktus;
- par pieredzi 4 (četros) un vairāk objektos piešķir 5 punktus.







[bookmark: _GoBack]Komisijas atbilde:
Skat. 09.12.2024. veiktos grozījumus Nolikumā.

11. Vēršam Pasūtītāja uzmanību, ka atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātajām  vadlīnijām “Iepirkuma process- soli pa solim” [footnoteRef:1] punktā 3.3.5. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritēriji, noderīgā informācijā “Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji”[footnoteRef:2] skaidro “Tāpat svarīgi atcerēties, ka saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriju ietvaros nedrīkst vērtēt paša pretendenta pieredzi.” līdz ar to  Nolikuma 6. punktā Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji , noteiktie kritēriji Nr. E un F ir neatbilstoši. Lūdzam Pasūtītājam precizēt Piedāvājuma vērtēšanas kritērijus. [1:  https://www.iub.gov.lv/lv/vadlinijas-atklata-konkursa-nolikuma-sagatavosanai#5-piedavajuma-izvertesanas-kriteriji-precizets-22092023 ]  [2:  https://www.iub.gov.lv/lv/335-saimnieciski-visizdevigaka-piedavajuma-kriteriji#skatit-skaidrojumus ] 


Komisijas atbilde:
Ar 09.12.2024. grozījumiem Nolikumā ir veikti precizējumi arī attiecībā uz saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem.
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