Iepirkums
”Aprūpes pakalpojuma sniegšanai paredzētu vienstāva dzīvojamo māju tipveida būvprojekta piesaistes projekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība Jūrmalas gatvē b/n un Mežezera ielā 5, Rīgā”
ID Nr. CAIP 2024/137

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem
(26.11.2024.)

Jautājums Nr. 1

Tehniskajā specifikācija punktā 7.2.1 norādīts – Guļamistabu zonas paredzēt izgatavot no gataviem, rūpnieciski ražotiem moduļiem ar pilnu iekšējo apdari un iebūvētiem mēbeļu risinājumiem, skatīt pielikumu Nr.A.1.3. 

Apskatos minēto pielikumu, neviena mēbele nav atrodama. Lūgums precizēt, vai ar mēbelēm ir domāta santehnika? Ja nē, lūgums precizēt kādas mēbeles nepieciešams piedāvāt.

Atbilde: Iebūvējamās mēbeles guļamistabas zonā skatīt tipveida būvprojekta IN sadaļā.


Jautājums Nr. 2

Norādītajā atsaucē uz MBP šī projekta ietvaros. Rasējumā BK-115 (skat. Pielikumu) ir atsauce uz sliežu izbūves risinājumu. Tehniskajā specifikācijā nav atrodama informācija, ka šāda sistēma jāpiegādā. Lūgums precizēt, vai šādas izmaksas ir jāparedz piedāvājumā?

Atbilde: Minētās izmaksas nav jāparedz piedāvājumā.


Jautājums Nr. 3

Vēlamies norādīt, ka atsaucē uz tipveida būvprojektu, stāvu plānos ieejas mezglos nav atrisināts jautājums ar vējtveri. Lūgums apstiprināt, ka pretendents ir tiesīgs mainīt bloku plānojumu?

Atbilde: Lūdzam skatīt Tehniskās specifikācijas 6.1. punktu, kurā citastarp noteikts: “Lai nodrošinātu ēku atbilstošu novietni zemesgabalā, Dzīvokļu bloku plānojums ir konfigurējams, ir pieļaujamas izmaiņas apbūves ģeometrijā, ēkas un telpu novietnes struktūrā, izņemot guļamistabas telpu bloku.”


Jautājums Nr. 4

Tehniskajā specifikācijā punktā 9.27.2. ir norādīti ārējie siltumtīkli (SAT). Lūgums precizēt, vai pretendentam ir tiesības izvēlēties starp risinājumiem siltumsūknis, vai siltumtrase? Vai nepieciešams izbūvēt abus variants?

Atbilde: Tehniskās specifikācijas 7.4. punktā noteikts: “Siltumenerģijas avots – siltumsūkņi (gaiss/ūdens, gaiss/gaiss vai abu kombinācija), nodrošinot katram dzīvokļa blokam atsevišķu/nodalāmu sistēmu.”.
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