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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums – 28.11.2024.

Vispārīgie noteikumi.
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.

	Nr.
	Nosaukums
	Skaits
	Mēr-
vienība
	Minimālās tehniskās prasības

	1. 
	[bookmark: _Hlk180417784]CSMD duālais simulators
	1
	Kompl.
	1. Programmatūrai ir CNC virpas un frēzes simulācijas modulis.
2. Ir iespējams sagatavot ciparu vadības (turpmāk - NC) programmas dialoga režīmā vismaz 4 dažādās programmēšanas valodās (piemēram, PAL, Fanuc, Siemens, Heidenhain).
3. Ir iespējams sagatavot NC programmas interaktīvā darba režīmā.
4. Iespējams veikt NC bloku simulāciju ar darba instrumenta un sagataves saskaršanās monitorēšanu.
5. Ir iespējams simulēt sagataves vai iekārtas darba kameru 2D vai 3D skatā.
6. Ir iespējams iestatīt virtuālo programmatūras iekārtu atbilstoši industriālajām iekārtām.
7. Programmatūra izmanto dažādu CNC iekārtu ražotāju 3D modeļus.
8. Veicot virtuālās programmatūras iekārtas iestatīšanu, ir iespējams veikt vismaz sekojošo:
8.1. izvēlēties instrumentus;
8.2. noteikt instrumentu korekcijas vērtības;
8.3. nostiprināt sagatavi;
8.4. noteikt sagataves nulles punktu.
9. Sagataves nostiprināšanai ir iespējams izmantot vismaz skrūvspīles vai žokļpatronas.
10. Iespējams veikt metāla un koka apstrādes procesa simulāciju.
11. Virpas modeļi nodrošina iespēju veikt apaļslīpēšanu.
12. Frēzes modeļi nodrošina iespēju veikt plakanslīpēšanu.
13. Simulācijas programmatūra jāuzstāda vismaz uz 5 atsevišķiem Pasūtītāja rīcībā esošiem datoriem, katram ar savu licenci.
14. Cenā iekļauta programmatūras licence bez termiņa ierobežojuma, kā arī tās atjauninājumi, ja ražotājs to ir paredzējis.
15. Darbam pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece.

	
	Citas prasības:
	1. Izpildītājs veic preču piegādi 3 (trīs) mēnešu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas, preču piegādi saskaņojot ar Pasūtītāju vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms Preču piegādes veikšanas.
2. [bookmark: _Hlk183607109]Preču Piegādes termiņā ir jāveic piegādātās Preces uzstādīšana un personāla apmācība (vismaz 2 cilvēkiem).
3. Garantijas laiks vismaz 24 mēneši. Garantijas laikā Izpildītāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces Defekta gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā pēc Defekta pieteikšanas, vai Pusēm vienojoties. Servisa reakcijas laiks 2 (divu) darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas.
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