	N.p.k.
	Komponente
	Minimālās prasības
	Pretendenta piedāvājums
Ražotājs, nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts
	Skaits
	Cena par vienību bez PVN
	Summa kopā bez PVN

	1. 
	Korpuss
	1.1. Formas faktors: ATX Full Tower
1.2. Korpusa platums: ~240mm ± 20%
1.3. Korpusa dziļums: ~ 540mm ± 20%
1.4. Korpusa augstums: ~ 550mm ± 20%
1.5. Ārējās nišas:
1.5.1. 5.25": vismaz 3
1.6. Iekšējās nišas:
1.6.1. 3.5": vismaz 6
1.6.2. 2.5": vismaz 2
1.7. Korpusam uz augšējā paneļa ir jābūt:
1.7.1. vienai ieslēgšanas pogai
1.7.2. putekļu filtram
1.8. Korpusa priekšējā daļā ir jābūt:
1.8.1. USB-A3.0 ligzdām: vismaz 2
1.8.2. USB-C Gen 2 ligzdai: vismaz 1
1.8.3. Restartēšanas pogai
1.8.4. Putekļu filtram
1.8.5. 140mm dzesēšanas ventilatoram
1.9. Korpusa apakšējā daļā jābūt:
1.9.1. Putekļu filtram
1.10. Korpusa aizmugurējā daļā jābūt:
1.10.1. 140mm dzesēšanas ventilatoram
References modelis: “Phanteks Enthoo Pro Tempered Glass” vai ekvivalents.
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	2. 
	Mātes plate
	2.1. Formas faktors: ATX
2.2. Čipsets: W680
2.3. Atbalstāmais procesoru skaits: vismaz 1 gab.
2.4. Atbalstāmas procesoru sērijas: i9-14900K
2.5. Atbalstāmais procesoru ligzdas tips: FCLGA1700
2.6. Atbalstāmā RAM atmiņa: vismaz 5600 MHz 
2.7. Atbalstāmo operatīvo atmiņu skaits: vismaz 4 
2.8. Maksimālais operatīvās atmiņas lielums: 192GB
2.9. PCI-Ex16 slotu skaits: vismaz 4 
2.10. PCI-Ex 1 slotu skaits: vismaz 1
2.11. SATA3 skaits: vismaz 4
2.12. M.2 slotu skaits: vismaz 3
2.13. Tīkla karte: vismaz 2 pieslēgvietas ar ātrumu vismaz 2.5Gb
2.14. Display ports: vismaz 1
2.15. TPM modulis: vismaz 2.0
2.16. HDMI ports: vismaz 1
2.17. RAID atbalsts: 0/1/5/10
2.18. porti ar izvadi (FRONT PANEL): 
2.18.1. USB 3.2 Gen2x2 (Type-C): vismaz 1 ports
2.18.2. USB 3.2 Gen1 (Type-A): vismaz 2 porti
2.18.3. USB 2.0 (Type-A): vismaz 4 porti
2.19. porti ar izvadi (BACK PANEL):
2.19.1. USB 3.2 Gen1 (Type-A): vismaz 4 porti
2.19.2. USB 2.0 (Type-A): vismaz 2 porti
2.19.3. USB 3.2 Gen2 (1xType-A, 1xType-C): 2 porti
2.20. Audio porti: vismaz trīs izvadi (mikrofonam, austiņām, skaļruņiem)
References modelis: “Pro WS W680-ACE” vai ekvivalents.
	
	
	
	

	3. 
	Barošanas bloks
	3.1. Barošanas bloka tips: ATX
3.2. Barošanas bloka ieeja: 115-240V AC
3.3. Barošanas bloku izejas jauda: vismaz 1600W 80+ Titanium
3.4. Kabeļi: 100% modulārie.
References modelis: “DARK POWER PRO 13 1600W” vai ekvivalents.
	
	
	
	

	4. 
	Procesors
	4.1. Procesoru skaits: 1 gab.
4.2. Vienības specifikācija:
4.2.1. Frekvence: vismaz 3.2 GHz
4.2.2. Kodolu skaits: vismaz 24
4.2.3. Kešatmiņa: vismaz 32MB
4.3. Četrpadsmitās paaudzes I9 Intel Core procesors. Procesora veiktspēja, atbilstoši PassMark (CPU Mark) testiem - vismaz 60 000 un vairāk punkti.
References modelis: “Intel® Core™ i9 processor 14900K” vai ekvivalents.
	
	
	
	

	5.    
	Operatīva atmiņa
	5.1. Atmiņas kopne: DDR5
5.2. Apjoms: vismaz 64 GB, katra plate ne mazāka par 32GB
5.3. Kopnes ātrums: vismaz 5600 MHz
5.4. XMP atbalsts: Ir 
References modelis: “Kingston FURY Beast DDR5” vai ekvivalents.
	
	
	
	

	6. 
	Datu nesēji
	6.1. Sistēmas disks “C”:
6.1.1. Vienības specifikācija:
6.1.2. Tips: SSD NVMe 2.0
6.1.3. Formas faktors: M.2
6.1.4. Kopne: PCIe Gen 5.0
6.1.5. Ietilpība: vismaz 1 TB
6.1.6. Lasīšanas ātrums (pēc kārtas): vismaz 11,700 MB/s
6.1.7. Rakstīšanas ātrums (pēc kārtas): vismaz 9,500 MB/s
References modelis: “Crucial T700 1TB PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD” vai ekvivalents.
6.2. Cache disk “D”: 
6.2.1. Vienības specifikācija:
6.2.1.1. Tips: SSD NVMe 2.0
6.2.1.2. Formas faktors: M.2
6.2.1.3. Kopne: PCIe Gen 5.0
6.2.1.4. Ietilpība: vismaz 4 TB
6.2.1.5. Lasīšanas ātrums (pēc kārtas): vismaz 12,400 MB/s
6.2.1.6. Rakstīšanas ātrums (pēc kārtas): vismaz 11,800 MB/s
References modelis: “Crucial T700 Crucial T700 4TB PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD” vai ekvivalents.
	
	
	
	

	7. 
	Videokarte
	Videokarte: GeForce NVIDIA sērijas videokarte
7.1. Atmiņa: vismaz 16GB
7.2. CUDA kodoli: vismaz 10240
7.3. Engine Clock (OC): vismaz 2640 MHz
7.4. Ekrānu uzturēšanas skaits: vismaz 4 vai vairāk
7.5. Dzesēšanas veids: aktīvā 3x ventilatoriem
7.6. Video izejas: 
7.6.1. vismaz 3xDP (DisplayPort)
7.6.2. vismaz 1xHDMI
6.5. Atmiņa: GDDR6X
References modelis: “GeForce RTX 4080 Super 16GB OC” vai ekvivalents.
	
	
	
	

	8. 
	CPU dzesēšana
	8.1. Ūdens bloks
8.1.1. Izmērs: 80x80x45mm +/- 10%
8.1.2. Bloka materiāls: Kapars
8.2. Radiators:
8.2.1. Radiatora izmērs:121x394x27mm+/- 10%
8.2.2. Radiatora materiāls: Alumīnijs
8.3. Ventilators:
8.3.1. Izmērs: 120x120x25mm+/- 10%
8.3.2. Griešanās ātrums: vismaz 800~2200RPM +/- 10%
8.3.3. Skaļums: 36dB(A) vai klusāks
8.4. Savienojams ar 4.punktā minēto preci
References modelis: “ROG STRIX LC III 360 ARGB” vai ekvivalents.
	
	
	
	

	9. 
	Perifērija
	9.1. Klaviatūra un pele:
9.1.1. Klaviatūras tips : Membrane
9.1.2. Komplektā: Pele
9.1.3. Krāsa: Titan gray
9.1.4. Pieslēgums: Bezvadu USB
9.1.5. Taustiņu valoda: ENG/RUS
9.1.6. Šifrēšana: AES-128
9.1.7. Klaviatūras izmēri: 43.5x12.2x.8 ± 10%
9.1.8. Peles izmēri: 6.9x11.5x4.05 ± 10%
References modelis: “Dell KM7321W, Combo, Rus” vai ekvivalents.

	
	
	
	

	10. 
	Komplektā
	10.1. Microsoft Office Home&Buisness 2024 ar CD-Key
10.2. Windows 11 Pro 64bit ar CD-Key
	
	
	
	

	11. 
	Citas prasības
	11.1. Datortehnikai jābūt pilnībā saliktai, nokonfigurētai, kā arī ar attiecīgu programmatūru
11.2. Darba stacijā jābūt integrētai ierakstaizsardzības iekārtai Tableau Forensic Universal Bridge T356789iu.
11.3. Darba stacijā jābūt integrētam karšu lasītājam ar ieraksta bloķējošu funkciju (Forensic Card Reader) korpusa 5.25" nišā.
11.4. Piegādātā datortehnika nedrīkst būt iepriekš lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes
11.5. Piegādātājs iesniedz visu sastāvdaļu atlikušās un datorsistēmas konfigurācijā neizmantotas sastāvdaļas un to oriģinālos iepakojumus
	
	
	
	

	12. 
	Preču piegādes adrese un termiņš
	12.1. Preču piegādes adrese: Rīga 
12.2. Piegādes termiņš: līdz mēnesim.
	
	
	
	

	13. 
	Garantija
	13.1. Vismaz 3 (trīs) gadi, ekspluatācijas vietā (onsite) ar reakcijas laiku nākamā darba dienā un bojājumu novēršanu iekārtas ražotāja standarta garantijas noteiktajā laikā.
13.2. Bojātos diskus (HDD) un operatīvās atmiņas moduļus Pasūtītājs ir tiesīgs piegādātājam neatgriezt (Non-Returnable Disk and RAM service).
13.3. Darbstacijai jābūt neaizplombētai.
	
	
	
	

	14. 
	Monitors
	14.1. Monitors:
14.1.1. Izšķirtspēja: 5.120x1.440
14.1.2. Ekrāna izmērs: 49”
14.1.3. Malu attiecība: 32:9
14.1.4. Ieliekts ekrāns: 1800R
14.1.5. Spilgtums 250cd/m2
14.1.6. Kontrasta attiecība: 1000000:1
14.1.7. Atbildes laiks 0.03ms
14.1.8. Paneļa veids: OLED
14.1.9. Kadru ātrums: 240Hz
14.2. References modelis: “49" Odyssey OLED G9 G93SC” vai ekvivalents.
Garantija vismaz 3 gadi
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